Том 2 «Техническая часть»

	[bookmark: RANGE!A1:D37]№ 
п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	Стул офисный 

Типа UA/FA  ECrair 
Rio (ISO)  
или эквивалент    
	Габаритные размеры: ширина не менее 530 мм и не более 550 мм, глубина не менее 430 мм и не более 440 мм, высота не менее 850 мм и не более 870 мм. Стул на хромированном металлокаркасе изогнутой формы с двойной сваркой, выполненном из плоскоовальной трубы не менее 30*15 мм и не более 32*17 мм. Спинка эргономичная, сконструирована с учетом анатомического строения человека, обеспечивает правильную посадку, высота спинки более 379 мм, но менее 390 мм. Высота мягкой части спинки: не менее 340 мм и не более 350 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Высота сиденья над полом: 470 мм +/- 10 мм. Ширина мягкой части сиденья: не менее 470 мм и не более 480 мм. Глубина мягкой части сиденья: не менее 410 мм и не более 415 мм. Стул должен быть универсального назначения. Конструкция стула должна предусматривать как его автономное использование, так и в качестве стула для столов. Эргономика посадочного места данной модели должна быть рассчитана на высоту стола от 700 до 780 мм. Внутренний каркас спинки и сиденья выполнен из гнутоклееной фанеры толщиной более 8 мм, но менее 12 мм. Обивка: синтетическая ткань с высокой износостойкостью, не уступающая по степени комфортности натуральным материалам. Крупная нить придает материалу высокую стойкость к истиранию. Устойчивость к истиранию ≥24 000 циклов. Наполнение мягких частей: поролон повышенной комфортности, либо формованный пенополиуретан. Стул оснащен пластиковыми крышками на задних частях спинки и сидения. Стул "штабелируемый", с возможностью установки в стопки "один в один" не менее чем по 5 шт., что позволяет уменьшить площадь хранения. Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками для предотвращения повреждения напольного покрытия. Выдерживает статическую нагрузку до 100 кг. Цвет обивки: серый, предпочтительно C-38 или ТК-3, или аналогичный по оттенку и фактуре материал. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	11

	2
	Кресло руководителя 

Типа CH-685 или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 680 мм и не более 685 мм, глубина не менее 680 мм и не более 685 мм, высота изменяется в диапазоне от 1050 мм до 1145 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой пластиковой армированной крестовиной с 5-ю нейлоновыми роликами, изготовленными согласно стандарту BIFMA 5,1. Диаметр штока 11 мм. Диаметр крестовины не менее 680 мм и не более 685 мм. Спинка высокая эргономичной формы, сконструирована с учетом анатомического строения человека, обеспечивает правильную посадку, высота спинки ориентировочно 700 мм. Верхняя часть спинки имеет эргономичное утолщение, разгружающее мышцы шеи. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 525 мм и не более 530 мм, глубина сиденья: не менее 520 мм и не более 525 мм. Обивка: синтетическая ткань с высокой износостойкостью, не уступающая по степени комфортности натуральным материалам. Крупная нить придает материалу высокую стойкость к истиранию. Устойчивость к истиранию ≥24 000 циклов. Внутреннее наполнение: поролон повышенной комфортности плотностью 25-40 кг/м3, либо объемный формованный пенополиуретан. На лицевую поверхность кресла нанесен оригинальный прошитый рисунок. В средней части спинки и сиденья выполнены глубокие горизонтальные стяжки. Между ними расположены прошитые вертикальные строчки, расположенные параллельно друг другу. В верхней части спинки и передней части сиденья строчки веерообразно расходятся в стороны. Боковые части спинки и сиденья имеют дополнительный объем за счет глубокой формовки и образуют эргономичные углубления в центре для дополнительного удобства сидящего. Спинка и сиденье соединяются между собой при помощи широких трапециевидных подлокотников с закругленным передним краем. Крепление осуществляется при помощи не менее чем восьми винтов М6*20, по 4 с каждой из сторон кресла, по 2 на спинку и сиденье. С внешней стороны места крепления закрыты декоративными пластиковыми заглушками. Подлокотники выполнены из ПВХ, высота подлокотников должна быть порядка 170 мм. Верхняя часть подлокотников снабжена закругленными вставками, предпочтительно с "шагреневым" тиснением, что предотвращает скольжение рук сидящего по поверхности подлокотников и обеспечивает дополнительный тактильный комфорт. У кресла предусмотрена опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне конкретных значений. Минимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 350 мм, максимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 360 мм. Минимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 445 мм, максимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 450 мм. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Оснащено механизмом качания с фиксацией спинки в одном вертикальном положении с винтовой регулировкой жесткости качания спинки. Выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет подлокотников и крестовины: черный. Цвет обивки: серый. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	8

	3
	Кресло руководителя 

Типа CH-685 или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 680 мм и не более 690 мм, глубина не менее 680 мм и не более 690 мм, высота изменяется в диапазоне от 1050 мм до 1145 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой пластиковой армированной крестовиной с 5-ю нейлоновыми роликами, изготовленными согласно стандарту BIFMA 5,1. Диаметр штока 11 мм. Диаметр крестовины не менее 680 мм и не более 690 мм. Спинка высокая эргономичной формы, сконструирована с учетом анатомического строения человека, обеспечивает правильную посадку, высота спинки 700 мм +/- 10 мм. Верхняя часть спинки имеет эргономичное утолщение, разгружающее мышцы шеи. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 525 мм и не более 530 мм, глубина сиденья: не менее 520 мм и не более 525 мм. Обивка выполнена из высококачественной искусственной кожи на основе ПВХ, не подверженной перепадам температур, влажности и устойчивой к ультрафиолету. Устойчивость к истиранию должна быть >45 000 циклов. Внутреннее наполнение: поролон повышенной комфортности плотностью 25-40 кг/м3, либо объемный формованный пенополиуретан. На лицевую поверхность кресла нанесен оригинальный прошитый рисунок. В средней части спинки и сиденья выполнены глубокие горизонтальные стяжки. Между ними расположены прошитые вертикальные строчки, расположенные параллельно друг другу. В верхней части спинки и передней части сиденья строчки веерообразно расходятся в стороны. Боковые части спинки и сиденья имеют дополнительный объем за счет глубокой формовки и образуют эргономичные углубления в центре для дополнительного удобства сидящего. Спинка и сиденье соединяются между собой при помощи широких трапециевидных подлокотников с закругленным передним краем. Крепление осуществляется при помощи не менее чем восьми винтов, предпочтительно типа М6*20, по 4 с каждой из сторон кресла, по 2 на спинку и сиденье. С внешней стороны места крепления закрыты декоративными пластиковыми заглушками. Подлокотники выполнены из ПВХ, высота подлокотников ориентировочно 170 мм. Верхняя часть подлокотников снабжена закругленными вставками с "шагреневым" тиснением, что предотвращает скольжение рук сидящего по поверхности подлокотников и обеспечивает дополнительный тактильный комфорт. У кресла предусмотрена опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне конкретных значений. Минимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 350 мм, максимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 360 мм. Минимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 445 мм, максимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 450 мм. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Оснащено механизмом качания с фиксацией спинки в одном вертикальном положении с винтовой регулировкой жесткости качания спинки. Выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет подлокотников и крестовины: черный. Цвет обивки: черный. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	15

	4
	Конференц-кресло 


Типа UN Salsa silver 
или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 460 мм и не более 480 мм, глубина не менее 440 мм и не более 460 мм, высота не менее 900 мм и не более 910 мм. Кресло на металлокаркасе сложной изогнутой формы, изготовленном из плоскоовальной трубы, покрашенной износостойкой краской цвета "серебро". Передние ножки стула, плавно переходящие в подлокотники, целиком выполнены из массива дерева. Задние металлические ножки имеют оригинальную V- образную форму, и являются частью монолитного каркаса стула, плавно переходя в поперечные опоры спинки и сиденья, и обеспечивая изделию дополнительную устойчивость и надежность, в точке соприкосновения с полом конструкция оснащена пластиковыми заглушками для предотвращения повреждения напольного покрытия. Спинка эргономичная, сконструирована с учетом анатомического строения человека, обеспечивает правильную посадку, высота спинки не менее 470 мм и не более 475 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Высота сиденья над полом: порядка 430- 435 мм. Внутренний каркас спинки и сиденья выполнен из гнутоклееной фанеры. Обивка: искусственная кожа на основе ПВХ, не подверженная перепадам температур, влажности и устойчивая к ультрафиолету. Устойчивость к истиранию должна быть >45 000 циклов. Мягкие части стула выполнены из эластичного пенополиуретана, либо поролона. Плоские подлокотники, являющиеся продолжением передних ножек, целиком выполнены из массива дерева. Стул выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет каркаса: "серебро". Цвет подлокотников: темный орех, предпочтительно 1.031 или аналогичный оттенок. Цвет обивки: черный. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	32

	5
	Кресло руководителя 

Типа CH-685 или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 680 мм и не более 700 мм, глубина не менее 680 мм и не более 700 мм, высота изменяется в диапазоне от 1050 мм до 1145 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой пластиковой армированной крестовиной с 5-ю нейлоновыми роликами, изготовленными согласно стандарту BIFMA 5,1. Диаметр штока 11 мм. Диаметр крестовины не менее 680 мм и не более 700 мм. Спинка высокая эргономичной формы, сконструирована с учетом анатомического строения человека, обеспечивает правильную посадку, высота спинки ориентировочно 700 мм. Верхняя часть спинки имеет эргономичное утолщение, разгружающее мышцы шеи. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 525 мм и не более 535 мм, глубина сиденья: не менее 520 мм и не более 530 мм. Обивка: синтетическая ткань с высокой износостойкостью, не уступающая по степени комфортности натуральным материалам. Крупная нить придает материалу высокую стойкость к истиранию. Устойчивость к истиранию ≥24 000 циклов. Внутреннее наполнение: поролон повышенной комфортности плотностью 25-40 кг/м3, либо объемный формованный пенополиуретан. На лицевую поверхность кресла нанесен оригинальный прошитый рисунок. В средней части спинки и сиденья выполнены глубокие горизонтальные стяжки. Между ними расположены прошитые вертикальные строчки, расположенные параллельно друг другу. В верхней части спинки и передней части сиденья строчки веерообразно расходятся в стороны. Боковые части спинки и сиденья имеют дополнительный объем за счет глубокой формовки и образуют эргономичные углубления в центре для дополнительного удобства сидящего. Спинка и сиденье соединяются между собой при помощи широких трапециевидных подлокотников с закругленным передним краем. Крепление осуществляется при помощи не менее чем восьми винтов М6*20, по 4 с каждой из сторон кресла, по 2 на спинку и сиденье. С внешней стороны места крепления закрыты декоративными пластиковыми заглушками. Подлокотники выполнены из ПВХ, высота подлокотников 170 мм +/- 10 мм. Верхняя часть подлокотников снабжена закругленными вставками с "шагреневым" тиснением, что предотвращает скольжение рук сидящего по поверхности подлокотников и обеспечивает дополнительный тактильный комфорт. У кресла предусмотрена опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне конкретных значений. Минимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 350 мм, максимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 360 мм. Минимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 445 мм, максимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 450 мм. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Оснащено механизмом качания с фиксацией спинки в одном вертикальном положении с винтовой регулировкой жесткости качания спинки. Выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет подлокотников и крестовины: черный. Цвет обивки: черный. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	6

	6
	Конференц-кресло 

Типа Samba Chr  
или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 450 мм и не более 460 мм глубина не менее 420 мм и не более 430 мм, высота не менее 910 мм и не более 920 мм. Кресло на хромированном металлокаркасе сложной изогнутой формы, изготовленном из плоскоовальной трубы. Передние ножки стула, плавно переходящие в подлокотники, имеют классическую форму и оснащены пластиковыми заглушками для предотвращения повреждения напольного покрытия. Задние ножки имеют оригинальную V- образную форму, и являются частью монолитного каркаса стула, плавно переходя в поперечные опоры спинки и сиденья, и обеспечивая изделию дополнительную устойчивость и надежность, в точке соприкосновения с полом конструкция также оснащена пластиковыми заглушками для предотвращения повреждения напольного покрытия. Спинка эргономичная, сконструирована с учетом анатомического строения человека, обеспечивает правильную посадку, высота спинки ориентировочно 460 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Высота сиденья над полом: не менее 450 мм и не более 460 мм. Внутренний каркас спинки и сиденья выполнен из гнутоклееной фанеры. Обивка: искусственная кожа на основе ПВХ, не подверженная перепадам температур, влажности и устойчивая к ультрафиолету. Устойчивость к истиранию должна быть >45 000 циклов. Мягкие части стула выполнены из эластичного пенополиуретана, либо поролона. Подлокотники металлические, декорированы накладками, выполненными из массива дерева. Стул "штабелируемый", с возможностью установки в стопки "один в один" не менее чем по 4 шт., что позволяет уменьшить площадь хранения. Стул выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет каркаса: хром. Цвет подлокотников: темный орех, предпочтительно 1.031 или аналогичный оттенок. Цвет обивки: черный. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	18

	7
	Кресло руководителя 

Типа UN Orion PSN PU01  
или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 640 мм и не более 650 мм, глубина не менее 640 мм и не более 650 мм, высота изменяется в диапазоне от 1215 мм до 1265 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой пластиковой крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 640 мм и не более 650 мм. Спинка высокая эргономичной формы, сконструирована с учетом анатомического строения человека, тонизирует не только трапецеидальные, но и широчайшие мышцы спины, обеспечивает правильную посадку, высота спинки не менее 740 мм и не более 750 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Значения показателей внутренних размеров сиденья не должны отклоняться от значения 520 мм по показателю ширина сиденья между подлокотниками, и от значения 480 мм по показателю глубина сиденья, более чем на 10 мм в большую сторону. Отклонения в меньшую сторону не допускаются. В центральной части спинки и сиденья выполнена глубокая вертикальная стяжка, а также многочисленные горизонтальные декоративные строчки, образующие рельефный "ребристый" рисунок и обеспечивающие дополнительную эргономику конструкции. Обивка: высокотехнологичная искусственная кожа нового поколения, не менее чем на 70% состоящая из хлопка, мягкая, гипоаллергенная, экологичная, износостойкая. Обладает хорошими органолептическими показателями. Устойчивость к истиранию должна быть >47 000 циклов. Внутреннее наполнение: поролон, либо формованный пенополиуретан.  Подлокотники закругленные, выполнены из ПВХ, высота подлокотников порядка 200 мм. Верхняя часть подлокотников снабжена закругленными вставками с "шагреневым" тиснением, что предотвращает скольжение рук сидящего по поверхности подлокотников и обеспечивает дополнительный тактильный комфорт. У кресла предусмотрена опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне конкретных значений. Минимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 475 мм, максимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 480 мм. Минимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 525 мм, максимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 580 мм. Оснащено механизмом качания с фиксацией спинки в одном вертикальном положении с винтовой регулировкой жесткости качания спинки. Выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет подлокотников: черный. Цвет обивки: черный, предпочтительно PU01, или аналогичный по оттенку и текстуре материал. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	1

	8
	Кресло руководителя 

Типа CH-418  или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 700 мм и не более 705 мм, глубина не менее 700 мм и не более 705 мм, высота изменяется в диапазоне от 1120 мм и до 1210 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой металлической хромированной крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 700 мм и не более 710 мм. Спинка высокая эргономичной формы, сконструирована с учетом анатомического строения человека,  обеспечивает правильную посадку. Высота спинки ориентировочно 720 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья: не менее 600 мм и не более 605 мм, глубина сиденья: не менее 490 мм и не более 500 мм. Обивка: натуральная кожа класса анилиновых или полуанилиновых кож. Специфика окрашивания данного типа кожи позволяет сохранить натуральность рисунка текстуры верхнего слоя. На поверхность кожи нанесено тонкое покрытие, защищающее от пятен и выцветания. Устойчивость к истиранию должна быть >50 000 циклов. В центральной части спинки и сиденья выполнены глубокие горизонтальные и вертикальные декоративные стяжки и складки, формирующие объемные зоны боковой и поясничной поддержки. Внутреннее наполнение: поролон плотностью 25-40 кг/м3, либо формованный пенополиуретан. Подлокотники выполнены из пластика с объемными мягкими накладками из натуральной кожи в цвет обивки, высота подлокотников не менее 300 мм и не более 310 мм. У кресла предусмотрена опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне конкретных значений. Минимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 400 мм, максимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 405 мм. Минимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 490 мм, максимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 500 мм. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Оснащено механизмом качания с фиксацией спинки в одном вертикальном положении с винтовой регулировкой жесткости качания спинки. Выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет крестовины: хром. Цвет обивки, подлокотников и накладок: черный. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	3

	9
	Кресло офисное 

Типа VB CH-687 AXSN   
или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 560 мм и не более 570 мм, глубина не менее 560 мм и не более 570 мм, высота изменяется в диапазоне от 880 мм и до 1010 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой пластиковой крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 560 мм и не более 570 мм. Спинка закругленная, эргономичной формы, высота спинки не менее 425 мм и не более 440 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 480 мм и не более 485 мм, глубина сиденья: не менее 410 мм и не более 415 мм. Обивка: синтетическая ткань с высокой износостойкостью из 100% полиэстера с включениями твердого волокна, обладающая оригинальной фактурой "в рубчик". Устойчивость к истиранию ≥25 000 циклов. Внутреннее наполнение: поролон, либо формованный пенополиуретан.  Подлокотники широкие каплевидной формы, выполнены из ПВХ, высота подлокотников минимум 210 мм. У кресла предусмотрена опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне конкретных значений. Минимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 455 мм, максимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 460 мм. Минимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 585 мм, максимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 590 мм. Кресло оснащено пружинным механизмом качания с постоянной поддержкой спины с винтовой регулировкой жесткости качания спинки.  Выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет подлокотников и крестовины: черный. Цвет обивки: черный, предпочтительно JP15-2, или аналогичный по фактуре и оттенку материал. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	3

	10
	Кресло офисное 

Типа  CH-651 или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 600 мм и не более 605 мм, глубина не менее 600 мм и не более 605 мм, высота изменяется в диапазоне от 960 мм и до 1050 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой пластиковой армированной крестовиной с 5-ю нейлоновыми роликами, изготовленными согласно стандарту BIFMA 5,1. Диаметр штока 11 мм. Диаметр крестовины не менее 600 мм и не более 605 мм. Спинка низкая, эргономичной формы, высота спинки не менее 500 мм и не более 505 мм. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 430 мм и не более 440 мм, глубина сиденья: не менее 450 мм и не более 460 мм. Обивка дивана: высокотехнологичная искусственная кожа нового поколения, минимум на 70% состоящая из хлопка, мягкая, гипоаллергенная, экологичная, износостойкая. Обладает хорошими органолептическими показателями. Устойчивость к истиранию должна быть >45 000 циклов. Внутреннее наполнение: поролон плотностью 25-40 кг/м3, либо формованный пенополиуретан.  В центральной части спинки и сиденья выполнены глубокие горизонтальные и вертикальные декоративные стяжки и складки, образующие рельефный объемный рисунок и обеспечивающие дополнительную эргономику конструкции. Боковые части спинки и сиденья имеют дополнительный объем и образуют эргономичные углубления в центре для дополнительного удобства сидящего. Подлокотники сложной формы выполнены из ПВХ, высота подлокотников 190-200 мм. Подлокотники трапециевидные, со скругленной верхней частью.  У кресла предусмотрена опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне конкретных значений. Минимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 460 мм, максимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 470 мм. Минимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 550 мм, максимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 560 мм. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Выдерживает статическую нагрузку до 100 кг. Цвет подлокотников: черный. Цвет обивки: черный. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	3

	11
	Кресло офисное 

Типа VB CH-540 AXCN  
или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 580 мм и не более 590 мм, глубина не менее 580 мм и не более 590 мм, высота изменяется в диапазоне от 1000 мм и до 1130 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой пластиковой крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 580 мм и не более 590 мм. Спинка сложной эргономичной формы, с закругленными углами и радиусными вырезами верхней и нижней сторон, сконструирована с учетом анатомического строения человека,  обеспечивает правильную посадку, высота спинки минимум 540 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 480 мм и не более 490 мм, глубина сиденья: не менее 395 мм и не более 400 мм.  Обивка: современный материал, выполненный из легкого синтетического волокна (100% полиэстер), с бархатистой поверхностью и антистатической пропиткой. Благодаря высокой эластичности материал стоек к истиранию и долговечен. Устойчивость к истиранию ≥24 000 циклов. Внутреннее наполнение: поролон, либо формованный пенополиуретан. Подлокотники эргономичные, Г-образной формы, выполнены из ПВХ, высота подлокотников 190 мм +/- 10 мм. У кресла предусмотрена опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне конкретных значений. Минимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 460 мм, максимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 470 мм. Минимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 590 мм, максимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 595 мм. Кресло оснащено пружинным механизмом качания с постоянной поддержкой спины с винтовой регулировкой жесткости качания спинки.  Выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет подлокотников и крестовины: черный. Цвет обивки: черный. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	10

	12
	Кресло руководителя 

Типа BN EChair-520 ML или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 700 мм и не более 705 мм, глубина не менее 700 мм и не более 705 мм, высота изменяется в диапазоне от 1240 мм и до 1300 мм. Вращающееся кресло, выполненное в современном стиле Hi-Tech, оснащено пятилучевой металлической хромированной крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 700 мм и не более 705 мм. Все основание кресла, включая крестовину, чехол газпатрона выполнено их металла, без пластиковых деталей. Внешний каркас спинки и сиденья состоит из двух цельных изогнутых металлических Г-образных направляющих, расположенных по бокам конструкции, к которым крепятся мягкие части спинки и сиденья. Спинка высокая, трехсоставная,  эргономичной формы, сконструирована с учетом анатомического строения человека, обеспечивает правильную посадку, высота спинки не менее 770 мм и не более 790 мм. Общая форма спинки прямоугольная, с выраженным поясничным прогибом. Спинка состоит из трех отдельных элементов, между которыми расположено сквозное открытое пространство, элементы не соприкасаются между собой и соединяются только при помощи боковых направляющих. Верхний элемент прямоугольной формы с закругленной нижней частью представляет собой объемный подголовник, эффективно разгружающий мышцы шеи. Средний элемент имеет дугообразную форму и служит для поддержки средней части спины и предплечья. Нижний элемент выполнен в форме полукруга с радиусным вырезом в верхней части и выраженным эргономичным изгибом, эффективно поддерживающим поясничную зону сидящего. Сиденье прямоугольной формы с закругленным передним краем. Благодаря ортопедической форме края сидения снижается нагрузка на ноги. Форма боковых металлических направляющих в передней части повторяет форму переднего края сиденья, закруглена и отогнута вниз. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 520 мм и не более 530 мм, глубина сиденья: не менее 520 мм и не более 530 мм. Обивка: натуральная кожа высшего качества LUX с уникальным рисунком текстуры. Устойчивость к истиранию должна быть >55 000 циклов. Внутреннее наполнение: тонкий не объемный поролон, либо тонкий пенополиуретан. Три части спинки, и сиденье декорированы продольными двойными строчками. Подлокотники тонкие, выполнены из хромированного металла в верхней части декорированы мягкими накладками из натуральной кожи в цвет обивки, высота подлокотников не должна быть ниже 195 мм. У кресла предусмотрена опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне конкретных значений. Минимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 470 мм, максимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 480 мм. Минимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 530 мм, максимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 540 мм. Кресло оснащено механизмом качания повышенной комфортности со смещенным центром тяжести и возможностью фиксации спинки кресла в одном или нескольких положениях и изменением силы качания в зависимости от веса сидящего. Выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет крестовины и подлокотников: хром. Цвет обивки: черный. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	1

	13
	Кресло офисное 

Типа CH-9801 или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 600 мм и не более 605 мм, глубина не менее 600 мм и не более 605 мм, высота изменяется в диапазоне от 940 мм и до 1070 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой металлической крестовиной, покрытой износостойкой краской цвета "серебро", с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 600 мм и не более 605 мм. Спинка закругленной трапециевидной формы, сконструирована с учетом анатомического строения человека,  обеспечивает правильную посадку, высота спинки не менее 490 мм и не более 500 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 470 мм и не более 480 мм, глубина сиденья: не менее 470 мм и не более 480 мм. Обивка: синтетическая ткань с высокой износостойкостью, не уступающая по степени комфортности натуральным материалам. Крупная нить придает материалу высокую стойкость к истиранию. Устойчивость к истиранию ≥24 000 циклов. Внутреннее наполнение: поролон плотностью 25-40 кг/м3, либо формованный пенополиуретан. Подлокотники сложной изогнутой формы выполнены из пластика, высота подлокотников не менее 210 мм и не более 220 мм. У кресла предусмотрена опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне конкретных значений. Минимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 450 мм, максимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 460 мм. Минимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 580 мм, максимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 590 мм. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Кресло оснащено асинхронным механизмом качания с двумя рычагами регулировки, который регулирует угол наклона спинки независимо от сиденья, с возможностью фиксации спинки минимум в пяти положениях. Выдерживает статическую нагрузку до 100 кг. Цвет подлокотников: черный. Цвет крестовины: "серебро". Цвет обивки: черный. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	1

	
14
	
Кресло руководителя 

Типа UP Мененжер Комо  
или эквивалент
	
Габаритные размеры: ширина не менее 600 мм и не более 605 мм, глубина не менее 600 мм и не более 605 мм, высота изменяется в диапазоне от 1070 мм до 1210 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой пластиковой крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 600 мм и не более 605 мм. Спинка высокая эргономичной формы, сконструирована с учетом анатомического строения человека, обеспечивает правильную посадку, высота спинки не менее 600 мм и не более 610 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 460 мм и не более 470 мм, глубина сиденья: не менее 460 мм и не более 480 мм. Обивка: натуральная кожа. Устойчивость к истиранию должна быть >47 000 циклов. Внутреннее наполнение: поролон, либо формованный пенополиуретан. В центральной части спинки и сиденья выполнены глубокие дугообразные стяжки и наклонные строчки, обеспечивающие дополнительную эргономику конструкции. Боковые части сиденья имеют дополнительный объем и образуют эргономичное углубление в центре для дополнительного удобства сидящего. Подлокотники закругленные, выполнены из ПВХ, высота подлокотников должна быть более 159 мм, но менее 170 мм. У кресла предусмотрена опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне конкретных значений. Минимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 470 мм, максимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 480 мм. Минимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 610 мм, максимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 620 мм. Кресло оснащено механизмом качания с фиксацией спинки в одном вертикальном положении с винтовой регулировкой жесткости качания спинки. Кресло выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет подлокотников: черный. Цвет обивки: черный. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	2

	15
	Кресло офисное 

Типа CH-413  или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 660 мм и не более 670 мм, глубина не менее 660 мм и не более 670 мм, высота изменяется в диапазоне от 950 мм до 1050 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой металлической хромированной крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 660 мм и не более 670 мм. Крестовина и чехол газпатрона должны быть целиком выполнены из металла, использование пластиковых деталей не допускается. Спинка трапециевидной формы с эргономичным прогибом в области поясницы выполнена из высокопрочного литого пластика. Спинка сконструирована с учетом анатомического строения человека,  обеспечивает правильную посадку, высота спинки не менее 520 мм и не более 530 мм. Верхняя часть спинки прямая. Центральная часть спинки закрыта мягким съемным чехлом с наполнением из поролона или пенополиуретана. Чехол фиксируется с задней части спинки большой декоративной пуговицей. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 480 мм и не более 490 мм, глубина сиденья не менее 440 мм и не более 450 мм. Внутреннее наполнение: поролон плотностью 25-40 кг/м3, либо формованный пенополиуретан. Обивка: синтетическая ткань с высокой износостойкостью. Устойчивость к истиранию ≥24 000 циклов. Подлокотники сложной эргономичной формы выполнены из ПВХ. Места крепления подлокотников к каркасу кресла декорированы металлическими вставками. У кресла предусмотрена опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне конкретных значений. Минимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 430 мм, максимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 440 мм. Минимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 530 мм, максимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 535 мм. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Кресло оснащено механизмом качания с фиксацией спинки в одном вертикальном положении с винтовой регулировкой жесткости качания спинки. Выдерживает статическую нагрузку до 100 кг. Цвет крестовины: хром. Цвет пластиковых деталей: черный. Цвет обивки: бежевый 12-305. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	6

	16
	Кресло офисное 

Типа Spring syne gtr HCh 1 сетка   
или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 700 мм и не более 705 мм, глубина не менее 700 мм и не более 705 мм, высота изменяется в диапазоне от 1240 мм до 1300 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой металлической хромированной крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 700 мм и не более 705 мм. Спинка рамочная, эргономичной трапециевидной формы, сконструирована с учетом анатомического строения человека и обеспечивает правильную посадку, высота спинки должна быть более 729 мм, но менее 740 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. В передней части сиденья выполнен эргономичный радиусный вырез. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 540 мм и не более 550 мм, глубина сиденья: не менее 500 мм и не более 510 мм. Обивка сиденья: сложный композиционный материал толщиной не менее 5 и не более 7 мм, состоящий из нескольких тканых и нетканых слоев. Плотный, мягкий, обладает ультрасовременным видом и высокими эксплуатационными свойствами. Устойчивость к истиранию ≥24 000 циклов. Внутреннее наполнение: поролон, либо формованный пенополиуретан. Обивка спинки: высокопрочная акриловая сетка, обладающая отличной воздухопроницаемостью и повышенной стойкостью к растягиванию и деформации. Подлокотники выполнены из ПВХ с металлическими вставками, высота подлокотников ориентировочно 240 мм. У кресла предусмотрена опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне конкретных значений. Минимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 510 мм, максимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 520 мм. Минимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 570 мм, максимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 580 мм. Кресло оснащено синхромеханизмом с фиксацией в нескольких положениях, с возможностью свободного качания и синхронного отклонения сиденья и спинки в отношении 3:1. Выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет подлокотников: черный/хром. Цвет обивки: черный. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	3

	17
	Табурет

Типа Комфорт К-3   
или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 350 мм и не более 355 мм, глубина не менее 350 мм и не более 355 мм, высота не менее 470 мм и не более 480 мм. Табурет на металлокаркасе изогнутой формы, покрытом порошковой краской цвета серебристый металлик. Каркас выполнен из металлических труб диаметром более 21 мм, но менее 25 мм. Каркас представляет собой 4 гнутые ножки, попарно являющиеся продолжением друг друга. Сиденье круглое, мягкое, объемное. Внутреннее наполнение мягких частей сиденья: эластичный пенополиуретан, либо поролон. Обивка выполнена из высококачественной искусственной кожи на основе ПВХ, не подверженной перепадам температур, влажности и устойчивой к ультрафиолету. Устойчивость к истиранию должна быть >45 000 циклов. Цвет каркаса: серебристый металлик. Цвет обивки: черный. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	2

	18
	Кресло офисное 

Типа CH-686
или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 640 мм и не более 650 мм, глубина не менее 640 мм и не более 650 мм, высота изменяется в диапазоне от 1000 мм и до 1080 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой металлической хромированной крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, изготовленными согласно стандарту BIFMA 5,1. Диаметр штока 11 мм. Диаметр крестовины не менее 640 мм и не более 650 мм. Спинка эргономичной закругленной формы, сконструирована с учетом анатомического строения человека,  обеспечивает правильную посадку. Высота спинки не менее 600 мм и не более 610 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 480 мм и не более 490 мм, глубина сиденья не менее 480 мм и не более 490 мм. Обивка: синтетическая ткань с оригинальной фактурной поверхностью, препятствующей скольжению сидящего в кресле и облегчающей уход за изделием. Текстура ткани затрудняет скопление пыли в обивке. Устойчивость к истиранию ≥24 000 циклов. Внутреннее наполнение: поролон плотностью 25-40 кг/м3, либо формованный пенополиуретан. Подлокотники сложной формы выполнены из хромированного металла с отделкой из пластика с мягкими тканевыми накладками, цвет накладок совпадает с цветом обивки кресла. Подлокотники выполнены из двух дугообразных хромированных металлических труб. Место соединения труб в передней части закрыто пластиковой накладкой, повторяющей форму места соединения. В задней части кресла трубы подлокотников соединяются между собой с задней части спинки. Высота подлокотников более 319 мм, но менее 330 мм. У кресла предусмотрена опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне конкретных значений. Минимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 400 мм, максимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 410 мм. Минимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 480 мм, максимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 490 мм. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Кресло оснащено механизмом качания с фиксацией спинки в одном вертикальном положении с винтовой регулировкой жесткости качания спинки. Выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет подлокотников: хром/черный. Цвет обивки сиденья: черный. Цвет обивки спинки: серый. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	4

	19
	Кресло руководителя 

Типа EChair-515 RT
или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 700 мм и не более 705 мм, глубина не менее 700 мм и не более 705 мм, высота изменяется в диапазоне от 1160 мм и до 1230 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой металлической хромированной крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами. Диаметр крестовины не менее 700 мм и не более 705 мм. Спинка высокая эргономичной формы, с выраженным подголовником и областью поясничной поддержки. Сконструирована с учетом анатомического строения человека и обеспечивает правильную посадку, высота спинки не менее 680 мм и не более 690 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 570 мм и не более 580 мм, глубина: не менее 480 мм и не более 490 мм. Мягкие части спинки и сиденья выполнены из поролона и представляют собой мягкие объемные подушки, расположенные поверх более жестких частей каркаса. Спинка и сиденье декорированы горизонтальными стяжками, образующими рельефный рисунок. Обивка: натуральная рециклированная кожа. Устойчивость к истиранию должна быть >47 000 циклов. Наполнение: объемный формованный пенополиуретан, либо поролон. Подлокотники закругленные, выполнены из хромированного металла и декорированы накладками из натуральной кожи в цвет обивки, высота подлокотников не менее 240 мм и не более 250 мм. У кресла предусмотрена опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне конкретных значений. Минимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 480 мм, максимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 490 мм. Минимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 550 мм, максимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 555 мм. Оснащено механизмом качания с фиксацией спинки в одном вертикальном положении с винтовой регулировкой жесткости качания спинки. Выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет подлокотников и крестовины: хром. Цвет обивки: черный. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	1

	20
	Кресло офисное 

Типа EChair EC Comfort
или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 650 мм и не более 660 мм, глубина не менее 650 мм и не более 660 мм, высота изменяется в диапазоне от 1010 мм и до 1150 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой пластиковой крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 650 мм и не более 660 мм. Спинка классической формы, сконструирована с учетом анатомического строения человека и обеспечивает правильную посадку, высота спинки не менее 550 мм и не более 560 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 465 мм и не более 470 мм, глубина сиденья: не менее 420 мм и не более 430 мм. Обивка: синтетическая ткань с высокой износостойкостью, не уступающая по степени комфортности натуральным материалам. Крупная нить придает материалу высокую стойкость к истиранию. Устойчивость к истиранию ≥24 000 циклов. Внутреннее наполнение: поролон, либо формованный пенополиуретан. Подлокотники массивные, литые, в форме скошенных прямоугольников с закругленными углами выполнены из ПВХ, высота подлокотников порядка 230-240 мм. У кресла предусмотрена опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне конкретных значений. Минимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 460 мм, максимальное возможное значение показателя высоты нижнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 470 мм. Минимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 600 мм, максимальное возможное значение показателя высоты верхнего положения сиденья в диапазоне регулировки составляет 610 мм. Кресло оснащено пружинным механизмом качания с постоянной поддержкой спины с винтовой регулировкой жесткости качания спинки.  Выдерживает статическую нагрузку до 100 кг. Цвет подлокотников и крестовины: черный. Цвет обивки: черный. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	15

	21
	Стул офисный 

Типа Silwia  
или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 480 мм и не более 490 мм, глубина не менее 435 мм и не более 440 мм, высота не менее 790 мм и не более 800 мм. Стул на хромированном металлокаркасе изогнутой формы, выполненном из круглой трубы. Каркас рамочный, S-образный, состоит из П-образного основания (полозьев), плавно переходящего в передние опоры стула, далее в боковой каркас сиденья и каркас спинки. Спинка низкая, классической прямоугольной формы, сконструирована с учетом анатомического строения человека, обеспечивает правильную посадку, высота спинки не менее 310 мм и не более 320 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Высота сиденья над полом: более 479 мм, но менее 490 мм. Внутренний каркас спинки и сиденья выполнен из гнутоклееной фанеры. Обивка выполнена из высококачественной искусственной кожи на основе ПВХ, не подверженной перепадам температур, влажности и устойчивой к ультрафиолету. Устойчивость к истиранию должна быть >45 000 циклов. Наполнение: поролон, либо формованный пенополиуретан. Стул выполнен без подлокотников. Стул "штабелируемый", с возможностью установки в стопки "один в один", что позволяет уменьшить площадь хранения. Опоры стула оснащены пластиковыми заглушками для предотвращения повреждения напольного покрытия. Выдерживает статическую нагрузку до 100 кг. Цвет обивки: черный. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	5

	22
	Конференц-кресло 

Типа CH-279
или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 650 мм и не более 655 мм, глубина не менее 480 мм и не более 485 мм, высота не менее 1000 мм и не более 1020 мм. Конференц-кресло выполнено на металлическом каркасе из круглой трубы, окрашенной порошковой краской. Каркас представляет собой П-образные полозья, снабженные пластиковыми подпятниками, для предотвращения повреждения напольного покрытия. Спинка закругленная, с эргономичным прогибом в области поясницы, высота спинки 580 мм +/- 10 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 650 мм и не более 655 мм, глубина сиденья: не менее 480 мм и не более 485 мм. Спинка и сиденье должны быть гладкими, однородными, без стяжек и складок, должны иметь эргономичную формовку, образующую зоны боковой и поясничной поддержки. Обивка: синтетическая ткань с высокой износостойкостью. Устойчивость к истиранию ≥24 000 циклов. Внутреннее наполнение: поролон плотностью 25-40 кг/м3, либо формованный пенополиуретан. Спинка и сиденье соединяются между собой при помощи трапециевидных подлокотников с закругленным передним краем. Крепление осуществляется при помощи не менее чем восьми винтов, предпочтительно типа М6*20, по 4 с каждой из сторон кресла, по 2 на спинку и сиденье. С внешней стороны места крепления закрыты декоративными пластиковыми заглушками. Подлокотники выполнены из ПВХ. Верхняя часть подлокотников снабжена закругленными вставками с "шагреневым" тиснением, что предотвращает скольжение рук сидящего по поверхности подлокотников и обеспечивает дополнительный тактильный комфорт. Выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет подлокотников и каркаса: черный. Цвет обивки: черно-серый. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	4

	23
	Стулья для столовой из массива (набор, 2 шт.)

Типа EChair-3921
или эквивалент
	Габаритные размеры: ширина не менее 470 мм и не более 480 мм, глубина не менее 550 мм и не более 560 мм, высота не менее 1030 мм и не более 1060 мм – для одного стула. В комплект входят два стула. Каркас стульев выполнен из массива натурального дерева, покрытого высококачественным лаком. Передние ножки стульев прямые, прямоугольного сечения. Задние ножки оригинальной формы продолжаются поверх сиденья, формируя боковой каркас  спинки. Задние ножки широкие, плоские, слегка отогнуты назад. Спинка рамочная, эргономичной формы. Верхняя часть спинки изогнута в поперечном сечении. Верхняя планка спинки прямая, широкая, формирует вместе с боковыми сторонами широкую деревянную раму, внутри которой расположена широкая мягкая вставка. Общая форма спинки прямоугольная, с выраженным изгибом. Высота спинки должна быть более 549 мм, но менее 560 мм. Сиденье мягкое, эргономичное, объемное, со сглаженными краями. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Сиденье опирается на царговый пояс из прямоугольных брусьев. Высота сиденья над уровнем пола не менее 480 мм и не более 500 мм. Мягкие части спинки и сиденья примыкают друг к другу наглухо, без зазора. Наполнение мягких частей спинки и сиденья: поролон повышенной комфортности, либо объемный пенополиуретан. Обивка: микрофибра с эффектом велюра, или аналогичный по фактуре материал. Цвет тонировки каркаса: темный орех. Цвет обивки: бежевый. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком.
	шт.
	1



Товар должен быть поставлен в картонной, фанерной или деревянной упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Поставка продукции без упаковки не допускается. Упаковка должна соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации. Упаковка должна обеспечивать: безопасность и неизменность идентификационных признаков продукции при обращении в течение ее срока службы; защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 
Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, позволяющие идентифицировать товар внутри нее, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара.
Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет. 
Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.
	Товары должны иметь сопроводительную документацию: паспорт, либо руководство пользователя, либо инструкцию, документы подтверждающие безопасность и качество продукции (сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения), заполненные и оформленные в установленном порядке гарантийные талоны. В случае отсутствия сопроводительной документации, поставленные товары считаются некомплектным
	В комплект поставки товаров должны быть включены все непоименованные в спецификации, но необходимые для работы оборудования комплектующие, а также комплект эксплуатационных документов (руководство пользователя, руководство по эксплуатации, гарантийный талон) на русском языке.
	Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года.
Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

