ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку перегородок 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка перегородок для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым (дата выпуска не ранее 2014г.), не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Перегородки 

(Тип 1,2,3)

	Описание товара и работ:

1. Перегородки тип.1 Для разделения пространства вестибюля на входную и внутреннюю зоны в трех центральных арках установить цельностеклянную перегородку с дверью эвакуационного (аварийного) выхода и две цельностеклянные перегородки. Цветовое решение – прозрачное стекло с элементами тонирования.

Дверь эвакуационного (аварийного) выхода цельностеклянная, цвет тонировки RAL - 7035 (серый-серебристый металл), боковый части перегородки за колоннами – прозрачные, оснащается электромеханическими защелками, запираемыми напряжением  тип 9334 VQL – RR24V.

Для создания общей пространственной композиции установить в боковые ниши декоративные цельностеклянные фальш-перегородки – 2 ед., оформляются декоративными вертикальными молдингами, расположенными зеркально по отношению друг к друг.

1.1.
 Перегородка входной группы (тип1): стекло закаленное толщиной 12мм, установить в зажимном профиле от пола, крепление стекол между собой на фитингах.

1.2.
 В перегородке дверной проем 1400 х 2100, дверь двупольная,   дверные полотна 700 х2100 из закаленного стекла снабжены ручкой  из нержавеющей стали Н16 длиной 800мм.

1.3.
 Дверные полотна снабжены электромеханической защелкой на каждую створку. Предоставить подборку ЭМЗ защелки с обоснованием выбора.

1.4.
 Монтаж декоративных  накладок, стилистически поддерживающих общий декоративный стиль помещения, устанавливаются  с обеих сторон. Основной массив перегородки – прозрачное стекло. Пленкой тонируется внутренняя часть арки, имитирующей дверь. Декор принимается в соответствии с чертежом «Вид перегородок».

1.5.
 Перегородки у турникетов (тип1АиБ): устанавливаются справа и слева от турникетов.

1.6.
 Перегородки у турникетов: стекло закаленное толщиной 12мм, установить в зажимном профиле.

1.7
.Декоративные накладки, стилистически поддерживающих общий декоративный стиль помещения, устанавливаются с обеих сторон, в соответствии с чертежом «Вид перегородок».

2. Перегородка тип 2, Устанавливается в боковой нише (правой) остекленная перегородка по металлическому каркасу, разноуровневая, огибающая существующую дверь. Цветовое решение – тонированное стекло. Оформляется декоративными вертикальными молдингами по краям арки.

2.1. Перегородка - стекло закаленное толщиной 12мм, установить в зажимном профиле.

2.2. Декоративные накладки, стилистически поддерживающих общий декоративный стиль помещения, устанавливаются с одной  стороны. Основной массив перегородки – матовое стекло. Декор принимается в соответствии с чертежом «Вид перегородок».

3. Перегородка тип 3, Устанавливается в боковой нише (левой) остекленная перегородка по металлическому каркасу, разноуровневая, огибающая существующее окно. Цветовое решение – тонированное стекло. Оформляется декоративными вертикальными молдингами по краям арки.

3.1. Перегородка - стекло закаленное толщиной 12мм, установить в зажимном профиле.

3.2. Декоративные накладки, стилистически поддерживающих общий декоративный стиль помещения, устанавливаются с одной  стороны. Основной массив перегородки – матовое стекло. Декор принимается в соответствии с чертежом «Вид перегородок».

Предусмотреть:

1. Ограничители открыванию дверей.

2. Фурнитура и др. элементы – матовый  хром.

3. Цвет декоративных накладок  соответствует цвету 8016 по RAL каталогу.

4. Остекление перегородок – ударостойкое закаленное стекло ГОСТ Р 51136-2008.
Смотреть приложение 1 к Тому 2 «Техническая часть»
	не менее 12 месяцев 

	32,52

	М2


  3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара на территорию объекта Заказчика, страхование, монтажные работы, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.   
    4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара Заказчиком (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, подписанного акта о выполненных работах, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Сертификаты соответствия, инструкция на русском языке и паспорта на продукцию. 
        7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ЦАО, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора, окончание поставки – в течение 1 месяца с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                               _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                   ________________________ А.А. Тугушев         
