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ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении понижающего редукциона в электронной форме 

право заключения Договора на поставку систем аспирации воздуха 

для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»

1. Форма торгов: открытый понижающий редукцион в электронной форме 
2. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)
Почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл.,  пр. Ленина, 31.
Адрес электронной почты: mayak@po-mayak.ru
Контактное лицо: Никулаев Евгений Викторович, Карпухин Игорь Юрьевич
Номер контактного телефона: (35130) 2 51 21, 2 02 85
Адрес электронной почты: Nikulaev@po-mayak.ru
Номер факса: (35130) 2 00 24 
Контактное лицо на ЭТП A-K-D: (495) 788-54-28, info@a-k-d.ru.
Нормативное регулирование: нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом от 29.07.2009 №518 в редакции, действующей на момент публикации закупочной документации.
3. Источник финансирование: собственные средства ФГУП «ПО «Маяк».
4. Наименование, требования, характеристики и кол-во поставляемых Товаров/Оборудования: 
	№ п/п

	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав-ляемого Товара
	Особые условия 

поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Вентилятор  оконный

Вытяжные осевые вентиляторы предназначены для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия. Вентиляторы изготавливаются из АБС пластика и устанавливаются на потолке или на стене. Вентиляторы снабжены низкопрофильной декоративной решеткой, выполненной с учетом современных направлений в дизайне жилых и офисных помещений. Двигатель установлен на шарикоподшипниках, что существенно увеличивает ресурс работы вентилятора. Имеют светодиодный индикатор состояния вентилятора и отличаются низким энергопотреблением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, м³/ч - 180

Мощность, Вт - 18

Максим. давление, Па - 46

Уровень шума*,  дБ(А) – 38,8

Вес, кг – 0,6
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	2
	Вентилятор осевой общего назначения из углеродистой стали.

Низкого давления.

Количество лопаток - 3

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий

Сельскохозяйственное производство

Другие санитарно-технические и производственные цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат, 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 0,12\1500

АИР56А4

Производительность, тыс. м3/час – 2,7-3,3

Полное давление, Па – 78-44
Масса вентилятора, не более, кг – 17
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	3
	Вентилятор осевой взрывозащищенный из разнородных металлов

Низкого давления.

Количество лопаток - 3

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий

Сельскохозяйственное производство

Другие санитарно-технические и производственные цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат, 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 0,6\1500

ВАО-11-4

Производительность, тыс. м3/час – 5,0-7,5

Полное давление, Па – 170-88
Масса, не более, кг – 28
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	4
	Вентилятор оконный

двухскоростной приточно-вытяжной.

 Напряжение питания 220 В.

 Производительность 10 м3/мин.

 Потребляемая мощность 40 Вт.

 Число скоростей вращения 2.
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	5
	Вентилятор канальный 

круглый.

применяется в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. 

Рабочие лопатки вентилятора загнуты назад. 

Используются электродвигатели с внешним ротором. 

Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого симисторного регулятора скорости или 5-ти ступенчатого трансформатора

Укомплектован электродвигателем и рабочим колесом 
Мощность, Вт 100

Производительность м3/ч 750

Давление, Па 470

Масса, кг 4
	шт.
	4
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	6
	Вентилятор канальный 

круглый.

применяется в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. 

Рабочие лопатки вентилятора загнуты назад. 

Используются электродвигатели с внешним ротором. 

Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого симисторного регулятора скорости или 5-ти ступенчатого трансформатора.

Укомплектован электродвигателем и рабочим колесом 
Мощность, Вт 320

Производительность м3/ч 1700

Давление, Па 700

Масса, кг 9
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	7
	Вентилятор радиальный низкого давления
Общего назначения из углеродистой стали

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Назад загнутые лопатки

Количество лопаток - 12 

Направление вращения - правое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 0,55\1500

АИР71А4

Производительность, тыс. м 3 /час – 

0,55-1,0

Полное давление, Па – 110-170
Масса вентилятора, не более, кг – 27
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	8
	Вентилятор радиальный низкого давления 
Общего назначения из углеродистой стали

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Назад загнутые лопатки

Количество лопаток - 12 

Направление вращения - правое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 2,2\3000

АИР80В2

Производительность, тыс. м 3 /час – 

2,2-4,3

Полное давление, Па – 680-1220
Масса вентилятора, не более, кг – 49
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	9
	Вентилятор радиальный среднего давления оцинкованный 

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - правое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 0,55\1500

АИР71А4

Производительность, тыс. м 3 /час – 

1,42-2,08

Полное давление, Па – 450-460
Масса вентилятора, не более, кг – 30
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	10
	Вентилятор радиальный среднего давления
Коррозионностойкий из нержавеющей стали. Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - правое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 1,5\1500

АИР80В4

Производительность, тыс. м 3 /час – 

2,75-3,80

Полное давление, Па – 810-860
Масса вентилятора, не более, кг – 49
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	11
	Вентилятор радиальный среднего давления Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - левое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 0,55\1000

АИР71В6

Производительность, тыс. м 3 /час – 

1,34-2,95

Полное давление, Па – 305-410
Масса вентилятора, не более, кг – 46
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	12
	Вентилятор радиальный среднего давления Коррозионностойкий из нержавеющей стали. Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - левое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 4\1500

АИР100L4

Производительность, тыс. м 3 /час – 

4,17-5,66

Полное давление, Па – 1230-1400
Масса вентилятора, не более, кг – 87
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	13
	Вентилятор радиальный среднего давления 
Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - левое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 11\1500

АИР132M4

Производительность, тыс. м 3 /час – 

9,40-11,0

Полное давление, Па – 2200-2380
Масса вентилятора, не более, кг – 175
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	14
	Вентилятор радиальный среднего давления Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - левое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 7,5\1000

АИР132M6

Производительность, тыс. м 3 /час – 

11,5-14,0

Полное давление, Па – 1140-1150
Масса вентилятора, не более, кг – 175
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	15
	Вентилятор радиальный среднего давления Взрывозащищенный из алюминиевых сплавов.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - правое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 7,5\1000

АИР132M6

Производительность, тыс. м 3 /час – 

11,5-14,0

Полное давление, Па – 1140-1150
Масса вентилятора, не более, кг – 133
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	16
	Вентилятор радиальный среднего давления Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - правое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 5,5\750

АИР132M8

Производительность, тыс. м 3 /час – 

8,2-14,00

Полное давление, Па – 850-960
Масса вентилятора, не более, кг – 195
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	17
	Воздухонагреватель 
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Теплоноситель - сухой насыщенный пар

Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа.

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 

Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -20

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 424,2

Площадь поверхности обмена, м2  110

Масса, кг 223

Габаритные размеры, мм 1774x1075x180
	шт.
	4
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	18
	Калорифер
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -20

Температура воды на входе, ºC 150

Температура воды на выходе, ºC 70

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 4000

- по теплу, кВт 97,0

Площадь поверхности обмена, м2  25,5

Масса, кг 61

Габаритные размеры, мм 900x575x180
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	19
	Калорифер
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -20

Температура воды на входе, ºC 150

Температура воды на выходе, ºC 70

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 6300

- по теплу, кВт 157,6

Площадь поверхности обмена, м2  37,6

Масса, кг 85

Габаритные размеры, мм 1275x575x180
	шт.
	20
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	20
	Зонт  вентиляционный Возможны два способа крепления зонта: 

1) В случае пристенного расположения тепловыделяющего оборудования зонт крепится непосредственно к стене над оборудованием; 

2) Если кухонная линия или ее отдельные элементы расположены посредине помещения ("островной вариант"), рациональнее использовать два зонта, прикрепив их задними частями друг к другу и подвесив дополнительно цепями к потолку.

КОНСТРУКЦИЯ.

Зонт выполнен полностью из пищевой нержавеющей стали и состоит из двух основных компонентов: корпуса и съемных лабиринтных фильтров, которые легко вынимаются и чистятся. 

В зонте имеется герметичный сливной канал, по которому масло стекает в накопительные стаканы, расположенные симметрично с двух концов зонта

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

Разогретый воздух, насыщенный парами масла всасывается в зонт, при прохождении сквозь фильтр он ударяется о стенки фильтра, имеющего лабиринтную структуру, вследствие температурного перепада масло конденсируется и отделяется от воздуха. В дальнейшем масло стекает по герметичному сливному каналу в накопительные стаканы. Для более легкого удаления масла из стаканов в них рекомендуется предварительно залить жидкое моющее средство.

Габаритные размеры патрубка - диаметр, мм 150 

Габаритные размеры фильтра, мм 200х400

Масса, кг. 24,5.
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	21
	Завеса тепловая

Параметры питающей сети, В/Гц        380/50 

Режимы мощности, кВт    12-24 

Расход воздуха, м.куб./час 

2600-3200 

Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с         10,5

 Эффективная длина струи,м  3,5 

Подогрев воздуха при
максимальной мощности,°С
-минимальный расход 27
-максимальный расход 22
Габаритные размеры, мм 270x310x1962 

Вес, кг  48 

Максимальный ток, А  37 Потребляемая мощность двигателя, Вт         360 

Звуковое давление
на расстоянии 5м, дБ(А) 57
	шт.
	4
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	22
	Фильтр ячейковый 
Для очистки атмосферного и рециркуляционного воздуха от пыли в системах кондиционирования, приточной вентиляции, воздушного отопления. 

Фильтрующий слой фильтра состоит из 12 перфорированно-гофрированных винипластовых сеток. Фильтрующий слой можно неоднократно регенерировать путем промывки.

Пропускная способность по воздуху, м3/ч  2650

Начальное сопротивление, Па 65

Рекомендуемое конечное сопротивление, Па  150

Эффективность очистки, % 80

масса, кг  5,5
	шт.
	80
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	23
	Завеса тепловая
для дверей высотой до 2,3м.

c пультом дистанционного управления со встроенным терморегулятором

-в качестве источников нагрева используются «ститч-элементы», характеризирующиеся бесшумным пропусканием воздуха, надежностью и мгновенным выходом на режим при включении завесы

- «ститч-элементы» расположены на входе воздуха в тепловую завесу, что выравнивает воздушный поток на выходе завесы и увеличивает его скорость, так как нет препятствия в виде нагревательных элементов на выходе

-на компактный и прочный стальной корпус из оцинкованной стали нанесена долговечная полимерная краска, что является двойной защитой от коррозии

-применяются крыльчатки из легких сплавов, увеличивающие надежность и срок службы завес, а также снижающие шум и вибрацию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт  
9

Ступени мощности, кВт 
4,5/9

Напряжение сети, В
380~3N 50Гц

Максимальный ток, А
13,7

Сечение сетевого кабеля, мм² 5х2,5

 Сечение кабеля ПДУ, мм²
 5х0,75

 Автомат защиты, А
16

 Скорость потока воздуха, м/с 7,5

 Производительность, м³/ч
 900

 Ширина, мм
1530

 Глубина, мм
172

 Высота, мм
172

 Вес (без упаковки), кг
14

 Рекомендуемая высота установки, м    2,3

 Уровень шума, дБ
51
	шт.
	3
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	24
	Воздухонагреватель 
Общего назначения из жаропрочной (нержавеющей) стали типа 12Х18Н10Т (кроме щитков, оребрения и крепежных деталей), теплоотдающие элементы - из стальной нержавеющей трубы 22 и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 41 мм. Воздухонагреватели предназначены для эксплуатации в условиях холодного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа.

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 

Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -45

Температура воды на входе, ºC  150

Температура воды на выходе, ºC 70

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 426,7

Площадь поверхности обмена, м2  84,3

Масса, кг 244

Габаритные размеры, мм 1703x1075x220
	шт.
	6
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	25
	Вентилятор радиальный среднего давления общего назначения из углеродистой стали

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный неповоротный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток: 32

Направление вращения - левое

Конструктивное исполнение – 3

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в стационарных системах отопления и кондиционирования воздуха, и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также в других санитарно-технических и производственных целях.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150-69. 

Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах. Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 55\1000

АИР 250М6

Производительность, тыс. м 3 /час – 

26,0-65,0

Полное давление, Па – 1900-2100
Масса вентилятора, не более, кг – 1360
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	26
	Вентилятор радиальный среднего давления коррозионностойкий из нержавеющей стали

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Назад загнутые лопатки

Количество лопаток: 9

Направление вращения - левое

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для стационарных систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления. Для пневмотранспорта в размольном отделении мукомольных заводов и других санитарно - технологических целей.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150-69. При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в условиях умеренного климата первой категории размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 2,2\3000

АИР80В2

Производительность, тыс. м 3 /час – 

0,86-2,5

Полное давление, Па – 2780-1800
Масса вентилятора, не более, кг – 106
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	27
	Диффузор

Диффузоры круглой формы предназначены для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. 

ØА, мм – 100

ØD, мм – 150

Е, мм – 55 

С, мм – 16 

Вес не более,кг – 0,20
	шт.
	8
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	28
	Диффузор

Диффузоры круглой формы предназначены для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. 

ØА, мм – 125

ØD, мм – 170

Е, мм – 55 

С, мм – 16 

Вес не более,кг – 0,25
	шт.
	6
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	29
	Вентилятор радиальный среднего давления Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - левое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 37\1000

АИР225M6

Производительность, тыс. м 3 /час – 

26,0-32,0

Полное давление, Па – 2400-2600
Масса вентилятора, не более, кг – 530
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	30
	Вентилятор 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - правое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин Производительность, - 1043 м3/ч

Давление, полное – 4046 Па, статическое – 3 043 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, - 576-1609 м3/ч

Давление, полное – 2974-4322 Па

асинхронный трехфазный двигатель АДМ 90 L2 ОМ2

номинальная мощность 3,0 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 466х623х676

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	31
	Вентилятор 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - левое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин Производительность, - 1043 м3/ч

Давление, полное – 4046 Па, статическое – 3 043 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, - 576-1609 м3/ч

Давление, полное – 2974-4322 Па

асинхронный трехфазный двигатель АДМ 90 L2 ОМ2

номинальная мощность 3,0 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 466х623х676

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	32
	Вентилятор
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначены для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - левое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 680 м3/ч

Давление, полное – 4070 Па, статическое – 3330 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, -440-1120 м3/ч

Давление, полное – 2770-4160 Па

асинхронный трехфазный двигатель KPR80K2OM2 EExeIICT3

номинальная мощность 1,3 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 420х554х627

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	33
	Вентилятор радиальный среднего давления 
Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - левое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 7,8\1500

АИР132S4

Производительность, тыс м 3/час – 14,0-17,5

Полное давление, Па – 980-1020
Масса вентилятора, не более, кг – 169
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	34
	Вентилятор радиальный среднего давления общего назначения из углеродистой стали

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный неповоротный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток: 32

Направление вращения - правое

Конструктивное исполнение – 5

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в стационарных системах отопления и кондиционирования воздуха, и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также в других санитарно-технических и производственных целях.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150-69. 

Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах. Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 30\1000

АИР 200L6

Производительность, тыс. м3/час – 26,5-60

Полное давление, Па – 910-1020
Масса вентилятора, не более, кг – 1205
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	35
	Вентилятор радиальный среднего давления общего назначения из углеродистой стали

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный неповоротный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток: 32

Направление вращения - правое

Конструктивное исполнение – 5

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в стационарных системах отопления и кондиционирования воздуха, и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также в других санитарно-технических и производственных целях.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150-69. 

Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах. Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 40\980

АИР 250S6

Производительность, тыс. м3/час – 24,5-52,0

Полное давление, Па – 1640-1880
Масса вентилятора, не более, кг – 1320
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	36
	Вентилятор радиальный среднего давления общего назначения из углеродистой стали

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный неповоротный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток: 32

Направление вращения - правое

Конструктивное исполнение – 5

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в стационарных системах отопления и кондиционирования воздуха, и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также в других санитарно-технических и производственных целях.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150-69. 

Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах. Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 55\735

АИР 250М6

Производительность, тыс. м3/час – 26,0-65,0

Полное давление, Па – 1900-2100
Масса вентилятора, не более, кг – 1360
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	37
	Вентилятор радиальный Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Назад загнутые лопатки

Направление вращения - правое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 1,1\1400

Производительность, тыс м 3/час – 3,0-3,75

Полное давление, Па – 500-600
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	38
	Вентилятор радиальный Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Назад загнутые лопатки

Направление вращения - левое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 0,12\1350

Производительность, тыс м 3/час – 0,5-0,75

Полное давление, Па – 100-200
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	39
	Калорифер 
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 3. 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -20

Температура воды на входе, ºC 150

Температура воды на выходе, ºC 70

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 417,7

Площадь поверхности обмена, м2  110,0

Масса, кг 223

Габаритные размеры, мм 1774x1075x180
	шт.
	8
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	40
	Калорифер 
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 3. 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -20

Температура воды на входе, ºC 150

Температура воды на выходе, ºC 70

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 360

Площадь поверхности обмена, м2  83,1

Масса, кг 176

Габаритные размеры, мм 1774x1075x180
	шт.
	5
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	41
	Зонт вытяжной пристенный 
НАЗНАЧЕНИЕ

служит в качестве вытяжки, устанавливаемой над рабочей поверхностью пристенных столов. 

Основные особенности:

корпус – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи; 

фланец диаметром 200 мм; 

возможность крепления к потолку при помощи конструктивно встроенных на верхней панели зонта штанг.

Длина, мм: 1000

Глубина, мм: 500

Высота, мм: 450
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	42
	Импеллер

Лопаточная машина, заключённая в кольцо.

Материал – неопрен.

Кол-во – лопастей – 12

De – 57

Di – 16

H – 31.5

Тип вставки 4
	шт.
	30
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	43
	Импеллер

Лопаточная машина, заключённая в кольцо.

Материал – неопрен.

Кол-во – лопастей – 12

De – 95

Di – 25

H – 88,5

Тип вставки 4
	шт.
	10
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	44
	Калорифер 
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Теплоноситель - сухой насыщенный пар

Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа.

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 

Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -20

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 6300

- по теплу, кВт 134,9

Площадь поверхности обмена, м2  28,6

Масса, кг 68

Габаритные размеры, мм 1314x575x180
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	45
	Калорифер
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Теплоноситель - сухой насыщенный пар

Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа.

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 

Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -20

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 6300

- по теплу, кВт 158,9

Площадь поверхности обмена, м2  37,6

Масса, кг 85

Габаритные размеры, мм 1314x575x180
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	46
	Калорифер
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Теплоноситель - сухой насыщенный пар

Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа.

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 

Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -20

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 424,2

Площадь поверхности обмена, м2  110

Масса, кг 223

Габаритные размеры, мм 1774x1075x180
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	47
	Воздухонагреватель 
Общего назначения из жаропрочной (нержавеющей) стали типа 12Х18Н10Т (кроме щитков, оребрения и крепежных деталей), теплоотдающие элементы - из стальной нержавеющей трубы 22 и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 41 мм. Воздухонагреватели предназначены для эксплуатации в условиях холодного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа.

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 

Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -45

Температура воды на входе, ºC 150

Температура воды на выходе, ºC 70

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 360,9

Площадь поверхности обмена, м2  63,7

Масса, кг 185

Габаритные размеры, мм 1798x1075x220
	шт.
	6
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	48
	Воздухонагреватель 
Общего назначения из жаропрочной (нержавеющей) стали типа 12Х18Н10Т (кроме щитков, оребрения и крепежных деталей), теплоотдающие элементы - из стальной нержавеющей трубы 22 и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 41 мм. Воздухонагреватели предназначены для эксплуатации в условиях холодного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа.

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 

Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -45

Температура воды на входе, ºC 150

Температура воды на выходе, ºC 70

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 426,7

Площадь поверхности обмена, м2  84,3

Масса, кг 244

Габаритные размеры, мм 1703x1075x220
	шт.
	16
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	49
	Калорифер 
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 3. 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -20

Температура воды на входе, ºC 150

Температура воды на выходе, ºC 70

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 417,7

Площадь поверхности обмена, м2  110,0

Масса, кг 223

Габаритные размеры, мм 1774x1075x180
	шт.
	18
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	50
	Вентилятор канальный 

круглый.

применяется в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. 

Рабочие лопатки вентилятора загнуты назад. 

Используются электродвигатели с внешним ротором. 

Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого симисторного регулятора скорости или 5-ти ступенчатого трансформатора.

Мощность, Вт 760

Производительность м3/ч 400

Давление, Па 300

Масса, кг 3
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	51
	Вентилятор 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - правое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 3488 м3/ч

Давление, полное – 3649 Па, статическое – 3112 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, -2038-4936 м3/ч

Давление, полное – 2767-4116 Па

асинхронный трехфазный двигатель ВА132S2OM2 1ExdIIBT5

номинальная мощность 7,5 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 657х742х851

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	52
	Вентилятор
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - левое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 3488 м3/ч

Давление, полное – 3649 Па, статическое – 3112 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, -2038-4936 м3/ч

Давление, полное – 2767-4116 Па

асинхронный трехфазный двигатель ВА132S2OM2 1ExdIIBT5

номинальная мощность 7,5 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 657х742х851

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	53
	Вентилятор
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - левое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 2060 м3/ч

Давление, полное – 6440 Па, статическое – 4970 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, -1100-2800 м3/ч

Давление, полное – 6600-5200 Па

асинхронный трехфазный двигатель ВА132S2OM2 1ExdIIBT5

номинальная мощность 11 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 657х742х851

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	54
	Вентилятор 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - правое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 1043 м3/ч

Давление, полное – 4046 Па, статическое – 3043 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, - 576-1609 м3/ч

Давление, полное – 2974-4322 Па

асинхронный трехфазный двигатель АДМ 90 L2 ОМ2

номинальная мощность 3,0 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 466х623х676

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	3
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	55
	Вентилятор
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - левое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 1043 м3/ч

Давление, полное – 4046 Па, статическое – 3043 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, - 576-1609 м3/ч

Давление, полное – 2974-4322 Па

асинхронный трехфазный двигатель АДМ 90 L2 ОМ2

номинальная мощность 3,0 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 466х623х676

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	3
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	56
	Вентилятор
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35ºС.

Вентиляторы обеспечивают устойчивую и надежную работу в течение 4 часов при температуре не ниже 16 °С.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - правое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 1000 м3/ч

Давление, полное – 5880 Па, статическое – 5600 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, - 0,9-1,3 м3/ч

Давление, полное – 6150-6200 Па

асинхронный трехфазный двигатель 2ДМШ112МА2ОМ5

номинальная мощность 4,0 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 577х677х745

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	57
	Вентилятор
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35ºС.

Вентиляторы обеспечивают устойчивую и надежную работу в течение 4 часов при температуре не ниже 16 °С.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - левое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 1000 м3/ч

Давление, полное – 5880 Па, статическое – 5600 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, - 0,9-1,3 м3/ч

Давление, полное – 6150-6200 Па

асинхронный трехфазный двигатель 2ДМШ112МА2ОМ5

номинальная мощность 4,0 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 577х677х745

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	58
	Вентилятор
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35ºС.

Вентиляторы обеспечивают устойчивую и надежную работу в течение 4 часов при температуре не ниже 16 °С.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - правое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 1000 м3/ч

Давление, полное – 5880 Па, статическое – 5600 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, - 0,9-1,3 м3/ч

Давление, полное – 6150-6200 Па

асинхронный трехфазный двигатель 2ДМЩК112МА20М5

номинальная мощность 4,0 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 577х677х745

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	59
	Вентилятор
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35ºС.

Вентиляторы обеспечивают устойчивую и надежную работу в течение 4 часов при температуре не ниже 16 °С.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - левое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 1000 м3/ч

Давление, полное – 5880 Па, статическое – 5600 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, - 0,9-1,3 м3/ч

Давление, полное – 6150-6200 Па

асинхронный трехфазный двигатель 2ДМЩК112МА20М5

номинальная мощность 4,0 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 577х677х745

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	60
	Тепловентилятор снабженный

-встроенным терморегулятором капиллярного типа, позволяющим поддерживать постоянную температуру в помещении автоматически. Выбор нужной температуры окружающего воздуха осуществляется бесступенчато в пределах 0-40°С

-специально разработанной ручкой-подставкой для переноски и подвешивания тепловентилятора на стену с помощью кронштейнов

-управление режимами работы осуществляется роторным переключателем, что удобнее кнопок, особенно в рукавицах, варежках и перчатках.

Технические характеристики
Мощность ступеней 0/6.0/9.0 КВт 
Приток воздуха 750 м3/час 
Hапряжение питания 380 B 
Частота 50 Гц 
Скорость потока 2,7 м/сек 
Ток 14 А 
Повышение температур 40 °С 
Уровень шума 50 дБ 
Размер (высота) 490 мм 
Размер (глубина) 410 мм 
Длина 345 мм 
Вес 11 кг
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	61
	Вентилятор радиальный высокого давления 
Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 48 

Направление вращения - правое

НАЗНАЧЕНИЕ

для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных сред, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальная температура перемещаемой среды для вентиляторов общего назначения - 80°С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 4\3000

АИР100S2

Производительность, тыс м 3/час – 1,1-2,3

Полное давление, Па – 2700-2900
Масса вентилятора, не более, кг – 56
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	62
	Вентилятор настольный имеет электродвигатель цилиндрической формы, трехлопастную крыльчатку и основание треугольной формы из стального никелированного прутка. Крыльчатка изготавливается из полиэтилена. Корпус двигателя металлический, окрашенный нитроэмалью, крепится к стойке при помощи шарнирного соединения, что дает возможность изменять направление потока воздуха в вертикальной плоскости.

Мощность: 40 Вт 

Диаметр лопастей: 40 см 

Три скорости 

Функция поворота 

Защитная решетка с мелкой сеткой 

Низкий уровень шума 

Современный эргономичный дизайн
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	63
	Вентилятор радиальный пылевой 

Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Направление вращения - правое 

Количество лопаток - 8

Конструктивное исполнение - 1

НАЗНАЧЕНИЕ

Удаление древесной стружки и опилок, металлической пыли от станков;

Удаление пыли и шлаков в сварочном производстве;

Системы пневмотранспорта;

Другие производственные, технологические и сантехнические цели.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Климатическое исполнение У, категории размещения 2 и 3, а при защите двигателя от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков - категория размещения 1. Содержание пыли и механических примесей в перемещаемой среде до 1 кг/м3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 7,5\1500

АО2-41-4

Производительность, тыс. м 3 /час – 

4,6-9,7

Полное давление, Па – 1560-1170
Масса вентилятора, не более, кг – 202
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	64
	Канальный вентилятор

Возможность регулирования скорости
Напряжение, В - 220
Потребляемая мощность, Вт - 63
Ток, А - 0,27
Расход воздуха (max), м3/час - 490
Частота вращения, 1/мин - 2420
Температура перемещаемого воздуха (max), С - 70
Уровень шума, дБ - 45
Вес, кг - 3,0
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	65
	Канальный вентилятор

Возможность регулирования скорости

Напряжение, В - 220
Потребляемая мощность, Вт - 159
Ток, А - 0,71
Расход воздуха (max), м3/час - 965
Частота вращения, 1/мин - 2630
Температура перемещаемого воздуха (max), С - 70
Уровень шума, дБ - 51
Вес, кг - 4,5
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	66
	Канальный вентилятор

(вытяжной, внутри стены)

Напряжение, В - 220
Потребляемая мощность, Вт - 41
Ток, А - 0,18
Расход воздуха (max), м3/час - 260
Частота вращения, 1/мин - 1860
Температура перемещаемого воздуха (max), С - 85
Вес, кг - 2,5
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.


5. Способ и место поставки Товара: г.Челябинск, ул.Игуменка, 37 (склад экспедиции ФГУП «ПО «Маяк»).
6. Начальная (максимальная) цена Договора и порядок формирования цены Договора: 10 736 500,00 (десять миллионов семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот рублей) с учетом НДС.
7. Формирование цены Договора: Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара до Покупателя - все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, расходы на упаковку, тару, экспедирование и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Срок и условия оплаты: Форма расчетов – безналичный платеж. Оплата осуществляется в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Предусмотрен авансовый платеж в размере 30 % от суммы Договора, осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания Договора. Окончательный расчет по договору с учетом суммы выплаченного аванса производится Заказчиком по факту приемки Товара в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты приемки Товара, документов на него, получения оригиналов бухгалтерских документов (счёт-фактура и накладная) на него, оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть 2)  ст. 168,169 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 № 914 в действующей редакции.
9. Правила регистрации и требования к содержанию и составу заявки на участие в редукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению
9.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном редукционе участнику необходимо пройти аккредитацию на сайте электронной торговой площадки A-K-D.ru. Оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки, для обеспечения доступа к участию в электронных редукционах.
9.2. Аккредитация на электронной торговой площадке, регистрация участников размещения заказа для участия в электронном редукционе и требования к содержанию и составу заявки происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке A-K-D.ru, размещенном на указанном сайте, а так же настоящей редукционной документацией. 

Площадка работает в круглосуточном режиме.
9.3. Любой аккредитованный на электронной торговой площадке A-K-D участник размещения заказа вправе подать заявку для участия в редукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении понижающего редукциона в электронной форме до его окончания. Участник процедуры закупки вправе подать только одну  заявку на участие в понижающем редукционе в электронной форме.
9.4. Каждый участник открытого понижающего редукциона в электронной форме вместе с подаваемой на электронной торговой площадке заявкой на участие в редукционе должен обязательно предоставить Заказчику на рассмотрение: 
1) Прикрепить к своей заявке копии отсканированных, читаемых при просмотре, документов (рекомендуемый формат pdf, doc):

а) Заявку на участие в редукционе в электронной форме, оформленную должным образом (см. Приложение №1).

б) Устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме (заверен печатью организации и подписью руководителя).

в) Документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (руководитель)). 

В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, необходима также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенная печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. Данная доверенность должна содержать полномочия на подписание заявки. (Документы заверены печатью организации и подписью руководителя);

г) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении редукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих личность - для физического лица. (Оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя).
д) Справку (в произвольной форме) об отсутствии на момент подачи заявки,  задолженности  по   начисленным налогам, сборам   и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший   календарный   год,   размер   которой   превышает   двадцать   пять   процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки (должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя).

е) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка Товаров, являющихся предметом договора, является крупной сделкой. В случае, если для участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом Договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо. (Документы должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя).

Все документы   должны   быть   заверены руководителем   предприятия, либо иным уполномоченным лицом.
2) Для подтверждения обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме (согласно п.10 Извещения и п.20 редукционной документации) прикрепить к своей заявке копию платежного получения с отметкой банка о списании денежных средств.
9.5. Ввиду отсутствия у Заказчика технической возможности для чтения документов, подписанных ЭЦП (электронная цифровая подпись), участник процедуры закупки предоставляет (прикрепляет) необходимые документы без использования ЭЦП.
9.6. Неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в п.9.4. документации об редукционе форм может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в открытом понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об редукционе.
9.7. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие должен чётко указывать наименование, марку/модель, функциональные, технические и другие характеристики Товара, являющиеся предметом закупки, двусмысленность в формулировках не допускается. При указании марки/модели, предлагаемого к поставке Товара (в том числе входящего в комплект поставки, или Товара, являющегося сопутствующим) не допускается использование слов «или эквивалент». Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке Товара должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие такого Товара техническим требованиям и характеристикам, установленным Заказчиком в пункте 4 настоящей документации. Описание характеристик, имеющих четкие показатели, не должно быть указано с пороговыми значениями.
9.8. Участник процедуры закупки может представить эквивалент Товара (при наличии фразы “или эквивалент Товара”) при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком.
9.9. Арифметические расхождения в заявке на участие в понижающем редукционе в электронной форме между цифрами и словами не допускается. Наличие таких арифметических расхождений расценивается комиссией по размещению заказов как существенное несоответствие заявки на участие в открытом понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об редукционе.
9.10. Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявках на участие в понижающем редукционе в электронной форме неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных, неполных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в понижающем редукционе в электронной форме и приложениях к ней может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об редукционе.
9.11. Документы должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами, читаемыми при просмотре. 
10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора: 
Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
11. Сведения о возможности Заказчика увеличить предусмотренный Договором объем выполняемых работ/оказываемых услуг: допустимо в соответствии с п.1.3 ст. 69 Единого отраслевого Стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».
12. Величина понижения начальной цены Договора («шаг редукциона»):
«Шаг редукциона» устанавливается в размере 1% (одного процента) начальной (максимальной) цены Договора.
13. Дата начала приема заявок на участие в электронном редукционе: 

12 августа  2011 года.
14. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в редукционе:

23 августа   2011 года 07:00 (время московское).
15. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе:

26 августа   2011 года 18:00 (время московское).
16. Дата проведения электронного редукциона:

29 августа   2011 года 09:30 (время московское).
17. Порядок проведения открытого редукциона в электронной форме: в соответствии с Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке A-K-D предложения о цене Договора представляются зарегистрированным участником редукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения редукциона.
18. Порядок рассмотрения заявок на участие в понижающем редукционе:
18.1. Заявка на участие в электронном редукционе признается не соответствующей в следующих случаях:
- не предоставления требуемых согласно редукционной документации обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных, недостаточных сведений об Участнике процедуры закупки или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

- несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в пункте 18.1. настоящей документации;
- не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в понижающем редукционе в электронной форме, в том числе не установление факта внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в понижающем редукционе в электронной форме в срок, установленный настоящей документацией;
- наличие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
18.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в понижающем редукционе в электронной форме комиссией принимается решение о допуске к участию в редукционе и признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в редукционе, участником редукциона или об отказе в допуске участника процедуры к дальнейшему участию в электронном редукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе. Указанный протокол в течение дня, следующего после дня подписания протокола, размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов. 
18.3. Редукцион признается несостоявшимся в случае, если в редукционе участвовал один участник редукциона или если в течение тридцати минут с момента начала проведения редукциона не представлено ни одно предложение о цене Договора, предусматривающее более низкую цену Договора. В этом случае Заказчик вправе заключить Договор с единственным участником редукциона по цене его предложения или иной, согласованной сторонами и не превышающей цену предложения единственного участника редукциона, объявить о проведении повторной процедуры закупки или отказаться от проведения процедуры закупки.
19. Порядок заключения Договора по итогам проведения открытого редукциона в электронной форме:
19.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола электронного редукциона на электронной площадке направляет победителю протокол электронного редукциона и проект Договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены Договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается.
19.2. Договор может быть заключен не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола электронного редукциона.
19.3. В случае, если победитель редукциона (или участник редукциона, с которым заключается Договор в случае отклонения победителя редукциона от заключения Договора) в течение 11 (одиннадцати) календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола электронного редукциона, не предоставил Заказчику подписанный Договор и обеспечение исполнения Договора (в случае если требование было установлено в п.18 Извещении и п.21 редукционной документации), то победитель редукциона (или участник редукциона, с которым заключается Договор в случае отказа победителя редукциона от заключения Договора) признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право:
1) обратиться в суд с  требованием о понуждении победителя электронного редукциона заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;
2) заключить Договор с участником редукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене Договора перед предложенной победителем электронного редукциона;
3) объявить о проведении повторного электронного редукциона; 

4) отказаться от заключения Договора и проведения повторной процедуры закупки.
19.4. Договор заключается на условиях, указанных в Извещении о проведении  редукциона и редукционной документации, по цене, предложенной Победителем редукциона, либо в случае заключения Договора с Участником редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Договора, по цене, предложенной таким участником. 
Проект Договора прилагается (Приложение №3), изменениям не подлежит.
19.5. В случае необходимости согласования сделки в Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» права и обязанности сторон по Договору возникают только после его согласования Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
20. Размер обеспечения заявки на участие в редукционе: составляет 5%, а именно 214 730 (двести четырнадцать тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек.
20.1. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено всеми участника процедуры закупки, подавшими заявку на участие в редукционе.
20.2. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено в виде залога денежных средств.
Реквизиты счета для внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки по электронному редукциону: 
ФГУП «ПО «Маяк»
ИНН 7422000795 КПП 742150001


Р/С 4050 2810 2723 7000 0001 в Челябинском отделении №8597 г.Челябинск

К/сч  3010 1810 7000 0000 0602  в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.

БИК 047501602
В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в редукционе (наименование редукциона, дата проведения редукциона) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».
Денежные средства на обеспечение заявки на участие в редукционе должны быть перечислены по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в редукционе.
20.3. Обеспечение заявки на участие в редукционе не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика в следующих случаях:
а) если Победитель редукциона уклонился от заключения Договора;
б) если участник редукциона, сделавший предпоследнее предложение уклонился от заключения Договора;
в) если участник редукциона, подавший единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации и признанный его участником, уклонился от заключения Договора;

г) если единственный допущенный комиссией участник редукциона либо единственный участник редукциона, принявший участие в процедуре редукциона, уклонился от заключения Договора.

20.4. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть возвращено в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:
а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;
б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в редукционе - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;
в) подписания протокола редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;
г) подписания протокола редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе и не допущенному к участию в редукционе;
д) подписания протокола редукциона - участникам процедуры закупки, которые участвовали, но не стали победителем редукциона, кроме участника редукциона, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя редукциона, заявке которого был присвоен второй номер.
е) со дня заключения Договора - победителю редукциона;
ж) со дня заключения Договора - участнику редукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене Договора, заявке на участие которого присвоен второй номер;
з) со дня признания редукциона несостоявшимся - единственному участнику редукциона, заявка которого была признана комиссией не соответствующей требованиям редукционной документации;
и) со дня заключения Договора - с участником, подавшим единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации;
к) со дня заключения Договора - с единственным допущенным к участию в редукционе участником;
л) со дня заключения Договора - с единственным участником редукциона, принявшим участие в процедуре редукциона;
м) со дня подписания протокола редукциона – участнику редукциона, не принявшему участие в процедуре редукциона;

н) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику.
21. Размер обеспечения исполнения Договора по редукциону, срок и порядок его предоставления: требование не установлено.
22. Требования, предъявляемые к участникам  процедур закупки:
22.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1) быть правомочным заключать Договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
22.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку Товара, системой управления охраной труда.
22.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
22.4. Участник процедур закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:
а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения Договора;

- будучи признанным Победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если Договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиков (исполнителем, подрядчиком) условий Договора.

23. Порядок рассмотрения жалоб:
23.1. Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика: в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (по электронной почте – SGBeyhor@po-mayak.ru или по почте – 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31 с указанием для С.Г. Бейхора или по факсу: (35130) 2-90-34) (срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней) или в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru) (срок рассмотрения жалобы составляет не более  10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом»). 
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ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ
На бланке организации

Дата, исх. номер 

Заказчику:

ФГУП «ПО «Маяк»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ 

на право заключения Договора: _____________________________________________________

	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав-ляемого Товара
	Особые условия поставки
	Срок поставки

	
	
	
	
	
	


1. Изучив редукционную документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному редукциону законодательство и нормативно-правовые акты

 _____________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице, ___________________________________________________________________________

                            (наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в редукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы ознакомлены с требованиями редукционной документации к качеству, техническим характеристикам Товара, срокам и иными показателями, которые влияют на стоимость поставки Товара (Оборудования).
3. Мы согласны поставить предусмотренные редукционом Товары (Оборудования) в полном соответствии с требованиями к количеству, качеству, техническим характеристикам и в срок, указанными в документации о понижающем редукционе в электронной форме, по предложенной на редукционе цене Договора.
4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в редукционе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

_________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _________________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в  бюджеты любого уровня или государственные  внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____________ % ________________________ (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. В случае если мы будем признаны победителем редукциона, то берем на себя обязательства подписать Договор с Заказчиком в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями наших предложений.

7. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене Договора после предложения Победителя редукциона, а победитель редукциона будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать данный Договор в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями нашего предложения по цене.
9. В случае признания нас Победителем редукциона в установленный редукционной документацией срок нами будет представлено обеспечение исполнения Договора в размере _________% от начальной (максимальной) цены Договора в сумме ______________(___________________________________________) рублей.
9.  Мы извещены о включении сведений о _________________________________________

                                                                  (наименование организации или Ф.И.О Участника процедуры закупки)
в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, и/или в Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли в случае уклонения нами от заключения Договора.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен  _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении редукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

11. Настоящая заявка действует до даты заключения Договора.

12. Наши юридический и фактический адреса ___________________________________,

Телефон _____________, факс ____________, e-mail___________, 

Банковские реквизиты____________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________, факс__________________, e-mail__________________

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно редукционной документации.

________________                      ________________                   ____________________

          (должность)                                           (подпись)                                                  (ФИО) 

          М.П.

Главный бухгалтер                      ________________                  _____________________ 

                                                                             (подпись)                                                 (ФИО)
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АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения о юридическом лице - участнике операции
	Вид юридического лица
	

	Полное наименование
	

	Сокращенное наименование
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	КИО (код иностранной организации)
	

	Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)
	

	Наименование регистрирующего органа
	

	Дата регистрации
	

	Страна места регистрации
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Адрес юридический и фактический совпадают (отметить - X)
	

	Страна места нахождения
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Код города
	

	Телефон
	


_____________                                _________________                              _______________

    (Должность)                

                        (Ф.И.О.)                                                             (Подпись)                                               
М.П.
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________   

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)
г. Озерск






                      «____» ________ 20___ г.
          ФГУП «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и  _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________________________ действующего на основании ____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  по итогам запроса ценовых котировок в электронной форме на основании «Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок»  № _______ от «____» ___________ 20____г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Определения

1.1   В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:



а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам запроса ценовых котировок, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в котировочной заявке и запросе ценовых котировок; 





б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;


   в) «Товар,  Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка ___________ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование). 

2.2 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком по адресу:__________________.
2.4   Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

3. Цена Договора

3.1Цена Договора составляет____________________________________________руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.

3.2  Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Нормы и стандарты

4.1   Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в п.1 Извещения  и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1   Поставщик обязуется:

5.1.1  Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу: _______________________________, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации.
5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2    Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.
6. Упаковка и маркировка
6.1  Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2  Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3    Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

6.4   Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
7. Поставка товара (оборудования) и документация
7.1    Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

7.2   Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3     За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4   Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

7.5  При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:


а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 


б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;


в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;


г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000г., в действующей редакции и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;


д) товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика), оформленных в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г.№132 с подлинными подписями и печатью;


е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

8. Порядок приемки Товара (оборудования)

8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2  Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4
По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

9. Гарантия

9.1
Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не восстановленным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

9.2
Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.

9.3
Поставщик гарантирует:

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

· полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4
Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет 24 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

9.5
Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6
Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7
Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8
Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 

10. Порядок оплаты

10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом:
- по факту поставки Товара (Оборудования) (партии Товара (Оборудования) в течение 15 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.5  Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

10.4. Поставка Товара осуществляется с обязательным приложением оригиналов счета-фактуры, оформленную в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2)  ст. 168,169, Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 № 914 в действующей редакции, и накладной, оформленной по форме №ТОРГ-12.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2
В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

11.3
В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

11.4
В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

11.5
Покупатель вправе потребовать от Поставщика  сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6
Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12. Срок действия Договора

12.1
Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее ____________20___г.
12.2
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

13. форс-мажор

13.1
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2
Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3
Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4
В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5
Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1
Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15. Прочие положения

15.1
Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2
Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.

15.3
Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.4
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования).

16. Реквизиты сторон

             16.1. В случае изменения юридического адреса или  обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

	Поставщик:
	Покупатель:

	
	ФГУП «ПО «Маяк» 

	
	Юридический и почтовый адрес: 

456780, Челябинская обл. г. Озерск, пр. Ленина,31

	
	ИНН 7422000795 КПП 742150001

	
	Р/С 4050 2810 2723 7000 0001
в Челябинском отделении №8597 г.Челябинск

	
	

	
	К/сч  3010 1810 7000 0000 0602 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.

	
	БИК 047501602

	
	Контактные телефоны:

	
	тел    (35130) 2 02 85
факс  (35130) 2 00 24


17. Подписи сторон

	От  Поставщика:

_______________________ 

М.П.
	От  Покупателя:
__________________________ 

М.П.


Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№


 от «___»_________201___ г.
к договору поставки №


 от «___»______________201__ г.

	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)

(марка, модель и т.п.)
	Произ​водитель /страна проис​хождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость, 

руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ _______________________) руб. _______ коп,  включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки.
Срок поставки: _____.________ 20___ года.
	От Покупателя:
_________________________ М.П.
	От Поставщика:
__________________________ М.П.

	
	


Приложение №2

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№


 от «___»_________201___ г.
к договору поставки №


 от «___»______________201__ г.

«Поставщик», … в лице …, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:
_________________________ 
М.П.
«___»______________20____г.
	От Покупателя:
__________________________ 
М.П.
«___»______________20____г.
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