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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Выполнение работ по ремонту помещений здания 66.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	Разработка ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.
Технические требования к заполнению оконных проемов:
– окна должны иметь правильную геометрическую форму;
– в оконных блоках применить двухкамерные стеклопакеты не менее 32 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 24866-99;
– применить металлопластиковый оконный профиль со стабильной многокамерной (не менее 5-ти) системой со стальным армированием, глубиной профильной системы не менее 70 мм;
– работы по монтажу окон выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2002"Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" с учетом положений ГОСТ Р 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами";
– полости между покрытием (облицовкой) откосов и стеной заполнить утеплителем, разрешенным для применения внутри помещений с пребыванием людей;
– внутреннюю раму конструкции (металлический каркас - армирующий элемент) выполнить из замкнутого в сечении профиля;
– фурнитура с наличием верхних и нижних прижимов, блокиратора ошибочного действия в откинутом положении, 2-х верхних прижимов в поворотных створках, механизмом провисания в откинутом положении, микролифта предохранителя от самозахлопывания и микропроветривания;
– при монтаже оконных блоков расстояние между рамными дюбелями принять не более 0,7м;
– верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения;
– в пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел: Кабинеты № 204, 206, 207, 209, 210
	
	

	1. 
	Счистка набела с потолков
	100 м2
	1,001

	2. 
	Сплошное шпатлевание потолков
	100 м2
	1,001

	3. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2
	1,001

	4. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,013013

	5. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый)
	100 м2
	1,001

	6. 
	Расчистка поверхности стен от масляной краски
	100 м2
	2,7

	7. 
	Сплошное шпатлевание стен
	100 м2
	2,7

	8. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2
	2,7

	9. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,0351

	10. 
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными 
	100 м2
	2,4

	11. 
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,205

	12. 
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2
	0,205

	13. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2
	0,205

	14. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,002665

	15. 
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,205

	16. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,54

	17. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2
	0,059

	18. 
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,98

	19. 
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,546

	20. 
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2
	0,15

	21. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,15

	22. 
	Устройство стяжек из выравнивающей быстротвердеющей смеси толщиной 10 мм 
	100 м2
	0,546

	23. 
	Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%.
	т
	0,9282

	24. 
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,546

	25. 
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33)
	м2
	55,692

	26. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м
	0,98

	Подраздел: Сантехнические работы
	
	

	27. 
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 шт.
	0,04

	28. 
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт.
	0,04

	29. 
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм
	100 м
	0,12

	30. 
	Смена: гибких подводок
	100 шт.
	0,08

	31. 
	Смена: шарового крана
	100 шт.
	0,08

	32. 
	Установка умывальников одиночных типа "Тюльпан" с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,4

	33. 
	Умывальники, тип – Тюльпан, с пьедесталом
	компл.
	4

	34. 
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,4

	35. 
	Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских,  локтевые, с комбинированной сеткой
	компл.
	1

	36. 
	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками
	компл.
	3

	37. 
	Смена сифонов
	100 шт.
	0,04

	Раздел: Кабинет № 213 (перевязочная)
	
	

	38. 
	Счистка набела с потолков
	100 м2
	0,08

	39. 
	Сплошное шпатлевание потолков
	100 м2
	0,08

	40. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2
	0,08

	41. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,00104

	42. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый)
	100 м2
	0,08

	Раздел: Кабинеты № 214, 215, 216
	
	

	43. 
	Счистка набела с потолков
	100 м2
	0,56

	44. 
	Сплошное шпатлевание потолков
	100 м2
	0,56

	45. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2
	0,56

	46. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,00728

	47. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый)
	100 м2
	0,56

	48. 
	Расчистка поверхности стен от масляной краски
	100 м2
	0,56

	49. 
	Сплошное шпатлевание стен
	100 м2
	0,56

	50. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2
	0,56

	51. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,00728

	52. 
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными 
	100 м2
	0,76

	Раздел: Кабинет № 217 (автоклав)
	
	

	53. 
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки
	100 м
	0,19

	54. 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2
	0,2

	55. 
	Разборка покрытий полов: цементных
	100 м2
	0,2

	56. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм 
	100 м2
	0,2

	57. 
	Устройство покрытий из плит керамогранитных
	100 м2
	0,2

	58. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,19

	59. 
	Укладка металлического накладного профиля (порога)(в каб. 218)
	100 м
	0,012

	60. 
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм
	м
	1,2

	Раздел: Кабинет № 220
	
	

	61. 
	Счистка набела с потолков
	100 м2
	0,28

	62. 
	Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок
	100 м
	0,06

	63. 
	Сплошное шпатлевание потолков
	100 м2
	0,28

	64. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2
	0,28

	65. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,00364

	66. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый)
	100 м2
	0,28

	67. 
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,35

	68. 
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен
	100 м2
	0,35

	69. 
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2
	0,35

	70. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2
	0,35

	71. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,00455

	72. 
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,35

	73. 
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,3

	74. 
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,271

	75. 
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2
	100 шт.
	0,08

	76. 
	Устройство стяжек из выравнивающей быстротвердеющей смеси толщиной 10 мм 
	100 м2
	0,271

	77. 
	Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%.
	т
	0,4607

	78. 
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,271

	79. 
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33)
	м2
	27,642

	80. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м
	0,35

	81. 
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,012

	82. 
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм
	м
	1,2

	Раздел: Санпропускник
	
	

	83. 
	Счистка набела с потолков
	100 м2
	0,58

	84. 
	Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок
	100 м
	0,12

	85. 
	Сплошное шпатлевание потолков
	100 м2
	0,58

	86. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2
	0,58

	87. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,00754

	88. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый)
	100 м2
	0,58

	89. 
	Расчистка поверхности стен от старой краски
	100 м2
	0,59

	90. 
	Сплошное шпатлевание стен
	100 м2
	0,59

	91. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2
	0,59

	92. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,00767

	93. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2
	0,34

	94. 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,25

	95. 
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,27

	96. 
	Разборка покрытий полов: из плиток метлахских
	100 м2
	0,43

	97. 
	Разборка покрытий полов: цементных
	100 м2
	0,43

	98. 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой
	100 м2
	0,43

	99. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм 
	100 м2
	0,43

	100. 
	Устройство покрытий из плит керамогранитных
	100 м2
	0,43

	101. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,27

	102. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2
	0,015

	103. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,3

	104. 
	Смена вентиляционных решеток
	100 шт.
	0,04

	Раздел: Окна
	
	

	105. 
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,2118

	106. 
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,06

	107. 
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,0336

	108. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,2118

	109. 
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с глухой и поворотно-откидными створками, двухкамерным стеклопакетом (32мм)
	м2
	21,18

	110. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,132

	111. 
	Доски подоконные ПВХ
	м
	13,2

	112. 
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	21,18

	113. 
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ
	100 м2
	0,12

	114. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	1,5



Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы. 



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Дата начала работ – 07.07.2014 г.
Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 03.10.2014 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. 
Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность.
Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3).
После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.
Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. 
Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.
В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Техническое обучение персонала заказчика не требуется.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	
	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	
	СанПиН
	Санитарные правила и нормы



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	



Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.

