Техническое задание 

на поставку труб 08Х18Н10Т  ГОСТ 9940-81,ТУ 14-3Р-197-2001, ст.20 ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3-190-2004
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Трубы ст.08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81,ТУ 14-3Р-197-2001, ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3-190-2004

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшая в употреблении, не восстановленная, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободной от  прав третьих лиц.

 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	2715000


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Трубы предназначены для изготовления трубопроводов АЭС.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	

	Наименование, размер мм.
Марка стали

ГОСТ, ОСТ, ТУ

кол-во

Ед. изм.

Кл.без-ти трубопроводов
Труба 89х5

08Х18Н10Т
ГОСТ 9940-81 с доп. требованиями по СТО
1,200

Тн.
3

Труба 14х2

08Х18Н10Т
ТУ 14-3Р-197-2001
0,120

Тн.
3

Труба 38х3,5

08Х18Н10Т
ТУ 14-3Р-197-2001
2,400

Тн.
3

Труба 76х4,5

08Х18Н10Т
ТУ 14-3Р-197-2001
0,008

Тн.
3

Труба 89х8

08Х18Н10Т
ТУ 14-3Р-197-2001
1,930

Тн.
3

Труба 159х13

08Х18Н10Т
ТУ 14-3Р-197-2001
0,602

Тн.
3

Труба 32х2

Ст.20

ТУ 14-3-190-2004
0,592

Тн.
3

Труба 456х16

Ст.20

ТУ 14-3Р-55-2001
0,089

Тн.
3

Труба 57х5,5

08Х18Н10Т
ТУ 14-3Р-197-2001
0,085

Тн.
3



	Подраздел 3.2. Требования по надежности

	24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента поставки продукции на склад заказчика и прохождения входного контроля.

	Подраздел 3.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Согласно: ГОСТ 9940-81,ТУ 14-3Р-197-2001, ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3-190-2004

	Подраздел 3.4. Требования к материалам 

	Марка стали 08Х18Н10Т, ст.20 - аналоги не допускаются

	Подраздел 3.5 Требования к маркировке 

	Согласно: ГОСТ 9940-81,ТУ 14-3Р-197-2001, ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3-190-2004

	Подраздел 3.6 Требования к упаковке

	Согласно: ГОСТ 9940-81,ТУ 14-3Р-197-2001, ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3-190-2004


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Продукция предназначена для изготовления элементов трубопроводов АЭС по 3 классу безопасности. В случае поставки труб импортного производства необходимо предоставить:  решение на применение для АЭС РФ, технические требования согласованные с Ростехнадзором, Концерном Росэнергоатом, головной материаловедческой организацией. В таком случае трубы поставляются с оригиналами планов качества с приемкой ФГУП ВО "Безопасность" или ОАО ВПО "ЗАЭС".

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Обязательное предоставление оригиналов заводских документов о качестве, одновременно с поставкой товара.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	- самовывоз со склада Поставщика в европейской части РФ;

- требования к устойчивости к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии согласно подраздела №3.6. ТЗ;

- требования по ответственности Поставщика за достаточность и надежность упаковки согласно подраздела №3.6. ТЗ .


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Гарантийный срок хранения – 24 месяца с момента поставки с возможностью продления до 36 месяцев, при проведении переконсервации.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента поставки продукции на склад заказчика и прохождения входного контроля.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	- ПНАЭ  Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97).



РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	1. Трубы по ГОСТ 9940-81с дополнительными требования по СТО 79814898 109-2009 п. 4.3.2,  ОСТ 34-10-416-90 п. 1.2., должны быть: 
-термически обработанными

-очищенными от окалины по ГОСТ 9940-81

-выдержать испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии по методу АМ, согласно изм. №4 к ТУ 14-3Р-197-2001

-с гарантией гидроиспытания,

прошедшие:

 контроль ультразвуком ( УЗК-10%)

-испытания на раздачу, при толщине стенки трубы 5 мм и менее, и на сплющивание, при толщине стенки более 5 мм

- испытание на растяжение при температуре 350 гр.С:

1) временное сопротивление разрыву – бв 350 С ≥  305  Н/мм2  (31 кгс/мм2)
2) предел текучести – б0,2 350 С ≥  176  Н/мм2  (18 кгс/мм2)



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

	Количество указано в п. 3.1 ТЗ.

Поставка в течение 5 календарных дней с даты подписания договора.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	1.Согласно закупочной документации к запросу цен. 




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Согласно закупочной документации к запросу цен.


РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	1
	нет
	


