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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
	Текущий ремонт и содержание ж/д путей необщего пользования



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 
-

	1. Перечень работ:
	Осмотр ж.д пути с промерами путевым шаблоном 
	Осмотр стрелочным переводом с промерами путевым шаблоном 
	Исправление просадок, перекосов пути 
	Регулировка ширины колеи (перешивка) 
	Регулировка пути в плане (рихтовка)
	в прямых 
	в кривых 
	Разгонка стыковых зазоров 
	Вырезка загрязненного балласта 
	Одиночная смена элементов ж.д. пути
	рельсов 
	деревянных шпал 
	переводных брусьев стрелочных переводов 
	накладок 
	подкладок 
	стыковых болтов 
	костылей 
	Смазка стыковых болтов пути 
	Добивка костылей 
	Довертывание шурупов 
	Смазка стрелочных башмаков 
	Регулировка ширины колеи на стрелочном переводе 
	костыльное скрепление
	шурупное скрепление
	Выправка переводных брусьев стрелочного перевода 
	Регулировка стрелочного перевода в плане (рихтовка) 
	Удаление растительности с пути 
	Очистка стрелочных переводов от снега 
	Очистка стрелок, крестовины, контррельсов стрелочного перевода 
	Очистка шпал от снега 
	Очистка концов шпал от снега 
	Очистка переездов (технологических проездов) 
	Вырубка кустарника и мелколесья 

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	Текущий ремонт и содержание ж/д путей необщего пользования

	
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	
	№
п/п
	Наименование и номер пути


	Длина, м
	Верхнее строение пути

	
	
	
	Рельсы
	Шпалы
	Балласт

	1
	Железнодорожный путь № 86
	694,0
	Р-38
	деревянные
	ПГС

	2
	Железнодорожный путь № 87
	201,9
	Р-38
	деревянные
	ПГС

	3
	Железнодорожный путь № 88
	230,1
	Р-38
	деревянные
	ПГС

	4
	Железнодорожный путь № 89
	159,6
	Р-38
	деревянные
	ПГС

	5
	Железнодорожный путь № 90
	238,1
	Р-38
	деревянные
	щебень

	6
	Железнодорожный путь № 91
	327,9
	Р-43
	деревянные
	ПГС

	7
	Железнодорожный путь № 92
	296,2
	Р-43, Р-38
	деревянные
	ПГС

	8
	Железнодорожный путь № 93
	127,6
	Р-43
	деревянные
	ПГС

	
	ИТОГО:
	2275,4
	
	
	




	№
п/п
	Номер, тип, марка
стрелочного перевода
	Ведущий

	Предрельсовое основание
	Балласт

	
	
	с пути
	на путь
	
	

	1
	161 Р-38 1/9
	86
	87
	брусья деревянные
	щебень

	2
	163 Р-38 1/9
	86
	88
	брусья деревянные
	щебень

	3
	165 Р-38 1/9
	86
	89
	брусья деревянные
	щебень

	4
	167 Р-38 1/9
	86
	89
	брусья деревянные
	щебень

	5
	169 Р-38 1/9
	86
	90
	брусья деревянные
	щебень

	6
	171 Р-38 1/9
	86
	91
	брусья деревянные
	щебень

	7
	173 Р-38 1/9
	86
	92
	брусья деревянные
	щебень

	8
	175 Р-38 1/9
	92
	93
	брусья деревянные
	щебень

	ИТОГО: 8 комплектов стрелочных переводов




	№
п/п
	Наименование объекта
	Местонахождение
	Количество

	1
	Технологический проезд
	Путь № 86
	2

	2
	Технологический проезд
	Путь № 87
	1

	3
	Технологический проезд
	Путь № 88
	1

	4
	Технологический проезд
	Путь № 90
	1

	5
	Технологический проезд
	Путь № 91
	2

	6
	Технологический проезд
	Путь № 92
	2

	7
	Технологический проезд
	Путь № 93
	1

	8
	Неохраняемый переезд
	Путь № 95
	1

	
	ИТОГО:
	11





Согласно: 
- указанию  МПС России от 29.11.1997 № С-1386у «Среднесетевые нормы расхода материалов и изделий на текущее содержание пути, планово-предупредительную выправку, ремонт пути и других устройств путевого хозяйства», расход используемых материалов и эксплуатация машин и механизмов за 11 месяцев составит:
	№
п/п
	Наименование затрат
	Ед. изм. 
	
 Кол-во
(не менее)

	
	
	
	

	1
	Эксплуатация машин и механизмов
	месяцев
	11

	2
	Материалы
	
	

	 
	Накладка Р-43
	шт.
	40

	 
	Болты стыковые М22*135
	шт.
	160

	 
	Подкладка Д-43
	шт.
	22

	 
	Костыль путевой
	т
	0,12

	 
	Шпала деревянная
	шт.
	94

	 
	Балласт щебеночный
	м3
	38

	 
	Брус переводной
	компл.
	0,32

	 
	Шуруп стрелочный
	т
	0,13

	 
	Болт с гайками для крестовин и контррельсов
	шт.
	34

	
	
	
	



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
	Подраздел 3.1 Общие требования

	Проведение работ по текущему содержанию путей необщего пользования в соответствии с:
- Федеральным законом «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10.01.2003 №17-ФЗ;
- Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286;
- Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной ОАО «Российские железные дороги» от 29 декабря 2012 г. №2791р.
- Инструкцией по эксплуатации железнодорожных переездов, утвержденной МПС РФ от 29.06.1998 № 566;
- Инструкцией по эксплуатации железнодорожных переездов на путях промышленного транспорта, утвержденных Распоряжением Минтранса России от 30.05.2001 № АН-47-Р;
- Указанием МПС России от 29.11.1997 № С-1386у «Среднесетевые нормы расхода материалов и изделий на текущее содержание пути, планово-предупредительную выправку, ремонт пути и других устройств путевого хозяйства»; 
- и иными нормативно-правовыми документами.
Работы выполняются Исполнителем своими силами, с использованием собственных материалов, на своем оборудовании и своими инструментами, без привлечения третьих лиц.

	
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям:  
Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10.01.2003 №17-ФЗ;
- Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286;
- Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной ОАО «Российские железные дороги» от 29 декабря 2012 г. №2791р.
- Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов, утвержденной МПС РФ от 29.06.1998 № 566;
- Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов на путях промышленного транспорта, утвержденных Распоряжением Минтранса России от 30.05.2001 № АН-47-Р.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Гарантийные сроки на выполненные работы устанавливаются:
6 месяцев на работы, выполненные по текущему договору.



РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
	Подраздел 4.1 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	
Организация - исполнитель предоставляет акт выполненных работ, перечень выполненных работ по текущему содержанию ж/д пути, план работ по текущему содержанию ж/д пути, счет.




Контактное лицо: Жмылев Олег Васильевич, (48439) 7-62-62.


