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Технические требования

	Наименование оборудования(товара)
	Технические характеристики
	Кол.
шт.

	Импульсный аппарат для ручной аргонно-дуговой сварки 

	- Диапазон сварки                                 АС/ДС
- Сварка TIG, А                                      5 – 420

- Продолжительность включения (ПВ) свар-

   ки TIG при температуре окружающего воз-

   духа 200С:

   ток при 100% ПВ                                 380А

   ток при 80% ПВ                                   420А

- Продолжительность включения (ПВ) свар-

   ки TIG при температуре окружающего воз-

   духа 400С:

   ток при 100% ПВ                                 360А

   ток при 60% ПВ                                   420А

- Сетевое напряжение, V                    3х400 В

- Допустимый перепад сети                ± 15%

-Сетевой предохранитель(инерционный) 35А

- Потребляемая мощность                    30 кВт 
- Панель управления должна иметь возможность воспроизводить настройку всех параметров сварки (циклограмма) на цифровом дисплее.
Дополнительные устройства:

Горелка ERGOTIG 18HC (- 400A/ ~ 300A) под
газовую линзу.
Обратный кабель, струбцина 

Редуктор с ротаметром

Шланг для газа

Цанги 3,2 мм, 2,4 мм, 2 мм с газовой линзой
Сопло керамическое 16х50 мм

Сопло керамическое 10х50 мм
	1
1
1
1
4 м

По 3шт.

По 20


Требования к поставке
- В комплекте поставляемого оборудования должен быть ЗИП и расходные 
  материалы, обеспечивающие работу аппарата течение 2 лет. 

- Транспортировка оборудования должна производиться транспортом, обес-
   печивающим его сохранность.

- Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей 
  стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаков-
   ки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на 
   весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хране-
   ния. 

- Техническая документация по обслуживанию и эксплуатации оборудования  

  должна быть на  русском языке. Все приборы обеспечения должны иметь
  инструкции по эксплуатации, обслуживанию и методики аттестации на рус-
  ском языке.
- Поставленное оборудование должно быть новым. Не допускается поставка 
  выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановлен
  ных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно 
  и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Обору-
  дование должно иметь сертификат соответствия. 

- В общую сумму контракта должны входить стоимость оборудования с учё-
  том НДС,  стоимость  доставки на склад Заказчика, стоимость шеф –

  монтажных и пусконаладочных работ  и стоимость обучения ремонтного и 
  обслуживающего персонала. Данные работы выполняются специалистами 
  «Поставщика», имеющими Российское гражданство и право работы на 
  предприятиях «Росатома»
- Заказчик – ФГУП ПО «Север», г. Новосибирск-75, ул. Объединения 3, 
  тел./факс (383) 2746 77, e-mail    info@posever. ru
- Гарантия на оборудование -12 месяцев с момента его сдачи в эксплуатацию.
- Срок поставки – 15 дней от срока оплаты Аванса.
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