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Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонтно-строительные работы административно-складском здании КПИФ (кирпичное, 2-х этажное). расположенного по адресу:307250, Курская область, г.Курчатов, Коммунально-складская зона



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	Ремонтно-строительные работы  существующего административно-складского здания: 
            -фасада;
            - кровли;
            - отмостки;
            - площадка въезда  грузового бокса;
            -электроснабжения.
Ведомость объемов работ, локальный сметный расчет.


	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Не требуется.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Комплекс ремонтно-строительных работ по устранению физического и морального  износа, не связанных с изменением основных технических показателей здания или его назначения, обеспечивающий в совокупности прочность, защиту от атмосферного воздействий, безопасность пользователей.


	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	
	№ п.п. 
(спецификации и т.п.)
	Наименование видов работ

	

	Единица измерения
	Количество

	1
	Локальный сметный расчет
	
	К-т
	1




	
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Не требуется.




РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	Дефектная ведомость объемов работ 
	
	Дефектная ведомость объемов работ
	4

	2.
	ЛСР
	
	Локальный сметный расчет
	18






РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	307250, Курская область, г.Курчатов, Коммунально-складская зона .Здание Литер А4



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется.



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Не более 50 календарных дней со дня подписания Договора.
 



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	[bookmark: _Hlk346286769]       Проведение ремонтно-строительных работ  Административно-складского здания  должны быть  осуществлены в соответствии со всеми правилами и нормами производства данного вида работ действующими в Российской Федерации, в том числе:
-СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;
-СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.;
-СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2.;
-СНиП 04.03-85 «Нормы продолжительности строительства»;
-СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
-ПОТ  РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
       Исполнитель ежедневно самостоятельно собирает и выносит мусор оставшийся после проведения работ. Мусор выбрасывается в контейнеры расположенные в специально отведенных местах.
       Подъем строительных материалов и вынос мусора осуществлять вручную по лестнице. 
Работы по электроснабжению согласовать с главным энергетиком Заказчика.  
        Строительные и отделочные материалы, используемые Исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Всё строительные материалы и отделочные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов.
       Исполнитель должен обеспечить:
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечить их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

	 



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	       Материалы, необходимые для производства работ, поставляются Исполнителем и включены в стоимость работ.
       Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам, заявленным заводом изготовителем.
       На материалы необходимо предоставить сертификаты качества.
       Все закупаемые материалы Исполнитель согласовывает с Заказчиком.
       Работы осуществляются при помощи инструментов и оборудования принадлежащих Исполнителю.


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев.
Гарантия устранения возможных дефектов всех видов работ, выполненных в рамках исполнения договора.
Полная материальная ответственность Исполнителя за вред причиненный имуществу Заказчика при производстве работ.
При обнаружении дефектов в период гарантийной эксплуатации, возникшие по вине Исполнителя, устранение их за свой счет. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Обязательное применение на практике правил безопасности, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;
- Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года.
 	9.2.Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет производитель работ.
 	9.3. Работы должны выполняться только квалификационным персоналом Исполнителя.
9.4.Подрядчик гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 
9.5. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой. 
9.7. Ответственность за соблюдение охраны труда и правил техники безопасности при производстве работ несет Подрядчик.
9.8. Все строительные и отделочные материалы, применяемые Подрядчиком в процессе выполнения работ по договору, должны иметь сертификаты экологической безопасности.
9.9. Подрядчик несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	[bookmark: OLE_LINK1]Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями договора.
Работы будут считаться выполненными по предоставлению подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ формы КС-2,справки КС-3 при наличии счета-фактуры.  
Заказчик в течение 2х дней после окончания работ обязан принять выполненные работы по составленному Подрядчиком акту приемки выполненных работ формы КС-2,справки КС-3 при наличии счета-фактуры.
Подрядчик безвозмездно своими силами обязан устранить все выявленные недостатки (дефекты) в согласованный с Заказчиком срок.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не установлены



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется. 




РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не установлен
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Согласно разделу 4 настоящего Технического задания.

Заместитель управляющего КПИФ    ___________            ( Веревкин В.Е.)


























Приложение №1 к Техническому заданию
на выполнение ремонтно-строительных работ
 административно-складском здании КПИФ
г. Курчатов Курской обл 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
При осмотре объекта основных средств на проведение ремонтно-строительных работ Административно-складского здания    по адресу  Курская обл., г. Курчатов, Коммунально-складская  зона , инвентарный   № 1100002769 были выявлены следующие недостатки:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Раздел 1. Фасад

	1
	Демонтаж окон
	100 м2
	0,16965
	 

	2
	Установка оконных блоков. 
	100 м2 проемов
	0,16965
	 

	3
	Установка подоконных досок.
	100 п.м
	0,135
	 

	4
	Устройство отливов .
	100 м2 покрытия
	0,105
	 

	5
	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону.
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,032
	 

	6
	Облицовка оконных откосов.
	100 м2 облицовки
	0,1276
	 

	7
	Изоляция покрытий и перекрытий.
	1 м3 изоляции
	12,78
	 

	8
	Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу с пароизоляцией 
	100 м2 поверхности облицовки
	2,557
	 

	9
	Заделка проемов в кирпичных стенах.
	1 м3
	3
	 

	10
	Демонтаж металлических дверей.
	1 м2 проема
	4,2
	 

	11
	Монтаж металлических дверей.
	1 м2 проема
	4,2
	 

	12
	Устройство бетонного пола на площадке.
	100 м2 покрытия
	0,045
	 

	13
	Укладка керамической плитки на бетонной площадке.
	100 м2 покрытия
	0,06
	 

	14
	Штукатурка стен фасада.
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,18
	 

	15
	Устройство молниезащиты.
	1 т
	0,036
	 

	16
	Разработка грунта вручную.
	100 м3 грунта
	0,03
	 

	17
	Установка бортовых камней.
	100 м бортового камня
	0,52
	 

	18
	Облицовка ступеней.
	100 м2 покрытия
	0,0825
	 

	19
	Монтаж рам. Монтаж перил.
	1 т конструкций
	0,2148
	 

	20
	Монтаж рам. Монтаж навесов-2шт (козырек)/
	1 т конструкций
	0,1
	 

	21
	Устройство отливов.
	100 м2 покрытия
	0,02
	 

	22
	Устройство герметизации стыков стеновых панелей.
	100 м шва
	0,12
	 

	23
	Демонтаж профилированного листа.
	100 м2
	0,36
	 

	24
	Монтаж  профилированного листа.
	100 м2
	0,36
	 

	25
	Устройство глухих  перегородок.
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,032
	 

	26
	Монтаж ограждающих конструкций откосов.
	100 м2
	0,084
	 

	                           Лестница

	27
	Очистка поверхности.
	1 м2 очищаем. поверхности
	29,95
	 

	28
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспылив. поверхности
	29,95
	 

	29
	Огрунтовка металлических поверхностей.
	100 м2 окрашив. поверхности
	0,2995
	 

	30
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей.
	100 м2 окрашив. поверхности
	0,2995
	 

	31
	Установка и разборка лесов.
	100 м2 вертик. проекции для наружн. лесов
	0,96
	 

	32
	Очистка поверхности  металлических несущих конструкций.
	1 м2 очищаемой поверхности
	25,05
	 

	33
	Обеспыливание поверхности металлических несущих конструкций.
	1 м2 обеспылив. поверхности
	25,05
	 

	34
	Огрунтовка металлических поверхностей несущих конструкций.
	100 м2 окрашив. поверхности
	0,2505
	 

	35
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей.
	100 м2 окрашив. поверхности
	0,2505
	 

	Раздел 2. Кровля

	36
	Разборка кровли.
	100 м2 покрытия
	0,72
	 

	37
	Установка стропил.
	1 м3 древесины 
	4
	 

	38
	Устройство обрешетки под кровлю.
	100 м2
	1,0375
	 

	39
	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам
	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	1,0375
	 

	40
	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли.
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	2,075
	 

	41
	Утепление покрытий плитами.
	100 м2 утепляемого покрытия
	1,0375
	 

	42
	Установка пароизоляционного слоя.
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,0375
	 

	43
	Устройство кровель.
	100 м2 кровли
	1,0375
	 

	44
	Наружная облицовка поверхности кровли.
	100 м2 поверхности облицовки
	0,125
	 

	45
	Монтаж лестниц  пожарных с ограждением.
	1 т конструкций
	0,136
	 

	46
	Огрунтовка металлических поверхностей.
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0887
	 

	47
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей.
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0887
	 

	                         
  Раздел 3. Отмостка

	48
	Разработка грунта вручную.
	100 м3 грунта
	0,0552
	 

	49
	Устройство подстилающих  слоев оснований.
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0184
	 

	50
	Армирование подстилающих слоев и набетонок.
	1 т
	0,033
	 

	51
	Устройство бетонных фундаментов.
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,0368
	 

	                       
   Раздел 4. Площадка въездная грузового бокса

	52
	Разработка грунта.
	100 м3 грунта
	0,3585
	 

	53
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня.
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,1076
	 

	54
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,1434
	 

	55
	Армирование подстилающих слоев и набетонок.
	1 т
	0,0587
	 

	56
	Устройство бетонных фундаментов.
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,1075
	 

	                          
 Раздел 5. Электроснабжение

	57
	Демонтаж металлического короба.
	100 м
	0,255
	 

	58
	Демонтаж: скрытой электропроводки.
	100 м
	0,33
	 

	59
	Очистка поверхности короба.
	1 м2 очищаемой поверхности
	5,5
	 

	60
	Обеспыливание поверхности/короба/.
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	5,5
	 

	61
	Огрунтовка металлических поверхностей короба.
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,055
	 

	62
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей короба.
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,055
	 

	63
	Монтаж трубы,  по установленным конструкциям, по стенам с креплением.
	100 м
	0,48
	 

	64
	Огрунтовка металлических поверхностей трубы.
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,151
	 

	65
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубы.
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,151
	 

	66
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава.
	100 м
	0,33
	 

	67
	Монтаж короба металлического по стенам.
	100 м
	0,11
	 

	68
	Установка распределительного  пункта(шкаф).
	1 шт.
	2
	 



Для устранения вышеперечисленных дефектов необходимо произвести ремонт  специализированной строительной организацией.
Председатель комиссии: _________________   А.А. Жариков, главный механик КПИФ
                                                               (подпись)                                    (расшифровка подписи, должность)                                

Члены комиссии:              _______________     Н.И. Гончаров , инженер 1 категории  КПИФ
                                                               (подпись)                                    (расшифровка подписи, должность)                                
                                           
                                            _______________     А.Г. Ашуркова, зав.хозяйством КПИФ
                                                                               (подпись)                                    (расшифровка подписи, должность)                                
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