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«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку объективов вариофокальных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка объективов вариофокальных для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
         Предлагаемое к поставке оборудование должно быть серийным.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Объектив вариофокальный TG4Z2813FCS-IR


	 Объектив должен быть с автоматической диафрагмой (АРД) и с ручным управлением.
  Технические характеристики: 

Фокусное расстояние

2,8~12 мм

Формат

1/3"

Крепление

CS

Диафрагма

Автодиафрагма DC

Макс. апертура

1:1,3

Диапазон изменения диафрагмы

F1,3~360

Диапазон резкости, м

0,3 ~ бесконечность

Температура эксплуатации, не менее   

-20°C + 50°C

Размеры, 

От 37,5 x 48,0 х 56 мм
До 39,5 x 50,0 х 58 мм

По вертикали

73,6°~17,8°

По диагонали

121,8°~29,6°

По горизонтали

98,2°~23,8°

Вес, г, не более 

71 


	не менее 12 

месяцев
	300
	шт.

	2
	Объектив вариофокальный

TG4Z2910FCS-IR

	Технические характеристики: 

Фокусное расстояние

2,9~8,2 мм

Формат

1/3"

Крепление

CS

Диафрагма

Автодиафрагма DC

Макс. апертура

1:1,0

Диапазон изменения диафрагмы

F1,0~360C

Диапазон резкости, м

0,5 ~ бесконечность

Температура эксплуатации, не менее   

-20°C + 50°C

Размеры , (Д х Ш  х В)

От 33,5 x 46,6 х 44.3 мм
До 35,5 x 48,6 х 46.3 мм

Угол зрения на матрице ¼”
По вертикали

51.9°~26.3°

По диагонали

91.0°~33.0°

По горизонтали

70.7°~26.3°

    Угол зрения на матрице 1/3”

По вертикали

70.7°~26.3°

По диагонали

133.9°~44.2°

По горизонтали

98.3°~35.2°

Вес, г. не более 

47 


	не менее 12 месяцев
	200
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: доставку оборудования, расходы на перевозку, страхование, упаковку, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей с учетом доставки.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (каждой партии) (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке. 

        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

поставка должна осуществляться: по 200 шт. каждой позиции (№1 и №2) – не позднее 1 недели с даты подписания договора, остальное – не позднее 30 сентября 2013 г.

        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
Начальник отдела снабжения                                                                                             Д.П. Давыдов

Эксперт по техническим характеристикам                                                                   О.Р. Кивокурцев
