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1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Проведение ультразвукового контроля 25 листов стали 316 L(N) IG  размером 60* 2000*6000  мм в соответствии с требованиями норм  RCC-MR ed. 2007,  Спецификации ITER_D_2FPD4R, Стандарта NF EN  10307.
2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

2.1. Состав (перечень) и описание оказываемых услуг
Состав (перечень) оказываемых услуг приведен в табл. 2.1.

Таблица 2.1
	№ п/п
	Состав (перечень) услуг
	Описание услуг

	1
	Подготовка модифицированной УЗК процедуры C556/AQ  Rev. 3  и утверждение этой процедуры в ИТЭР ИО и СНО 

	Корректировка рабочей документации по УЗК.
Разработка и согласование с Заказчиком модифицированной УЗК процедуры C556/AQ  Rev. 3, утверждение этой процедуры в ИТЭР ИО и СНО

	2
	Проведение ультразвукового контроля 25 листов стали 316 L(N) IG  размером 60* 2000*6000  мм в соответствии с требованиями норм  RCC-MR ed. 2007,  Спецификации ITER_D_2FPD4R, Стандарта NF EN  10307.
	Проведение ультразвукового контроля 25 листов стали 316 L(N) IG  размером 60* 2000*6000  мм с помощью двух датчиков типа SEB 4 0° EN - B4SO ENЮ, мм в соответствии с требованиями норм  RCC-MR ed. 2007,  Спецификации ITER_D_2FPD4R, Стандарта NF EN  10307.. 



	3
	Подготовка и представление отчетов по результатам выполненного  ультразвукового контроля 25 листов стали 316 L(N) IG.
	Подготовка и представление отчетов по результатам выполненного  ультразвукового контроля 25 листов стали 316 L(N) IG  и включение данных этих отчетов в сертификат типа 3.1 на листы стали 316 L(N) IG


2.2. Объем оказываемых услуг 

2.2.1 В объем оказываемых услуг входит:

- Корректировка рабочей документации по УЗК. Разработка и согласование с Заказчиком модифицированной УЗК процедуры C556/AQ  Rev. 3., утверждение этой процедуры в ИТЭР ИО и СНО;

- Проведение ультразвукового контроля 25 листов стали 316 L(N) IG  размером 60* 2000*6000  мм с помощью двух датчиков типа SEB 4 0° EN - B4SO EN, в соответствии с требованиями норм  RCC-MR ed. 2007,  Спецификации ITER_D_2FPD4R, Стандарта NF EN  10307.;
- Подготовка и представление отчетов по результатам выполненного  ультразвукового контроля 25 листов стали 316 L(N) IG  и включение данных этих отчетов в сертификат типа 3.1 на листов стали 316 L(N) IG.
2.2.2. Объем оказываемых услуг должен соответствовать рабочей документации.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

3.1. Общие требования
3.1.1. Выполненный ультразвуковой контроль 25 листов стали 316 L(N) IG  размером 60* 2000*6000  мм с помощью двух датчиков типа SEB 4 0° EN - B4SO EN, должен полностью соответствовать требованиям норм  RCC-MR ed. 2007,  Спецификации ITER_D_2FPD4R, Стандарта NF EN  10307;
3.1.2. Услуги по ультразвуковому  контролю 25 листов стали 316 L(N) IG  размером 60* 2000*6000  мм, должны быть выполнены на площадке завода производителя листов стали 316 L(N) IG  - заводе Индустил Франсе  (Industeel France) Ле Крезо, Франция (Адрес завода: 56, Рю Клемансо  B.P. 19 Франция, F- 71201 Ле Крёзо Cedex, -56, Rue Clemenceau, B.P. 19 FRANCE F- 71201 LE CREUSOT Cedex, контактная персона Натали Паузе –менеджер, Tel : + 33 (0)3 85 80 55 55 Fax : + 33 (0)3 85 80 55 99 )
3.1.3. Срок оказания услуг – не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора.
3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

3.2.1. Требования к качеству проводимого ультразвукового контроля сформулированы в документах:


- Спецификации ITER_D_2FPD4R 


- Нормы  RCC-MR ed. 2007.
          - Стандарт NF EN  10307
3.2.2. Исполнитель должен иметь опыт выполнения ультразвукового контроля в соответствии с требованиями норм  RCC-MR ed. 2007 не менее 3-х лет.
3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель предоставляет гарантию на оказанные услуги 12 месяцев с дата подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.4. Требования к конфиденциальности

Не требуется.
3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности

результата оказанных услуг

3.5.1. Ответственность за соблюдение требований безопасности, включая, но не ограничиваясь производственной, пожарной, промышленной, электробезопасностью, экологической безопасностью лежит на Исполнителе.

3.5.2. Исполнитель обязан:

- соблюдать нормативные требования в части обеспечения безопасности на объекте;

- обеспечить прохождение персоналом соответствующих инструктажей;
3.5.3. Результаты оказанных услуг в части обеспечения безопасности должны соответствовать ПУЭ (действующей редакции) и иным нормативным требованиям.
3.6. Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется.
3.7. Специальные требования

3.7.1. Исполнитель обязан содержать объект в чистоте, проводить уборку мусора и пыли в конце каждой рабочей смены, утилизировать собственными силами отходы.
3.7.2. Исполнитель организует, при необходимости, дополнительное освещение к существующему собственными силами.

3.7.3. Заказчик предоставляет Исполнителю исходные данные в объеме, достаточном для оказания услуг.

3.7.4. Исполнитель имеет право запросить у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для оказания услуг. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю указанную информацию в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса.
4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

4.1.1. Конечным результатом оказанных услуг является:

- Выполненный ультразвуковой контроль 25 листов стали 316 L(N) IG  размером 60* 2000*6000  мм с помощью двух датчиков типа SEB 4 0° EN - B4SO EN, в соответствии с требованиями норм  RCC-MR ed. 2007,  Спецификации ITER_D_2FPD4R, Стандарта NF EN  10307 

4.1.2. Исполнительная документация должна включать:
- Отчеты по результатам выполненного  ультразвукового контроля 25 листов стали 316 L(N) IG.

4.2. Требования по приемке услуг

После выполнения услуг, в сроки, указанные в п. 3.1.3., Исполнитель передает Заказчику:

- Исполнительную документацию согласно п. 4.1.2;
- Акт сдачи-приемки услуг.

4.3. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
4.3.1. Исполнительная документация передается Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном носителе в формате pdf, акт сдачи-приемки услуг на бумажном носителе в двух экземплярах.
4.3.2. Исполнительная документация должна быть выполнена в строгом соответствии с действующим законодательством.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.
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