ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку автотранспорта и строительной техники
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка автотранспорта и строительной техники для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Автобус пассажирский на 24 места ПАЗ-32053-07
	Автобус 24 места

Год выпуска – не ранее 2012 г.

Тип ТС – автобус пассажирский, малый, пригородный (24-х местный)

Соответствует международному экологическому стандарту –  не ниже EURO 3

Тип кузова – несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки

Количество мест – не менее 24

Колесная формула - 4х2

Тип привода – задний

Расположение двигателя – переднее, продольное

Полная масса, кг  – не более 7705 

Масса без нагрузки, кг - не менее 4720 

Максимальная скорость, км/ч – не менее 90

Минимальный радиус поворота, м – не более 7,6

Количество дверей – две боковые одностворчатые, одна раздвижная дверь с правой стороны

Габаритные размеры, мм:

длина – не менее 7000

ширина – не менее 2350

высота – не более 2960

Колесная база, мм – 3600

Двигатель– Д245

Рабочий объем, см куб – не менее 4670

Максимальная мощность, л/с – не менее 117

Сцепление – однодисковое, сухое, с гасителем крутильных колебаний

Привод сцепления - гидравлический

Коробка передач – с ручным управлением, синхронизированная

Число передач не менее 4 вперед и 1 назад 

Карданная передача – двухвальная, с промежуточной опорой

Подвеска передняя/задняя – зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Шины – 245/70R19.5

Рулевой механизм – рулевой привод с гидроусилителем

Тормозная система –  рабочая-пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колёс барабанные, АВS; стояночная-привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колёс.

Система отопления – воздушная от системы охлаждения двигателя

Емкость топливного бака, л – 105

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	2
	Автомобиль грузопассажирский Газель Фермер 

ГАЗ-330232
	Автомашина грузопассажирская

Год выпуска – не ранее 2010 г.

Тип ТС – грузовой с бортовой платформой (кабина сдвоенная, платформа со съемным тентом, металлическая с откидными бортами)

Соответствует международному экологическому стандарту – не менее EURO 3

Количество мест – не менее 6

Колесная формула - 4х2

Тип привода – задний

Схема компоновки ТС - полукапотная

Расположение двигателя – переднее, продольное

Полная масса, кг  – не более 3500 

Грузоподъемность, кг - не менее 1350 

Максимальная скорость, км/ч – не менее 120

Минимальный радиус поворота, м – не более 6,7

Колесная база, мм – 2900

Колея передних/задних колес, мм –  не более 1700/1560

Дорожный просвет. мм - 170

Длина/ширина грузовой платформы мм – не менее 3000/1978 

Погрузочная высота (средняя), мм – не более 960

Двигатель– УМЗ - 4216 бензиновый, 4 четырехтактный, 8 клапанный

Количество и расположение цилиндров – 4, рядное

Рабочий объем, см куб – не менее 2890

Максимальная мощность, л/с – не менее 106

Сцепление – однодисковое, сухое

Привод сцепления - гидравлический

Коробка передач – с ручным управлением, синхронизированная

Число передач не менее 5 вперед и 1 назад 

Карданная передача – двухвальная, с промежуточной опорой

Подвеска передняя/задняя – зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Шины – 175R16C
Рулевой механизм типа «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор»Рулевой привод с ГУР интегрального типа. Рулевая колонка регулируемая по высоте и углу наклона

Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные. Привод тормозных механизмов гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем

Периодичность обслуживания не менее 15000 км пробега

Дополнительное оборудование:

Магнитола с функцией управления на руле

Антикоррозийная обработка кузова с подкрылками

Сигнализация 

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	По нормам завода изготовителя
	2
	ед.

	3
	УАЗ 396254 Автомобиль грузопассажирский 4х4
	Год выпуска – не ранее 2007

Колесная формула - 4х4

Схема компоновки ТС - вагонная 

Тип ТС – специальный пассажирский (8-ми местный)

Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 2
Расположение двигателя – переднее, продольное

Тип кузова/ количество дверей – закрытый, цельнометаллический/ три боковые одностворчатые двери и одна двухстворчатая дверь сзади

Количество мест для сидения/пассажировместимость – 2+6 откидных мест/

Габаритные размеры, мм:

длина – не более 4440

ширина – не менее1940

 высота – не более 2100

Колесная база, мм – не менее 2300

Колея передних/задних колес, мм – не менее 1445/1445

Наибольшая глубина преодолеваемого брода, мм –  не менее500

Дорожный просвет. мм – не менее 220

Масса снаряженного/полного ТС, кг – не более 1795/2720
Двигатель бензиновый, четырехтактный – ЗМЗ 42130

Количество и расположение цилиндров – 4, рядное

Рабочий объем, см куб – не менее 2890

Максимальная мощность, л/с (кВт) – не менее 99 (72.8)

Коробка передач – с ручным управлением

Число передач: вперед – 4, назад – 1

Подвеска передняя/задняя – зависимая, рессорная

Рулевое управление без гидроусилителя

Тормозные механизмы передних , задних колес – барабанные

Максимальная скорость, км/ч – не менее 110

Шины – 215/90/R15

Объем топливного бака, л – не менее 86

Периодичность обслуживания не менее 10000 км пробега

Дополнительное оборудование:

противоугонное устройство, столик, фаркоп

антикоррозийная обработка кузова с подкрылками

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	4
	Автобус пассажирский на 12 мест «Газель пассажирская ГАЗ-322132»
	Автобус В, 12 мест

Год выпуска – не ранее 2010 г.

Тип ТС – специализированное пассажирское 

Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 3

Колесная формула - 4х2

Тип привода – задний

Схема компоновки ТС - полукапотная

Расположение двигателя – переднее, продольное

Масса снаряженного автомобиля, кг – не более 2280

Полная масса, кг  – не более 3315 

Максимальная скорость, км/ч – не менее 120

Минимальный радиус поворота, м – не более 5,5

Количество дверей – две боковые одностворчатые, одна сдвижная дверь с правой стороны  и одна двухстворчатая дверь сзади

Габаритные размеры, мм:

длина – не менее 5475

ширина – не менее 2075

высота – не более 2200

Колесная база, мм – не менее 2900

Колея передних/задних колес, мм –  не более 1700/1560

Дорожный просвет. мм – не менее 170

Двигатель– УМЗ - 4216 бензиновый, 4 четырехтактный, 8 клапанный

Количество и расположение цилиндров – 4, рядное

Рабочий объем, см куб – не менее 2890

Максимальная мощность, л/с – не менее 106

Сцепление – однодисковое, сухое

Привод сцепления - гидравлический

Коробка передач – с ручным управлением, синхронизированная

Число передач не менее 5 вперед и 1 назад 

Карданная передача – двухвальная, с промежуточной опорой

Подвеска передняя/задняя – зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Шины – 175R16C
Рулевой механизм типа «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор»Рулевой привод с ГУР интегрального типа. Рулевая колонка регулируемая по высоте и углу наклона

Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные. Привод тормозных механизмов гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем

Периодичность обслуживания не менее 15000 км пробега

Дополнительное оборудование:

Антикоррозийная обработка кузова с подкрылками

Сигнализация 
Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники
	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	5
	Кран манипулятор автомобильный БАКМ 0890 G
	Кран-манипулятор автомобильный

Год выпуска не позднее - 2007

Тип ТС – грузовой-бортовой

Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 2

Колёсная формула – 6х6

Привод – полный, подключаемый

Полная масса, кг. – не менее  21600

Масса перевозимого груза, кг. – не менее  9800

Кабина – над двигателем

Двигатель – 740.30-260

Тип – дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха

Рабочий объём, л –не менее  10,85

Число и расположение цилиндров – 8, V-образно 

Мощность л.с. (кВт) – не менее  245 (180)

Максимальный крутящий момент при 2200 об/мин, – не менее  1059 Нм

Коробка передач – десятиступенчатая, механическая с дистанционным управлением

Раздаточная коробка – механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом, с пневматическим управлением

Сцепление – фрикционное, сухое, двухдисковое с гидравлическим приводом с пневмоусилителем

Тормозная система – пневматическая

Электрооборудование напряжением 24 В

Аккумуляторы В/А.час – 2х12/190

Генератор В/Вт – 28/2000

Шины – 425/85 R21 (1260х425-533Р)

Внешний габаритный радиус поворота, м –  не более 11,5

Максимальная скорость км/ч, – не менее  90

Угол преодолеваемого подъёма,  - не менее %  31

Дополнительное оборудование:

Коробка отбора мощности

Лебёдка

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	6
	Экскаватор цепной универсальный ЭЦУ-150-33
	Экскаватор цепной универсальный

Год выпуска – не ранее 2007 г
Базовый трактор МТЗ-82.1

Колесная формула 4х4

Модель двигателя Д-243

Мощность КВт (л.с.) - не менее 50 (70)

Число цилиндров не менее 4

Номинальная чистота вращения, об/мин 2200

Максимальный крутящий момент , Нм (286 (29,0)

Трансмиссия механическая, 9-ступенчатая, с редуктором, удваивающим число передач, 18/4

Муфта сцепления  сухая, однодисковая

Габаритные размеры, мм:

Длина – не более 6650

Ширина – не более 2230

Высота не более 3150

Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг – не более 6350

Колея, мм:

По передним колесам        1450-1630

По задним колесам             1800-2100

Дорожный просвет, мм:

Под передней осью    не менее 640

Под задним мостом   не менее 460

Скорость транспортная, км/ч – не менее 18

Отапливаемая кабина

Экскаваторное оборудование

Тип рабочего органа – цепной скребковый

Ширина копания, мм – 205-215

Привод рабочего органа от заднего ВОМ

Глубина копания, мм – не менее 1500

Погрузочное оборудование

Грузоподъемность, кг – не менее 750

Вместимость основного ковша, м.куб:

геометрическая – не менее 0.38

номинальная – не менее 0.44

Ширина режущей кромки, мм – не менее 1600

Высота разгрузки, мм – не менее 2600

Вылет кромки ковша, мм – не менее 585

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	7
	Экскаватор – погрузчик

АММКОДОР-702ЕА01
	Базовый трактор  МТЗ-82.1 «Беларус»

Год выпуска  не ранее 2008

Двигатель 401

Мощность двигателя, кВт(л.с) – не менее 50(75)

Транспортная скорость, км/ч  - 18

Габаритные размеры, не более:

Длина – 7750 мм

Ширина – 2500 мм

Высота – 3800 мм

Эксплуатационная масса, кг – не менее 6300

Экскаваторное оборудование:

Тип – оборотная лопата

Вместимость ковша, геометрическая /номинальная 0,25/ 0,28м3

Глубина копания 4200мм

Радиус копания на уровне стоянки 5450мм

Ширина ковша  675мм

Угол поворота экскаваторного оборудования в плане   170град.

Погрузочное оборудование:

Фронтальное погрузочное оборудование унифицировано с погрузочным оборудованием бульдозера-погрузчика Амкорд-133 с быстросъемным ковшом и бульдозерным отвалом

Грузоподъемность, кг. – 450

Вместимость ковша, геометрическая / номинальная 0,38/044м3/

Ширина режущей кромки, мм – 1600

Высота разгрузки, мм – 2600

Вылет кромки ковша, мм – 585

Ширина бульдозерного отвала, с уширителями / без уширителей, мм – 2550 / 2100

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники
	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы на перевозку автомобилей и техники до места доставки, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 90 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Не предусмотрено.
       6. Требования к технической документации
Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы (соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации на русском языке, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.
      7. Место поставки продукции и условия допуска:

РФ, Свердловская область, г. Заречный
       8. Сроки поставки продукции:

Поставка в течение 7 рабочих дней с даты заключения договора.
       9. Дополнительные условия: 

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники.

Товар, предлагаемый Участником, должен быть свободным от любых прав третьих лиц, не заложен, не находиться под арестом, выпущен для свободного обращения на территории РФ и не иметь иных ограничений в пользовании, владении и распоряжении.
Начальник транспортного отдела                                                                                                                                                                 Д.С. Осетрин
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                                                                                                 Д.С. Осетрин                                                                                                                                                                                                                                  
