
Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры
по поставке маневровой лебедки марки ЛП-01

1. Наименование поставляемого товара.
 1.1. Поставка 2 (двух) маневровых лебедок марки ЛП-01
Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Маневровая лебедка марки ЛП-01, оборудование для  УГРУ. Спецификация      поставляемого оборудования приведена ниже в таблице. 
	Лебедка ЛП предназначена для перемещения грузов и оборудования, погрузочно-разгрузочных и монтажно-демонтажных работ на предприятиях горнорудной и угольной промышленности. 
Характеристика применяемого оборудования:



	Тяговое усилие, кгс (при МПа=0,4: 0,5; 0,6; 0,7)
	950

	Скорость каната на среднем радиусе барабана, м/с 
	0,5

	Канатоемкость барабана,(диаметр каната 9,7 мм), м 
	150

	Мощность, кВт 
	6,3

	Скорость вращения, мин-1
	750

	Масса лебедки (без каната), кг 
	235

	Габаритные размеры, мм
	445x800x520

	Номинальное давление сжатого воздуха, кг/см2 (МПа) 
	4 (0,4)

	Управление лебедкой 
	Ручное



	



2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.
3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее октября месяца 2011 года.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ.
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
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