ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку кабеля силового
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кабеля силового  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. Обязательное предоставление сертификатов на соответствие кабеля ГОСТам 53769-2010, 53315-2009.
	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель ВВГнг(А) 660 В 3х6мк ок
	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести по ГОСТ 53769-2010 и ГОСТ 53315-2009
Число токопроводящих жил 3, номинальное сечение токопроводящих жил 6мм2

Остальные характеристики содержатся в приложении № 1
	Не менее 60 месяцев
	10,74
	Км

	2
	Кабель ВВГнг(А) 660 В 4х35 мк ок (PE)
	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести  ГОСТ 53769-2010 и ГОСТ 53315-2009
Число токопроводящих жил 4, номинальное сечение токопроводящих жил 35мм2

Остальные характеристики содержатся в приложении № 1
	
	3,85
	Км

	3 
	Кабель ВВГ 660 В 2х35мк ок (N)
	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести  ГОСТ 53769-2010 и ГОСТ 53315-2009
Число токопроводящих жил 2, номинальное сечение токопроводящих жил 35мм2

Остальные характеристики содержатся в приложении № 1
	
	4,00
	Км

	4 
	Кабель ВВГнг(А)1 кВ мс (РЕ) 4х70мк
	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести  ГОСТ 53769-2010 и ГОСТ 53315-2009. Номинальное напряжение 1кВ
Число жил 4, номинальное сечение токопроводящих жил 70мм2

Остальные характеристики содержатся в приложении № 1
	
	1,50
	Км


        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
        4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата в течение 90 дней с даты поставки оборудования на склад Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
        5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции:
Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки: с даты подписания договора.
Окончание поставки: в течение 5 рабочих дней от даты подписания договора.

Исполнитель                                                                                                    ________________________Д. П. Давыдов________
