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«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку металлоконструкций и строительных элементов конструкций
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка  металлоконструкций и строительных элементов конструкций для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
- Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.

- Составные элементы должны обеспечивать возможность монтажа и демонтажа металлоконструкции в любом (подходящем) месте. Все элементы должны быть доставлены на территорию ФГУП «СНПО «Элерон» для контрольной проверки. Изготовитель должен предоставить сертификаты, подтверждающие требования по пулестойкости к металлоконструкциям и окнам, пожарные сертификаты к отделочным материалам. 

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Металлоконструкции, строительные элементы сборно-разборной конструкции и перегородка
	Общие требования:

1) Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции и перегородки выполнить согласно чертежей (Приложения А1, Б1, В1)

2) Все металлоконструкции и перегородки должны быть соединены с защитным заземляющим устройством (иметь элемент для присоединения заземляющего проводника).

Основные требования к сборно-разборной конструкции:

1)  Конструкция должна иметь габариты 2200x1800x2500(h) мм (по наружным граням).

2) В качестве утеплителя конструкции необходимо использовать негорючий утеплитель.

3) Огнестойкость конструкций должна соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым СНиП 21-01-97* к зданиям III степени огнестойкости.

4) Требования к технической укрепленности конструкций (пулестойкость, взломостойкость) не предъявляются. 

5)  Дверь 1 конструкции - металлическая, утепленная, правого открывания наружу с размерами проема 800x2100(h) мм. Дверь должна оснащаться:

-
врезным запорным механическим устройством (замок) с поворотными ручками с обеих сторон;

- доводчиком;

- дополнительным запором с внутренней стороны;

-
смотровым окном 600x1100(h) мм, расположенным на высоте 900 мм от уровня пола людского прохода. Окно покрыть пленкой «Хамелеон» (цвет-бронза).

6) Дверь 2 конструкции - металлическая, утепленная, левого
открывания наружу с размерами проема 900x2100(h) мм. Дверь должна оснащаться:

- врезным запорным механическим устройством (замок) с поворотными ручками с обеих сторон;

- доводчиком;

- дополнительным запором с внутренней стороны;

- смотровым окном 700x1100(h) мм, расположенным на высоте 900 мм от уровня пола людского прохода. Окно покрыть пленкой «Хамелеон» (цвет-бронза).

7)  Пол, потолок, и стены конструкции должны быть утепленными.

8) В стене конструкции по оси Б предусмотреть установку оконного блока, покрытого пленкой «Хамелеон» (цвет - бронза). Окно расположить на высоте 800 мм от уровня пола конструкции. Размер оконного блока 1000x1000(h)мм.

9) На окнах конструкции установить горизонтальные жалюзи с внутренней стороны.

10) Под окном по оси Б предусмотреть устройство передаточного лотка типа «Лабиринт» Л1 (габариты не более 620x460x140(h) мм). В уровень с лотком на высоте 800 мм от уровня пола конструкции предусмотреть столешницу размерами 1300x400мм с внутренней стороны и 1000x300 мм с наружной стороны конструкции. Расстояние внутри конструкции от стены по оси 1 до столешницы должно быть не менее 650 мм (данное требование обусловлено установкой в этом месте серверной стойки).

11) В стене по оси 1 и по оси 2 конструкции предусмотреть отверстия для прохода инженерных коммуникаций.

Основные требования к перегородке:

1) Конструкцию перегородки  выполнить из материалов с готовой отделкой с пожарной опасностью не более Г2, В2, ДЗ, ТЗ. Каркас перегородок выполнить из металлических профилей.

2) В конструкциях перегородок предусмотреть дверь 3 (900x2100(h)мм) с окном в верхней части размером 700x1100(h) мм и дверь 4 (1000x2100(h)мм) эвакуационного выхода с окном в верхней части размером 800x1100(h) мм. Двери выполнить из металлических профилей с заполнением из алюминиевых панелей. Двери оборудовать доводчиками и механическими замками с поворотными ручками с двух сторон.

4) Предусмотреть крепление несущих элементов каркаса перегородок к существующему полу, потолку и стенам.
 Отделка и комплектация: 

1) Наружная отделка конструкции - профилированный стальной лист, окрашенный (цвет - RAL 7035 (светло-серый)).

2) Внутренняя отделка конструкции:

Стены:
стекломагниевые листы окрашенные (СМЛО) или панели облагороженные на основе гипсокартона «Випрок». Цвет отделки - белый.

Потолок:
стекломагниевые листы окрашенные (СМЛО) или панели облагороженные на основе гипсокартона «Випрок». Цвет отделки - белый.

Пол:
износостойкий коммерческий линолеум с установкой по периметру пластикового плинтуса.

3) Внутренняя отделка конструкции должна обеспечивать последующую установку на нее (вне заводских условий) пластиковых коробов, розеток, конвектора, а также навесного оборудования, весом до 5 кг.

4) Отделу перегородок выполнить из материалов с готовой отделкой с пожарной опасностью не более Г2, В2, ДЗ, ТЗ. Цвет - RAL 7035 (светло-серый)). Каркас перегородок выполнить из металлических профилей. 

5) Конструкция должна быть оснащена внутри столешницей. Столешницу выполнить на стене по оси Б под лотком на высоте 750 мм от уровня пола конструкции. Столешница должна выдерживать нагрузку до 30кг. Размер столешницы 1300x400 мм.

Санитарно-гигиенические требования:

1) В конструкции предусмотреть закладные для механической приточно-вытяжной вентиляции.

2) Для установки внутреннего блока кондиционера в конструкции предусмотреть усиление (закладную металлическую пластину 740x250(h)mm).
	не менее 60  месяцев
	1
	к-т

	2
	Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции
	Основные требования к конструкции:

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции предназначены для обеспечения защиты персонала объекта от автоматического оружия и включает в себя несущие и строительные элементы (окна, бойницы).

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции выполнить согласно чертежей (Приложения А2, Б2, В2, Г2, Д2).

Элементы, входящие в состав металлоконструкций, в собранном виде должны обеспечивать 5 класс пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97 (кроме пола, конструкции для прохода персонала, наружного ограждения), 3 класс защиты от проникновения по РД 78.36.003-2002.

Металлоконструкции и строительные элементы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50941-96.

Металлоконструкции пола, потолка, стен и двери должны быть утепленными. Предусмотреть проемы для окон (включая их изготовление), обеспечивающие визуальный обзор из данной металлоконструкции согласно чертежам (Приложение).

В конструкции для прохода персонала предусмотреть проемы для дверей (включая их изготовление), согласно чертежам (Приложение).

Комплектация и требования к строительным элементам:

Бронированные окна выполнить с пулестойким стеклом с классом защиты – 5 (ГОСТ 51136-2008), покрытым пленкой «Хамелеон» (бронза), открытие окон не предусматривать. Оконные блоки должны иметь сопротивление теплопередаче по СНиП 23-02-2003. На всех окнах установить горизонтальные жалюзи с внутренней стороны. Под окном О-3 предусмотреть устройство бронированного щелевого передаточного лотка 3 класса по пулестойкости. Расположение окон бойниц и передаточного лотка предусмотреть согласно чертежей (Приложение).

В потолке и стенах металлоконструкции предусмотреть отверстия для подводки питающих, слаботочных кабелей и системы кондиционирования с последующей заделкой (Приложение А, Д).

Полотно двери выполнить утепленным бронированным пулестойким (класс 5 по ГОСТ Р 51112-97), оборудованным врезным запорным механическим устройством, доводчиком, дополнительным запором с внутренней стороны.

В дверях конструкции для прохода персонала предусмотреть защитное остекление класса Б1ХЛ по ГОСТ Р 51136-98.

 Конструкцию наружного ограждения до отм. +2,78 выполнить из устойчивых к пробиванию стекол класса защиты Б1ХЛ по ГОСТ Р 51136-98 в алюминиевых рамах, выше отм. +2,78 конструкцию выполнить из металлической решетки.

Предусмотреть изготовление наружной отделки из профилированного стального листа с последующей покраской RAL 7035 (светло серый).

 Предусмотреть внутреннюю отделку конструкции: стены и потолок – стекломагниевые листы окрашенные (СМЛО) (цвет слоновая кость), пол – износостойкий антистатический линолеум. 

Конструкция должна быть оснащена потолочными светильниками, столешницей, электропроводкой, выключателями, силовыми евро-розетками, электрическими конвекторами настенного типа, кондиционером. Прокладку кабелей предусмотреть в двухсекционных пластиковых кабельных каналах. Предусмотреть механическую приточно-вытяжную вентиляцию, рабочее и аварийное освещение. Установить щиток распределительный ЩР, предусмотреть систему заземления типа «TN-C-S». Укомплектовать средствами первичного пожаротушения согласно требованиям ППБ 01-03.  
	не менее 60  месяцев
	1
	к-т

	3
	Устройство установки телекамеры 
	Устройство должно состоять из двух комплектов монтажных частей, пластины и набора крепежа.

1. Состав двух комплектов монтажных частей:

1.1 Швеллер – 1 шт. 

Изготавливается из оцинкованного перфорированного швеллера К240Ц размер 60х500 согласно рис.1. Обработанные поверхности покрыть: грунт ЦИНЭП, краска ЦИНОЛ.

1.2 Хомут– 2 шт.

Изготавливается из проката Круг ф8 ГОСТ 2590-88, Ст10 ГОСТ 1050-88 согласно рис.2. Покрытие Ц9хр.

1.3 Прижим– 4 шт.

Изготавливается из проката Полоса 4х40 ГОСТ 103-76, Ст2 ГОСТ 575-88 с отверстием согласно рис.3. Покрытие Ц9хр.

1.4 Крепеж: Гайка М8.5.019 ГОСТ5927-70 – 4шт; Шайба 8 65Г 029 ГОСТ6402-70 – 4шт; Шайба 8.01.0115 ГОСТ6958-78 - 4 шт.

2. Пластина– 1шт.

Изготавливается из проката Лист 4 ГОСТ1577-87, Ст3 ГОСТ14637-85 размер 145х300мм с резьбовыми отверстиями согласно рис.4. Покрытие Ц9хр, кроме резьбы.

3. Набор крепежа:

3.1 Болт М8х20.36.019 ГОСТ7805-70 – 4шт.

3.2 Винт М5х16.36.016 ГОСТ1491-80 – 2шт.

3.3 Гайка М8.5.019 ГОСТ5927-70 – 4шт.

3.4 Шайба 8 65Г 029 ГОСТ6402-70 - 4 шт.

3.5 Шайба 5 65Г 029 ГОСТ6402-70 – 2шт.

3.6 Шайба 5.01.0115 ГОСТ11371-78 – 2шт.

          3.7 Шайба 8.01.0115 ГОСТ6958-78 - 8шт.
	не менее 60  месяцев
	93
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 90 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке и маркировке товара 
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Все составные элементы должны быть промаркированы. Нанесенная маркировка должна быть четкой, разборчивой, устойчивой к воздействию механических факторов и оставаться стойкой и прочной в течении всего срока эксплуатации.
       6. Место поставки продукции:

Место поставки товара: Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       7. Сроки поставки продукции:

не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора.
Заместитель директора ТЦСБ                                                                            В.В. Подольский
Начальник отдела СФЗ на АЭС                                                                         С.А. Попов
