Приложение №1
Перечень работ                                                                                                              капитального ремонта токарно-винторезного станка 1к62д

1. Демонтаж станка.
2. Транспортировка станка до места проведения ремонтных работ.
3. Полная разборка станка.
4. Шлифовка станины и верхнего суппорта.
5. Шабрение каретки и поворотного суппорта.
6. Замена всех подшипников.
7. [bookmark: _GoBack]Ревизия зубчатых шестерен и их замена.
8. Ремонт фартука.
9. Замена старого патрона на патрон DIN 6350 сталь, тип1, класс1, 250 (3504-250-1).
10. Замена винтовой пары поперечной подачи суппорта.
11. Замена маточной гайки ходового винта.
12. Замена рычага (позиция 167 чертежа станка).
13. Замена двигателя главного движения.
14. Ревизия электроавтоматики. Замена вышедших из строя деталей.
15. Ревизия, промывка и настройка системы смазки.
16. Подготовка к покраске и покраска станка.
17. Транспортировка станка и установка на место откуда он был демонтирован.
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