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	№ п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Преобразователь дифференциального давления

Типа PD-23 (Keller) или эквивалент.
	Диапазон измерения - 0…160 кПа. 
Выход – 0…10 В по 3-х проводной схеме. 
Присоединение к процессу - G ¼. 
Линейность - ±0,2%ВПИ. 
Допустимая температура измеряемой среды - 20…100 °С. 
Первичная поверка. 
Время отклика (Полоса пропускания) – 10 кГц. Электрическое присоединение – разъем MIL (в комплекте)

	Шт.
	1

	2
	Преобразователь абсолютного давления (ноль в вакууме)

Типа PPA-25 (Keller) или эквивалент.
	Диапазон измерения - 0…5 МПа. 
Выход – 0…10 В по 3-х проводной схеме. 
Присоединение к процессу - G ½.
Линейность - ±0,2%ВПИ. 
Допустимая температура измеряемой среды - 20…100 °С. 
Первичная поверка. 
Время отклика (Полоса пропускания) – 10 кГц. Электрическое присоединение – разъем MIL (в комплекте).
	Шт.
	1

	3
	Преобразователь абсолютного давления (ноль в вакууме)

Типа PPA-25 (Keller) или эквивалент. 
	Диапазон измерения - 0…1 МПа. 
Выход – 0…10 В по 3-х проводной схеме. 
Присоединение к процессу - G ½.
Линейность - ±0,2%ВПИ. 
Допустимая температура измеряемой среды - 20…100 °С. 
Первичная поверка. 
Время отклика (Полоса пропускания) – 10 кГц. Электрическое присоединение – разъем MIL (в комплекте)
	Шт.
	2
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Условия поставки:
Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной и технической документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, паспорт,  методика поверки, руководство по эксплуатации на русском языке); 
· гарантийный срок – не менее установленного производителем;
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее  2015 года;
· оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки; 
· другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).


