Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»




  







ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора «Ремонт помещений 119 и 121 в здании для перезарядки ПЛА с ЖМТ №1 А в отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»».




Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,
от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru
от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/ 
от «___» ____________ 2013 года № _________________________




ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






Мурманск, 2013 год

Исходные технические требования.

	1.

	Наименование работ 
	1.1.   Работы по ремонту помещений 119 и 121 в здании для перезарядки ПЛА с ЖМТ №1 А в отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора - заместителя генерального директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО») Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 42/Ф-04 от 17.04.2013 г.  

	2.
	Месторасположение объекта 
	Техническая территория Центра по обращению с РАО отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Островной, Мурманской области)

	3.
	Требования к качеству выполнения работ 
	Работы по ремонту помещений 119 и 121 в здании для перезарядки ПЛА с ЖМТ №1 А в отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» должны быть выполнены в соответствии действующих СНиП, ГОСТ, СТП

	4.
	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ
	Гарантийный срок на качество выполненных работ 24 месяца со дня подписания акта о приемке выполненных работ 

	5.
	Особые условия Требования к исполнителю работ о наличии разрешительных документов на выполнение работ.
	 Работы по ремонту помещений будут производиться на территории режимного предприятия. При определении стоимости учесть повышающие коэффициенты на условия труда.
Исполнитель должен иметь  в наличии следующие действующие документы и предоставить Заказчику (копии):
 - свидетельство о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального  строительства , оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, влияющим на безопасность при организации производства  строительных работ выданного соответствующей саморегулируемой организацией с учетом Постановления Правительства РФ от 24.03.2011г. №207, где определен наиболее высокий уровень требований при допуске организаций, осуществляющих строительную деятельность, к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии и допуск к работам по перечню согласно Приказа Минрегиона России от 30.12.2009г. №624, в редакции Приказа Минрегиона развития РФ от 23.06.2010г №294.
- в том числе по перечню видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимых при выполнении данных работ на основании Свидетельства СРО выданного соответствующей саморегулируемой организацией, в т.ч. раздел III п.12.3*, п. 12.7 , п.15.5*.
 - исполнитель должен предоставить копию решения Ростехнадзора, подтверждающего право данной саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам,  влияющим на на безопасность объектов использования атомной энергии с соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011г. №207
- лицензию Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на право проведения работ в области использования атомной энергии. 
 - лицензию управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну.
 - наличие договора страхования строительных рисков 

	6.
	Сроки выполнения работ
	 С даты подписания договора до 30 августа 2013 года.

	7.
	Стоимость и оплата работ 
	 Начальная (максимальная) цена работ 4 104 291 рубель, в том числе НДС - 626 078 рублей. Оплата производится по мере поступления целевого финансирования от ГК «Росатом» 

	8.
	Цель  и назначение работ.  Основания для проведения работ
	После выполнения работ по ремонту помещений 119 и 121 в здании для перезарядки ПЛА с ЖМТ №1 А. Отметка – 3.300., отремонтированные помещения должно быть предъявлены  на получение санитарно – эпидемиологического заключения (СЭЗ) здания для перезарядки ПЛА с ЖМТ №1 А для последующего проведения планируемых работ по разборке ОВЧ АПЛ с ЖМТ 300 в отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
  - Получение санитарно – эпидемиологического заключения (СЭЗ) здания для перезарядки ПЛА с ЖМТ №1 А и успешного проведения планируемых работ по разборке ОВЧ АПЛ с ЖМТ в отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

	9.
	Перечень и объемы работ 
	[bookmark: _GoBack]Помещение119 :                                                                                   - Устр - во и разборка деревянных неинвентарных лесов  458 м ²    - Очистка вручную поверхностей от ПХВ и масляных красок – 149,83м ²                                                                                                - Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (праймером)  -   149,83м ²                                                   - Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски  более 35% -   149,83м ²                             - Устройство элементов каркаса из брусьев  - 3,44м³                                                       - Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях   -     343,85м ²              - Оклейка тканями стен по стыкам     -   14,33м ²                                      - Шпатлевка по ткани стен  (стыки)      -   14,33м ²                                    - Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  -     343,85м ²       - Обеспыливание поверхностей полов   - 149м ²                                         - Покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов - 149м ²                                                                                               - Устройство покрытий  полов бесшовных толщиной 5мм эпоксидных   - 149м ²                                                                                                         - Окраска масляными составами ранее окрашенных  поверхностей труб стальных за 2 раза     102,1м ²           Помещение121 :                                                                                   - Устр - во и разборка деревянных неинвентарных лесов  214 м ²    - Очистка вручную поверхностей от ПХВ и масляных красок – 43,12 м ²                                                                                                - Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (праймером)  -  43,12  м ²                                                   - Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски  более 35% -  43,12    м ²                             - Устройство элементов каркаса из брусьев  - 1,85 м³                                                       - Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях   -     185,14 м ²              - Оклейка тканями стен по стыкам     -   7,77 м ²                                      - Шпатлевка по ткани стен  (стыки)      -   7,77   м ²                                    - Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  -   185,14 м ²       - Обеспыливание поверхностей полов   - 43,12м ²                                - Конструкции облицовок (пол ) нержавеющей сталью с  учетом бортика     43,12м ²     = 1,1603тн                                                                                         Замена заполнений дверных  проемов на отм .-3 .30 в помещениях  №119 и №121:                                                                             - Разборка деревянных заполнений проемов дверных  - 6,3м²         - Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и дверных  нерубленных стенах пл. проема до    3 м²         -  4,2 м²                                                                                                        - Скобяные изделия для блоков входных однопольных  - 2 шт.                    - Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах пл. проема до    3 м²         - 2, 1 м²                                    - Скобяные изделия для блоков входных однопольных  - 1 шт.       – Ремонт штукатурки  откосов  внутри здания после замены дверных заполнений по камню и бетону цементно – известковым раствором прямолинейных       -    3 м²                                       - Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных заполнений                                          - 16,38  м²                  - Улучшенная  масляная окраска ранее окрашенных стен откосов за 2 раза с расчисткой старой краски     -     3 м²                                                                           Электромонтажные работы  - 119 пом.                                                                          – Демонтаж конструкций для прокладки кабеля     -  0,025 т                   - Демонтаж кабельных металлических труб наружным диаметром до 48 мм                                                       - 190м                  -  Демонтаж проводов проложенных в трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке  суммарное сечение до 16мм2                        - 190м                                - Демонтаж светильников  с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями труда                                          - 13 шт                  - Трубки защитные гофрированные разного диаметра  -   190м         -  Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  первого одножильного или многожильного в общей оплетке  суммарное сечение до 16мм2  всего 190м  , в т. ч.:                                                   кабели силовые гибкие с числом жил и сечением 3х4  типа ПСН=70м,   кабели силовые гибкие с числом жил и сечением 3х2,5  типа ПСН   = 50м,    кабели силовые гибкие с числом жил и сечением 3х1,5  типа ПСН   = 70м                                                             -  Разветвительная  коробка              -15 шт.                                                  - Светильники светодиодные, в т. ч.:  СССП -1260 = 8 шт., СУС-70 = 5 шт.                                                                                                     – Выключатель плугерметический и герметический для открытой проводки одноклавишный                         - 7 шт. Электромонтажные работы  - 121 пом.                                                                          – Демонтаж конструкций для прокладки кабеля     -  0,011 т                   - Демонтаж кабельных металлических труб наружным диаметром до 48 мм                                                       - 80м                  -  Демонтаж проводов проложенных в трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке  суммарное сечение до 16мм2                        - 80м                                - Демонтаж светильников  с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями труда                                          - 11 шт                  - Трубки защитные гофрированные разного диаметра  -   80м         -  Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  первого одножильного или многожильного в общей оплетке  суммарное сечение до 16мм2  всего 80м, в т. ч.:                                                     кабели силовые гибкие с числом жил и сечением 3 х 2,5  типа ПСН   = 30м,    кабели силовые гибкие с числом жил и сечением 3х1,5  типа ПСН   = 50м                                                                     -  Разветвительная  коробка              -14 шт.                                                  - Светильники светодиодные, в т. ч.:  СССП -1260 = 9 шт., СУС-70 = 2 шт.                                                                                                     – Выключатель плугерметический и герметический для открытой проводки одноклавишный                         - 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	10.
	Отчетная документация
	 - Документы отражающие входной контроль качества строительных материалов, изделий и оборудования 
 - Акты выполненных работ по форме КС-2 
 - Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
-  Акты на скрытые работы.
- Исполнительные схемы, 
- Копии паспортов или сертификатов на примененные материалы, изделия оборудование.
- Акт сдачи приемки – выполненных работ 
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