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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку средств обнаружения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка средств обнаружения для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели.
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Средство обнаружения  «Гавот-МП»
(или эквивалент)
	 Вибрационное кабельное средство «Гавот - МП» предназначено для сигнализации и блокирования водопропусков.
Блокирование металлических заградительных решеток, устанавливаемых на водопропусках, с целью обнаружения попыток проникновения на охраняемую территорию через водопропуск путем разрушения решетки или чувствительного элемента прибора.

Принцип работы. Регистрация электрических сигналов, возникающих в кабельном чувствительном элементе вследствие механической вибрации заградительной решетки водопропуска при попытках ее преодоления.

Достоинства. Высокая вероятность обнаружения, устойчивость к воздействию климатических, промышленных и транспортных помех, высокая эксплуатационная надежность.

Применяется с любыми типами решеток, устанавливаемых на водопропусках, в том числе со специально разработанными решетками ШЗПАН53 (водопропуски до 2 м шириной), ШЗПАН54 (участки до 30 м шириной). Кабельный чувствительный элемент прибора жестко закрепляется на надводной части решетки по всей ее длине. При попытках разрушения решетки в чувствительном элементе возникает электрический сигнал, регистрируемый блоком электронным прибора.
Краткие технические характеристики
Вероятность обнаружения нарушителя

не менее 0,95
Cреднее время наработки на ложное срабатывание

не менее 2000 ч
Ширина зоны блокирования

не более 15 м
Глубина зоны блокирования

не более 2 м
Напряжение питания

не менее 15, и не более 30 В
Габаритные размеры блока электронного: не более
220×200×80 мм
Потребляемая мощность

не более 0,25 Вт
Диапазон рабочих температур

не менее -50 и не более +50 °С
Комплект поставки:      Блок обработки - 1шт.; Кабельный чувствительный элемент - 1шт.; Комплект монтажных частей (КМЧ)– 1 к-т; Кожух коммутационный - 1шт. 

	не менее 24 месяцев с даты поставки
	5
	к-т

	2
	Прибор «Дельфин-М»    (без кабельного чувствительного элемента) 
(или эквивалент)
	Средство позволяет обнаруживать попытки преодоления заграждения: 

- через верх как с помощью подручных средств (приставная лестница, доска), так и без них; 

-  путем разрушения сигнализационного заграждения с помощью слесарных инструментов (кусачки, ножницы, зубило, молоток); 

-  путем подкопа под заграждением; 

-  посредством демонтажа кабельного чувствительного элемента; 

-  посредством вывода из строя кабельного чувствительного элемента (обрыв, закоротка). 

Принцип работы основан на регистрации кабельным чувствительным элементом, жестко закрепленным на сетчатом полотне заграждения, механических вибраций заграждения при попытках его преодоления нарушителем различными способами. Чувствительный элемент, воспринимая механические колебания, преобразует их в электрические сигналы. Сигналы поступают в блок обработки, обеспечивающий их частотный, амплитудный и логический анализ.
Особенности: 

1. Высокая сигнализационная надежность: 

- вероятность обнаружения попыток преодоления заграждения – не менее 0.95. 

2. Высокая помехоустойчивость:

- среднее время наработки на ложное срабатывание – не менее 2500 часов. 

3. Экономичность:

- энергопотребление от сети постоянного тока в диапазоне питающих напряжений от 10 до 30 В - не более 120 МВт. 

4. Высокая эксплуатационная надежность: 

- наработка на отказ - не менее 30000 часов;

- непрерывный контроль исправности чувствительного элемента;

- защита входных и выходных цепей от перенапряжений, возникающих в протяженных кабельных линиях связи и питания. 

5. Функционирование в условиях сложной помеховой обстановки, обусловленной воздействием помеховых

 факторов как естественного (природного), так и промышленного происхождения: воздействие ветра, травы, кустарника, 

дождя, снега и града, посадки птиц на заграждение и их слет, электромагнитные и сейсмоакустические помехи при грозе, 

а также от работ промышленных установок, помехи от линий электропередач, радиостанций и радиотелефонов, электрических

 и акустических помех от машин и механизмов.
Краткие технические характеристики:

1. Вероятность обнаружения нарушителя, не менее - 0,95 

2. Среднее время наработки на ложное срабатывание, не менее, часов - 2 000 

3. Напряжение питания, В - 10..30

4. Потребляемая мощность, не более, Вт - 0,08 

5. Габаритные размеры блока обработки, не более - 220х200х80 мм  

6. Диапазон рабочих температур,  °С - - 50..+50

Комплектация:

1. блок обработки -1 шт.;

2. Кожух коммутационный;  

3. КМЧ в составе: 

- муфта оконечная - 4 шт.;

- муфта соодинительная - 4 шт.;

- муфта ремонтная - 1 шт.

4. жгут соединительный - 2 шт.

5. стяжки -1000 шт.

6. КИП в составе:

- жгут переходной

- заглушка
	не менее 24 месяцев с даты поставки
	7
	к-т


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30  дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

п. 1 в течение 30 дней с даты заключения договора, п.2 в течение 20 дней с даты заключения договора. 
Начальник отдела снабжения                                                                            ___________________________Д.П.Давыдов
                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                          Гл.специалист                                               _____________________________Г.Б.Ручкина 
                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                                                                                     
