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Гарантия качества, лет_1__

1. Технические характеристики поставляемой продукции:
Видеокамера RT-1000DC
Технические характеристики
Камера предназначена для научного применения.
Цифровая видеокамера RT-1000DC позволяет визуализировать слабоконтрастные чёрно-белые изображения звезд на фоне дневного небосклона. Применена цифровая обработка изображения в реальном времени и ввод в компьютер. Использование прогрессивной развёртки позволяет получать чёткие кадры динамических объектов. Видеокамера позволяет выводить изображение на стандартный телевизионный монитор с чересстрочной разверткой в соответствии с ГОСТ 7845-92. 

Видеокамера имеет следующие характеристики.

· Размер фотоприёмной матрицы 13,1 х 13,1 мм,

· Размер пикселя: 12,8 x 12,8 мкм;

· Количество пикселей в матрице 1024 x 1024 и (при объединении строк - биннинг) 1024 x 512;

· Разворот изображения: 0, 180 градусов, зеркальное горизонтальное отображение;

· Скорость передачи изображения: до 25 кадров/сек при полном разрешении и до 50 кадров/сек при объединении строк и времени накопления до 40 мс;

· Отношение сигнал/шум: не менее 72 дБ;

· Зарядная емкость пикселя 170 000 электронов,

· СКО шума – 40 электронов/пиксель;

· Максимум спектральной чувствительности: 530 нм;

· Электронный затвор (время экспозиции) от 100 мкс до 1 сек; 

· Режимы внешней и внутренней синхронизации;

· Внешняя синхронизация: LVTTL уровень, запуск осуществляется импульсом длительностью 0.01…5 мс; 

· Программная регулировка усиления сигнала в диапазоне 0…14 дБ (для 8-ми битного изображения);

· АЦП - 2 канала по 14 бит;

· Число градаций оцифровки изображения, по выбору пользователя – 256 / 16384;
· Видеовыход на коаксиальный кабель в стандарте ГОСТ 7845-92 с разрешением 768 x 576. Уровень выходного сигнала: 1.0 V pp на нагрузке 75 Ом при разрядности ЦАП 10 бит;
· Внутренний буфер SDRAM памяти с организацией 8 Мбайт х 16;

· Встроенная DSP обработка в реальном времени;
· Интерфейс для связи с компьютером - CoaXPress (скорость передачи видеоданных – до 3.125 ГБ/с) на интерфейсную плату RT-649CPX PCI-e 4x;
· Передача цифрового сигнала по коаксиальному кабелю 75 Ом длиной до 90 метров;
· Программное обеспечение позволяет записывать на жёсткий диск компьютера весь поток данных, получаемых от камеры, без сжатия и пропусков кадров, управлять всеми режимами цифровой камеры;

· Питание от отдельного источника постоянного тока напряжением 18 … 36 В;
· Потребляемая мощность: до 7 Вт;
· Температура эксплуатации от 0 до плюс 40о С;

· Температура хранения от минус 40 до плюс 70 о С;

· Эксплуатировать при влажности не более 85%.
2. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:

· Цифровая камера RT-1000DC,

· Сетевой лабораторный блок питания камеры;
· Интерфейсная плата RT-649CPX,
· Интерфейсный кабель между камерой и компьютером – 90 метров,

· Программное обеспечение – управляющая программа, библиотеки, драйвера;

· Инженерная программа MasterCap;
· Техническое описание и инструкция по эксплуатации камеры и программы;
· Паспорт (формуляр),

· Гарантийные обязательства.
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным. Не допускается поставка оборудования восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования.

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ___
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