


Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры
 по поставке  пил пневматических ПП-2 шх.14РЭШ рудника №8.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Пилы пневматические ПП-2 шх.14РЭШ рудника №8.
2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. 20 (двадцати) пил пневматических ПП-2 с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Пилы пневматические ПП-2 шх.14РЭШ рудника №8.                                                                                                                          (Техническая характеристика)
            Пила пневматическая ПП-2 предназначена для распиловки и разделки древесины на производстве, где имеется сжатый воздух. Независима в производстве, где по технике безопасности эксплуатация  электро и бензопил запрещена, например в шахтах.

	№
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	 Кол-во

	1.
	 Пила пневматическая
-номинальная мощность, кВт                             2,5
-частота вращения вала ротора, об/мин          6500
-вылет пильного аппарата, мм                           350
-рабочее давление, атм                                       6,3
- расход воздуха, л/мин                                    3000
-ширина пропила, мм                                           7
-габаритные размеры, мм                    780х280х250
 -масса, кг                                                            10
 

	ПП- 2  
	шт
	20




  3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
        5.1. Оборудование поставляется Заказчику   не позднее мая месяца 2012года.  

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара                         6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара                                                                                              7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.



8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 



12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.

                                                                  
Директор проекта «Строительство Рудника №8"                Михайловский А.В.
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