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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями «Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и составе технических заданий на техническое перевооружение (для проведения которого не требуются затраты ПИР и СМР) подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ» №2070/07/35 от 18.01.2013г.
1.Заказчик.

1.1.Заказчиком работ на техническое перевооружение  помещений здания Дома Ученых является ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

2.Основание для разработки.

2.1. Приказ директора института от 02.11.2006 № 1162/ВР « О разработке проекта технического перевооружения института». (Срок действия приказа продлён до 2015г. )

3.Цели и задачи технического перевооружения.

3.1. Техническое перевооружение Большого зала Дома Ученых для проведения дней информирования, конференций, семинаров, тематических вечеров, дискуссионных площадок и ведения концертной деятельности.

4.Основные технико-экономические требования и показатели.

4.1. Назначение объекта.

Техническое перевооружение помещений Большого зала Дома Ученых выполняется на существующих площадях и предполагает замену устаревшего оборудования на современное, удовлетворяющее санитарным, противопожарным нормам и технологическим требованиям, а также:

4.1.1. Создание благоприятных условий для производственной деятельности.

4.1.2. Обеспечение конференций и семинаров звуковым и видео сопровождением.

4.1.3.Уменьшение затрат на эксплуатацию.

4.2. Расчётная мощность заменяемого оборудования – 0,5 кВт.

       Расчётная мощность нового оборудования – 0,73 кВт.

       Существующая электропроводка может нести нагрузку нового оборудования.

5. Предполагаемые сроки технического перевооружения.

5.1.4-й квартал 2013г.

6.Источник финансирования.

6.1. За счёт использования сметы по статье «Амортизационные отчисления»

7. Подразделение, ответственное за эксплуатацию производства, место размещения объекта.

7.1. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Дом Ученых.

8.Исходные данные и требования к проектным решениям.

8.1. Основные технологические решения.

8.1.1. Краткое описание технологического процесса.

Основной технологической операцией является установка (взамен устаревшего) звукового и видеооборудования для проведениядней информирования, конференций, семинаров, тематических вечеров и дискуссионных площадок.

8.1.2. Ведомость технологического оборудования. (Приложение №1)

8.2. Обеспечение технологической и экологической безопасности.

8.2.1. Данных о количестве и составе выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники по виду, составу и объему отходов производства – не требуется. Решений по утилизации, безопасному уничтожению и хранению отходов – не требуется.

8.2.2. Объект технического перевооружения не является объектом повышенного риска(ОПР), поскольку в процессе своего функционирования применяемое оборудование и материалы не воздействует на людей и окружающую среду.

Разработка аварийного комплекта документации по РД 95 10545-99 для данного объекта – не требуется.

8.3. Организация условий и охраны труда рабочих и специалистов.

8.3.1. Место размещения объекта.

Г. Саров  пр. Октябрьский д.34

8.3.2. Условия труда объекта технического перевооружения – нормальные.

Опасных и вредных производственных факторов на данном объекте нет или опасные и вредные производственные факторы имеются, но их уровни не превышают нормативных.

8.3.3. Требования к санитарно – гигиеническим условиям труда работающих.

Режим работы Большого зала Дома Ученых по графику. Продолжительность рабочего дня и обеденного перерыва – нормальные.

8.3.4. Требования к основным строительным решениям – не требуются.

8.4. Требования по инженерному обеспечению – не требуются.

8.5. Требования к разработке природоохранных мероприятий – не требуются.

8.6. Требования к ядерной и радиационной безопасности – не требуются.

8.7. Исходные данные и требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

8.7.1. Раздел ИТМ ГО и ЧС не разрабатывается, т.к. мероприятия ГО и ЧС обеспечиваются действующей системой ГО и ЧС института.

8.8. Необходимость и порядок проведения аттестации рабочих мест.

8.8.1. После проведения технического перевооружения проведениеаттестации рабочих мест по условиям труда не требуется.

8.9. Необходимость проведения государственной экспертизы условий труда согласно Постановлению Правительства РФ от 25.04.2003 №244 для данного объекта не требуется.

8.10. Перечень правил и норм безопасности, по которым должно разрабатываться техническое задание.

8.10.1. Правила «О противопожарном режиме»(вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012 №390

8.10.2. Правила безопасной эксплуатации бытовых и производственных электроприборов ПТЭЭП (Утверждены приказом минэнерго России от 13 января 2003г. №6)

8.10.3. Сан П и Н. 2.1.2.1002-00 (Санитарно эпидемиологические требования к зданиям и помещениям.)

            Сан П и Н. 2.2.2. 542-96 (Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ.)













Приложение 1
Ведомость технологического оборудования

для Дома учёных.

	№п/п
	Наименование оборудования
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.
	Проектор eikiLC-HDT7000 , 4*LCD, яркость 7000 ANSIIm, разрешение 1920*1080,контрастность 2700:1, сменные панели видеовходов,опция HDWireless, вес 11,6
	Шт.
	1

	2.
	ОбъективАН-23123, PowerZoom&FocusFL:1.35”~1.99” (34.3~48.0mm)f.2.1~2.7
	Шт.
	1

	3.
	KramerPT-572+ Приемник сигнала HDMIпо кабелю на витой паре. РТ-571 преобразует сигнал HDMI в формате для передачи по кабелю, РТ-572+ выполняет обратное преобразование
	Шт.
	1

	4.
	KramerPT-571. Передатчик сигнала HDMIпо кабелю на витой паре. РТ-571 преобразует сигнал HDMI в формате для передачи по кабелю, РТ-572 выполняет обратное преобразование
	Шт.
	1

	5.
	KramerVP-1. Пассивный преобразователь сигналов VGAиUXGA в сигналы RGBHVдля последующей передачи их по коаксиальным кабельным линиям
	Шт.
	1

	6.
	KramerPT-120. Линейный приемник. Он получает по кабелю на витой паре (например, категория 5 или KramerВС-ХТР) кодированный сигнал от передатчика, декодирует его и преобразует в формат UXGA/WUXGAили HDTV
	Шт.
	1

	7.
	KramerPT-110EDID.Линейный передатчик, получающий входной UXGA/WUXGA или HDTV сигнал и передающий его по кабелю на витой паре к советующему приемнику. РТ-110 размещен в мниатюрном корпусе KramerPicoTOOLS и питается постоянным напряжением 12 В
	Шт.
	1

	8.
	KramerVP-435. Высококачественный преобразователь компонентного видеосигнала и  UXGA в сигнал HDMI (маштабатор). Прибор работает с одним из трех сигналов:YUV(разъемы RCA), компьютерным графическим (разъем HD15F) или  HDMI, выбираемый кнопками на передней панели или дистанционным замыканием контактов. Для каждого видеовхода есть вход аудиосигнала. Кроме того, прибор может работать с аудиосигналом, входящим в состав входного сигнала HDMI. VP-435 выполняет мастабирование видеосигнала, вводит аудиосигнал в цифровой поток и выдает результат в формате HDMI
	Шт.
	1

	9.
	VP-437xl. Маштабатор и коммутатор с семью видеовходами и соответствующими им входами небалансного стереофонического аудиосигнала. Прибор выполняет повышающее или понижающее мастабирование композитного, s-Video (Y/C), компонентного (YUV), компьютерного графического сигнала и HDMI в компьютерный графический сигнал заданного разрешения. Аналоговый аудиосигнал конвертируется в цифровой S/PDIF и встраивается в выходной сигнал HDMI
	Шт.
	1

	10.
	Kramer Frame 1G/E/UK длявставок
	Шт.
	1

	11.
	KramerW-HDMI. Модуль–переходникHDMIрозетка-розетка
	Шт.
	1

	12.
	KramerW-4545. Сдвоенный блок проходных гнёзд RJ-45
	Шт.
	1

	13.
	KramerC-HM/HM-3. Кабель HDMI-HDMI с золотым покрытием 0,9м
	Шт.
	1

	14.
	KramerC-HM/HM-6. Кабель HDMI-HDMI с золотым покрытием 1,8м
	Шт.
	2

	15.
	KramerC-HM/HM-10. Кабель HDMI-HDMI с золотым покрытием 3м
	Шт.
	1

	16.
	KramerC-GM/GM-3.Molden 15-pin HD(M) to 15-pin HD(M) Cable 0,9
	Шт.
	1

	17.
	KramerC-GM/GM-6.Molden 15-pin HD(M) to 15-pin HD(M) Cable 1,8
	Шт.
	2

	18.
	KramerC-5ВM/5ВM-6. на  5 BNC (вилка-вилка) 1,8
	Шт.
	1

	19.
	KramerВC-ХТР.КабельEthernet cat 5e
	м
	100

	20.
	KramerВC-DGKat623.КабельEthernet cat 6
	м
	100

	21.
	D-Link (DES-1005A). 5-port Desktor Switch (5UTR,10/100Mbps)
	Шт.
	1

	22.
	Hyperline.КабельEthernet cat 5e
	м
	100

	23.
	Розетка встраиваемая – Shucko 220V
	Шт.
	3

	24.
	MWПульт управления радио для моторизированного экрана. Блок управления
	Шт.
	1

	25.
	MW Авт. экран большого размера Screenmaxx 20
	Шт.
	1

	26.
	Enter-MPAM-34 OA. Модульный микшер/усилитель предназначен для построения многозоновых систем оповещения и музыкальной трансляции. В устройстве предусмотрены возможность установки модулей тюнера и CD- проигрывателя, возможность подключения удаленной микрофонной панели RM -05A, кнопочный селектор на 5 зон, возможность подключения прибора ОПС, установки микросхемы голосового файла с записанным тревожным сообщением, 6 универсальных входов, 3-полосный эквалайзер для каждого входа, двухполосный эквалайзер на выходе, защита акустических систем от постоянного напряжения, светодиодные индикаторы уровня выходного сигнала и срабатывания защиты, генератор сигнала «гонг». Входы «Микс.1», «Микс.2» являются приоритетными. С помощью входящих в комплект кронштейнов устройство может быть установлено в стойку 19»
	Шт.
	1

	27.
	IBLProfessionalControl 24CT. Коаксиальная 2-полосная потолочная система для инсталляции в панели, Широкая 150̊ диаграмма направленности. Шт.Глубина 100мм.
	
	10

	28
	Монтажные работы и материалы
	
	

	29
	Пуско-наладочные работы
	
	


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев с момента поставки. Срок и порядок определения причины выхода товара из строя и замены его на новый согласуется дополнительно.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

- прохождение процедуры входного контроля комплектующих.
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям и комплектующие должны быть поставлены оригинальные, в ненарушенной фирменной упаковке.
-поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

-оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

-соблюдение Исполнителем требований техники безопасности и охраны труда на производственном объекте, правовых и нормативных актов, составление и утверждение согласования по охране труда.
-закупка, монтаж и проведение пуско-наладочных работ должны проводиться в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда». Оборудование, материалы и комплектующие должны иметь сертификаты соответствия. 

-гарантийный срок эксплуатации сценического оборудования должен составлять не менее 24 месяцев с момента сдачи оборудования в эксплуатацию.

-приемка - передачи оборудования осуществляется в месте поставки оборудования уполномоченными представителями обеих сторон и оформляется накладной.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









