


Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры
 по поставке выпрямителей сварочных однопостовых ВД-313 крановой эстакады 14РЭШ рудника №8.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1.   Выпрямители сварочные однопостовые ВД-313 крановой эстакады рудника №8. 

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Произвести поставку  двух выпрямителей сварочных однопостовых ВД-313 с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации.). Спецификация поставляемого оборудования приведена в ниже приведенной таблице:

Выпрямители сварочные однопостовые ВД-313 ГОСТ 13821-77
( техническая характеристика)                                                                                       Выпрямители сварочные однопостовые ВД-313 находятся на площадке крановой эстакады 
складского хозяйства 14РЭШ рудника №8 и предназначены для производства сварочных работ при ремонте механизмов, изготовление и ремонт металлоконструкций и нестандартного  оборудования штучным электродом при постоянном токе.
Основные технические решения:
-плавная регулировка сварочного тока с помощью механического перемещения магнитного шунта горизонтального исполнения;
-принудительное воздушное охлаждение;
-термозащита от перегрева трансформатора;
-неподвижные обмотки.

	Наименование параметра:

	Напряжение питающей сети, В
	3х380 

	Частота питающей сети, Гц
	50 

	Номинальный сварочный ток, А (ПВ %)
	315(60)

	Максимальный сварочный ток, А
	330

	Минимальный сварочный ток, А
	60

	Номинальное рабочее напряжение, В
	32

	Напряжение холостого хода, В, не более
	65

	Потребляемая мощность, кВа, не более
	21

	Масса , кг не более
	95

	Габаритные размеры, мм
	630х505х525



2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.
3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ                                                                                        11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
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