ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

16.10.2012                                                                                  
№ 193-21/13023
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 

открытого аукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку топливозаправщиков для нужд ФГУП «ПО «Маяк»
Заказчик принял решение о внесении изменений в документацию открытого аукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку топливозаправщиков для нужд ФГУП «ПО «Маяк» от 11.10.2012г. № 193-21/12848, номер закупки официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru 121011/0491/653, на торговой электронной площадке http://www.a-k-d.ru АС00349; на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru № 31200005242.
1. Пункт 16. раздела 5 «Информационная карта» 

Наименование, количество и характеристики товара приводятся в разделе 6 «Техническая часть».

16.1. Срок гарантии 12 месяцев с момента приемки или 24 месяца со времени заводской поставки без ограничения пробега в зависимости от того, что наступит ранее.

16.2. Поставляемые автопоезда должны быть новыми, без пробега, год выпуска 2012 или 2013 (не допускается поставка выставочных образцов, а также автопоездов, собранных из восстановленных узлов и агрегатов). Автопоезда должны быть поставлены в комплектном состоянии.
Далее по тексту.
изложить в следующей редакции:

Наименование, количество, характеристики, требования к товару, стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки товара приводятся в разделе 6 «Техническая часть».
Далее по тексту.
2. Раздел 6 «Техническая часть» 

читать в следующей редакции:

	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм
	Кол-во поставляемого Товара
	Требования к товару, стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Автопоезд – топливозаправщик бензина. 
В составе:
	
	
	

	1.1.
	Седельный тягач MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW, соответствующий требованиям ДОПОГ/ADR

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):

Назначение (тип FL) – транспортное средство, предназначенное для перевозки  жидкостей с температурой вспышки не выше 600с (бензин) во встроенных цистернах (автоцистернах) вместимостью            более 1 м3 и их заправки через счетчик жидкости.

Общие технические характеристики:

Размеры:

габаритная длина – 5875 мм;

габаритная ширина – 2500 мм;

габаритная высота (высота до верхнего края кабины) в незагруженном/загруженном состоянии – 3093/3034 мм;

ширина кабины –  2240 мм;

длина кабины – 2280 мм;

колесная база – 3600 мм;

передний свес – 1475 мм;

задний свес – 800 мм;

клиренс спереди – 250 мм;

клиренс сзади – 240 мм.

Диаметр поворота автомобиля по середине внешнего колеса    управляемой оси – 13,0 м. 

Грузоподъемность/вертикальная нагрузка на ССУ – 12155 кг.

Снаряженная масса – 6845 кг.

Разрешенная полная масса – 19000 кг.

Разрешенная полная масса автопоезда – 44000 кг.

Цвет кабины – любой, контрастный с оранжевым.

Цвет шасси – черный графит (RAL 9011).

Двигатель – дизельный, 6 цилиндровый, рядный, с турбонаддувом и интеркулером,  с системой бортовой диагностики и контролем NOx, рабочий объем 10,5 л., максимальная мощность 400 л.с.,               максимальный крутящий момент 1900 Н*М.

Система управления двигателем – электронная.

Система выпуска отработавших газов – с выборочным каталитическим восстановлением, без рециркуляции отработавших газов.

Система питания – с впрыском топлива "Common-Rail".

Стандарт токсичности отработавших газов – Евро IV.

Применяемое топливо – дизельное топливо Евро, соответствующее спецификации стандарта ГОСТ Р 52368-2005 (EН590-2009).

Емкость топливного бака  –  400 л.

Емкость бака АdBlue – 35 л.

Колесная формула – 4х2.

Коробка передач – механическая, 16ти ступенчатая. 

Передняя подвеска – на параболических рессорах,                                    со стабилизатором поперечной устойчивости. 

Задняя подвеска – пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости.

Компрессор – воздушный, 1-цилиндровый, 360см3.

Тормозная система – электронная, без механической связи педали тормоза с тормозной системой.

Передние и задние тормозные механизмы – дисковые.

Рулевое управление – с гидроусилителем.

Кабина – расположена над двигателем, с одним спальным местом.

Колеса задней оси – двускатные. 

Колесные диски – 9,00-22,5 с 10 отверстиями, TL

Шины:

Передняя ось и запасное колесо – 295/80R22,5LENK-HAN TL 152/148К.

Задний мост – 295/80R22,5ANTR-HAN TL 152/148К.

Седельно-сцепное устройство (далее – ССУ): 

высота ССУ – пониженная, 1100 мм;

под шкворень – 2” международного типа.

Технические характеристики транспортного средства               (тип FL), соответствующие требованиям главы 9.2                  действующей редакции ДОПОГ/ADR:

Электропроводка:

проводники соответствуют размерам, изолированы;

электрические цепи защищены плавкими вставками в соответствии с п. 9.2.2.2;

электропроводка надежно закреплена и защищена от механических и термических воздействий.

Главный переключатель аккумуляторной батареи:

главный переключатель смонтирован как можно ближе к аккумуляторной батарее;

устройство управления переключателем с двумя приводами;

один привод установлен в приборной панеле в кабине водителя;

второй, дополнительный привод (аварийный выключатель) –   на задней стенке кабины водителя;

степень защиты кожуха переключателя в соответствии со стандартом МЭК 529 – IP65;

Главный переключатель расположен в батарейном блоке, контакты изолированы (покрыты).
Аккумуляторные батареи:

12 В, 225 А*ч – 2 шт;

установлены в вентилируемом батарейном блоке.

Постоянно находящиеся под напряжением электроцепи:

Постоянное напряжение только цепей тахографа и аварийного отключения электроники в соответствии со стандартом МЭК 60079.

Характеристики тахографа:

предназначен для регистрации, сохранения, индикации, печати и вывода данных, относящихся к водителю и транспортному средству; 

соответствует требованиям ЕСТР, предписания (ЕЕС) № 3821/85 с изменением (ЕС) № 1266/2009 от 26.12.2009;

цифровой, с регистратором числа оборотов и встроенным печатающим устройством для вывода данных с носителя массива данных или введенной тахографической карты;

Контрольное устройствo: 

модель – STONERIDGE SE5000 Exakt DUO или аналог;

находится в кабине водителя и соответствует правилам для       зоны 2, группа взрывоопасности IIС, температурный класс T6.

Датчик скорости (составная часть  контрольного устройства):

модель – KITAS S2+; 

соответствует правилам для зоны 1, группа взрывоопасности IIС, температурный класс T6.

Предохранитель контрольного устройства:

внешний, расположен в батарейном отсеке;

соответствует правилам для зоны 1, группа взрывоопасности IIС, температурный класс T6.

Аварийное отключение электроники в батарейном отсеке и совместимо с правилами для зоны  1, группа взрывоопасности IIС, температурный класс T6.

Положения, касающиеся части электрооборудования, расположенной позади кабины водителя:

Проводка, расположенная позади кабины водителя, защищена  – в бесшовном гофрированном кабелепроводе из полиамида с отдельно изолированными проводами.

Осветительные приборы – без ламп накаливания с резьбовым цоколем.

 Подключение розетки прицепа; все штепсельные соединения (соединение сокетов) с защелками соответствующие примерам в стандартах ISO7638 и ISO 12098. Все соединения соответствуют требованиям по защите IP54.

Тормозное оборудование:

Антиблокировочная тормозная система 1 категории в соответствии с правилами ЕЭК ООН № 13 или директивы 71/320/EEC4         с поправками.

Износостойкая тормозная система – тип IIа в соответствии с правилами ЕЭК ООН 13 – моторный замедлитель, осуществляющего эффективное торможение без износа колодок при движении седельного тягача с груженым полуприцепом-автозаправщиком со средней скоростью 30 км/ч по спуску с уклоном 7 % на расстоянии 6 км. 

Предотвращение опасности возникновения пожара:

Размещение топливного бака - справа, позволяющее в случае любой       утечки стекать на землю, не попадая на нагретые части транспортного средства или на груз. Двигатель располагается под кабиной в передней части, до задней стенки кабины. Груз не подвергается никакой опасности перегрева или воспламенения.

Система выпуска выхлопных газов:

Расположение – слева, с выхлопной трубой назад;

Установлены: 

теплозащитный  экран на лонжероны рамы над элементами выпускной системы, расположенные под топливным баком;

теплозащитные покрытия на соединения приемной трубы глушителя на входе и выходе;

теплозащитные покрытия на воздушный фильтр.

Топливные обогревательные приборы:

Соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН № 122 и директивы 2001/56/EC с поправками. 

Обогревательный прибор находится под кабиной, элементы системы выпуска снабжены покрытием.

Обогревательный прибор отключается в результате:

преднамеренного отключения вручную из кабины водителя;

непреднамеренной остановки двигателя автомобиля;

запуска отбора мощности.

Работа в режиме инерции после отключения не более 40 секунд.

Включение обогревательного прибора вручную. Использование программирующих устройств запрещается.

Электронный ограничитель скорости:

отрегулирован на – 89 км/ч +1 км/ч допуска;

соответствует техническим требованиям Правил ЕЭК ООН № 89. 

Комплектация:

Для правостороннего движения.

Регионы эксплуатации – северные страны и Восточная Европа.

Калибровка тахографа.

Противобуксовочная система.

Адаптивный круиз контроль.

Система поперечной (курсовой) устойчивости.

Индикатор ремня безопасности водителя.

Ремни безопасности для всех сидений.

Звуковая сигнализация включенной передачи заднего хода.

Коробка отбора мощности.

Установленный по двухпроводной схеме комплект для гидрофикации тягача, совместимый с заправочным оборудованием полуприцепа-автозаправщика  SOA-22ТР.  

Электрофакельное устройство предпускового прогрева дизельного двигателя.

Обогреваемый топливный фильтр.

Дополнительный воздушный отопитель кабины, питание от дизельного топлива. 

Вилка ABS тягача по ISO 7638 (15 клеммовая) –  1 шт.

Вилки электрооборудования тягача:                     

15-клеммовая (ADR) по ISO 12098 –  1 шт.;

7-клеммовые –  2 шт.

Комплект кабелей тягача для подключения элементов системы освещения, сигнализации и ABS полуприцепа – 1 компл.

Пневматические тормозные разъемы тягача за кабиной, соответствующие разъемам полуприцепа-автозаправщика SOA-22ТР.

Центральный замок.

Регулировка рулевой колонки по углу наклона и высоте.

Электрические стеклоподъемники дверей кабины.

Сиденье водителя с пневматической амортизацией.

Сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки.

Моющаяся обивка дверей.

Противопылевой и антиаллергенный фильтр салона.

Солнцезащитная шторка лобового стекла с ручным приводом.

Пластиковое покрытие пола и над двигательным туннелем.

Левый и правый поручни на правой и левой стойках в кабине.

Бортовой компьютер с индикацией рабочих данных в комбинации приборов на русском языке.

Указатель давления наддува.

Магнитола (MP3, CD, LCD display, audio 2x20 Watt).

Передний противоподкатный брус.

Пластиковый бампер со встроенным фартуком.

Рабочая платформа с подножкой и поручнем.

Передние брызговики.

Защитные колпаки гаек передних колес.

Пружинная подвеска для кабины.

Подсветка проемов дверей водителя и пассажира.

Механический подъемный люк.

Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой.

Панорамное зеркало с подогревом.

Переднее зеркало со стороны пассажира.

Зеркало для обзора бордюров справа.

Знаки автопоезда – 1 компл. 

Проблесковые маячки желтого (оранжевого) цвета на крыше        кабины – 2 шт.

Противооткатные башмаки, размер которых должен                                 соответствовать максимальной массе транспортного средства и диаметру колес  – 2 шт. 

Огнетушитель 2 кг – 1 шт.

Домкрат 12 т – 1 шт.

Баллонный ключ – 1 шт.

Дополнительное оборудование:

Держатель с табличкой оранжевого цвета, соответствующей требованиями п. 5.3.2.2.1 ДОПОГ с указанием идентификационного номера опасности и номера ООН «33/1203». Размещение спереди кабины тягача в соответствии с требованиями п. 5.3.2.1.1  ДОПОГ

  – 1 компл.

Защита топливного бака щитками со стороны передней и задней стенок и со стороны днища. Расстояние от топливного бака до щитков должно быть не менее 20 мм. При этом в случае утечки топлива из бака щитки не должны препятствовать проливу топлива непосредственно на землю  – 1 компл.

Знак аварийной остановки – 2 шт.

Аптечка – 1 шт.
	шт.
	2
	Поставляемые автопоезда должны быть новыми, без пробега, год выпуска 2012 или 2013 (не допускается поставка  выставочных образцов, а также автопоездов, собранных из восстановленных узлов и агрегатов). Автопоезда должны быть поставлены в комплектном состоянии. Седельные тягачи и полуприцепы-автозаправщики должны соответствовать требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720, предъявляемым к данному типу транспортного средства в соответствии с его назначением.

Срок гарантии

12 месяцев с момента приемки или 24 месяца со времени заводской поставки без ограничения пробега в зависимости от того, что наступит ранее.

Техническая документация (паспорта транспортных средств на седельный тягач и полуприцеп-автозаправщик, руководства по эксплуатации на седельный тягач и полуприцеп-автозаправщик, сервисные книжки на седельный тягач и полуприцеп-автозаправщик, руководство по эксплуатации и техническое описание тахографа, документация на  дополнительный воздушный отопитель кабины и автоманитолу, указание по обслуживанию аккумуляторных батарей на русском языке, копии одобрения типа транспортного средства на тягач и полуприцеп-топливозаправщик на русском языке, копии сертификатов соответствия тягача и полуприцепа-топливозаправщика требованиям ДОПОГ/ ADR (тип FL и AT), декларацию о соответствии требованиям приложения 5 Правил № 13 ЕЭК к износостойкой тормозной системе, файл цистерны, документы о проведении испытаний цистерны, документы о присвоении кода цистерны LGBF,  документация на все оборудование, документы о сертификации оборудования, оформленные гарантийные талоны, счета, счета-фактуры, товарные накладные, акт приемки – передачи на каждый автопоезд, документы, подтверждающие таможенную очистку, уплату утилизационных сборов, сертификат официального дилера).

Поставщик обязан предоставить полный комплект технической  документации на русском языке. В эксплуатационной документации на полуприцеп-автозаправщик должны быть приведены сведения о мерах взрывопожаробезопасности при эксплуатации, по предупреждению и способах тушения пожара, по безопасному проведению работ внутри цистерны, регулированию и ремонту автоцистерны.

	1.2.
	Полуприцеп-автозаправщик  SOA-22ТР, соответствующий требованиям ДОПОГ/ADR

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):

Технические характеристики автоцистерны:

Тип соответствия – действующая редакция ДОПОГ/ADR. 

Код цистерны – LGBF.

Назначение (тип FL) – транспортное средство, предназначенное для перевозки, временного хранения, перекачивания жидкостей с температурой вспышки не выше 600с (бензин) во встроенных цистернах (автоцистернах) вместимостью  более 1 м3 и их заправки через счетчик жидкости.

Размеры:

габаритная длина – 8600 мм;

габаритная ширина – 2550 мм;

габаритная высота – 3160 мм.

высота до ССУ – 1100 мм.

Максимальная полная масса – 21500 кг.

Снаряженная масса – 3300 кг +/-2%.

Максимальная нагрузка на шкворень ССУ – 11500 кг.

Номинальная вместимость – 22000 л.

Степень наполнения – 96%.

Полная вместимость – 22800 л.

Тестовое давление – 0,4 кг/см2.

Рабочее давление – атмосферное.

Конструктивные характеристики цистерны:

Общие характеристики:

Сечение – эллипс, с низким центром тяжести.

Количество отсеков – 3 шт.

Перегородки – 2 шт.

Волнорезы – в соответствии с ДОПОГ/ADR.

Условная вместимость отсеков – 10000, 7000, 5000 литров.

Калибровочная планка в каждом отсеке, на высоте, соответствующей номинальной вместимости.

Материалы:

Корпус цистерны:

алюминиевый сплав  5186 h111, минимальная толщина 5 мм.

Крайние днища: 

алюминиевый сплав 5186 h111, минимальная толщина 5 мм.

Волнорезы и внутренние перегородки:

алюминиевый сплав 5186 h111, минимальная толщина 5 мм.

Технологическое оборудование для загрузки, слива, контроля и обеспечения безопасности:

Исполнение – с верхним наливом.

Инспекционный люк  –  DN-500, в верхней части каждого отсека, с болтовым соединением.

Загрузочный люк – DN-250, с быстродействующим замком открытия/закрытия, предохранительной защелкой для выравнивания давления, резиновым уплотнительным кольцом.

Дыхательный (предохранительный) клапан – интегрирован в инспекционный люк каждого отсека, с системой антипролива, закрывающей клапан при перевороте цистерны.

Донный клапан – 4”, в нижней точке каждого отсека, с пневматическим приводом.

Клапан разгрузки – 4” шаровой кран с крышкой (соединение ELAFLEX) в каждом отсеке.

Разгрузочные трубопроводы – 4”, алюминиевые, 3 шт.

Слив – раздельный с правой стороны.

Окраска цистерны:

Цвет – оранжевый (RAL 2008).

Надпись – «ОГНЕОПАСНО» черного цвета (RAL 9011).

Светоотражающая полоса жёлтого цвета по периметру сзади и по бокам цистерны.

Характеристика – акрило-полиуретановая двухкомпонентная эмаль, соответствующая тяжелым рабочим и погодным условиям.

Термическая обработка краски и сушка в камере с контролем температуры.

Технические характеристики заправочного оборудования:

Насос – установлен в технологическом шкафу цистерны, производительность до 500 л/мин, с приводом от гидромотора, расположенном в одном корпусе с насосом. Гидромотор получает гидрожидкость до 100 бар от гидронасоса тягача посредством коробки отбора мощности тягача. Фильтр установлен перед входом в насос.

Комплект для гидрофикации  цистерны, включающий коллекторы и шаровые краны для слива через насос и шлангов высокого давления 3/4”, расположенных в технологическом шкафу.

Счётчик жидкости  стационарный, с температурной компенсацией, и электронным индикатором, расположен в технологическом            шкафу. 

Заправочный шланг 1 ½”  длиной 20 м., возвратный барабан, заправочный пистолет 1 ½”.

Технические характеристики шасси ходовой части:

Шасси: 

Алюминиевая рама, эксклюзивного профиля, марка сплава 6082.

Оси:

Оси – с барабанным тормозом и жёсткой фиксацией.

Допустимая нагрузка на ось – 10 т.

Колеса – дисковые, стальные.

Шины – 425/65R22,5.

Количество осей/колес – 1/2. 

Запасное колесо с лебёдкой подъема/опускания.

Подвеска колес – пневматическая, исполнение  (для плохих дорог или вне дорог) с амортизатором  (тяжелый режим) и алюминиевыми воздушными ресиверами.

Тормозная система:

Рабочая тормозная система – электронная без механической связи с тормозной системой, Тип 2S/2M (2 датчика скорости и 2 регулировочных контура) с антиблокировочной системой и системой поперечной устойчивости.

Стояночная тормозная система  –  с пневматическим приводом и энергоаккумуляторами; блок включения стояночной тормозной системы с краном растормаживания.

Механическое опорное устройство – двухскоростное.

Шкворень   – 2”,  для соединения полуприцепа с тягачом.

Электрооборудование – 24В. 

Технические характеристики транспортного средства               (тип FL), соответствующие требованиям главы 9.2                  действующей редакции ДОПОГ/ADR:

Электропроводка:

проводники соответствуют размерам, изолированы;

электрические цепи защищены плавкими вставками в соответствии с п. 9.2.2.2;

электропроводка надежно закреплена и защищена от механических и термических воздействий.

Положения, касающиеся части электрооборудования, расположенной позади кабины водителя:

Проводка должна быть  защищена: в бесшовном гофрированном кабелепроводе из полиамида с отдельно изолированными проводами.

Осветительные приборы – без ламп накаливания с резьбовым

 цоколем. Подключение розетки прицепа; все штепсельные соединения (соединение сокетов) с защелками соответствующие примерам в стандартах ISO7638 и ISO 12098. Все соединения соответствуют требованиям по защите IP54.

Тормозное оборудование:

Антиблокировочная тормозная система  категории А в соответствии с правилами ЕЭК ООН № 13 или директивы 71/320/EEC4         с поправками.

Износостойкая тормозная система – тип IIа в соответствии с правилами ЕЭК ООН 13 – обеспечивается моторным замедлителем седельного тягача. 

Комплектация:

Инструментальный ящик сзади цистерны, оборудование соответствующее п. 8.1.4 и п. 8.1.5 ДОПОГ, в составе:

огнетушители (6 кг) – 2 шт.;

колёсные упоры, соответствующие максимальной массе транспортного средства и диаметру колес – 2 шт.;

ящик для песка емкостью 25 кг – 1 шт.;

ключ торцовый для демонтажа колес – 1 шт.;

для лебёдки запасного колеса – 1 шт.;

аварийный фонарь – 2 шт.;

поддон для пролитых нефтепродуктов – 1 шт.

Технологический шкаф с правой стороны – 1 шт.  

Освещение шкафа – 1 компл.

Блок управления пневматическими донными клапанами с маркировкой номера отсека и положений выключателей открыто /закрыто на 3 отсека и аварийной красной кнопкой  экстренного прекращения слива – 1 шт.  

Указатель «Внимание  разгрузка»  – 1 шт.

Держатель номерного знака  – 1 шт.

Держатель с табличкой оранжевого цвета, соответствующей требованиями п.5.3.2.2 ДОПОГ с указанием идентификационного номера опасности и номера ООН «33/1203». Размещение сзади цистерны в соответствии с требованиями п. 5.3.2.1.1  ДОПОГ – 1 компл.

Информационные табло в соответствии с требованиями п.5.3.1.7 ДОПОГ, соответствующие знакам опасности для класса 3. «Легковоспламеняющиеся жидкости» (п. 5.2.2.2 ДОПОГ). Размещение в соответствии с требованиями п. 5.3.1.4  ДОПОГ на обеих боковых сторонах и сзади транспортного средства – 3 шт.

Знак длинного транспортного средства – 1 шт.

Табличка, содержащая сведения об автоцистерне. Материал, содержащаяся информация на табличке и размещение в соответствии с требованиями п. 6.8.2.5.1 и 6.8.2.5.2  ДОПОГ (за исключением названия собственника) – 1 шт. 

Название собственника (ФГУП «ПО «Маяк»),                                         нанесенное на автоцистерну в соответствии с п. 6.8.2.5.2 ДОПОГ.

Табличка с левой стороны с предупреждающей надписью: "При наполнении (опорожнении) топливом автоцистерна должна быть заземлена» – 1 шт. 

Знак «Ограничение скорости» – 1 шт.

Двухрельсовая боковая защита – 1 шт.

Алюминиевая лестница подъема (расположение сзади правое) – 1 шт.

Короб антипролива и дренажа верхний – 1 шт.

Шаровые краны на коллекторах слива дождевых вод  под цистерной. 

Противоскользящее покрытие верхней площадки обслуживания,  трап 400 мм – 1 шт.

Подъемные перила по верху цистерны с привод с земли вручную – 1 шт.

Рукава разгрузки 3”, длиной 4,5 метра, соединения “ELAFLEX” МК-80, VK-80, расположенные в шасси с доступом через инструментальный ящик. – 2 шт. 

Поворотные идентификаторы продукта – 3 шт. 

Пневматические клапаны рабочей и управляющей воздушных систем – 2 шт. 

Блок подготовки воздуха с манометром – 1 шт.

Точки заземления – 2 шт.

Кабель заземления витой (5 метров) – 1 шт. 

Электрическая система, соответствующая  ДОПОГ/ADR 

в составе:

розетка ABS по ISO 7638 (15 клеммовая) –  1 шт.;

розетки электрооборудования полуприцепа:

15-клеммовая ADR по ISO 12098 – 1 шт.;

7-клеммовые –  2 шт.

комплект кабелей для подключения элементов системы освещения, сигнализации и ABS и распределительная коробка – 1 компл.;

передние габаритные фонари – 2 шт;

боковые габаритные фонари – 6 шт.;

блок задних фонарей на бампере с задними габаритными фонарями (красный/желтый/ белый – 2 шт.

фонари освещения номерного знака – 2 шт.

Дополнительный тормозной фонарь – 1 шт.

Пневматические тормозные разъемы, в передней части полуприцепа, соответствующие разъемам седельного тягача MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW. 

Брызговики на задних крыльях – 2 шт.

Индивидуальные крылья из ПВХ над колесами – 2 шт.

Цепочка и штырь заземления.

Точки крепления цистерны при железнодорожной и морской доставке – 4 шт.

Проушины для снятия цистерны краном – 2 шт.

Дополнительное оборудование:

Комплект водителя, соответствующий требованиям  п. 8.1.5 ДОПОГ в составе: 

очки защитные – 1 шт.

жилет светоотражающий – 1 шт;

перчатки резиновые бензостойкие – 1 пара;

жидкость для промывания глаз (вода дистиллированная) – 1 бут;

лопата – 1 шт;

переносной фонарь, соответствущий требованиям п. 8.3.4ДОПОГ – 1 шт;

дренажная ловушка – 1 шт;

сборный контейнер (мешок для сбора загрязнений пластиковый) – 1 шт;

конус ограждения – 4 шт; 

сапоги резиновые бензостойкие – 1 пара;

фартук резиновый бензостойкий – 1 шт;

респиратор – 1 шт;

щетка – 1 шт;

ведро алюминиевое – 1 шт;

совок – 1 шт;

чемодан для хранения комплекта – 1 шт.
	шт.
	2
	Поставляемые автопоезда должны быть новыми, без пробега, год выпуска 2012 или 2013 (не допускается поставка  выставочных образцов, а также автопоездов, собранных из восстановленных узлов и агрегатов). Автопоезда должны быть поставлены в комплектном состоянии. Седельные тягачи и полуприцепы-автозаправщики должны соответствовать требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720, предъявляемым к данному типу транспортного средства в соответствии с его назначением.

Срок гарантии

12 месяцев с момента приемки или 24 месяца со времени заводской поставки без ограничения пробега в зависимости от того, что наступит ранее.

Техническая документация (паспорта транспортных средств на седельный тягач и полуприцеп-автозаправщик, руководства по эксплуатации на седельный тягач и полуприцеп-автозаправщик, сервисные книжки на седельный тягач и полуприцеп-автозаправщик, руководство по эксплуатации и техническое описание тахографа, документация на  дополнительный воздушный отопитель кабины и автоманитолу, указание по обслуживанию аккумуляторных батарей на русском языке, копии одобрения типа транспортного средства на тягач и полуприцеп-топливозаправщик на русском языке, копии сертификатов соответствия тягача и полуприцепа-топливозаправщика требованиям ДОПОГ/ ADR (тип FL и AT), декларацию о соответствии требованиям приложения 5 Правил № 13 ЕЭК к износостойкой тормозной системе, файл цистерны, документы о проведении испытаний цистерны, документы о присвоении кода цистерны LGBF,  документация на все оборудование, документы о сертификации оборудования, оформленные гарантийные талоны, счета, счета-фактуры, товарные накладные, акт приемки – передачи на каждый автопоезд, документы, подтверждающие таможенную очистку, уплату утилизационных сборов, сертификат официального дилера).

Поставщик обязан предоставить полный комплект технической  документации на русском языке. В эксплуатационной документации на полуприцеп-автозаправщик должны быть приведены сведения о мерах взрывопожаробезопасности при эксплуатации, по предупреждению и способах тушения пожара, по безопасному проведению работ внутри цистерны, регулированию и ремонту автоцистерны.
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	Автомобиль бортовой MAN TGS 33.400 6X4 BВ, соответствующий требованиям ДОПОГ/ADR
или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):

Назначение (тип АТ) – транспортное средство для перевозки опасных грузов (кислота серная, содержащая более 51% кислоты – класс 8, коррозионные вещества) во встроенных цистернах            (автоцистернах) вместимостью  более 1 м3 (буксировка прицепа-автоцистерны для концентрированной серной кислоты).

Общие технические характеристики: 

Размеры:

габаритная длина – 9290 мм;

габаритная ширина – 2500 мм;

габаритная высота – 3600 мм (с тентом);

высота до верхнего края кабины в незагруженном/загруженном   состоянии – 3110/3038 мм;

ширина кабины –  2240 мм;

длина кабины – 2280 мм; 

передний свес – 1475 мм;

колесная база  –  4200 мм;

расстояние между средней и задней осями – 1400 мм;

задний свес – 2200 мм;

клиренс спереди – 254 мм;

клиренс сзади – 305 мм.

Диаметр поворота автомобиля по середине внешнего колеса    управляемой оси – 19,1 м. 

Допустимые нагрузки:

на переднюю ось – 7000 кг;

на среднюю ось – 13000 кг;

на заднюю ось – 13000 кг.

Грузоподъемность шасси – 23655 кг.

Разрешенная полная масса автомобиля – 33000 кг.

Разрешенная полная масса автопоезда – 44000 кг.

Цвет кабины – любой, контрастный с оранжевым.

Цвет шасси – черный графит (RAL 9011).

Двигатель – дизельный, 6 цилиндровый, рядный, с турбонаддувом и интеркулером,  с системой бортовой диагностики и контролем NOx, рабочий объем 10,5 л., максимальная мощность 400 л.с., максимальный крутящий момент 1900 Н*М.

Система управления двигателем – электронная.

Система выпуска отработавших газов – с выборочным каталитическим восстановлением, без рециркуляции отработавших газов.

Система питания – с впрыском топлива "Common-Rail".

Стандарт токсичности отработавших газов – Евро IV.

Применяемое топливо – дизельное топливо Евро, соответствующее 

спецификации стандарта ГОСТ Р 52368-2005 (EН590-2009).

Емкость топливного бака  –  400 л.

Емкость бака «АdBlue» – 35 л.

Колесная формула – 6х4.

Коробка передач – механическая, 16ти ступенчатая. 

Передняя подвеска – на параболических рессорах,                                   со стабилизатором поперечной устойчивости. 
Задняя подвеска – на параболических рессорах, со стабилизаторами поперечной устойчивости на обеих задних осях.

Компрессор – воздушный, 1-цилиндровый, 360см3.

Тормозная система – электронная, без механической связи педали тормоза с тормозной системой.

Передние тормозные механизмы – дисковые.

Тормозные механизмы задних осей – барабанные.

Рулевое управление – с гидроусилителем.

Кабина – расположена над двигателем, с одним спальным местом.

Колеса задних осей – двускатные. 

Колесные диски – 9,00-22,5 с 10 отверстиями, TL
Шины:

Передняя ось и запасное колесо – 315/80R22,5LENK-HAN TL 154/150К.

Задний мост, средний мост – 315/80R22,5ANTR-HAN TL 154/150К.

Технические характеристики автомобиля-тягача: 

Тягово-сцепное устройство (далее – ТСУ) для сцепки                      беззазорной «Евро» с пальцем D = 50мм. 

Буфер с фланцем под стержень ТСУ для установки на тягач.

Поперечная балка для ТСУ.

Высота установки  ТСУ – 920+ 50мм.

Вилка ABS тягача  по ISO 7638 (15 клеммовая) – 1 шт.

Вилки электрооборудования тягача:                     

15-клеммовая (ADR) по ISO 12098 –  1 шт.;

7-клеммовые –  2 шт.

Комплект кабелей тягача для подключения элементов системы освещения, сигнализации и ABS прицепа – 1 компл.

Соединительные головки типа (Палм( с воздуховодами для питания сжатым воздухом элементов привода тормозов прицепа: 
головка соединительная с воздуховодом питающей магистрали тягача;

головка соединительная с воздуховодом управляющей магистрали тягача. 
Технические характеристики транспортного средства               (тип АТ), соответствующие требованиям главы 9.2                  действующей редакции ДОПОГ/ADR:

Электропроводка:

проводники соответствуют размерам, изолированы;

электрические цепи защищены плавкими вставками                                 в соответствии с п. 9.2.2.2;

электропроводка надежно закреплена и защищена от механических и термических воздействий.

Тормозное оборудование:

Антиблокировочная тормозная система 1 категории в соответствии с правилами ЕЭК ООН № 13 или директивы 71/320/EEC4 с поправками.

Износостойкая тормозная система – тип IIа в соответствии с правилами ЕЭК ООН 13 – моторный замедлитель, осуществляющего эффективное торможение без износа колодок при движении автомобиля - тягача с груженым прицепом со средней скоростью 30 км/ч по спуску с уклоном 7 % на расстоянии 6 км. 

Предотвращение опасности возникновения пожара:

Топливные обогревательные приборы:

Соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН № 122 и директивы 2001/56/EC с поправками. 

Обогревательный прибор находится под кабиной, элементы          системы выпуска снабжены покрытием.

Включение обогревательного прибора вручную. Использование программирующих устройств запрещается.

Электронный ограничитель скорости:

отрегулирован на – 89 км/ч + 1 км/ч допуска;

соответствует техническим требованиям Правил ЕЭК ООН № 89.

Технические требования к  тахографу:

предназначен для регистрации, сохранения, индикации, печати и вывода данных, относящихся к водителю и транспортному средству; 

соответствует требованиям ЕСТР, предписания (ЕЕС) № 3821/85 с изменением (ЕС) № 1266/2009 от 26.12.2009;

цифровой, с регистратором числа оборотов и встроенным печатающим устройством для вывода данных с носителя массива данных или введенной тахографической карты;

Контрольное устройствo: 

модель – STONERIDGE SE5000 Exakt DUO или аналог;

Датчик скорости (составная часть  контрольного устройства):

модель – KITAS S2+. 

Комплектация:

Для правостороннего движения.

Регионы эксплуатации – северные страны и Восточная Европа.

Калибровка тахографа.

Индикатор ремня безопасности водителя.

Противобуксовочная система.

Система поперечной (курсовой) устойчивости.

Ремни безопасности для всех сидений.

Звуковая сигнализация включенной передачи заднего хода.

Электрофакельное устройство предпускового прогрева дизельного двигателя.

Обогреваемый топливный фильтр.

Дополнительный воздушный отопитель кабины, питание от дизельного топлива. 

Центральный замок.

Иммобилайзер.

Регулировка рулевой колонки по углу наклона и высоте.

Электрические стеклоподъемники дверей кабины.

Сиденье водителя с пневматической амортизацией.

Сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки.

Моющаяся обивка дверей.

Солнцезащитная шторка лобового стекла с ручным приводом.

Пластиковое покрытие пола и над двигательным туннелем. 

Левый и правый поручни на правой и левой стойках в кабине.

Бортовой компьютер с индикацией рабочих данных в комбинации приборов на русском языке.

Указатель давления наддува.

Магнитола (MP3, CD, LCD display, audio 2x20 Watt).

Передний противоподкатный брус.

Задний противоподкатный брус.

Боковое защитное устройство.

Передние брызговики.

Пружинная подвеска для кабины.

Подсветка проемов дверей водителя и пассажира.

Механический подъемный люк.

Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой.

Панорамное зеркало с подогревом.

Переднее зеркало со стороны пассажира.

Зеркало для обзора бордюров справа.

Знаки автопоезда – 1 компл. 

Проблесковые маячки желтого (оранжевого) цвета на крыше        кабины – 2 шт.

Домкрат 12 т – 1 шт.

Баллонный ключ – 1 шт. 

Огнетушитель 2 кг – 1 шт.

Противооткатные башмаки, размер которых должен                                 соответствовать максимальной массе транспортного средства и диаметру колес  – 2 шт. 

Дополнительное оборудование:

Держатель с табличкой оранжевого цвета, соответствующей требованиями п.5.3.2.2.1 ДОПОГ с указанием идентификационного номера опасности и номера ООН «80/1830». Размещение спереди кабины автомобиля-тягача в соответствии с требованиями п. 5.3.2.1.1  ДОПОГ– 1 компл. 

Огнетушитель 6 кг – 2 шт. 

Знак аварийной остановки – 2 шт.

Аварийный фонарь – 2 шт. 

Аптечка – 1 шт.

Комплект водителя, соответствующий требованиям                                п. 8.1.5 ДОПОГ в составе: 

жидкость для промывания глаз (вода дистиллированная) – 1 бут;

жилет светоотражающий – 1 шт;

переносной фонарь, соответствующий требованиям п. 8.3.4 ДОПОГ – 2 шт;

перчатки кислотостойкие – 1 пара;

очки защитные – 1 шт.

чемодан для хранения комплекта – 1 шт.
	шт.
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	Поставляемый автомобиль должен быть новым, без пробега, год выпуска 2012 или 2013 (не допускается поставка  выставочных образцов, а также автомобиля, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Автомобиль должен быть поставлен в комплектном состоянии. Автомобиль должен соответствовать требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720, предъявляемым к данному типу транспортного средства в соответствии с его назначением.
Срок гарантии 12 месяцев с момента приемки или 24 месяца со времени заводской поставки без ограничения пробега в зависимости от того, что наступит ранее.

Техническая документация (паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации, сервисная книжка, руководство по эксплуатации и техническое описание тахографа, документация на  дополнительный воздушный отопитель кабины и автоманитолу, указание по обслуживанию аккумуляторных батарей на русском языке, копия одобрения типа транспортного средства на русском языке, копия сертификата соответствия требованиям ДОПОГ/ ADR (тип AT),           документация на все оборудование,  документы о сертификации оборудования, оформленные гарантийные талоны, счет, счет-фактура, товарная накладная, акт приемки – передачи, документы, подтверждающие таможенную очистку, уплату утилизационных сборов, сертификат официального дилера).

 Поставщик обязан предоставить полный комплект технической  документации на русском языке.
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	Полуприцеп-цистерна SOA-22, соответствующая требованиям ДОПОГ/ADR. 

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Технические характеристики автоцистерны:

Тип соответствия – действующая редакция ДОПОГ/ADR. 

Код цистерны – LGBF.

Назначение (тип FL) – транспортное средство, предназначенное для перевозки, временного хранения, перекачивания жидкостей с температурой вспышки не выше 600с (бензин) во встроенных цистернах (автоцистернах) вместимостью  более 1 м3. 

Размеры:

габаритная длина – 8600 мм;

габаритная ширина – 2550 мм;

габаритная высота – 3160 мм.

высота до ССУ – 1100 мм.

Максимальная полная масса – 21500 кг.

Снаряженная масса – 3300 кг +/-2%.

Максимальная нагрузка на шкворень ССУ – 11500 кг. 

Номинальная вместимость – 22000 л.

Степень наполнения – 96%.

Полная вместимость – 22800 л.

Тестовое давление – 0,4 кг/см2.

Рабочее давление – атмосферное.

Конструктивные характеристики цистерны:

Общие характеристики:

Сечение – эллипс, с низким центром тяжести.

Количество отсеков – 3 шт.

Перегородки – 2 шт.

Волнорезы – в соответствии с ДОПОГ/ADR.

Условная вместимость отсеков – 10000, 7000, 5000 литров.

Калибровочная планка в каждом отсеке, на высоте, соответствующей номинальной вместимости.

Материалы:

Корпус цистерны:

алюминиевый сплав  5186 h111, минимальная толщина 5 мм.

Крайние днища: 

алюминиевый сплав 5186 h111, минимальная толщина 5 мм.

Волнорезы и внутренние перегородки:

алюминиевый сплав 5186 h111, минимальная толщина 5 мм.

Технологическое оборудование для загрузки, слива, контроля и обеспечения безопасности:

Исполнение – с верхним наливом.

Инспекционный люк  –  DN-500, в верхней части каждого отсека, с болтовым соединением.

Загрузочный люк – DN-250, с быстродействующим замком открытия/закрытия, предохранительной защелкой для выравнивания

давления, резиновым уплотнительным кольцом.

Дыхательный (предохранительный) клапан – интегрирован в инспекционный люк каждого отсека, с системой антипролива, закрывающей клапан при перевороте цистерны.

Донный клапан – 4”, в нижней точке каждого отсека, с пневматическим приводом.

Клапан разгрузки – 4” шаровой кран с крышкой (соединение ELAFLEX) в каждом отсеке.

Разгрузочные трубопроводы – 4”, алюминиевые, 3 шт.

Слив – раздельный с правой стороны.

Окраска цистерны:

Цвет – оранжевый (RAL 2008).

Надпись – «ОГНЕОПАСНО» черного цвета (RAL 9011).

Светоотражающая полоса жёлтого цвета по периметру сзади и по бокам цистерны.

Характеристика – акрило-полиуретановая двухкомпонентная эмаль, соответствующая тяжелым рабочим и погодным условиям.

Термическая обработка краски и сушка в камере с контролем температуры.

Технические характеристики заправочного оборудования:

Насос – установлен в технологическом шкафу цистерны, производительность до 500 л/мин, с приводом от гидромотора, расположенном в одном корпусе с насосом. Гидромотор получает гидрожидкость до 100 бар от гидронасоса тягача посредством коробки отбора мощности тягача. Фильтр установлен перед входом в насос.

Комплект для гидрофикации  цистерны включающий коллекторы и шаровые краны для слива через насос и шлангов высокого давления 3/4”, расположенных в технологическом шкафу.

Счётчик жидкости  стационарный, с температурной компенсацией, и электронным индикатором, расположен в технологическом шкафу. 

Заправочный шланг 1 ½”  длиной 20 м., возвратный барабан, заправочный пистолет 1 ½”.

Технические характеристики шасси ходовой части:

Шасси: 

Алюминиевая рама, эксклюзивного профиля, марка сплава 6082.

Оси:

Оси – с барабанным тормозом и жёсткой фиксацией.

Допустимая нагрузка на ось – 10 т.

Колеса – дисковые, стальные.

Шины – 425/65R22,5.

Количество осей/колес – 1/2. 

Запасное колесо с лебёдкой подъема/опускания.

Подвеска колес – пневматическая, исполнение  (для плохих дорог или вне дорог) с амортизатором  (тяжелый режим) и алюминиевыми воздушными ресиверами.

Тормозная система:

Рабочая тормозная система – электронная без механической связи с тормозной системой, Тип 2S/2M (2 датчика скорости и 2 регулировочных контура) с антиблокировочной системой и системой поперечной устойчивости.

Стояночная тормозная система  –  с пневматическим приводом и энергоаккумуляторами; блок включения стояночной тормозной системы с краном растормаживания.

Механическое опорное устройство – двухскоростное.

Шкворень   – 2”,  для соединения полуприцепа с тягачом.

Электрооборудование – 24В. 

Технические характеристики транспортного средства               (тип FL), соответствующие требованиям главы 9.2                  действующей редакции ДОПОГ/ADR:

Электропроводка:

проводники соответствуют размерам, изолированы;

электрические цепи защищены плавкими вставками в соответствии с п. 9.2.2.2;

электропроводка надежно закреплена и защищена от механических и термических воздействий.

Положения, касающиеся части электрооборудования, расположенной позади кабины водителя:

Проводка должна быть  защищена: в бесшовном гофрированном кабелепроводе из полиамида с отдельно изолированными проводами.

Осветительные приборы – без ламп накаливания с резьбовым цоколем. 

Подключение розетки прицепа; все штепсельные соединения (соединение сокетов) с защелками соответствующие примерам в стандартах ISO7638 и ISO 12098. Все соединения соответствуют требованиям по защите IP54.

Тормозное оборудование:

Антиблокировочная тормозная система  категории А в соответствии с правилами ЕЭК ООН № 13 или директивы 71/320/EEC4 с поправками.

Износостойкая тормозная система – тип IIа в соответствии с правилами ЕЭК ООН 13 – обеспечивается моторным замедлителем седельного тягача. 

Комплектация:

Инструментальный ящик сзади цистерны, оборудование соответствующее п. 8.1.4 и п. 8.1.5 ДОПОГ, в составе:

огнетушители (6 кг) – 2 шт.;

колёсные упоры, соответствующие максимальной массе транспортного средства и диаметру колес – 2 шт.;

ящик для песка емкостью 25 кг – 1 шт.;

ключ торцовый для демонтажа колес – 1 шт.;

для лебёдки запасного колеса – 1 шт.;

аварийный фонарь – 2 шт.;

поддон для пролитых нефтепродуктов – 1 шт.

Технологический шкаф с правой стороны – 1 шт.  

Освещение шкафа – 1 компл.

Блок управления пневматическими донными клапанами с маркировкой номера отсека и положений выключателей открыто /закрыто на 3 отсека и аварийной красной кнопкой  экстренного

прекращения слива – 1 шт. 

Указатель «Внимание  разгрузка»  – 1 шт.

Держатель номерного знака  – 1 шт.

Держатель с табличкой оранжевого цвета, соответствующей требованиями п.5.3.2.2 ДОПОГ с указанием идентификационного номера опасности и номера ООН «33/1203». Размещение сзади цистерны в соответствии с требованиями п. 5.3.2.1.1  ДОПОГ – 1 компл.

Информационные табло в соответствии с требованиями п.5.3.1.7 ДОПОГ, соответствующие знакам опасности для класса 3. «Легковоспламеняющиеся жидкости» (п. 5.2.2.2 ДОПОГ). Размещение в соответствии с требованиями п. 5.3.1.4  ДОПОГ на обеих боковых сторонах и сзади транспортного средства – 3 шт.

Знак длинного транспортного средства – 1 шт.

Табличка, содержащая сведения об автоцистерне. Материал, содержащаяся информация на табличке и размещение в соответствии с требованиями п. 6.8.2.5.1 и 6.8.2.5.2  ДОПОГ (за исключением названия собственника) – 1 шт. 

Название собственника (ФГУП «ПО «Маяк»),                                         нанесенное на автоцистерну в соответствии с п. 6.8.2.5.2 ДОПОГ.

Табличка с левой стороны с предупреждающей надписью: «При наполнении (опорожнении) топливом автоцистерна должна быть заземлена» – 1 шт. 

Знак «Ограничение скорости» – 1 шт.

Двухрельсовая боковая защита – 1 шт.

Алюминиевая лестница подъема (расположение сзади правое) 

– 1 шт.

Короб антипролива и дренажа верхний – 1 шт.

Шаровые краны на коллекторах слива дождевых вод  под цистерной. 

Противоскользящее покрытие верхней площадки обслуживания,  трап 400 мм – 1 шт.

Подъемные перила по верху цистерны с привод с земли вручную – 1 шт.

Рукава разгрузки 3”, длиной 4,5 метра, соединения “ELAFLEX” МК-80, VK-80, расположенные в шасси с доступом через инструментальный ящик. – 2 шт. 

Поворотные идентификаторы продукта – 3 шт. 

Пневматические клапаны рабочей и управляющей воздушных систем – 2 шт. 

Блок подготовки воздуха с манометром – 1 шт.

Точки заземления – 2 шт.

Кабель заземления витой (5 метров) – 1 шт. 

Электрическая система, соответствующая  ДОПОГ/ADR 

в составе:

розетка ABS по ISO 7638 (15 клеммовая) –  1 шт.;

розетки электрооборудования полуприцепа:

15-клеммовая ADR по ISO 12098 – 1 шт.;

7-клеммовые –  2 шт.

комплект кабелей для подключения элементов системы освещения, сигнализации и ABS и распределительная коробка – 1 компл.;

передние габаритные фонари – 2 шт;

боковые габаритные фонари – 6 шт.;

блок задних фонарей на бампере с задними габаритными фонарями (красный/желтый/ белый – 2 шт.

фонари освещения номерного знака – 2 шт.

Дополнительный тормозной фонарь – 1 шт.

Пневматические тормозные разъемы, в передней части полуприцепа, соответствующие разъемам седельного тягача MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW. 

Брызговики на задних крыльях – 2 шт.

Индивидуальные крылья из ПВХ над колесами – 2 шт.

Цепочка и штырь заземления.

Точки крепления цистерны при железнодорожной и морской              доставке – 4 шт.

Проушины для снятия цистерны краном – 2 шт.

Дополнительное оборудование:

Комплект водителя, соответствующий требованиям  п. 8.1.5 ДОПОГ в составе: 

очки защитные – 1 шт.

жилет светоотражающий – 1 шт;

перчатки резиновые бензостойкие – 1 пара;

жидкость для промывания глаз (вода дистиллированная) – 1 бут;

лопата – 1 шт;

переносной фонарь, соответствущий требованиям п. 8.3.4ДОПОГ        – 1 шт;

дренажная ловушка – 1 шт;

сборный контейнер (мешок для сбора загрязнений пластиковый) – 1 шт;

конус ограждения – 4 шт; 

сапоги резиновые бензостойкие – 1 пара;

фартук резиновый бензостойкий – 1 шт;

респиратор – 1 шт; щетка – 1 шт;

ведро алюминиевое – 1 шт;

совок – 1 шт;

чемодан для хранения комплекта – 1 шт.
	шт.
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	Поставляемый полуприцеп-цистерна должен быть новым, без пробега, год выпуска 2012 или 2013 (не допускается поставка  выставочных образцов, а также полуприцепа-цистерны, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Полуприцеп-цистерна должен быть поставлен в комплектном состоянии. Полуприцеп-цистерна должен соответствовать требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720, предъявляемым к данному типу транспортного средства в соответствии с его назначением.

Срок гарантии 24 месяца с момента приемки без ограничения пробега.

Техническая документация (паспорт транспортного средства на полуприцеп-цистерну, руководство по эксплуатации на полуприцеп-цистерну, сервисная книжка на полуприцеп-цистерну, копия одобрения типа транспортного средства на полуприцеп-цистерну на русском языке, копия сертификата соответствия полуприцепа-цистерны требованиям ДОПОГ/ ADR (тип FL и AT), файл цистерны, документы о проведении испытаний цистерны, документы о присвоении кода цистерны LGBF, файл цистерны, документы о проведении испытаний цистерны, документы о присвоении кода цистерны LGBF, документация на все оборудование,  документы о сертификации оборудования, оформленные гарантийные талоны, счет, счет-фактура, товарная накладная, акт приемки – передачи, документы, подтверждающие таможенную очистку, уплату утилизационных сборов, сертификат официального дилера).

Поставщик обязан предоставить полный комплект технической  документации на русском языке. В эксплуатационной документации на автоцистерну должны быть приведены сведения о мерах взрывопожаробезопасности при эксплуатации, по предупреждению и способах тушения пожара, по безопасному проведению работ внутри цистерны, регулированию и ремонту автоцистерны.
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	Топливозаправщик бензина COA-11 на шасси MAN TGM 18.290 4X2 BL, соответствующий требованиям ДОПОГ/ADR
или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):

Назначение (тип FL) – транспортное средство, предназначенное для перевозки, временного хранения, перекачивания жидкостей с температурой вспышки не выше 600с (бензин) во встроенных цистернах (автоцистернах) вместимостью  более 1 м3 и их заправки через счетчик жидкости.

Технические характеристики топливозаправщика: 

Размеры:

габаритная длина – 6875 мм;

габаритная ширина – 2490 мм;

габаритная высота в незагруженном/загруженном состоянии – 3222/3192 мм;

колесная база – 3875 мм;

передний свес – 1400 мм;


задний свес – 1600 мм;

клиренс спереди – 236 мм;

клиренс сзади – 266 мм.

Диаметр поворота автомобиля по середине внешнего колеса управляемой оси – 13,9 м. 

Разрешенная полная масса – 18000 кг.

Нагрузка на оси:

передняя ось – 6500 кг;

задняя ось – 11500 кг.

Общие технические характеристики шасси: 

Размеры кабины:

высота до верхнего края в незагруженном/загруженном состоянии – 2923/2847 мм;

ширина –  2240 мм;

длина – 1620 мм.

Размеры рамы:

высота по верхнему краю рамы в незагруженном/загруженном состоянии – 987/957 мм;

ширина рамы в передней части шасси – 964 мм;

ширина рамы в задней части шасси – 864 мм.

Максимально допустимая нагрузка:

на переднюю ось  – 7100 кг;

на заднюю ось  – 11500 кг.

Цвет кабины – любой, контрастный с оранжевым.

Цвет шасси – черный графит (RAL 9011).

Двигатель – дизельный, 6 цилиндровый, рядный, с турбонаддувом и интеркулером,  с системой бортовой диагностики, рабочий объем 6,9 л., максимальная мощность 290 л.с.,         максимальный крутящий момент 1150 Н*М.

Система управления двигателем – электронная.

Система выпуска отработавших газов – с окислительным катализатором и рециркуляцией отработавших газов.

Система питания – с впрыском топлива "Common-Rail".

Стандарт токсичности отработавших газов – Евро V.

Применяемое топливо – дизельное топливо Евро, соответствующее спецификации стандарта ГОСТ Р 52368-2005 (EН590-2009).

Емкость топливного бака  –  150 л.

Колесная формула – 4х2.

Коробка передач – механическая, 9ти ступенчатая. 

Передняя подвеска – на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости.

Задняя подвеска – пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости.

Компрессор – воздушный, 1-цилиндровый, 238 см3.

Тормозная система – электронная, без механической связи педали тормоза с тормозной системой.

Передние и задние тормозные механизмы – дисковые.

Рулевое управление – с гидроусилителем.

Кабина – расположена над двигателем, без спального места.

Колеса задней оси – двускатные. 

Колесные диски – 8,25-22,5 с 10 отверстиями, TL.

Шины:

Передняя ось и запасное колесо – 295/80R22,5LENK-HAN TL 152/148К.

Задний мост – 295/80R22,5ANTR-HAN TL 152/148К.

Технические характеристики транспортного средства               (тип FL), соответствующие требованиям главы 9.2                  действующей редакции ДОПОГ/ADR:

Электропроводка:

проводники соответствуют размерам, изолированы;

электрические цепи защищены плавкими вставками в соответствии с п. 9.2.2.2;

электропроводка надежно закреплена и защищена от механических и термических воздействий.

Главный переключатель аккумуляторной батареи:

главный переключатель смонтирован как можно ближе к         аккумуляторной батарее;

устройство управления переключателем с двумя приводами;

один привод установлен в приборной панеле в кабине водителя;

второй, дополнительный привод (аварийный выключатель) –   на задней стенке кабины водителя;

степень защиты кожуха переключателя в соответствии со стандартом МЭК 529 – IP65;

Главный переключатель расположен в батарейном блоке, контакты изолированы (покрыты).
Аккумуляторные батареи:
12 В, 175 А*ч – 2 шт;

установлены в вентилируемом батарейном отсеке.

Постоянно находящиеся под напряжением электроцепи:

Постоянное напряжение только цепей тахографа и аварийного отключения электроники в соответствии со стандартом МЭК 60079.

Характеристики тахографа:

предназначен для регистрации, сохранения, индикации, печати и вывода данных, относящихся к водителю и транспортному средству; 

соответствует требованиям ЕСТР, предписания (ЕЕС) № 3821/85 с изменением (ЕС) № 1266/2009 от 26.12.2009;

цифровой, с регистратором числа оборотов и встроенным печатающим устройством для вывода данных с носителя массива данных или введенной тахографической карты;

Контрольное устройствo: 

модель – STONERIDGE SE5000 Exakt DUO или аналог;

находится в кабине водителя и соответствует правилам для       зоны 2, группа взрывоопасности IIС, температурный класс T6.

Датчик скорости (составная часть  контрольного устройства):

модель – KITAS S2+; 

соответствует правилам для зоны 1, группа взрывоопасности IIС, температурный класс T6.

Предохранитель контрольного устройства:

внешний, расположен в батарейном отсеке;

соответствует правилам для зоны 1, группа взрывоопасности IIС, температурный класс T6.

Аварийное отключение электроники в батарейном отсеке и совместимо с правилами для зоны  1, группа взрывоопасности IIС, температурный класс T6.

Положения, касающиеся части электрооборудования, расположенной позади кабины водителя:

проводка, расположенная позади кабины водителя, защищена;    в бесшовном гофрированном кабелепроводе из полиамида с отдельно изолированными проводами.

Осветительные приборы – без ламп накаливания с резьбовым цоколем.

Подключение розетки прицепа; все штепсельные соединения (соединение сокетов) с защелками соответствующие примерам в стандартах ISO7638 и ISO 12098. Все соединения соответствуют требованиям по защите IP54.

Тормозное оборудование:

Антиблокировочная тормозная система 1 категории в соответствии с правилами ЕЭК ООН № 13 или директивы 71/320/EEC4 с поправками.

Износостойкая тормозная система – тип IIа в соответствии с правилами ЕЭК ООН 13 – моторный замедлитель, осуществляющего эффективное торможение без износа колодок при движении автозаправщика со средней скоростью 30 км/ч по спуску с уклоном 7 % на расстоянии 6 км. 

Предотвращение опасности возникновения пожара:

Размещение топливного бака - справа, позволяющее в случае любой утечки стекать на землю, не попадая на нагретые части транспортного средства или на груз.

Двигатель располагается под кабиной в передней части, до задней

стенки кабины. Груз не подвергается никакой опасности

перегрева или воспламенения.

Система выпуска выхлопных газов:

Расположение – слева, с выхлопной трубой назад;

Установлены: 

теплозащитный  экран на лонжероны рамы над элементами выпускной системы, расположенные под топливным баком;

теплозащитные покрытия на соединения приемной трубы глушителя на входе и выходе;

теплозащитные покрытия на воздушный фильтр.

Топливные обогревательные приборы:

Дополнительный топливный обогреватель кабины не устанавливается.

Электронный ограничитель скорости:

отрегулирован на – 89 км/ч +1 км/ч допуска;

соответствует техническим требованиям Правил ЕЭК ООН № 89. 

Комплектация:

Для правостороннего движения.

Калибровка тахографа.

Индикатор ремня безопасности водителя.

Противобуксовочная система.

Система поперечной (курсовой) устойчивости.

Ремни безопасности для всех сидений.

Коробка отбора мощности.

Установленный  по двухпроводной схеме комплект для гидрофикации шасси, совместимый с заправочным оборудованием автоцистерны.

Электрофакельное устройство предпускового прогрева дизельного двигателя.

Обогреваемый топливный фильтр.

Бачок гидроусилителя рулевого управления с измерительным  щупом.

Регулировка рулевой колонки по углу наклона и высоте.

Стеклоподъемники дверей кабины с ручным приводом.

Сиденье водителя с пневматической амортизацией.

Сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки.

Моющаяся обивка дверей.

Солнцезащитный козырек, складной для водителя и пассажира. 

Пластиковое покрытие пола и над двигательным туннелем.

Левый и правый поручни на правой и левой стойках в кабине.

Бортовой компьютер с индикацией рабочих данных в комбинации приборов на русском языке.

Магнитола (MP3, CD, LCD display, audio 2x20 Watt).

Передний противоподкатный брус.

Задний противоподкатный брус.

Передние брызговики. 

Пружинная подвеска для кабины.

Боковые габаритные фонари.

Стояночные фонари.

Зеркала заднего вида  с подогревом и электрорегулировкой.

Панорамное зеркало справа и слева.

Зеркало для обзора бордюров справа.

Проблесковые маячки желтого (оранжевого) цвета на крыше кабины – 2 шт.

Противооткатные башмаки, размер которых должен                                 соответствовать максимальной массе транспортного средства и диаметру колес  – 2 шт. 

Огнетушитель 2 кг – 1 шт.

Домкрат 10 т – 1 шт.

Баллонный ключ – 1 шт.

Дополнительное оборудование:

Держатель с табличкой оранжевого цвета, соответствующей           требованиями п.5.3.2.2.1 ДОПОГ с указанием идентификационного номера опасности и номера ООН «33/1203». Размещение спереди кабины топливозаправщика в соответствии с требованиями п. 5.3.2.1.1  ДОПОГ  – 1 компл.

Защита топливного бака щитками со стороны передней и задней стенок и со стороны днища. Расстояние от топливного бака до щитков должно быть не менее 20 мм. При этом в случае утечки топлива из бака щитки не должны препятствовать проливу топлива непосредственно на землю  – 1 компл.
Знак аварийной остановки – 1 шт.

Лампа аварийной сигнализации – 1 шт.

Аптечка – 1 шт.

Технические характеристики автоцистерны:

Тип соответствия – действующая редакция ДОПОГ/ADR. 

Код цистерны – LGBF.

Размеры:

длина цистерны – 3850 мм;

ширина цистерны – 2320 мм;

высота цистерны (с учетом лестницы подъема) – 2235 мм.

Номинальная вместимость – 11000 л.

Степень наполнения – 96%.

Полная вместимость – 11440 л.

Тестовое давление – 0,4 кг/см2.

Рабочее давление – атмосферное.

Конструктивные характеристики автоцистерны:

Общие характеристики:

Сечение – эллиптическое.

Количество отсеков – 2 шт.

Перегородки – 1 шт.

Волнорезы – в соответствии с ДОПОГ/ADR.

Условная вместимость отсеков – 5000, 6000 литров.

Калибровочная планка в каждом отсеке, на высоте, соответствующей номинальной вместимости.

Материалы:

Корпус цистерны:

алюминиевый сплав  5186 h111, минимальная толщина 5 мм

Крайние днища: 

алюминиевый сплав 5186 h111, минимальная толщина 5 мм

Волнорезы и внутренние перегородки:

алюминиевый сплав 5186 h111, минимальная толщина 5 мм

Технологическое оборудование для загрузки, слива, контроля и обеспечения безопасности:

Исполнение – с верхним наливом.

Инспекционный люк  –  DN-500, в верхней части каждого отсека, с болтовым соединением.

Загрузочный люк – DN-250, с быстродействующим замком открытия/закрытия, предохранительной защелкой для выравниваниядавления, резиновым уплотнительным кольцом.

Дыхательный (предохранительный) клапан – интегрирован в инспекционный люк каждого отсека, с системой антипролива, закрывающей клапан при перевороте цистерны.

Донный клапан – 3”, в нижней точке каждого отсека, с пневматическим приводом.

Клапан разгрузки – 3” шаровой кран с крышкой (соединение ELAFLEX) в каждом отсеке.

Разгрузочные трубопроводы – 3”, алюминиевые, 2 шт.

Слив – раздельный с правой стороны.

Окраска автоцистерны:

Цвет – оранжевый (RAL 2008).

Надпись – «ОГНЕОПАСНО» черного цвета (RAL 9011).

Светоотражающая полоса жёлтого цвета по периметру сзади и по бокам цистерны.

Характеристика – акрило-полиуретановая двухкомпонентная эмаль, соответствующая тяжелым рабочим и погодным условиям.

Термическая обработка краски и сушка в камере с контролем температуры.

Технические характеристики заправочного оборудования:

Насос – установлен в технологическом шкафу цистерны, производительность до 400 л/мин, с приводом от гидромотора, расположенном в одном корпусе с насосом. Гидромотор получает гидрожидкость до 100 бар от гидронасоса шасси посредством коробки отбора мощности шасси. Фильтр установлен перед входом              в насос.

Комплект для гидрофикации  автоцистерны, включающий коллектора и шаровые краны для слива через насос и шлангов высокого давления 3/4”, расположенных в технологическом шкафу.

счётчик жидкости  стационарный, с температурной компенсацией, и электронным индикатором, расположен в технологическом шкафу. 

Заправочный шланг 1 ½”  длиной 20 м., возвратный барабан, заправочный пистолет 1 ½”.

Комплектация:

Огнетушители (6 кг), расположенные в пластиковых боксах               – 2 компл.

Ящик для песка емкостью 25 кг – 1 шт.

Аварийный фонарь – 2 шт.

Поддон для пролитых нефтепродуктов – 1 шт.

Технологический шкаф с правой стороны – 1 шт.  

Освещение шкафа – 1 компл.

Блок управления пневматическими донными клапанами с маркировкой номера отсека и положений выключателей открыто /закрыто на 2 отсека и аварийной красной кнопкой  экстренного прекращения слива – 1 шт.  

Предупредительный знак «Внимание разгрузка»  – 1 шт.

Держатель номерного знака – 1 шт.

Держатель с табличкой оранжевого цвета, соответствующей требованиями п.5.3.2.2 ДОПОГ с указанием идентификационного номера опасности и номера ООН «33/1203». Размещение сзади цистерны в соответствии с требованиями п. 5.3.2.1.1  ДОПОГ. дополнительно табличка ДОПОГ/ADR «30/1202». – 1 компл.

Информационные табло в соответствии с требованиями п.5.3.1.7 ДОПОГ, соответствующие знакам опасности для класса 3. 

«Легковоспламеняющиеся жидкости».  п. 5.2.2.2 ДОПОГ. Размещение в соответствии с требованиями п. 5.3.1.4  ДОПОГ на обеих боковых сторонах и сзади транспортного средства – 3 шт.

Табличка, содержащая сведения об автоцистерне. Материал, содержащаяся информация на табличке и размещение в соответствии с требованиями п. 6.8.2.5.1 и 6.8.2.5.2  ДОПОГ (за исключением названия собственника) – 1 шт. 

Название собственника (ФГУП «ПО «Маяк»), нанесенное на автоцистерну в соответствии с п. 6.8.2.5.2 ДОПОГ.

Табличка с левой стороны с предупреждающей надписью: "При наполнении (опорожнении) топливом автоцистерна должна быть заземлена» – 1 шт. 

Знак «Ограничение скорости» – 1 шт.

Боковое защитное устройство.

Алюминиевая лестница подъема (расположение сзади правое) – 1 шт.

Противоскользящее покрытие верхней площадки обслуживания,  трап 400 мм – 1 шт.

Подъемные перила по верху цистерны с приводом с земли вручную – 1 шт.

Короб антипролива и дренажа верхний – 1 шт.

Шаровые краны на коллекторах слива дождевых вод  под цистерной. 

Рукава разгрузки 3”, длиной 4,5 метра, соединения “ELAFLEX” МК-80, VK-80, расположенные в пеналах – 2 шт.

Поворотные идентификаторы продукта – 2 шт.

Блок подготовки воздуха с манометром – 1 шт.

Точки заземления – 2 шт.

Кабель заземления витой (5метров) – 1 шт.

Цепочка и штырь заземления. 

Дополнительное оборудование:

Комплект водителя, соответствующий требованиям  п. 8.1.5 ДОПОГ в составе: 

очки защитные – 1 шт.

жилет светоотражающий – 1 шт;

перчатки резиновые бензостойкие – 1 пара;

жидкость для промывания глаз (вода дистиллированная) – 1 бут;

лопата – 1 шт;

переносной фонарь, соответствущий требованиям п. 8.3.4 ДОПОГ– 2 шт; 

дренажная ловушка – 1 шт;

сборный контейнер (мешок для сбора загрязнений пластиковый) – 1 шт;

конус ограждения – 4 шт;

сапоги резиновые бензостойкие – 1 пара;

фартук резиновый бензостойкий – 1 шт;

респиратор – 1 шт;

щетка – 1 шт;

ведро алюминиевое – 1 шт;

совок – 1 шт;

чемодан для хранения комплекта – 1 шт.
	шт.
	1
	Поставляемый топливозаправщик должен быть новым, без пробега, год выпуска 2012 или 2013 (не допускается поставка  выставочных образцов, а также топливозаправщика, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Топливозаправщик должен быть поставлен в комплектном состоянии. Топливозаправщик должен соответствовать требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720, предъявляемым к данному типу транспортного средства в соответствии с его назначением.

Срок гарантии:

на шасси: 12 месяцев с момента приемки или 24 месяца со времени заводской поставки без ограничения пробега в зависимости от того, что наступит ранее;

на цистерну с заправочным оборудованием:

 24 месяца с момента приемки без ограничения пробега

Техническая документация (паспорт транспортного средства на топливозаправщик, руководства по эксплуатации на шасси и автоцистерну с заправочным оборудованием, сервисные книжки на шасси и автоцистерну с заправочным оборудованием, руководство по эксплуатации и техническое описание тахографа, указание по обслуживанию аккумуляторных батарей на русском языке, копии одобрения типа транспортного средства на шасси и автоцистерну с заправочным оборудованием на русском языке, копии сертификатов соответствия требованиям ДОПОГ/ ADR (тип FL и AT) на шасси и автоцистерну с заправочным оборудованием, файл цистерны, документы о проведении испытаний цистерны, документы о присвоении кода цистерны LGBF, документация на все оборудование,  документы о сертификации оборудования, оформленные гарантийные талоны, счет, счет-фактура, товарная накладная, акт приемки – передачи, документы, подтверждающие таможенную очистку, уплату утилизационных сборов, сертификат официального дилера).

Поставщик обязан предоставить полный комплект технической  документации на русском языке. В эксплуатационной документации на автоцистерну должны быть приведены сведения о мерах взрывопожаробезопасности при эксплуатации, по предупреждению и способах тушения пожара, по безопасному проведению работ внутри цистерны, регулированию и ремонту автоцистерны.
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	__________________
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	__________________
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	__________________

	Еременко Станислав Викторович
	__________________

	Лучникова Лариса Владимировна
	__________________

	Храмченко Олег Николаевич
	__________________
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