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[bookmark: _Toc294194475]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на монтаж приточно-вытяжной вентиляции ИКБ (изотопный корпус базы) ОАО «В/О «Изотоп»

1. Общие положения

	1.1. 
	Заказчик
	-
	ОАО «В/О «Изотоп»
 119453, г. Москва, ул. Погодинская, д.22

	1.2. 
	Расположение объекта (город, площадка, адрес)
	-
	Московская обл., г. Ст. Купавна, ул. Советская, д. 2

	1.3. 
	Вид работ
	-
	Монтаж приточно-вытяжной вентиляции изотопного корпуса базы (далее ИКБ)



2. Требования к Исполнителю:

2.1.  Исполнитель  должен обладать профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ (не менее 3х лет);
2.2. Исполнитель  должен обладать трудовыми ресурсами следующих специальностей:
2.2.1. ИТР (инженерно технические работники) - не менее 2х человек;
2.2.2. Монтажники систем вентиляции и кондиционирования - не менее 5 чел (V-VI разряда);
2.2.3. Наладчики систем вентиляции и кондиционирования не менее 2 чел (V-VI разряда); 
2.2.4. Электрики не менее 2 чел (допуском до 1000В)
2.3. Работы по монтажу приточно-вытяжной вентиляции ИКБ должны производится постоянным квалифицированным и обученным (штатным) персоналом Исполнителя только из числа граждан Российской Федерации.
2.4.  Исполнитель должен иметь следующие лицензии:
2.4.1. Лицензия на проектные работы;
2.4.2. Свидетельство ГЛАВСТРОЙ (СРО)  о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства:
· Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;
· Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
· Устройство и демонтаж систем вентиляции и кондиционирования.
· Наладка систем вентиляции и кондиционирования.
· Пусконаладочные работы холодильных установок.
· Пусконаладочные работы компрессорных установок.

3. Исходные данные для выполнения работ
3.1.  Проект вентиляции ИКБ Базы ОАО «В/О «Изотоп» 2012г.

4. Общие требования к проведению работ

4.1.  Работы выполняются в соответствии со СНиП, СанПиН и проектом монтажа приточно-вытяжной вентиляции ИКБ.
4.2. Исполнитель выполняет работы, используя собственное исправное оборудование и оснастку. Оборудование имеет соответствующие государственные сертификаты, либо разрешенные для применения на территории Российской Федерации. 
4.3. Устанавливаемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия требованиям системы сертификации ГОСТ РФ. Поставляемая с оборудованием документация должна включать инструкцию по эксплуатации на русском языке.
4.4. Работы по установке, подключению электропитания и пуско-наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами исполнителя и включаются в стоимость монтажа приточно-вытяжной вентиляции склада тары ИКБ.
4.5. Складирование материалов, уборку мест проведения работ с вывозом строительного мусора выполняет Исполнитель своими средствами.
4.6. В связи с проведением монтажных работ на территории действующего предприятия, без прекращения производственных процессов, Исполнитель обязан согласовывать технические вопросы, относящиеся непосредственно к проведению работ с Заказчиком. При выполнении работ, связанных с воздействием опасных производственных факторов, как на персонал Исполнителя, так и на персонал Заказчика, Исполнитель разрабатывает ППР на данные работы, согласовывая его со службами предприятия, и утверждает у Заказчика.
4.7. При установке оборудования Исполнитель должен предусмотреть длину коммуникаций.
4.8. В процессе установки (монтажа) оборудования выполняются следующие операции:
4.8.1. пробивка отверстий в стенах;
4.8.2. монтаж воздуховодов, зонтов, вентиляторов и других комплектующих;
4.8.3. установка фильтров
4.8.4. монтаж электрического кабеля;
4.8.5. автоматов защиты, подключения к действующей электросети;
-тестовый запуск системы вентиляции;
4.9. Крепеж вентиляции осуществляется строго по уровню.
4.10. Монтаж производится в доступном месте для последующего сервисного обслуживания.
4.11. Места и высоты установки оборудования согласовать с:
· Директор базы ОАО «В/О «Изотоп».
· Главный специалист базы ОАО «В/О «Изотоп».
· Ведущий специалист механик базы ОАО «В/О «Изотоп»
· Инженер по ТБ базы ОАО «В/О «Изотоп».
4.12. Соединения воздуховодов производятся с использованием  резиновых прокладок. 
4.13. Рабочая смена по монтажу и пуско-наладке приточно-вытяжной вентиляции должна быть не более 2-х часов в день, три рабочих дня в неделю.
График работ согласовать с :
· Директор базы ОАО «В/О «Изотоп».
· Главный специалист базы ОАО «В/О «Изотоп».
· Ведущий специалист механик базы ОАО «В/О «Изотоп»
· Инженер по ТБ базы ОАО «В/О «Изотоп».
4.14. Работники Исполнителя должны работать:
· в одноразовых комбинезонах типа (Каспер)
· иметь средства защиты органов дыхания типа (Лепесток-200)
· защиту рук и открытых частей тела типа ( перчатки трикотажные с ПВХ)
4.15. Монтаж оборудования производится на территории Заказчика (Московская обл., г.   Ст. Купавна, ул. Советская,д.2) 
4.16. Проживание персонала Исполнителя на территории Заказчика  (Московская обл., г. Ст. Купавна, ул. Советская, д. 2) не допускается.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Срок выполнения работ 20 дней с момента перечисления предоплаты на счет Исполнителя.

6. Требования к приёмке, качеству и безопасности выполненных работ

6.1. Работы по монтажу, пуско-наладке приточно-вытяжной вентиляции согласовать:
· Директор базы ОАО «В/О «Изотоп».
· Главный специалист базы ОАО «В/О «Изотоп».
· Ведущий специалист механик базы ОАО «В/О «Изотоп»
· Инженер по ТБ базы ОАО «В/О «Изотоп».
6.2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охране труда  и санитарно-гигиенических требований на строительной площадке возлагаются на Исполнителя
6.3. После запуска оборудование тестируется во всех режимах. При необходимости производится наладка. По окончанию работ предъявить смонтированное оборудование главному специалисту базы

7. Гарантийные обязательства
7.1. Исполнитель должен гарантировать качество выполненных работ в течении 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ .
7.2. В течение гарантийного срока Исполнитель обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникших по его вине вследствие некачественного выполнения работ.



