ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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1. Предмет договора:
Разработка, изготовление и поставка профилировочных станов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, потребительским свойствам, техническим характеристикам товара, работ, услуг:
Поставщик должен разработать конструкторскую документацию на два профилировочных стана (Оборудование) согласно данному ТЗ, согласовать ее с Заказчиком, изготовить, поставить в адрес Заказчика данное оборудование, провести шеф-монтажные и пуско-наладочные работы. 

Технические характеристики:

Стан №1: Стан предназначен для получения заготовки «Лоток».

Количество клетей, шт. 



не менее 22

Толщина заготовки, мм 



 1

Материал заготовки      сталь оцинкованная ХП-08пс-КР ГОСТ14918-80

Ширина профилируемого листа, мм 
      до 450
Высота формования, мм 


      до 100

Скорость профилирования, м/мин 

         не менее 10

Длина стана, м (со столами) 


        не более  12
Исходная заготовка мерная, длина, м 

1...2,0 .

В комплект стана должны входить направляющий стол, приёмный стол и система управления с частотным регулированием скорости привода.

Стан №2: Стан предназначен для получения заготовки профиля «Крышка лотка».

Количество клетей, шт.



    не менее      12

Толщина заготовки, мм



           1

Ширина профилируемого листа, мм
      до 240

Высота формования, мм


      до 20

Скорость профилирования, м/мин


не менее 10

Длина стана, м (со столами)


     не более     9
Исходная заготовка мерная, длина, м

1…2,0
В комплект стана должны входить направляющий стол, приёмный стол и система управления с частотным регулированием скорости привода.

Приложение: эскизы профилей на 2 листах.
1.1. Поставляемое оборудование должно соответствовать:

· требованиям настоящего технического задания;

· требованиям к безопасности в соответствии с действующими нормами Российской Федерации; 

· нормативно-технической документации, действующей на территории Заказчика.

1.2. Поставляемое оборудование и его составные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не имеющие дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не поврежденными, не прошедших восстановление потребительских свойств, участие в демонстрационных залах и на выставках, не имеющие каких-либо ограничений  (залог, запрет, арест, и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.

1.3. Параметры электрического тока:

· род электрического тока - переменный трехфазный;

· частота электрического тока - 50 Гц±1 Гц;

· напряжение сети - 380 В;

· колебания напряжения  ± 5%.

1.4. Требования к условиям эксплуатации:

· Температура, нормальные производственные условия +10 °С…+40 °С.

· Требования к смазочным материалам:

· В паспорте на оборудование должны быть указаны взаимозаменяемые типы масел и других расходных материалов, а также рекомендации на их замену.

1.5. В состав поставки оборудования должны входить:

· Техническая документация на русском языке;

· Руководство по эксплуатации;

· Общие указания и указания по технике безопасности;

· Перечень запасных и быстроизнашивающихся деталей;

· Электрические схемы;

· Монтажный чертеж;

· Инструкция по монтажу.

· Перечень документации может быть изменен по согласованию сторон.

1.6. Инструктаж на предприятии Заказчика 
1.7. Приемка оборудования.
· При окончательной приёмке оборудование должно быть подвергнуто приемосдаточным испытаниям на площадке Заказчика.

· Приемка оборудования должна осуществляться по согласованной с Заказчиком методике проведения приемосдаточных испытаний на деталях, предоставляемых Поставщиком.

1.8. Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
· Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев при 3-х сменном режиме работы, начиная с момента ввода в эксплуатацию технологического оборудования, и быть не менее гарантийного срока предоставляемого производителем оборудования. 

· Поставщик с поставкой оборудования должен предоставить гарантию производителя на все оборудование, входящее в состав поставки.

· Если Оборудование в течение гарантийного периода окажется некачественным или не соответствующим условиям договора, то Продавец обязан по первому требованию Заказчика безвозмездно устранить недостатки в согласованный сторонами срок после письменного извещения Продавца Заказчиком или поставить новое Оборудование взамен некачественного, если после минимум двух попыток устранения недостатков их устранить не удалось. Согласованный сторонами срок ремонта Оборудования в любом случае не может превышать 30 (Тридцать) дней с даты письменного извещения Поставщика Заказчиком о несоответствии товара условиям договора о качестве. В случае возникновения необходимости замены Оборудования, срок замены согласуется сторонами дополнительно.
      3.  Порядок формирования цены
       Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до места поставки, проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ, оснастку, страхование, инструктажа эксплуатирующего и обслуживающего персонала по основным требованиям эксплуатации и обслуживания оборудования, полный комплект документации (технической и т.д.) на русском языке, налоги и другие обязательные платежи, включая расходы связанные с ввозом оборудования на территорию РФ.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
       Порядок оплаты – безналичный расчет. 

Аванс – не предусмотрен. 100% оплата, безналичный расчет. Оплата производится в течение 10 банковских дней с момента подписания акта пуска оборудования в эксплуатацию (при наличии всех необходимых документов).
       5. Место поставки продукции и условия допуска
       Место поставки товара: Москва, ул. Генерала Белова, д. 14.

       6. Сроки поставки оборудования
       Начало поставки с момента подписания договора. Поставка осуществляется не позднее 14 дней с момента подписания договора.
Начальник подразделения                                                              К.В. Кушников

