Договор поставки
г.Димитровград





«____»__________2014 года

Открытое Акционерное общество «Государственный научный центр Научно- исследовательский институт атомных реакторов», сокращенное название ОАО «ГНЦ

НИИАР» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
, действующего на

основании доверенности от
, с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице
____________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор на основании решения комиссии (протокол № __________________) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка специального радиационно-стойкого комплекса для подводного визуального контроля ОТВС и состояния оборудования и арматуры бассейна выдержки КОРО ОАО «ГНЦ «НИИАР» в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), Техническими требованиями (Приложение 2 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель принять и оплатить товар в соответствии с условиями Договора.

1.2. Наименование
и номенклатура Товара, его количество и сроки поставки

определяются Спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору), технические и качественные показатели — Техническими требованиями (Приложение №2 к настоящему Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на условиях
с разгрузкой с транспортного средства Покупателю по адресу: Ульяновская область, г.Димитровград-10.

1.4. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет ________________________ (_______________________) рублей    включая НДС %: 
 руб. 

2.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара до Покупателя, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации

3.Сроки исполнения обязательств

3.1. Покупатель производит оплату продукции в сроки, указанные в спецификации.

3.2. Поставщик поставляет продукцию срок, указанный в спецификации.  

3.3. Срок действия Договора:  с момента подписания; окончание- 30.05.14 г.

4. Нормы и стандарты

4.1. Товар поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору) и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон

5 .1. Поставщик обязуется:

- своевременно передать Покупателю продукцию в состоянии, отвечающем условиям Договора;

- заменить за свой счет некачественную продукцию в течение 30 дней с момента получения извещения о поступлении некачественной продукции, либо в течение 15 дней возвратить денежные средства, уплаченные Покупателем за некачественную продукцию. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо неукомплектованного товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

-  в течение 5 дней после отгрузки направит в адрес Покупателя по факсу и почтой счет- фактуру с указанием даты и номера договора, оформленный согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 (с изменениями и дополнениями). В счет-фактуре указать наименование Покупателя и грузополучателя - Открытое Акционерное общество «Государственный научный центр Научно-исследовательский институт атомных реакторов», или сокращенное название ОАО «ГНЦ НИИАР».

- направить Покупателю в день отгрузки по факсу товарную накладную по форме ТОРГ-12 на отгруженную продукцию. Оригинал накладной Поставщик направляет вместе с отгруженной продукцией;

- осуществлять поставку продукции в упаковке, соответствующей характеру поставляемой продукции. Упаковка и консервация должны обеспечить полную сохранность продукции от всякого рода повреждений или коррозии и т.д. при перевозке смешанным транспортом с учетом перегрузок в пути;

- предоставить сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта РФ на отгруженную продукцию;
     В срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения договора, должен представить документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а именно:

копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с требованием пункта 1 настоящего приказа. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:


копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя закупки либо лица, с которым по результатам закупки принято решение заключить договор.
5.2. Покупатель обязуется:

- принять продукцию по количеству, качеству и комплектности в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

- при установлении некачественности поступившей продукции оповестить об этом Поставщика в течение 48 часов с момента составления акта о некачественности продукции;

- оплатить продукцию в размерах и сроки, установленные Договором.
6. Упаковка и маркировка

6.1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

6.2. Вся
упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

6.3. Упаковка
и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях (Приложение 2 к настоящему Договору).

6.4. Поставщик
несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

7. Поставка Товара и документация

7.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

7.2. Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3. 3а 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4. Фактической
датой поставки считается дата подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12.

7.5. При
поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а)
документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б)
технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;

в)
оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

г)
счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

д)
товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

8. Порядок приемки Товара

8.1. Приемка
продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража при СМ СССР NN П-6 от 15.06.65 и П-7 от 25.04.66 с изменениями и дополнениями от 29.12.73 и от 14.11.74 на складе Покупателя.

8.2. По
факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке, маркировке и стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12, делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору) и Техническими требованиями (Приложение 2 к настоящему Договору).

9.2. Поставщик
предоставляет Покупателю гарантии качества Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы

9.3. Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

9.4. Гарантия
на поставленный Товар обуславливается паспортом завода изготовителя. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.

9.5. Неисправный 
или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

9.6. Поставщик
не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

-  в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

-  в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания. 

9.7. Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке. 

9.8. Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара.
10. Порядок оплаты

10.1. Цена
Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях. 

10.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется платежным поручением с лицевого счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

10.3. Оплата за Товар в рамках Договора будет осуществляться в следующем порядке: в течение 20 (двадцати) банковских дней по факту полной поставки Товара и предоставления Покупателю правильно оформленных документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г), д) пункта 7.5. Договора, в течение 20 (двадцати) банковских дней. 

11. Ответственность сторон

11.1. Стороны
несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. В
случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,05% от общей стоимости недопоставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

11.3. В
случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (десять) процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

11.4. В
случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, не предоставления относящихся к Товару документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 (десять) процентов от Цены Договора, установленной в пункте 2.1. Договора.

11.5. Покупатель
вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6. Уплата
неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

11.7. Предусмотренная
настоящим разделом ответственность наступает в части, не покрытой договором на поставку товара между Покупателем и Поставщиком.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны
 освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

12.3. Сторона,
 у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

12.4. В
случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

12.5. Если по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13. Уведомления

13.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

14. Рассмотрение и разрешение споров

14.1. Претензии
Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

14.2. Неурегулированные
споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Ульяновской области только после принятия мер по их досудебному урегулированию. Срок досудебного урегулирования - 30 (тридцать) дней.

15. Порядок изменения и дополнения договора

15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

15.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

15.3. В случае нарушения существенных условий договора поставки, Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

15.4. В случае расторжения договора поставки в связи с существенным нарушением поставщиком условий договора, сведения о поставщике вносятся в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

16. Прочие положения
16.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю по акту приема-передачи документов от «___»


 2014 года (приложение) (далее сведения), являются полными, точными и

достоверными.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях или причастных к Сведениям лиц на обработку Покупателем предоставленных им Сведений, а также на раскрытие Покупателем Сведений полностью или частично, органам государственной власти (Правительству Российской Федерации, в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу), Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами и Госкорпорацией «Росатом» (далее - Раскрытие).

Поставщик освобождает Покупателя и/или Госкорпорацию «Росатом» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю и/или Госкориорации «Росатом» убытки, понесенные ими в связи с предъявлением Покупателю и/или Госкорпорации «Росатом» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При изменении Сведений Контрагент обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Контрагента.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем требования Поставщику о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления от Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

16.2. Во
всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.3. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

16.4. Неотъемлемой
частью настоящего Договора являются: 

Приложение 1: Спецификация;

Приложение 2: Технические требования;

Приложение 3: Акт-приема передачи документов
17. Реквизиты сторон

          ПОКУПАТЕЛЬ                                                                               ПОСТАВЩИК

ОАО «ГНЦ НИИАР»

Адрес: 433510, г.Димитровград-10, 

Ульяновская обл. Россия

р/с 40702810669110002436 в Ульяновском

отделении Сбербанка № 8588 

г. Ульяновска

кор. счет 30101810000000000602

ИНН 7302040242 КПП 730350001

БИК 047308602 

ОКПО 20553876

ОАО «ГНЦ НИИАР»

__________________

«_____» _______________ 2014 г.


№_________ от «____»____________2014 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)

(марка, модель и т.п.)
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)
	Общая стоимость,

руб.

(включая НДС)

	1
	Система телевизионная специальная СТС «Протон» или аналог:

- Оборудование передающей стороны системы:

· рабочая среда - воздух, вода

· диапазон рабочих температур - от +10 до +45 °С;

· диапазон атмосферного давления - от 84 до 106 кПа; 

· мощность дозы ( - излучения – не более 1 × 103 рад/ч;

· интегральная доза ( - излучения - 1 × 105 рад;
- Оборудование приемной стороны системы

· рабочая среда - воздух;

· диапазон рабочих температур - от +10 до +35 °С;

· относительная влажность воздуха - не регламентируется;

· диапазон атмосферного давления - от 84 до 106 кПа


	шт.
	1
	
	

	2
	Система формирования цветного изображения СФЦИ для СТС-40М или аналог :
- Насадки осветительные:

· рабочая среда - вода, водный технологический раствор:

· максимальная рабочая температура - 65 ºС;

· глубина погружения - не более 50 м;

· воздух:

· максимальная рабочая температура 55 ºС;

· относительная влажность - не более 99%;

· атмосферное давление - от 86,6 до 500 кПа.

· степень защиты по IEC 529-89 (ГОСТ 14254-96) - IP68.

·  (при стыковке с камерой телевизионной D40M)
- БФЦИ-40Ц, кабели соединительные и кабель питания при нормальных климатических условиях:

· рабочая среда - воздух;

Н40-13 – габаритные размеры, мм: не более Ø45×29;
-Насадка осветительная цветная боковая Н40-16 – габаритные размеры, мм: не более Ø41×121;
-Монитор ЖК 20” – габаритные размеры, 475×500×215 мм;
	шт.
	1
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	


Срок поставки – полная поставка до 31.01.2014 г. с момента подписания договора.

	ОАО «ГНЦ НИИАР»


	               Поставщик


ЧАСТЬ 1. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

Реквизит, определяющий категорию доступа 

к информации (гриф секретности)

Техническое задание

на поставку специального радиационно-стойкого комплекса для подводного визуального контроля ОТВС и состояния оборудования и арматуры бассейна выдержки КОРО ОАО «ГНЦ «НИИАР»
Димитровград
2014

Техническое задание
на поставку специального радиационно-стойкого комплекса для подводного визуального контроля ОТВС и состояния оборудования и арматуры бассейна выдержки КОРО ОАО «ГНЦ «НИИАР»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим нестандартного 

технологического оборудования/изделия и/или системы

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к комплектности

Подраздел 4.9. Требования к маркировке

Подраздел 4.10. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№

п/п


	Содержание технического задания

Перечень требований к оборудованию/изделию и/или системам, их характеристикам
	Значения нормируемых характеристик, рекомендации по заполнению Заказчиком разделов типовой формы технического задания

(Нормативные или иные основания для формирования требований и определения необходимых характеристик к оборудованию/изделию и/или системам)

	1
	2
	3


РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

	1.1
	Наименование к оборудованию/изделию и/или системам, согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок
	Специальный радиационно-стойкий комплекс для подводного визуального контроля ОТВС и состояния оборудования и арматуры бассейна выдержки КОРО

	1.2
	Тип, марка, модель (аналог или эквивалент)
	ТВ комплекс включает в себя:

Система телевизионная специальная СТС «Протон» или аналог;
Система формирования цветного изображения СФЦИ для СТС-40М или аналог.

	1.3
	Размещение 
	Зд. 177, ЦХ ОЯТ

	1.4
	Указание кода ОКП
	ОКП 65 7460


РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

	2.1
	Назначение и/или область применения  оборудования/изделий и/или систем принадлежность к системам, технологическому комплексу конкретному ОИАЭ и/или серии сооружаемых энергоблоков типового проекта АЭС и пр.
	Комплекс предназначен для контроля за оборудованием и работами в бассейне выдержки методом дистанционного визуального наблюдения.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

	3.1
	Климатическое исполнение  оборудования/изделия и/или системы
	Оборудование систем комплекса должно иметь климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 

	3.2
	Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации
	Оборудование систем комплекса должно  относится к 4 категории размещения по ГОСТ 15150-69

	3.3
	Тип атмосферы при эксплуатации
	Оборудование комплекса эксплуатируется при нормальных климатических условиях по  ГОСТ 15150-69.

	3.4
	Место установки 
	Оборудование является нестационарным.  Требования к месту установки не предъявляются.

	3.5
	Категория помещения по пожаро и взрывоопасности
	Требования не предъявляются.

	3.6
	Категория помещения согласно СП АС-03
	Требования не предъявляются.

	3.7
	Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации
	Система телевизионная специальная СТС «Протон» или аналог:

- Оборудование передающей стороны системы:

· рабочая среда - воздух, вода

· диапазон рабочих температур - от +10 до +45 °С;

· диапазон атмосферного давления - от 84 до 106 кПа; 

· мощность дозы ( - излучения – не более 1 × 103 рад/ч;

· интегральная доза ( - излучения - 1 × 105 рад;
- Оборудование приемной стороны системы

· рабочая среда - воздух;

· диапазон рабочих температур - от +10 до +35 °С;

· относительная влажность воздуха - не регламентируется;

· диапазон атмосферного давления - от 84 до 106 кПа

Система формирования цветного изображения СФЦИ для СТС-40М или аналог :
- Насадки осветительные:

· рабочая среда - вода, водный технологический раствор:

· максимальная рабочая температура - 65 ºС;

· глубина погружения - не более 50 м;

· воздух:

· максимальная рабочая температура 55 ºС;

· относительная влажность - не более 99%;

· атмосферное давление - от 86,6 до 500 кПа.

· степень защиты по IEC 529-89 (ГОСТ 14254-96) - IP68.

·  (при стыковке с камерой телевизионной D40M)
- БФЦИ-40Ц, кабели соединительные и кабель питания при нормальных климатических условиях:

· рабочая среда - воздух;

· диапазон рабочих температур окружающей среды - от +15 до +35 ºС;

· относительная влажность - от 45 до 80 %;

· атмосферное давление - от 84,0 до 106,7 кПа



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

	4.1.1
	Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто)
	Система телевизионная специальная СТС «Протон» или аналог:

-Устройство телевизионное передающее – не более 5 кг.

-Блок телевизионной системы БТС А-98 – не более 8 кг.

-Грузонесущий кабель-трос, 30 метров – не более 9 кг

-ЖК монитор 24” – не более 11 кг.

-HD рекордер – не более 0.5 кг.

Система формирования цветного изображения СФЦИ для СТС-40М или аналог:

-Блок формирования цветного изображения БФЦИ-40Ц – не более 8 кг.

-Насадка осветительная цветная прямая Н40-13 -  не более 0,1 кг

-Насадка осветительная цветная боковая Н40-16 – не более 1 кг.
-Монитор ЖК 20” – не более 9 кг.

	4.1.2
	Предельная общая масса (брутто)
	Предельная общая масса оборудования комплекса не превышает 80 кг.

	4.1.3
	Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры)
	Система телевизионная специальная СТС «Протон» или аналог:

-Устройство телевизионное передающее – габаритные размеры, мм: не более 105 × 88 × 290;
-Блок телевизионной системы БТС А-98 – габаритные размеры, мм: не более 483 × 418 × 150;
-Грузонесущий кабель-трос – 30 м.

-ЖК монитор 24” - габаритные размеры, 

558×530×230 мм;
-HD рекордер - габаритные размеры, 155×34×190 мм;
Система формирования цветного изображения СФЦИ для СТС-40М или аналог:

-Блок формирования цветного изображения БФЦИ-40Ц – габаритные размеры, мм: не более 483×445×180;
- Насадка осветительная цветная прямая Н40-13 – габаритные размеры, мм: не более Ø45×29;
-Насадка осветительная цветная боковая Н40-16 – габаритные размеры, мм: не более Ø41×121;
-Монитор ЖК 20” – габаритные размеры, 475×500×215 мм;


Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

	4.2.1
	Характеристики
	Система телевизионная специальная СТС «Протон» или аналог:

1. Система должна состоять из оборудования передающей и приемной стороны, соединенных между собой кабельной линией связи.

2. В состав оборудования передающей стороны должно входить радиационно-стойкое устройство телевизионное передающее (телевизионная камера с объективом-трансфокатором с двухкоординатным устройством наведения и осветительной системой).

3. В состав оборудования приемной стороны должны входить блок ТВ системы, ЖК монитор, HD рекордер и комплект кабелей соединительных.

4. Оборудование передающей стороны должно устойчиво функционировать в условиях повышенного воздействия гамма-излучения с мощностью дозы не более 103  рад/час до набора интегральной дозы в 105 Рад.

5. Система должна обеспечивать формирование, передачу, обработку и отображение видеосигнала в формате изображения высокой четкости (1080i).

6. Изображение, формируемое устройством телевизионным передающим должно быть цветным;

7. Телевизионная камера должна иметь 10-ти кратный объектив трансфокатор, обеспечивающий возможность дистанционного изменения угла поля зрения в диапазоне от 5( до 50( по горизонтали;

8. Устройство наведения должно обеспечивать возможность позиционирования ТВ камеры в двух плоскостях: поворот на угол ±178(; наклон на угол ±140(.

9. В системе должны быть реализованы следующие скоростные режимы наведения телекамеры: быстрый - 8( /сек; медленный - 1( /сек;

10. Устройство телевизионное передающее должно быть оснащено радиационно-стойкими датчиками положения.

11. Устройство телевизионное передающее должно подключаться к аппаратуре приемной стороны одним кабелем.  Использование внешних кабелей в устройстве телевизионном передающем не допускается.

12. Устройство телевизионное передающее должно быть оснащено встроенной светодиодной осветительной системой.

13. Устройство телевизионное передающее должно быть выполнено из нержавеющей стали;

14. Габаритные устройства телевизионного передающего в транспортном положении не должны превышать Ø105×290 мм;

15. Устройство телевизионное передающее должно иметь степень защиты IP68, максимальная глубина погружения 40 м.
16. Вес устройства телевизионного передающего должен быть не более 5 кг.

17. В аппаратуре приемной стороны должна быть реализована коррекция частотных искажений кабельной линии связи.

18. Оборудование аппаратуры приемной стороны должно обеспечивать выполнение следующих функций: 

-обеспечение питания телевизионного оборудования передающей стороны;

-обеспечение дистанционного управления функциями ТВ камеры (фокусировка, изменение диафрагмы, автодиафрагма, изменение масштаба);

-обеспечение дистанционного регулирования яркости осветителей;

-обеспечение дистанционного управления устройством позиционирования.

19 Технические характеристики:

Светочувствительный элемент: КМОП; 

Изображение: цветное;

Разрешение:1920х1080 пикселей;

Оптическое масштабирование:10х;

Цифровое масштабирование:12х;

Диапазон фокусировки: от 10 мм (широкий угол) от 800 мм (узкий угол) до ∞;

Угол поля зрения (в воздухе): от 5( до 50(;

Осветители: светодиодные встроенные 4х3 Вт;

Рабочая среда: воздух, вода, водный технологический раствор;

Максимальная глубина погружения: до 40 м;

Рабочая мощность дозы γ-излучения: не более 1000 Рад/ч;

Интегральная доза γ-излучения: 0,1 МегаРад;

Рабочая температура: от +10° до +45°C;

Угол поворота: ±175°;

Угол наклона: ±140°;

Корпус камеры: нержавеющая сталь;  

Степень защиты: IP 68;

Диаметр в транспортном положении: не более 105 мм;

Длина: 290 мм;

Вес, не более:5 кг;

Встроенные функции: АРУ, АРД;

Фокусировка: автофокус/ручная дистанционная; 

Управление масштабированием: дистанционное;

Управление фокусировкой/ диафрагмой: дистанционное;

Включение/выключение осветителей: дистанционное;

Регулирование интенсивности освещения: дистанционное;

Регулирование скоростных режимов наведения: дистанционное;

Управление поворотом/наклоном: дистанционное

20. Технические требования на HD рекордер:

- HD рекордер должен обеспечивать возможность записи видеоизображения  в HD качестве.

- HD рекордер должен обеспечивать сохранение записанной информации в течение не менее 8 часов.

- В состав HD рекордера должен входить комплект кабелей соединительных, обеспечивающих возможность записи информации с ТВ системы СФЦИ или СТС «Протон».

Система формирования цветного изображения СФЦИ для СТС-40М или аналог:

1. СФЦИ должна обеспечивать полную аппаратно-программную совместимость с оборудованием ТВ системы СТС-40М, эксплуатируемой в КОРО ОАО «ГНЦ НИИАР»;

- СФЦИ должно обеспечивать возможность формирования цветного изображения на базе ТВ камеры с видиконной передающей трубкой с мишенью CdSe 2/3” из состава СТС-40М;

- СФЦИ  должно осуществлять выдачу видеосигнала в цифровом виде;

- При подключении насадок СФЦИ к камере D40М наличие внешних кабельных соединений не допускается;

- Насадки осветительные из состава СФЦИ должны иметь встроенную светодиодную подсветку;

- Оптические детали насадок осветительных должны быть изготовлены из церий содержащего стекла, не темнеющего под воздействием радиации. Оптические детали должны выдерживать интегральную дозу гамма-излучения 1000 Мрад без ухудшения оптических характеристик;
- При подключении СФЦИ система телевизионная специальная СТС-40М должна сохранять следующие технические и эксплуатационные характеристики:

· Изображение: цветное/черно-белое;

· Разрешение: не менее 600 ТВ линий;

· Чувствительность: не менее 16 лк;

· Отношение сигнал/шум: не менее 46 ДБ;

· Светочувствительный элемент: видикон 2/3" мишень CdSe;

· Угол поля зрения (по диагонали в воде): 26°;

· Диапазон фокусировки: от 12 мм до ∞;

· Рабочая дистанция осветителей (в воде): от 12 до 1000 мм; 

· Рабочая среда: воздух, вода;

· Максимальная глубина погружения: 40 м;

· Максимальная мощность дозы  γ-излучения: 106 рад/ч;

· Интегральная доза  γ-излучения: 2×108 рад;

· Диаметр ТВ камеры: не более 40,5 мм;

· Рабочая температура (в воде): от +10°С до +65°С;

· Материал корпусов: нержавеющая сталь;

· Степень защиты ТВ камеры: IP 68;

· Управление фокусировкой, диафрагмой: дистанционное;

· Включение осветителей: дистанционное;

· Регулировка интенсивности освещения: дистанционное;

· Включение автоэкспозиции: дистанционное;

· Управление поворотом: дистанционное;

· Скорость поворота: 7º/сек ± 20%;

· Вес ТВ камеры: не более 2 кг.

2. Оборудование (узлы) ТВ комплекса быть взаимозаменяемы с оборудованием ТВ систем типа СФЦИ, применяемым для контроля ИЯУ МИР.М1 и СМ-3.

	4.2.2
	Режимы работы оборудования/изделия и/или системы
	Система телевизионная специальная СТС «Протон» (или аналог) должна работать в режиме нормальной эксплуатации.

Система формирования цветного изображения СФЦИ для СТС-40М (или аналог)  должна работать в режиме нормальной эксплуатации.

	4.2.3
	Требования к унификации и типизации  продукции 
	Требования не предъявляются.

	4.2.4
	Устанавливаемая периодичность  и длительности технического обслуживания и ремонта
	Требования не предъявляются.

	4.2.5
	Дополнительные требования к эксплуатационным показателям
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


Подраздел 4.3. Требования по надежности

	4.3.1
	Назначенный срок службы
	Оборудование должно быть новым, выпущенным в 2013 г. Средний срок службы оборудования не менее 10 лет (без учета компонентов ограниченной радиационной стойкости). Средняя наработка на отказ в рабочем режиме – не менее 1000 ч. Среднее время восстановления оборудования на площадке завода-изготовителя – от 8 до 72 ч. (в зависимости от характера неисправности).

	4.3.2
	Назначенный ресурс
	

	4.3.3
	Наработка на отказ
	

	4.3.4
	Среднее время восстановления
	

	4.3.5
	Срок службы между ремонтами
	


Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	4.4.1
	Степень защиты
	Система телевизионная специальная СТС «Протон» или аналог:
Оборудование: Блок телевизионной системы должен иметь степень защиты от проникновения воды, пыли, посторонних твердых частиц не хуже IP 20 по ГОСТ 14254-96, устройство телевизионное передающее – не хуже IP 68 по ГОСТ 14254-96.

Система формирования цветного изображения СФЦИ для СТС-40М или аналог:

Оборудование: Блок формирования цветного изображения БФЦИ-40Ц должен иметь степень защиты от проникновения воды, пыли, посторонних твердых частиц не хуже IP 20 по ГОСТ 14254-96, насадки осветительные  - не хуже IP 68 по ГОСТ 14254-96 (при стыковке с камерой телевизионной D40M)

	4.4.2
	Конструкционные особенности
	Системы, входящие в состав комплекса, должны быть полностью адаптированы для подключения к электросетям (220В/50Гц), без использования каких-либо фильтрующих, понижающих, повышающих напряжение устройств. 


Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации
	4.5.1
	Материалы
	Материалы и комплектующие изделия для изготовления оборудования должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и технических условий. Оборудование должно быть обеспечено комплектом запасных частей, инструментов и приспособлений, обеспечивающих его работу в течение всего гарантийного срока.

	4.5.2
	Комплектующие
	

	4.5.3
	Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации
	

	4.5.4
	Прочие требования
	


Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	4.6.1
	Категория сейсмостойкости 
	III категория сейсмостойкости по НП-031-01

	4.6.2
	Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции, дезактивации, рабочим средам
	Оборудование передающей стороны Системы телевизионной специальной СТС «Протон» (или аналога) должно быть  устойчиво к  следующими дезактивирующими растворами:

- кислотный дезактивирующий раствор:

 1) H2C2O4 – 0…40 г/л,

2) H2O2 – 0,5 г/л (или HNO3 – 1 г/л);

- щелочной дезактивирующий раствор:


1) NaOH – 30…40 г/л,

2) KMnO4 – 2…5 г/л;

- при помощи спирта этилового по ГОСТ 17299-78.




Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	4.7.1
	 Группа электроснабжения, источники питания ирод тока (переменный, постоянный)
	Питание систем производится от однофазной сети переменного тока с глухо-заземленной нейтралью 

	4.7.2
	Частота и ее допустимое отклонение от номинала
	(50 ± 1) Гц

	4.7.3
	Напряжение и его допустимое отклонение от номинала
	(
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	4.7.4
	Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности
	Потребляемая мощность:

- Системы телевизионной специальной СТС «Протон» (или аналога) - не более 500 Вт;

- Системы формирования цветного изображения СФЦИ для СТС-40М (или аналога) – не более 600 Вт.

	4.7.5
	Класс электромагнитной совместимости 
	Для системы телевизионной специальной СТС «Протон» или аналога:

I группа исполнения по устойчивости к помехам в соответствии с ГОСТ Р 50746-2000, критерий качества функционирования А.


Подраздел 4.8. Требования к комплектности 

	4.8.1
	Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов
	В комплекс должны входить следующее оборудование: 

Система телевизионная специальная СТС «Протон» или аналог в составе:

- Устройство телевизионное передающее – 1 шт.

- Блок телевизионной системы – 1 шт.

- Грузонесущий кабель-трос, 30 метров – 1 шт.

- ЖК монитор 24” – 1 шт.

- HD рекордер – 1 шт.

- Комплект кабелей соединительных – 1 шт.

- Комплект ЗИП, инструментов и принадлежностей – 1 шт.

- Комплект эксплуатационной документации – 1 шт.

Система формирования цветного изображения СФЦИ для СТС-40М в составе:

- Блок формирования цветного изображения БФЦИ-40Ц – 1 шт.

- Насадка осветительная цветная прямая Н40-013 – 1 шт.

- Насадка осветительная цветная боковая Н40-016 – 1 шт.

- Монитор ЖК 20” – 1 шт.

- Комплект кабелей – 1 шт.

- Комплект ЗИП – 1 шт.

- Комплект эксплуатационной документации – 1 шт.


Подраздел 4.9. Требования к маркировке

	4.9.1
	Маркировка оборудования/изделия и/или системы
	На оборудование должна быть нанесена маркировка, в соответствии с требованиями стандартов, действующих на территории Российской Федерации. Содержание маркировки: наименование или товарный знак завода-изготовителя, обозначение изделия, заводской номер изделия, дата изготовления, масса. Допускается нанесение маркировки способом, принятым на предприятии-изготовителе.

Транспортная маркировка наносится в соответствии с ГОСТ 14192-96.

	4.9.2
	Маркировка упаковки
	


Подраздел 4.10. Требования к упаковке

	4.10.1
	Требования к климатической стойкости упаковки
	Хранение оборудования и комплекта ЗИП должно соответствовать условиям категории 3 по ГОСТ 15150-69

	4.10.2
	Требования к способам упаковки
	Упаковка для хранения и транспортирования оборудования и ЗИП системы должна производиться по ГОСТ 23170-73 по категории КУ-3, с учетом внутренней упаковки по варианту ВУ-5 по ГОСТ 9.014-78.

	4.10.3
	Предельная масса (брутто, нетто) единицы (в первичной упаковке, в транспортной таре)
	Предельная общая масса оборудования комплекса не превышает 80 кг.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	5.1
	Порядок сдачи и приемки 
	В соответствии с условиями договора между Покупателем и Поставщиком.

	5.1
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
	Поставщик передает вместе с оборудованием формуляры и руководства по эксплуатации на системы.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1
	Требования к выбору вида транспорта, погрузке/выгрузке, поставке 
	Составные части оборудования систем комплекса, упаковываются в тару. Для обеспечения безопасности и удобства транспортирования оборудование поставляется в частично разобранном виде. Тара должна обеспечивать защиту от внешнего воздействия погодных условий – влаги и прямых солнечных лучей, при сроке пребывания в условиях транспортирования не более 1 мес. Транспортирование законсервированного и упакованного оборудования  системы и комплекта ЗИП допускается железнодорожным и автомобильным транспортом на любые расстояния.

Климатические воздействия при  транспортировании должны соответствовать  условиям категории 3 по ГОСТ 15150-69.

Условия транспортирования оборудования системы и комплекта ЗИП в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-78 должны соответствовать:

- для железнодорожного транспорта -группе Л;

- для автомобильного транспорта - группе С.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1
	Место хранения 
	Хранить в специально отведенном месте в зд. 177

	7.2
	Условия хранения, тип атмосферы при хранении
	Хранение оборудования системы и комплекта ЗИП должно соответствовать условиям хранения категорий 1 или 3 по ГОСТ 15150-69.

Длительное  хранение (более года) оборудования системы и комплекта ЗИП производить в отапливаемых хранилищах в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

Кратковременное хранение (до одного года) оборудования системы и  комплекта ЗИП, если это оговорено в договоре на  поставку, допускается производить в соответствии с условиями хранения категории 3 по ГОСТ 15150-69.

	7.3
	Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации
	По истечении срока кратковременного хранения оборудование системы подлежит переконсервации и переводу в длительное хранение по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. Переконсервацию системы при длительном сроке хранения (более одного года) следует производить с переодичностью, соответствующей варианту ВЗ-10 по ГОСТ 9.014-78.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1
	Гарантийные сроки хранения, не менее
	Гарантийный срок хранения – 1,5 года с даты изготовления системы.

	8.2
	Гарантийные сроки эксплуатации, не менее
	Гарантийный срок должен составлять 12 месяцев с момента ввода системы в эксплуатацию или не менее 18 месяцев с момента отгрузки Заказчику. В течение всего срока службы системы должна осуществляться сервисная поддержка с гарантированной поставкой запасных частей.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	9.1
	Ремонтопригодность
	Ремонт оборудования должен осуществляться на площадке и силами специалистов  завода-изготовителя.

	9.2
	Возможность замены составных частей или элементов 
	


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

	10.1
	Требование при необходимости предоставления услуг по монтажу
	Не предъявляются.

	10.2
	Требование при  необходимости предоставления услуг по шеф-монтажу
	

	10.3
	Требование при необходимости предоставления услуг по наладке
	

	10.4
	Требование при необходимости предоставления услуг по шеф-наладке
	

	10.5
	Требование при необходимости предоставления услуг по сервисному обслуживанию оборудования/изделия и/или системы в процессе эксплуатации
	


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	11.1
	Экологические требования
	Вредное воздействие оборудования на окружающую среду в процессе его эксплуатации не должен превышать значений, установленных действующими нормативными документами.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	12.1
	Класс безопасности по ПНАЭ  Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97)
	Класс безопасности по ПНАЭ  Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97) – 4Н

	12.2
	Требования по безопасности к общепромышленному оборудованию/изделиям и/или системам
	Оборудование приемной стороны систем комплекса должны соответствовать I классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	13.1
	Срок (период) поставки, количество
	Оборудование  (система телевизионная специальная СТС «Протон»  1 шт., Система формирования цветного изображения СФЦИ 1шт.) должно быть поставлено до 31.01.2014 г. с момента заключения договора. Оборудование должно поставляться с полным комплектом документации, необходимым для его использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	1. Поставщик комплекса должен иметь действующую лицензию Ростехнадзора на изготовление оборудования и средств автоматизации для выполнения телевизионного контроля для ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.

2. Поставщик комплекса должен подтвердить свою квалификацию и положительный опыт в области поставки аналогичных радиационно-стойких телевизионных систем для контроля за процессами обращения с ядерным топливом на АЭС РФ и ОЯТЦ РФ, с предоставлением подтверждающих документов: первая и последняя страницы договора, спецификация, товарная накладная. Количество выполненных Поставщиком договоров за 2011-2013гг. должно быть не менее 10 штук.

3. Поставщик комплекса должен предоставить действующий Сертификат соответствия системы менеджмента качества в соответствии со стандартом ISO 9001:2008.

4. Поставщик должен иметь действующую лицензию на осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну.

5. Поставщик должен предоставить протоколы радиационных испытаний на ТВ систему.

6. Поставщик должен иметь допуск к работам по пуско-наладке средств телемеханики на объектах использования атомной энергии.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемая в комплекте с оборудованием, документация должна быть на русском языке, на бумажном носителе, а так же продублирована на электронном носителе.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	БТС
	Блок телевизионной системы

	2
	СТС
	Система телевизионная специальная

	3
	АРУ
	Автоматическая регулировка усиления

	4
	АРД
	Автоматическая регулировка диафрагмы
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