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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Регулятор оборотов (частоты) FC-051P22K или эквивалент
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям в соответствии с  разделом 3.

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.



РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1.Условия эксплуатации- нормальные.
2.Температура эксплуатации 5 - 400С
3.Влажность - не более 60 %
4.Воздействия механических нагрузок недопустимо
5. Воздействие агрессивных сред, пыли – не подтвергать



РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	
 
	Модель частотного регулятора оборотов
	FC-051P22K или эквивалент

	Входное напряжение, В
	3~380

	Выходное напряжение, В
	3~380

	Мощность двигателя вентилятора, кВт
	22

	Ток макс., А
	44

	Размеры (ШхГхВ, мм)
	242х260х651

	Масса, кг
	27,0

	Панель управления
	LCP

	Комплект (защитный кожух, закрывающий клеммные подсоединения частотного регулятора)
	NEMA1-M5














	Подраздел 3.2. Требования к надежности

	Срок долговечности, безотказности и ремонтопригодности – не менее 3 лет.

	Подраздел 3.3 Требования к маркировке

	Закупаемый товар, должен быть четко идентифицирован, указан его торговая марка и модель, четко указаны характеристики с указанием завода-изготовителя. 

	Подраздел 3.4 Требования к упаковке

	Упаковка должна защищать изделие от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки и хранении в складских помещениях.




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ

	При передачи   изделия Заказчику Поставщик обязан предоставить:
1. Товарную накладную .
2. Счёт-фактуру
3. Паспорт на изделие



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Товар должен транспортироваться в закрытом транспорте (железно-дорожных вагонах, контейнерах, автомашинах с тентами и т.п.) при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50° С и относительной влажности воздуха до 80 %.
При транспортировании всеми видами транспорта товар должен быть надежно закреплен на транспортных средствах с целью предотвращения его перемещений при движении транспорта.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Качество упаковки и свойства изделия должны обеспечивать их сохранность в течение всего гарантийного срока при хранении в неотапливаемых помещениях при температуре от  минус 50 до плюс 50 °С.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные сроки хранения изделия – не менее 1 года.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Регулятор оборотов (частоты) FC-051P22K или эквивалент – 1 шт.
Срок поставки –30 июня 2015 года. Возможна досрочная поставка.





Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-48-16.
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