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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка нестандартных модульных защитных сооружений для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения
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	Бронепанели защитного сооружения

  
	          Сооружение модульное 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р51112-97 (кроме пола),  с общими внешними габаритными размерами 1830х1830х2500(h)мм (с учетом фриза), состоящее из бронепанелей(Приложение А, Б):

   - с бронированными пулестойкими рамами 5-го класса со стеклом и размером: 

      -700х700мм (ОК-1, ОК-2) – 3шт., 

-500х700мм (ОК-3) – 1шт.,   

 - с открывающимися бойницами  под окнами на высоте 900мм от низа сооружения (4шт.);   

- с дверью бронированной под проем в свету 800х2000(h), левого открывания, утепленной, 5 класса пулестойкости, 3 класса взломостойкости,  в комплекте с:

        - механическим замком,

        - с доводчиком,

        - с ручкой с обеих сторон, 

- с замком  электромагнитным «МL-395» и извещателем магнитоконтактным ИО 102-6.

Общие требования:

1). Сооружение предназначено для эксплуатации в районе со следующими климатическими показателями:

-абсолютная минимальная температура воздуха – минус 35,30С,

-абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 37,70С,

-расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки: минус 14,50С,

- абсолютный минимум температуры почвы минус 14,20С,

- среднегодовое количество осадков 622мм,

- среднегодовая высота снежного покрова 42см,

-нормативная ветровая нагрузка – 23кг/м2,

-расчетная снеговая нагрузка – 100кг/м2.

Сейсмичность зоны застройки менее 6 баллов.

2). Конструкция сооружения должна быть технологически рациональной (по ГОСТ 14 201-83) и обеспечивать возможность установки на месте монтажа с использованием минимального количества людей, машин и механизмов на заранее подготовленном фундаменте. Инструкция по монтажу должна содержать описание всех технологических операций, рекомендации по безопасному выполнению работ при монтаже, техническом обслуживании, ремонте сооружения. Сооружение должно удовлетворять требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

3). Общие конструктивные требования принять по ГОСТ Р 51110-97* «Средства защитные банковские. Общие технические требования».

4).  Несущие конструкции должны удовлетворять двум группам предельных состояний по ГОСТ 27751-88*. Расчетные значения нагрузок или вызванных ими усилий, напряжений, деформаций, перемещений, раскрытий трещин не должны превышать соответствующих им предельных значений, устанавливаемых нормами проектирования.

5). Допустимая нагрузка на пол – не менее 250 кгс/м2.

6). Высота помещения от пола до потолка не менее 2100мм (в чистоте).

7). Внутри сооружения под окном ОК-1 предусмотреть установку столешницы размером 700х1600*мм (* размер может уточняться). Столешница должна выдерживать нагрузку от оборудования весом 30кг.

8). В полу предусмотреть лючок разм. 250х250мм для подвода коммуникаций.

9).Предусмотреть рабочее (со ступенчатым включением 75лк и 400лк) и аварийное освещение  (не менее 10% от уровня максимальной освещенности). В качестве аварийных светильников применить светильники марки KN-118L со встроенным аккумулятором или их аналог.

10). Установить настольный светильник СВТ «Дельта У» для местного освещения на рабочем месте.

11). Управление рабочим или аварийным освещением в помещении выполнить раздельным.

12). Освещение должно быть равномерным и локализованным. Для рабочего освещения применить люминесцентные светильники с энергосберегающими лампами.

13). Выключатели электроосвещения установить внутри сооружения справа от дверного проема.

14). Установить электрические обогреватели марки «Nobo» или их аналог для отопления помещения.

15). Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию. Обмен воздуха должен быть не менее двукратного в течении одного часа и скорости движения воздуха до 0,2м/сек в холодное время и 0,5м/сек- для теплого времени года.

16). Установить сплит-систему «Toshiba RAS-07» или аналог. Место размещения внутреннего блока показано в приложении Б.

17).  Предусмотреть установку щитка распределительного ЩР с вводом в него кабелей от устройств электроотопления, вентиляторов, сплит-системы, рабочего электроосвещения, розеток (2шт.). Розетки мощностью 2,5кВт установить под столешницей посередине стены на высоте 200мм от уровня пола. В щитке предусмотреть установку 2-х однополюсных резервных автоматов 16А каждый. 18). Для защиты обслуживающего персонала все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением заземлить с помощью защитных PE- проводников, в качестве которых используется третий проводник в однофазных сетях и пятый проводник в трехфазных сетях.

19). Внутреннюю отделку выполнить:

-стены - СМЛО, цвет отделки - светлый бук;

-потолок - СМЛО, цвет отделки - белый.

-пол - модульное напольное покрытие Унипол толщиной 7мм, структура покрытия - рисовое зерно, цвет - средне-серый стандарт.

20). Наружную отделку выполнить профлистом, цвет-RAL-7004 (серый).

21). Все изделия оснастить необходимыми комплектующими деталями.

22). Окрашенные поверхности должны быть ровными без потеков, пятен, пузырей и посторонних включений. Отслаивание и шелушение покрытия не допускается/

23). Требования к маркировке изделия принять по ГОСТ Р51110-97*. Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в конструкторской документации и технических условиях на изделие. Маркировка должна быть нанесена на внутренней поверхности сооружения и (или) ее частях. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к воздействию механических факторов и оставаться стойкой и прочной в течение всего срока эксплуатации сооружения.

В комплект поставки должны входить изделия в заданных габаритах и комплектации с пятью комплектами ключей.

Прилагаемые документы: Приложение А, Б.
	не менее 12 месяцев

	3

	компл.



        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен. Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 90 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Паспорта на русском языке. Наличие сертификатов соответствия на изделие в целом и комплектующие эксплуатационная документация в объеме, предусмотренном ГОСТ 2.601-95*.
       7. Место поставки продукции:
г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
       8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 10 дней с даты подписания договора.
       9. Дополнительные требования:

Сооружение должно поставляться на объект в разобранном виде и обеспечивать возможность ее поэлементной сборки на месте монтажа.

Начальник подразделения                                                                           _______________________ А.Б. Крылов
Исполнитель                                                                                                  _______________________ В.Ф. Никитин
