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Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Портативная автоматическая система для испытаний синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты  Umax=60кВ, 0,1Гц  VIOLA-60 или (эквивалент) с опциями и дополнительными принадлежностями
		№
	Параметр
	Величина

	1
	Постоянное напряжение
	+/-1 до 60 кВ

	2
	Напряжение прямоугольной формы
	от 1 до 60 кВ, точность 1%

	3
	Разрешение
	0,1 кВ

	4
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Ток на выходе
	от 0 до 70 mA, точность 1%

	5
	Разрешение
	100 µA

	6
	Диапазон частоты
	от 0,01 Гц до 0,1 Гц

	7
	Входное напряжение
	от 100 до 260 В, 50/60 Гц

	8
	Класс защиты
	IP 44 защищено от брызг воды и пыли

	№
	Перечень опций и дополнительных принадлежностей

	1
	Блок дистанционного аварийного отключения с сигнальными лампами; длина кабеля 25 м.

	2
	Блок дистанционного отключения с сигнальными лампами; длина кабеля 25 м.

	3
	Функция ТD для диагностики тангенса угла диэлектрических потерь

	4
	Устройство VSE-Box, включая соединительный кабель, для регистрации и учета токов утечек.


Комплектация:
	№
	Наименование
	Количество

	1
	Установка VIOLA-60
	1шт

	2
	Кабель высоковольтный: 10 м
	1шт

	3
	Стержень разрядный
	1шт

	4
	Кабель заземления
	1шт

	5
	Кабель силовой
	1шт

	6
	Руководство пользователя на русском языке
	1шт

	7
	Свидетельство о первичной поверке
	1шт



	Шт.
	1



1. Условия поставки: 
В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:
[bookmark: _GoBack]Поставка продукции в срок – не позднее 03 декабря 2012г.
3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  2 423 082,60 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/

