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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, 
	Комплектность
	Единица измерения
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок
	


Код ОКП

	1
	Седельный тягач IVECO – AMT 633910 
	-Колесная база, мм. -  3 500/1390
- Тахограф в соответствии с требованиями МТ РФ от 13.02.2013г. №36
Габаритные размеры седельного тягача Д*Ш*В – 7500*2500*3249 (мм).
-Допустимая полная масса буксируемого п/прицепа, кг. - 65 000
- Допустимая полная масса автопоезда, кг., 97 500.  
-Допустимая нагрузка на седло от полуприцепа, кг. –27 000
-Высота седельного устройства, мм. –1350
-Дорожный просвет, мм. –392
-Климатическое исполнение – Северное – до -55̊
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:
- на переднюю ось, кг 8500;
- на задний мост (тележку), кг 30000; 
Высота ССУ (седельно-сцепное устройство), (мм) 1350-1885;
Передаточное число ведущего моста, 5,01
Кабина:
-Над двигателем длинная серии «АТ»2-х местная, с одним спальным местом. Сиденье водителя на пневмоподвеске регулируемое, с подголовником, с ремнем безопасности; сиденье пассажира регулируемое, с ремнем безопасности. 
Седельно-сцепное устройство:
-JOST JSK38C-1, размер шкворня 3,5”. Надрамник.
Двигатель:
-IVECO F3B (Cursor 13) жидкостного охлаждения, дизельный с турбонаддувом, рядный, 6-ти цилиндровый, мощность не менее 420 л.с. (309 кВт) Соответствует стандартам EURO 4
Коробка передач 
-ZF16S2220TO или аналог, количество передач 16+2, синхронизированная, механическая.
Максимальная скорость 85 км/ч (ограничитель)
 Раздаточная коробка:
-IVECO 2200 
Колесная формула 6х6
Топливный бак: 465л.
Сцепление:
Однодисковое сухое, диаметр диска 17”, с усилителем привода управления.
Рулевое управление:
-С гидроусилителем, рулевая колонка с регулированием, с замком вала рулевого управления. 
Тормозная система: 
-Двухконтурная пневматическая система тормозов ABS с ASR (режим off-road) и электронным ограничителем тормозного усилия EBL.
Топливозаборник с эл. подогревом.
Подвеска:
-Передняя многолистовая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа. Стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста.
-Задняя – пневматическая. Стабилизатор поперечной устойчивости среднего моста.
Усиленная подвеска кабины под бронирование в т.ч.:
-измененная конструкция пола кабины – усиленные продольные лонжероны основания кабины
-оригинальная конструкция передней подвески кабины на сдвоенных резинометаллическихшарнирах с кронштейнами новой конструкции, рассчитанными на повышенные нагрузки
-измененная конструкция задней подвески кабины, усиленная балка опоры кабины, сдвоенные амортизаторы, оригинальные кронштейны рассчитанные на повышенные нагрузки
-измененная конструкция механизма опрокидывания кабины, дополнительный усиленный гидроцилиндр опрокидывания кабины
-дополнительный страховочный механизм, ограничивающий угол опрокидывания кабины
-все металлические элементы усиленной подвески кабины подвергаются катофорезной обработке и покраске совместно с кабиной.
	х
	Жидкостный автономный отопитель кабины и мотоотсека WEBASTO TERMO 90 ST.
Независимый воздушный отопитель кабины Webasto AirTop AT2000ST (Мощность 2 кВт.) за сиденьем водителя.
Кондиционер (комплект в ЗИП, без монтажа на тягач)
Система вертикального выпуска отработанных газов
Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов задних мостов
Запасное колесо
Защитные решетки фар
Противотуманные фары с защитой 
Защита задних фонарей
Защита датчиков мостов 
Защита датчиков КПП 
Усилитель картера переднего моста
Знак автопоезда
Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки
Шланг для накачки шин 15 м., комплект инструмента, домкрат
Освещение рабочей площадки
Наружная розетка
2 противооткатных упора
Передние буксирные петли 2х16 тонн
Чехол утепления радиатора
Розетка АБС прицепа
Воздушный фильтр – горизонтальный в металлическом корпусе
Зеркала заднего вида с электроподогревом и электроприводом 
Ограничитель скорости 90 км/ч
Аккумуляторные батареи на 190 Ач.
Внешний солнцезащитный козырек
Бортовой компьютер
Счетчик расхода топлива и счетчик рабочих часов в составе борт. компьютера
Звукопоглощающая обивка кабины на 80 ДБ
Осушитель тормозной системы с обогревом
Топливный фильтр сепаратор с эл. подогревом
Выключатель массы механический
Северное исполнение ГСМ
Заднее буксирное устройство RO*205 
Задние металлические «полукрылки» седельного тягача
2 проблесковых маячка
[bookmark: _GoBack]Цифровой тахограф (Штрих-ТахоRUS) 
Подготовка шасси под перевозку опасных грузов:
-Искрогаситель на выхлопной трубе диаметром 130
-Цепь заземления
-Управление выключателем массы из кабины
	ед.
	1
	Не позднее 20 дней с момента внесения авансового платежа с правом досрочной поставки либо от договора в случае отказа от аванса
	На автомобиль 12 месяцев или 200 000 км пробега в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит ранее, начиная с момента подписания акта приема-передачи. На силовую линию 24 месяца или 200 000 км пробега в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит ранее, начиная с момента подписания акта приема-передачи.
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Продукция должна быть оригинальной (от производителя), новой 2015 года выпуска, ранее не находившийся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшийся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не являться выставочным образцом а так же не иметь дефектов, связанных с разработкой или поставкой (доставкой), материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных Товаров в условиях, обычных для России.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Наличие маркировочных шильдиков



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю:
· техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.);
· счет, счет-фактуру;
· товарную накладную (по форме ТОРГ-12);
· документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям;
· документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству;
· пакет документов предоставляется не позднее 28 числа текущего месяца;
	   -    другие документы, предусмотренные законодательством.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю:
техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.).



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется







РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Периодичность обслуживания: в зависимости от условий работы (согласно инструкции)



РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Экологический класс не ниже Евро 4



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно инструкции по эксплуатации



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	[bookmark: _Toc412024479][bookmark: _Toc378761168]13.1 Место поставки продукции

	Самовывоз со склада поставщика силами и средствами Покупателя



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Представляемая информация должна быть на русском языке



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	






РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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