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	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	- хвостовик ПК-60 (конусный) 7000.0000.11.30 
- Согласно ЕОСЗ п. 12.2.2 (б) эквивалент не допускается, так как хвостовик будет использоваться с буровыми головками Б-106 установленных на буровых установках УБШ-221, УБШ-101, имеющим разрешение на применение, внесение изменений в конструкцию которых возможно только по согласованию с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	 Хвостовики должны быть новыми, не используемыми и не эксплуатируемыми ранее.
          Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им хвостовики соответствуют техническим характеристикам, заявленным заказчиком.



	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	          Хвостовик ПК-60 (конусный) 7000.0000.11.30  выполненный под конус для буровых головок Б-106 установленных на самоходных буровых установках УБШ-221П.
          Хвостовик  служит  для передачи вращения и ударного импульса на буровую штангу марки ШБК 32-3000-25/20К (ШБК 32-2600-25/20К)



	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	 - подземные  выработки шахт и рудников;



	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
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	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Отсутствуют

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Отсутствуют

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Хвостовик ПК-60 (конусный) 7000.0000.11.30 должен полностью соответствовать чертежу 7000.10000.11.30 и выполнен под конус. Хвостовик должен конструктивно выполнен под буровую головку Б-106 устанавливаемую на самоходных бурильных установках УБШ-221.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Хвостовик ПК-60 (конусный) 7000.0000.11.30 должен быть изготовлен из стали марки 12ХН3А по ГОСТ 4543-71.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Отсутствуют

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Отсутствуют

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Отсутствуют

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	        Отсутствуют

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Поставка оборудования производится в упаковки с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковки ГОСТ 10198 – 91 – «Ящик деревянный для грузов массой свыше200 до 20000 кг. Общие технические условия». Поставщик гарантирует предоставление цветных заверенных копий сертификационной документации, на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, запаянные  в водонепроницаемую упаковку.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	- транспортирование оборудования осуществляется ж/д или автомобильным транспортом; 
- оборудование должно быть законсервировано, чтобы обеспечить устойчивость к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии;
- погрузка и выгрузка оборудования производится грузозахватными приспособлениями, обеспечивающими целостность упаковки; 
- поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	- хранение оборудования осуществляется на охраняемой территории;
- условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки;
- складирование оборудования осуществляется на подготовленных площадках;
- специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не оговариваются.



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	            Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемых хвостовиков на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителе.



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Оборудование должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования заявляемых в данном ТЗ, а также действующим на территории РФ ТУ  и ГОСТ,  ПБ 03-553-03.



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Отсутствуют




	РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В процессе проведения закупки  обязательно согласование чертежа хвостовика с Заказчиком.



	РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	       Согласно спецификации. 



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.




РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПУР-1
	Подземный урановый рудник



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	






От Поставщика                                                  От Покупателя


___________________                                         Генеральный 
                                                                               директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                        ____________/С.В. Шурыгин/
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