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ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый запрос предложений в электронной форме 
на право заключения договора на замену контрольных кабелей собственных нужд ТЭЦ.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Замена контрольных кабелей СН ТЭЦ


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	Контрольный кабель управления и силовой кабель оперативного напряжения трансформатора собственных нужд М3Т.
Расположение кабельных трасс и оборудования, состав выполняемых работ, спецификации материалов приведены в проекте 04-3198.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Замена вышедших из строя кабелей  для содержания оборудования собственных нужд в работоспособном состоянии.  



	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	1. Подготовка рабочей зоны, доставка на место производства работ  необходимого инвентаря и приспособлений;
2. Демонтаж вышедших из строя кабелей;

3. Подготовка трассы  прохождения кабелей по проекту 04-3298, выполнение проходок, креплений по стенам (слесарные и сварочные работы, покраска металлоконструкций);

4. Монтаж кабелей по адресам;

5. Выполнение концевых заделок;

6. Испытания и измерения в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» с оформлением необходимой документации;

7. Уборка мест производства работ. 

      Кабельная продукция для выполнения работ предоставляется Заказчиком.
 До начала работ Исполнителем составляется согласованная с Заказчиком смета в текущих ценах.
По завершении ремонта Исполнителем демонтируются леса, временные металлоконструкции, устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, ограждений, покрытий и т. д., связанные с технологией проведения ремонта


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

04-3298
Трасса силового и контрольного кабелей от РУсн-0,4 III секции и тр-ра СН М3Т до щита пост. тока и ГЩУ



РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Нижегородская обл. г. Саров,  дорога Варламовская 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ:     1 июля 2014 года
 окончание работ:     31 августа 2014 года.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.  

Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на материалы до их использования при ремонте с целью проверки Заказчиком соответствия данных материалов проектным во избежание фальсификации продукции.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работы ведутся в стеснённых условиях, вблизи кабелей, находящихся под напряжением, в том числе в действующих РУ напряжением 6 и 0,4 кВ. 
Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ.

Исполнитель несет полную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 18 месяцев с даты приёмки выполненных работ.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	В процессе работ Исполнитель обязан соблюдать требования по обеспечению производства ремонтных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Результатом работ является смонтированные в соответствии с проектом и предъявленные к приёмке кабели с комплектом исполнительной документации. 

Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Приемка выполненных работ осуществляется комиссией в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 и оформляется актом выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных нормативно-технической документацией.  


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы представляются Исполнителем на бумажном носителе.


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	04-3298 Трасса силового и контрольного кабелей от РУсн-0,4 III секции и тр-ра СН М3Т до щита пост. тока и ГЩУ
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