[bookmark: _Toc346790854]ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
1. Наименование лота:
Твердосплавные стержни производства «Guhring».
1. Технические характеристики инструмента и комплект поставки и товара
	№
п/п
	    наименование
	     обозначение
	производитель
	 Кол-во

	1
	Стержень тв./спл.
	150002880 2,2 L330
	GUHRING
	50

	2
	Стержень тв./спл.
	150002881 2,7 L330
	GUHRING
	50

	3
	Стержень тв./спл.
	150002882 3,2 L330
	GUHRING
	50

	4
	Стержень тв./спл.
	150002883 3,0 L330
	GUHRING
	50

	5
	Стержень тв./спл.
	150002884 3,5 L330
	GUHRING
	50

	6
	Стержень тв./спл.
	150002885 4,0 L330
	GUHRING
	50

	7
	Стержень тв./спл.
	150002886 4,5 L330
	GUHRING
	50

	8
	Стержень тв./спл.
	150002887 5,0 L330
	GUHRING
	50

	9
	Стержень тв./спл.
	150002888 5,5 L330
	GUHRING
	50

	10
	Стержень тв./спл.
	150002889 6,0 L330
	GUHRING
	50

	11
	Стержень тв./спл.
	150002889 6,5 L331
	GUHRING
	50

	                                                ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ                                                              Лот неделим, поставка должна быть в полном объёме.
Стержни  должны быть только производства «GUHRING», аналоги не допускаются.           ( ЕОСЗ статья 12.2.2.б – по решению заказчика, в случае если закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и если при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков; при этом обоснование процедуры закупки с описанием используемых товаров и мотивированных причин несовместимости;)
Наличие дилерских сертификатов – обязательно.
Обязательно наличие сертификата, на поставляемую партию



