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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






Мурманск, 2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение по изготовлению станка резки обечайки ОВЧ по РКД НИЦ «КИ» КУМП.6004.000СБ.
[bookmark: _GoBack]
1. Общие положения.
1.1. Название работы (предмет договора): «Изготовление станка резки обечайки ОВЧ по РКД НИЦ «КИ» КУМП.6004.000СБ».
1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 3/Ф-01 от 21.01.2014.
1.3. Подрядчик __________________________________________________
1.4. Сроки выполнения работ: 
начало – с даты подписания договора;
окончание - не позднее 30 июня 2014 года.
1.5. Основание для проведения работ – Государственный контракт № П.2л.12.26.14.2089.

2 Описание  СТАНКА:
2.1 Назначение СТАНКА 
2.1.1 Наименование СТАНКА: Станок для резки обечайки. 
Обозначение СТАНКА: КУМП.6004.000. 
2.1.2 СТАНОК относится к опытно-штатному специальному технологическому металлорежущему оборудованию, используемому на предприятиях СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО». 
2.1.3 СТАНОК предназначен для: 
- дистанционного отрезания фланца вертикально расположенной обечайки ОВЧ (плоскость реза расположена горизонтально), закреплённой в баке разборки ЦПКУ. 301141.013, установленном на постамент ЦПКУ.301224.016 при радиационном фоне в зоне выполнения реза до 200Р/час; 
- извлечения из внутренней полости постамента отрезанного фланца обечайки; 
- сбора образовавшейся стружки и её удаления из постамента вместе со СТАНКОМ. 
2.1.4 Климатическое исполнение СТАНКА – УХЛ категория 4 ГОСТ 15150. 
2.1.5 Условия эксплуатации СТАНКА: 

- высота над уровнем моря ………………………....1000 м, не более; 
- рабочее значение температуры воздуха ………………. от 1 до 30°С; 
- предельное рабочее значение температуры воздуха … от 1 до 40°С; 
- относительная влажность воздуха при температуре 26°С 80%, не более.
	Технические характеристики 
	Значение 

	
1. Диапазон наружных диаметров труб (обечаек), которые могут быть отрезаны с использованием СТАНКА, мм 

	820…1000 

	
2. Высота отрезаемого фланца, мм 

	70+5 

	
3. Расстояние от плоскости реза до опорной горизонтальной поверхности 

	60-1 

	
4. Размеры срезаемой обечайки и её фланца 


	
4.1 Наружный диаметр обечайки в месте резки, мм 

	969,2-0,55 

	
4.2 Внутренний диаметр обечайки в месте резки, мм 

	962,2+0,3 

	4.3 Внутренний диаметр фланца обечайки, мм 
	920+0,23 

	
4.4 Наружный диаметр фланца обечайки, мм 

	974h12 

	
5 . Расстояние максимально удалённой точки СТАНКА от оси срезаемой обечайки, мм 

	888, не более 

	
6 . Потребляемая мощность (переменный ток, напряжением 220 В), кВт 

	2,6, не более 

	
7 . Скорость вращения планшайбы, об./мин. 

	4,0 

	
8 . Ширина реза, мм 

	3, не более 

	
9 . Подача радиальная, мм/оборот планшайбы 

	0,075 

	
10. Скорость резания, м/мин. 

	9…12 

	
11. Тангенсальная сила резания, кг 

	200, не более 

	
12. Способ крепления фланца срезаемой обечайки 

	Механизм кулачковый 

	
13. Количество кулачков, шт. 

	3 

	
14. Сила прижатия кулачков к фланцу обечайки, кг 

	1000, не более 

	
15. Масса, кг 

	760, не более 



2.2. Срок службы, лет ……………………………….. 10. 
2.3. Ресурс СТАНКА до его ремонта, часов *……… 500, не менее. 
2.4. Состав станка:
	Позиция 
	Наименование 
	Обозначение 
	Количесто, штук 

	1 
	Станина 
	КУМП.6004.030 
	1 

	2 
	Опора промежуточная 
	КУМП.6004.040 
	1 

	3 
	Механизм кулачковый 
	КУМП.6004.030 
	3 

	4 
	Привод кулачкового механизма 
	КУМП.6004.050 
	1 

	5 
	Труборез 
	Р59117 
	1 

	6 
	Резец отрезной 
	“Z”-образный 
	1 

	7 
	Тяга 
	КУМП.6004.060 
	4 

	8 
	Стружкосборнк 
	КУМП.6004.070 
	1 

	9 
	Траверса 
	КУМП.6004.080 
	1 



[image: ]
2.5 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение: 
2.5.1 На торцевой поверхности станины СТАНКА должна быть прикреплена табличка, на которой должны быть нанесены: 
товарный знак, или наименование изготовителя; 
наименование или обозначение СТАНКА; 
порядковый номер СТАНКА по системе нумерации изготовителя; 
год изготовления; 
максимальная мощность электропривода, кВт; 
напряжение и частота электрического тока, В и Гц, соответственно; 
масса СТАНКА, кг. 
2.5.2 Упаковке подлежит СТАНОК после успешного проведения предварительных и приёмосдаточных испытаний. Перед упаковкой со СТАНКА демонтируются ТРАВЕРСА, ТЯГИ, СТРУЖКОСБОРНИК и ТРУБОРЕЗ. После демонтажа ТРУБОРЕЗА СТРУЖКОСБОРНИК снова устанавливается на СТАНОК. 
2.5.3 Упаковка СТАНКА и демонтированных сборочных единиц для транспортирования должна производиться в дощатые ящики либо с применением облегчённой транспортной упаковки, изготовленной по документации изготовителя СТАНКА, на надёжно закреплённых деревянных опорах, при этом СТАНОК и сборочные единицы должно быть упакованы в полиэтиленовую плёнку. Транспортирование ТРУБОРЕЗА производится в его штатной упаковке. 
Техническая и товаросопроводительная документация должна быть упакована в отдельный полиэтиленовый пакет и уложена в отдельную ячейку упаковки, на которую наносится надпись: «Техдокументация здесь». 
2.5.4 Транспортирование СТАНКА может производиться любым видом транспорта с учетом требований Правил, действующих для соответствующего вида транспорта. 

СТАНОК (сборочные единицы) должен храниться в упакованном виде в сухом закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности до 80%. Воздух в помещении не должен содержать примесей паров и газов агрессивных к материалам СТАНКА. Способ хранения должен исключать возможность механического повреждения.
3 . Цель и назначение работ.
В результате выполнения работы должны быть изготовлен станок для резки обечайки ОВЧ по РКД НИЦ «КИ» КУМП.6004.000СБ и доставлены в отделение Гремиха.
4 . Основные стадии и этапы выполнения работ.
  Работы выполняются в 3 этапа и включают в себя:
1.1. Закупка материалов, предъявление сертификатов Заказчику для получения разрешения на начало работ.
1.2. Разработка стенда включающего в себя стапель, имитатор плиты ЦПКУ.711354.035, имитатор срезаемой обечайки.
2.1. Изготовление станка.
2.2. Изготовление стенда.
3.1. Проведение заводских испытаний в присутствии представителя разработчика РКД станка НИК КИ.
3.2. Доставка готовых изделий в отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО г. Островной, Мурманской области) и его передача Заказчику.
3.3. Участие в сборке стенда и станка у Заказчика, обучение персонала работе со станком. 
При выполнении работы руководствоваться РКД НИЦ «КИ» КУМП.6004.000СБ.
5 . Порядок контроля и приемки.
Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к договору являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.
Отчётные документы:
- Акта выполненных работ;
- Акт приёмки выполненных работ, подписанный производственным отделом Заказчика;
- Разработанной документации в письменном виде 02 экз.;
- Разработанной документации (электронная копия) 01 экз.;
- Оригинал товарной и товарно-транспортной накладной в 02 экз;
- Оригинала счета-фактуры в 3-х экземплярах;
- Фотоматериалы.
6 . Требования к исполнителю работ.
Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления  Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471) (п. 27 Перечня).
Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет на сумму заключенных договоров не менее 4 736 063,50 рублей.


Приложение:
- комплект РКД – 01 архив ZIP.
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