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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
	Доработка программного обеспечения (ПО) E3.Series под требования ОАО «НИАЭП»


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
	Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ:

	2.1.1 В рамках выполнения данных работ необходимо выполнить следующие этапы:

2.1.1.1 Подготовка (настройка и адаптация) ПО E3.Series для автоматизации бизнес-процессов ОАО «НИАЭП», в т.ч. для обеспечения работоспособности  разрабатываемых модулей;
2.1.1.2 Разработка инструментов автоматизации бизнес-процессов создания информационной модели:
2.1.1.2.1 Модуль установки логических связей


2.1.1.2.2 Модуль типового подключения нагрузок


2.1.1.2.3 Модуль кодирования элементов информационной модели


	Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

	2.2.1 В рамках выполняемых работ должна быть произведена подготовка ПО E3.Series (настройка и адаптация с помощью встроенных средств) для автоматизации бизнес-процессов ОАО «НИАЭП», в т.ч. для обеспечения работоспособности разрабатываемых модулей. Данная подготовка должна включать в себя реализацию понятий из предметной области реального электротехнического проектирования в среде ПО E3.Series. Описание подлежащих реализации понятий из предметной области реального электротехнического проектирования приведено в п.2.2.1.1. Описание требуемых способов реализации данных понятий в среде ПО E3.Series приведено п.2.2.1.2.

2.2.1.1 В данном пункте приведено описание понятий из предметной области реального электротехнического проектирования, подлежащих реализации в среде ПО E3.Series.
2.2.1.1.1 Понятие «Источник электроэнергии»

Под источником электроэнергии (или просто источником), понимаются виды электротехнического оборудования, предназначенные для снабжения электроэнергией других видов оборудования. Примерами источников могут в наиболее распространенном случае служить распредустройства или их внутренние конечные элементы (шкафы секций КРУ 6 кВ, блоки в шкафах сборок НКУ 0,4 кВ, ячейки щитов), а также преобразовательное оборудование (например, трансформаторы), аккумуляторные батареи и т.п. 

Источник характеризуется параметрами, описывающими его конструктивно-технические особенности, и параметрами выдаваемой им электроэнергии (напряжение, род тока, максимальный ток и т.п.).

Определение и фиксация в различных видах выходной документации необходимого количества и параметров источников в объекте проектирования является одним из основных конечных продуктов электротехнического проектирования в части электроснабжения. Основными исходными данными для выполнения данных работ являются перечни различных потребителей электроэнергии объекта проектирования с указанием требуемых параметров электроснабжения, содержащиеся в документах вида “Задание на электропитание”.

2.2.1.1.2 Понятие «Потребитель электроэнергии»

Под потребителем электроэнергии (а также токоприемником или просто потребителем), понимаются виды электротехнического оборудования, которым для выполнения своих функций необходимо снабжение электроэнергией от какого-либо источника. При этом, некоторые виды источников (например, распредустройства), в свою очередь могут являться промежуточными потребителями для источников более высокого порядка, образуя многоуровневую и разветвленную иерархию потребителей и источников. Примерами потребителей могут служить электродвигатели технологического оборудования, электропривода арматуры, распредустройства и т.п.

Потребитель характеризуется параметрами, описывающими его конструктивно-технические особенности, и параметрами потребляемой им электроэнергии (напряжение, род тока, потребляемый ток и т.п.).

Определение и фиксация в выходной документации в документах вида “Задание на электропитание” необходимого количества и параметров потребителей в объекте проектирования по всем специальностям является основной задачей подготовки исходных данных для электротехнического проектирования в части электроснабжения. 

2.2.1.1.3 Понятие «Электропитание потребителя»

Под электропитанием (или запиткой, электроснабжением, подключением) потребителя понимается его обеспечение необходимой электрической энергией путем установления электрических соединений между ним и соответствующими источниками (одним или несколькими) с помощью различных соединительных элементов (кабелей, соединительных коробок, гермопроходок и т.п.).

Определение и фиксация в различных видах выходной документации для каждого потребителя соответствующих ему источников, а также перечня, параметров и последовательности соединения необходимых соединительных элементов, является одним из основных конечных продуктов электротехнического проектирования в части электроснабжения.

Основными исходными данными для выполнения данных работ являются перечни различных потребителей электроэнергии объекта проектирования с указанием требуемых параметров электроснабжения, содержащиеся в документах вида “Задание на электропитание”, а также определенные на основании этих документов перечни и параметры источников в объекте проектирования.

2.2.1.1.4 Понятие «Типовое подключение»

В практике электротехнического проектирования широко распространена ситуация, когда большие группы потребителей носят однотипный или даже идентичный характер (например, представляют из себя электроприводы одной и той же модели с одинаковыми характеристиками) и при этом могут быть запитаны из однотипных источников (например, от сборок НКУ 0,4 кВ). В таком случае, с целью оптимизации трудозатрат, параметры источника, а также набор и параметры соединительных элементов определяются и назначаются не для каждого потребителя в отдельности, а сразу для всей такой группы.  Для часто повторяющихся случаев могут существовать заранее разработанные типовые подключения с детализацией вплоть до фиксации конкретной модели блока в шкафу сборки НКУ 0,4 кВ.

2.2.1.1.5 Понятие «Выходная документация»

Выходная  документация – это конечный продукт проектных работ, содержащий в нейтральном отчуждаемом виде (например, в виде бумажных листов или электронных файлов распространенных форматов) надлежащим образом представленную и оформленную инженерно-техническую информацию, необходимую участникам других бизнес-процессов различных стадий жизненного цикла объекта проектирования.

2.2.1.1.6 Понятие «Назначение документации»

В зависимости от целевого потребителя выходная документация делится на:

Внешнюю – потребителем являются сторонние организации, например Заказчик. К данной документации предъявляются наиболее строгие требования по представлению и оформлению содержащейся в ней информации, зачастую регламентированные государственными и отраслевыми стандартами. 

Внутреннюю – потребителем являются смежные подразделения. Представление и оформление содержащейся в ней информации обычно тоже достаточно четко регламентировано стандартами предприятия или устоявшимися традициями.

Вспомогательную – в официальном документообороте обычно не участвует, в основном носит отчетно-технический характер, потребителем может являться сам пользователь или информационная система. Примером может служить проверочный или статистический отчет, либо промежуточный файл для передачи информации из одной информационной системы в другую. Представление и оформление содержащейся в ней информации обычно диктуется исключительно практическими потребностями и  эффективностью использования.

В рамках применения ПО E3.Series для автоматизации рабочих процессов БКП-3 ОАО «НИАЭП» из данного ПО предполагается выпускать документацию, относящуюся ко всем трем вышеуказанным видам.

2.2.1.1.7 Понятие «Стадия документации»

Внешняя документация в зависимости от стадии жизненного цикла объекта проектирования, в течение которой была выпущена, делится на:

Проектную – документация, выпущенная на стадии П (Проект). Носит предварительный, укрупненный характер. Служит для проработки общих проектных решений и оценки сроков и стоимости сооружения. Детальная проработка вплоть до конкретных единиц оборудования отсутствует.

Рабочую – документация, выпущенная на стадии Р (Рабочая документация). Предназначена для изготовления оборудования и ведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Отличается глубокой детальной проработкой вплоть до конкретных характеристик отдельных проектных позиций.

В рамках применения ПО E3.Series для автоматизации рабочих процессов БКП-3 ОАО «НИАЭП» предполагается использование данного ПО только на стадии Р. 

2.2.1.1.8 Понятие «Документ»

Основной единицей выходной документации в системах документооборота является документ. Документ представляет собой обособленную и обладающую уникальным именем (кодом) часть выходной документации, содержащую однородную информацию по определенной части объекта проектирования (например, по отдельному оборудованию или системе). 

2.2.1.1.9 Понятие «Лист документа»

Лист документа – минимальная единица выходной документации, представляющая собой часть документа, содержащую информацию для вывода при печати на отдельный бумажный лист. Документ может состоять как из нескольких листов (в т.ч. различных форматов и с различными штампами), так и всего лишь из одного листа. 

На листе в различных комбинациях размещается графическая (чертежи, схемы и т.п.), табличная (перечни, спецификации и т.п.), текстовая (общие указания, примечания и т.п.) и оформительская (рамки, штампы) информация. Листы некоторых видов вспомогательной документации (например, промежуточных файлов для передачи данных между информационными системами) могут не иметь оформительской части.

2.2.1.1.10 Понятие «Штамп»

Штамп – это разновидность присутствующей на листах документа оформительской информации, представляющая собой прилегающую к рамке документа прямоугольную область, в которой в табличном виде представлены значения параметров как самого листа (например, номер в документе), так и документа в целом (например, код документа).

В зависимости от месторасположения штампа на листе они делятся на:

Угловые – штампы, расположенные внутри рамки документа в одном из ее углов (обычно в правом нижнем).

Боковые – штампы, расположенные за пределами рамки документа на одной из ее сторон (обычно слева).

Существует множество вариантов штампов, отличающихся размерами и набором представленной информации. Применяемый вариант штампа зависит от вида документации и выпускающего подразделения. Листы, принадлежащие одному документу, могут иметь как одинаковые, так и различные виды штампов (например, на первом листе большой угловой штамп со всеми параметрами документа, а на последующих листах – сокращенный, содержащий только код документа и номер листа)

2.2.1.1.11 Понятие «Комплект»

Внешняя документация выпускается не отдельными документами, а в виде т.н. комплектов документов. Комплект представляет собой обособленную и обладающую уникальным именем (кодом) часть внешней выходной документации, состоящую из нескольких разнотипных документов (например, лист общих данных, чертеж, спецификация, смета и т.п.), относящихся к определенной части объекта проектирования (например, к отдельной системе или сооружению). Документы в комплекте имеют определенную последовательность. Первым документом в комплекте является т.н. лист общих данных. В качестве кода комплекта принимается код листа общих данных этого комплекта. При объединении документов в комплект производится сквозная нумерация их листов и каждый лист помимо внутреннего номера в документе получает глобальный номер в комплекте.

2.2.1.1.12 Понятие «Виды выходной документации»

Предполагается выпуск из E3.Series следующих типов документов и составляющих их частей:

· Листы общих данных комплектов (а также описи и перечни документации)

· Схемы электрические полные

· Схемы электрические монтажные, в т.ч. в виде отчет по клеммникам

· Схемы заполнения сборок

· Альбом заполнения кабельных герметичных проходок, включая

· Отчет по занятым модулям

· Альбом заполнения

· Задания заводу (на НКУ, ЩПТ, КРУ, нетиповые панели), включая:

· Опросный лист (в т.ч. таблица характеристик сборки)

· Объем поставки, общее количество шкафов

· Чертеж общего вида (фасада)

· Схемы электрических соединений (рядов зажимов, внешних подключений), в т.ч. в виде отчета по клеммникам

· Схемы кабельных связей (распределительных сетей)

· Схемы распределения оперативного тока (оперативные шинки)

· Перечни монтажных единиц

· Перечни аппаратуры (на листах схем и в виде отдельного документа)

· Отчеты по клеммникам

· В виде гребенки

· В табличном виде

2.2.1.2 В данном пункте приведено описание требуемых способов реализации вышеуказанных понятий в среде ПО E3.Series 
2.2.1.2.1 Понятие «Изделие»

Аналогичное понятие в E3.Series присутствует. В данном ПО можно создавать различные виды электротехнических изделий. Имеются возможности установки электрических связей между изделиями.

Также имеется настраиваемое и расширяемое структурное дерево изделий, позволяющее их систематизировать и классифицировать.

2.2.1.2.2 Понятие «Источник электроэнергии»

Как таковое, аналогичное понятие в E3.Series отсутствует. Предлагается моделировать источник электроэнергии в виде комплекса, состоящего из узла структурного дерева изделий типа “Место” (Location), и одноименного изделия, помещенного внутрь этого узла.

При этом носителем атрибутов источника является узел структурного дерева изделий. Содержащееся же в этом узле изделие предназначено для:

●
для назначения электрических связей между источниками и потребителями в тех случаях, когда в источнике неважен, неизвестен или отсутствует внутренний конечный элемент, к которому непосредственно происходит электрическое подключение потребителя;

●
для хранения символов источника для размещения на схемах или отчетах.

 В большинстве случаев источник входит в состав более крупных агрегатов. Например, в случае с НКУ 0,4 кВ источниками (т.е. конечными внутренними элементами, к которым происходит непосредственное подключение потребителей) являются блоки, расположенные в шкафах. Несколько таких шкафов и составляют сборку НКУ 0,4 кВ. Такие объекты моделируются в виде многоуровневой разветвленной иерархии узлов структурного дерева изделий.

Верхний уровень, т.е. наиболее крупные агрегаты источников (например, в случае с распредустройствами это сборки, секции, щиты), моделируется в виде комплексов, состоящих из узлов структурного дерева изделий типа “Устройство” (Assignment) и одноименных изделий, помещенных внутрь этих узлов.

Внутри данных узлов может располагаться несколько промежуточных уровней (например, в случае с НКУ 0,4 кВ это будет один промежуточный уровень, представляющий собой шкафы), моделируемых в виде комплексов, состоящих из узлов структурного дерева изделий типа “Место” (Location), и одноименных изделий, помещенных внутрь этих узлов.

На нижнем уровне располагаются непосредственно источники (напрмер, в случае с распредустройствами это шкафы секций КРУ 6 кВ, блоки в шкафах сборок НКУ 0,4 кВ, ячейки щитов), моделируемые в виде комплексов, состоящих из узлов структурного дерева изделий типа “Место” (Location), и одноименных изделий, помещенных внутрь этих узлов.

2.2.1.2.3 Понятие «Потребитель электроэнергии»

Как таковое, аналогичное понятие в E3.Series отсутствует. В зависимости от вида оборудования предлагается моделировать потребители электроэнергии либо просто в виде изделия (в случае, если это конечный потребитель - электродвигатель, электропривод и т.п.), либо по аналогии с источником в виде комплекса, состоящего из узла структурного дерева изделий, и одноименного изделия, помещенного внутрь этого узла (в случае, если это промежуточный потребитель, служащий для каких-либо потребителей источником - сборка НКУ 0,4 кВ и т.п.). 

2.2.1.2.4 Понятие «Электропитание потребителя»

Как таковое, аналогичное понятие в E3.Series отсутствует. Однако имеется возможность создавать в структурном дереве изделий различные узлы и изделия, моделирующие источники, потребители, соединительные элементы и устанавливать между ними электрические соединения, что позволяет моделировать подключения потребителей к источникам.
2.2.1.2.5 Понятие «Типовое подключение»

Аналогичное понятие в E3.Series отсутствует. Предлагается моделировать заранее разработанное типовое подключение для определенных видов потребителей в виде фрагмента схемы, хранящегося в типовой базе и включающего в себя:

●
типовой источник,  к которому непосредственно происходит электрическое подключение потребителя (шкафы секций КРУ 6 кВ, блоки в шкафах сборок НКУ 0,4 кВ, ячейки щитов)

●
объединенные в типовые цепи изделия, содержащиеся в типовом источнике (трансформаторы тока, автоматические выключатели, контакторы, реле и т.п.)

●
изделия, представляющие собой соединительные элементы (кабели, коробки гермопроходки и т.п.), обеспечивающие подключение потребителя к источнику

●
изделие, обозначающее потребитель, запитываемый с помощью данного типового подключения.

●
листы проекта E3.Series, на которых графическим образом установлены электрические связи между вышеуказанными элементами типового подключения, а также приведена остальная необходимая в выходной документации графическая, табличная и текстовая информация по данному подключению.

Часть атрибутов вышеуказанных элементов (как содержащих технические параметры, так и определяющих положение в структурном дереве изделий) уже будет заполнена в типовой базе (например, класс и подкласс оборудования, модель блока в шкафу НКУ 0,4 кВ, марка кабеля и т.п.), часть будет заполнена автоматически в процессе пакетной запитки потребителей через  данное типовое подключение, часть может быть при этом введена или скорректирована пользователем. 

Полагается, что у изделий, входящих в моделирующий типовое подключение фрагмент схемы, обязательно должна быть заполнена следующая информация:

Все атрибуты, определяющие положение изделия в структурном дереве изделий (за исключением самого верхнего, определяющего здание в проекте. Его значение заполняется модулем типовых подключений в процессе пакетного подключения потребителей по типовой схеме на основании установленных логических связей. Этот модуль считывается отвечающий за здание атрибут у связанного с потребителем источника в проекте и копирует его значение всем элементам подключения для данного потребителя).

2.2.1.2.6 Структурное дерево изделий

Структурное дерево изделий, в котором изделия сгруппированы в зависимости от значений их атрибутов, строится с помощью xml-файла шаблона структуры. Некоторым из указанных в шаблоне атрибутов для группировки задаются конкретные значения - получается первоначальное структурное дерево проекта из пустых групп. Эта структура должна быть фиксированной, т.е. пользователь не должен иметь возможности задать атрибутам значения помимо указанных в первоначальном структурном дереве. Однако, пользователь должен иметь возможность изменять значения атрибутов, не входящих в первоначальное структурное дерево. Верхним уровнем группировки первоначального структурного дерева является название здания (атрибут <NIAEP_Area>), значение из списка: 

●
РО

●
Машзал

●
СООП

Внутри каждого здания изделия группируются по тем же значениям атрибутов:

<NIAEP_Area>

<NIAEP_EquipmentType>

Технологические объекты

<NIAEP_ProcessSheetType>


Задание на механизмы




Задание на арматуру




Задание на точки контроля


Распредустройства

<NIAEP_VoltageClass>


Высоковольтные


Средние


Низковольтные


Постоянный ток

Проходное оборудование

<NIAEP_EquipmentSubtype>


Соединительные коробки


Гермопроходки


Кнопочные посты

Шкафы

<NIAEP_EquipmentSubtype>

Шкафы автоматики

Шкафы связи

Кабели

<NIAEP_EquipmentSubtype>


Силовые

Контрольные


Оптические

2.2.1.2.7 Моделирование распредустройств

Распредустройства, а также их составные части в E3.Series моделируются в виде узла структурного дерева, и изделия, помещенного внутрь этого узла структурного дерева. 

●
Узел структурного дерева является носителем атрибутов распредустройства или его части. 

●
Изделие предназначено:

●
для назначения электрических связей между распредустройствами или их частями в тех случаях, когда состав электрооборудования в распредустройствах неизвестен

●
для хранения символов распредустройств или их частей для размещения на схемах или отчетах

Таблица 1
Конкретные виды распредустройств, их частей и соответствующие им типы узлов структурного дерева

Распредустройство или его часть
Тип узла структурного дерева
Секция, сборка, щит
Устройство (Assignment)
Шкаф, блок в шкафу, ячейка щита
Место (Location)

Группа электрооборудования, размещаемого внутри распредустройств, моделируется в виде сборки стандартных изделий. Также в сборку помещается специальное изделие для хранения символа, который может быть размещен на схемах или отчетах. Сборки хранятся в типовой базе данных и называются по типу той части распредустройства, в которой они размещаются (по типу шкафа, блока в шкафу или ячейки щита). 
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Рисунок 1 - Пример структурного дерева, моделирующего сборку

2.2.1.2.8 Понятие «Выходная документация»

Аналогичное понятие в E3.Series присутствует. В данном ПО можно создавать различные виды графической, табличной и текстовой документации. Имеются возможности формирования отчетов.

Также имеется настраиваемое и расширяемое структурное дерево документации, позволяющее ее систематизировать и классифицировать.

2.2.1.2.9 Понятие «Комплект документов»

Аналогичное понятие в E3.Series отсутствует. Предлагается моделировать комплект документов в виде узла структурного дерева документации, именуемого в соответствии с кодом комплекта. Для хранения параметров, характеризующих комплекты, предлагается создать следующий набор атрибутов у моделирующих их узлов структурного дерева документации (в скобках приведено название атрибута в БД E3.Series с указанием, наличия атрибута в стандартной поставке или необходимости его создания, а также указан тип и прочие характеристики атрибутов):

●
Код комплекта (сущ., строка, 30 символов)

●
Архивный номер (нов., строка, 20 символов)

2.2.1.2.10 Понятие «Документ»

Аналогичное понятие в E3.Series отсутствует. Предлагается моделировать документ в виде узла структурного дерева документации, именуемого в соответствии с кодом документа. Вхождение документа в состав какого-либо комплекта моделируется путем размещения узла структурного дерева, соответствующего документу, внутри узла структурного дерева, соответствующего комплекту. Для хранения параметров, характеризующих документы, предлагается создать следующий набор атрибутов у моделирующих их узлов структурного дерева документации:

●
Код документа

●
Архивный номер

●
Версия

●
Дата создания

●
часть объекта проектирования, к которой он относится,

●
Вид информации, содержащийся в документе

●
Разработал

●
Проверил

●
Научный контролер

●
Технический контролер

●
Стадия

●
Количество листов

2.2.1.2.11 Понятие «Лист документа»

Данному понятию точно соответствует лист проекта E3.Series. Вхождение листа в состав какого-либо документа моделируется путем размещения листа внутри узла структурного дерева, соответствующего документу. Для хранения параметров, характеризующих листы документов, предлагается создать следующий набор атрибутов у моделирующих листов проекта E3.Series:

●
Номер в документе

●
Номер в комплекте

●
Формат

●
Статус

2.2.1.2.12 Понятие «Логическая связь потребителя с источником»

Данное понятие введено искусственно. Аналогичное понятие как таковое в реальности и в E3.Series отсутствует. Представляет собой  устанавливаемую пользователем в E3.Series логическую ассоциацию между потребителем и одним или несколькими источниками без создания электрических соединений.  Установка логической связи моделируется в E3.Series  в виде  сохранения в специальных атрибутах потребителя расположения и наименования узлов структурного дерева изделий, соответствующих источникам, с которыми должен быть ассоциирован данный потребитель.

Установка логических связей производится до запитки  потребителей. Массив созданных логических связей является частью исходных данных для последующих процессов

2.2.2 В результате выполнения данных работ должны быть разработаны инструменты автоматизации бизнес-процессов создания информационной модели. В данном подразделе приведены общие требования к разрабатываемым инструментам автоматизации. Все разрабатываемые инструменты автоматизации бизнес-процессов должны удовлетворять следующим требованиям:
2.2.2.1 Код программного модуля должен быть написан на языке программирования C# с использованием инструмента WPF (Windows Presentation Foundation) для создания пользовательского интерфейса и шаблона проектирования MVVM (Model-View-ViewModel);

2.2.2.2 Код программного модуля должен сопровождаться комментариями на русском языке. Комментарии должны содержать информацию о назначении используемых переменных, условных выражений, функций, аргументов функции

2.2.2.3 Разрабатываемые программные модули должны учитывать и поддерживать возможность применения связанной с физическим ограничением на проекты E3.Series концепции разделения единой информационной модели на несколько относительно независимых проектов. Иными словами, программные модули должны быть способны работать с несколькими проектами одновременно, формировать результаты работы на основе консолидированной информации.

2.2.2.4 Поддержка E3.Shell

2.2.2.5 Разработанный исполняемый файл программного модуля должен сопровождаться подробной документацией, разъясняющей порядок использования модуля, включая этапы настройки E3.Series, с описанием элементов пользовательского интерфейса скрипта и алгоритмов работы пользователя.
2.2.3 Модуль установки логических связей

2.2.3.1 Данный модуль предназначен для обеспечения технической возможности и автоматизации процесса «Установка пользователем логических связей между источниками и потребителями».
2.2.3.2 Взаимодействие с пользователем должно происходить интерактивно, через GUI. В нем должны присутствовать следующие элементы: интерактивное структурное дерево проекта, перечень потребителей в проекте в виде перечня их маркировок. 

Перечень потребителей в проекте должен иметь окно поиска по маркировке и настраиваемый пользователем фильтр. Фильтрация должна осуществляться по значению или его части любого атрибута потребителя, а также по сочетанию условий, суммируемых через логические выражения AND и OR. Также должна быть предусмотрена опция отображения в перечне только тех потребителей, с которыми еще не была установлена логическая связь. При деактивированной опции начертание шрифта маркировок потребителей, уже имеющих логическую связь, должно быть жирным.
Установка логической связи между источником и потребителем должна производиться методом Drag-and-drop, путем выбора необходимого потребителя (только одного, множественный выбор должен быть невозможен) в перечне потребителей и его перемещения в соответствующий источнику узел интерактивного структурного дерева проекта. Установившаяся связь должна графически отобразиться в GUI. В случае выбора потребителя, уже имеющего логические связи, они должны до начала перемещения аналогичным образом визуально отобразиться.
Необходимо предусмотреть возможность удаления отображаемых логических связей. Выбор связи для удаления производится пользователем путем выбора с помощью мыши графического отображения связи (при этом факт выбора подтверждается изменением визуального отображения связи, например, увеличением толщин его элементов). Удаление выбранной связи производится путем нажатия кнопки Delete либо соответствующей командой из выпадающего контекстного меню.
2.2.3.3 В разрабатываемом модуле должен быть реализован следующий алгоритм работы пользователя:
2.2.3.3.1 Пользователь инициирует запуск модуля.
2.2.3.3.2 В GUI модуля пользователь вводит критерии поиска и фильтрации списка потребителей
2.2.3.3.3 В перечне потребителей пользователь выбирает один потребитель.
2.2.3.3.4 В случае выбора потребителя, уже имеющего логические связи, пользователь просматривает их графическое отображение, появившееся в результате выбора, и принимает решение о добавлении или удалении связей
2.2.3.3.5 Пользователь методом Drag-and-Drop перемещает выбранный потребитель в узел структурного дерева проекта, соответствующий нужному источнику.
2.2.3.3.6 Пользователь завершает работу с модулем.
2.2.4 Модуль типового подключения нагрузок

2.2.4.1 Данный модуль предназначен для обеспечения технической возможности и автоматизации процесса «Пакетное подключение потребителей по типовой схеме». 

2.2.4.2 Взаимодействие с пользователем должно происходить интерактивно, через GUI. В нем должны присутствовать следующие элементы:

· Перечень потребителей в проекте в виде перечня их маркировок;

· Перечень типовых подключений в типовой базе в виде перечня наименований моделирующих их фрагментов схем;

· Окно просмотра выполняемого пакетного подключения потребителей в табличном виде.

· Окно выбора моделей изделий (т.е. изделий из типовой базы изделий).

Перечень потребителей в проекте должен иметь окно поиска по маркировке и настраиваемый пользователем фильтр. Фильтрация должна осуществляться по значению или его части любого атрибута потребителя, а также по сочетанию условий, суммируемых через логические выражения AND и OR. Должна быть предусмотрена опция отображения в перечне только тех потребителей, которые еще не имеют ни одного электрического соединения.  При деактивированной опции начертание шрифта маркировок потребителей, имеющих электрические соединения, должно быть жирным, а цвет шрифта серым. Также должна быть предусмотрена опция отображения в перечне только тех потребителей,  у которых установлена логическая связь с одним или несколькими источниками. При деактивированной опции цвет шрифта маркировок потребителей, не имеющих логических связей с источниками, должен быть серым.
Перечень типовых подключений в типовой базе должен иметь окно поиска по наименованию фрагмента схемы.
Пакетное подключение производится путем выбора необходимых потребителей из списка потребителей (допускается множественный выбор, для выбора должны быть недоступны потребители, уже имеющие электрические соединения, а также потребители, не имеющие логических связей с источниками) и выбора необходимого подключения из списка типовых подключений (только одного, множественный выбор должен быть невозможен).
После выбора потребителей и типового подключения, в окне просмотра выполняемого пакетного подключения в виде таблицы отображаются детали создаваемых подключений. Строками таблицы являются выбранные пользователем потребители, столбцами - изделия, содержащиеся в выбранном пользователем типовом подключении (т.е. в моделирующем его фрагменте схемы, хранящемся в типовой базе). Иными словами, столбцы представляют собой перечень соединительных элементов между источником и потребителем. При этом в этот перечень не включается представленный в типовом подключении сборкой изделий внутренний состав источника (например начинка блока в шкафу НКУ 0,4 кВ), но входит сам потребитель (т.к. в состав типового подключения входит отдельное изделие, обозначающее потребитель, запитываемый с помощью данного типового подключения), а также сам источник (т.к. внутри моделирующего этот источник узла структурного дерева изделий также находится одноименное изделие). В заголовок каждого столбца выводится наименование конечного узла классификатора изделий, к которому принадлежит обозначаемое данным столбцом изделие (т.е. значение атрибута, имеющего наибольший номер среди заполненных атрибутов из группы атрибутов, отвечающих за положение изделия в классификаторе изделий).
В каждом столбце содержится по два подстолбца. На пересечении первых подстолбцов и строк находятся маркировки соответствующих существующих или подлежащих созданию изделий в проекте. Маркировка существующих изделий (к ним относятся потребители) берется из соответствующих изделий в проектной базе. Маркировка изделий, подлежащих созданию, определяется с помощью модуля автоматизированного кодирования элементов информационной модели. Данный модуль вызывается модулем типового подключения нагрузок, который передает ему исходные данные для определения маркировок (классы изделий, определенные у содержащихся в типовом подключении изделий правила кодирования и т.п.). Маркировки, определенные в результате работы модуля кодирования, возвращаются в модуль типовых подключений и помещаются в соответствующие ячейки таблицы окна просмотра.
На пересечении вторых подстолбцов и строк находятся модели (т.е. идентификаторы изделий в типовой базе изделий) соответствующих существующих или подлежащих созданию изделий в проекте. Модели существующих изделий (к ним относятся потребители) берется из соответствующих изделий в проектной базе. Модели изделий, подлежащих созданию, определены у соответствующих изделий, содержащихся в типовом подключении. У некоторых изделий, содержащихся в типовом подключении, модель может быть не определена. В таком случае в соответствующих ячейках таблицы ничего не отображается. В столбец, обозначающий сам потребитель, выводится модель, заданная у соответствующего потребителю изделия в проекте. Ниже приведен пример таблицы окна просмотра.
Блок
Кабель
Соединительная коробка
Кабель
Мотор
Маркировка
Модель
Маркировка
Модель
Маркировка
Модель
Маркировка
Модель
Маркировка
Модель
3LG01C01.A1
П3.ЗАО.16 1W
КВВГнг-2х3
3TG10D001-C03
3TG10D001
ЭПА-25
3RY03D02.B3
П3.ЗАО.16 1W
КВВГнг-2х3
3TG20D023-C02
3TG20D023
ЭПА-25
3RX02B03.C2
П3.ЗАО.16 1W
КВВГнг-2х3
3TG15D007-C01
3TG15D007
ЭПА-45
Из приведенного примера следует:
· Пользователем в перечне потребителей в проекте были выбраны существующие в проектной базе изделия-потребители с маркировками 3TG10D001, 3TG20D023, 3TG15D007, представляющие собой моторы моделей ЭПА-25, ЭПА-25 и ЭПА-45 соответственно.
· В фрагмент схемы, выбранный пользователем в перечне типовых подключений, входит кабель, соединительная коробка, еще один кабель, изделие, обозначающее сам потребитель, запитываемый с помощью данного типового подключения, а также изделие, обозначающее служащий источником блок шкафа НКУ 0,4 кВ.
· В данном фрагменте схемы у блока типовой схемы определена модель, а также правило кодирования, у первого кабеля задана только модель, у второго - только правило кодирования, а у соединительной коробки не определено ни то, ни другое.
Данная таблица должна быть редактируемой. Не редактируемыми ячейками являются только заголовки и подзаголовки столбцов, также ячейки подстолбцов с маркировками и моделями потребителей. Фон не редактируемых ячеек должен быть серым. При двойном нажатии на какую-либо редактируемую ячейку (в т.ч. в которой уже есть какое-либо значение) с маркировкой должен вызываться модуль кодирования, в котором можно вручную или автоматизировано задать или скорректировать маркировку. После определения маркировки ее обозначение должно поместиться в ячейку, заменив прежнее значение, если оно было. При двойном нажатии на какую-либо редактируемую ячейку (в т.ч. в которой уже есть какое-либо значение) с моделью должно открываться окно выбора моделей изделий в типовой базе. После выбора модели из типовой базы ее обозначение должно поместиться в ячейку, заменив прежнее значение, если оно было.
Все это необходимо для возможности оперативно доопределить незаданные в типовом подключении данные (например, в данном примере выбрать модели соединительных коробок для каждого потребителя и определить их маркировки), а также, чтобы можно было скорректировать состав соединительных элементов, если например, окажется, что один из моторов, как в данном случае, имеет большую мощность, и для него требуется  использовать более мощный блок.
Данная таблица должна обладать так называемой EDE-функциональностью, т.е. функциональностью таблиц Excel, в которых по каждому столбцу можно производить поиск, сортировку, фильтрацию и группировку.
Также необходимо иметь возможность копирования значений в пределах ячеек одного столбца (в т.ч. одним действием скопировать значение в несколько ячеек) для их заполнения без использования окна выбора моделей.
Окно выбора модели из типовой базы должно быть аналогичным соответствующему окну у изделия в проекте.
2.2.4.3 В разрабатываемом модуле должен быть реализован следующий алгоритм работы пользователя:
2.2.4.3.1 Пользователь инициирует запуск модуля.
2.2.4.3.2 В GUI модуля пользователь вводит критерии поиска и фильтрации списка потребителей;
2.2.4.3.3 В перечне потребителей пользователь выбирает один или несколько потребителей;
2.2.4.3.4 В GUI модуля пользователь вводит критерии поиска перечня типовых подключений;
2.2.4.3.5 В перечне типовых подключений пользователь выбирает одно типовое подключение;
2.2.4.3.6 На основе пользовательского выбора модуль наполняет данными окно просмотра выполняемого пакетного подключения. 
2.2.4.3.7 Пользователь просматривает окно просмотра выполняемого пакетного подключения и при необходимости корректирует выбор потребителей и/или типового подключения. Содержимое окна просмотра выполняемого пакетного подключения при этом интерактивно обновляется;
2.2.4.3.8 Пользователь в окне просмотра выполняемого пакетного подключения определяет или корректирует маркировки и модели подлежащих созданию элементов;
2.2.4.3.9 Пользователь подтверждает с данными окна просмотра выполняемого пакетного подключения и запускает процесс пакетного создания типовых подключений;
2.2.4.3.10 В процессе пакетного создания типовых подключений модулем для каждого из выбранных потребителей выполняются следующие действия:
2.2.4.3.10.1 В специальном разделе структурного дерева документов (т.н. “песочнице документов”, предназначенной для хранения создаваемых документов и их листов, у которых еще не доопределены некоторые параметры, например код, тип, положение в структурном дереве, принадлежность к комплекту и т.п.) создаются копии листов документов, содержащихся в выбранном типовом фрагменте схемы.
2.2.4.3.10.2 Для удобства идентификации и поиска в песочнице документов производится автоматическое переименование сделанных копий листов с внесением в их имена  маркировки относящегося к ним потребителя.
2.2.4.3.10.3 Производится связывание уже существующего изделия в проекте, моделирующего потребитель с соответствующим элементом на этих листах.
2.2.4.3.10.4 Также в процессе копирования листов в проекте создаются изделия, представляющие собой подлежащие созданию соединительные элементы между источником и потребителем. Созданные изделия в проекте связываются с соответствующими элементами на скопированных листах
2.2.4.3.10.5 Из типового фрагмента схемы в узел структурного дерева изделий, представляющий источник, связанный с данным потребителем логической связью, копируется сборка изделий, моделирующая внутренний состав источника.
2.2.4.3.10.6 Также в данный узел структурного дерева изделий копируется изделие, находящееся внутри содержащегося в типовом фрагменте схемы соответствующего узла, представляющего источник.

2.2.4.3.10.7 В атрибуты данного узла структурного дерева изделий также копируются атрибуты содержащегося в типовом фрагменте схемы соответствующего узла, представляющего источник.
2.2.4.3.10.8 Из узла структурного дерева изделий, моделирующего источник с которым связан логической связью данный потребитель, считывается значение атрибута содержащего название здания (NIAEP_Area), которое копируется в соответствующий атрибут всех созданных изделий.

2.2.4.3.10.9 Производится автоматическое переименование созданных изделий в соответствии с маркировками, определенными в окне просмотра выполняемого пакетного подключения

2.2.4.3.10.10 У созданных изделий в проекте в качестве модели (т.е. изделия в типовой базе) устанавливается модель, определенная в окне просмотра выполняемого пакетного подключения

2.2.4.3.11 Пользователь вручную с использованием стандартных средств E3.Series проводит корректировку результатов пакетного типового подключения потребителей, корректируя созданные объекты и связи между ними.
2.2.4.3.12 Пользователь завершает работу с модулем.
2.2.5 Модуль кодирования элементов информационной модели
2.2.5.1 Скрипт для формирования кода ККС должен состоять из трех частей:
2.2.5.1.1 Модуля расширения списков кодов системной классификации и агрегатной классификации;
2.2.5.1.2 Конструктора форм ввода кода ККС, позволяющего создать определенный набор полей для ввода кода ККС, а также определить значения по умолчанию для каждого поля;
2.2.5.1.3 Триггера, открывающего определенную форму назначения кода ККС и присваивающего полученный код в качестве позиционного обозначения изделия в проекте или названия элемента структурного дерева.

2.2.5.2 Форма назначения кода ККС представляет собой набор полей для ввода частей кода ККС. Результирующий код ККС получается путем последовательной конкатенации строковых значений отдельных полей. Полученный в результате код ККС может быть использован в качестве позиционного обозначения или названия элемента структурного дерева проекта.

2.2.5.3 Форма назначения кода ККС может содержать несколько наборов полей для ввода значений, при этом пользователю должна быть предоставлена возможность выбора необходимого набора полей.

2.2.5.4 Поля ввода, размещенные на форме, могут быть трех типов:

2.2.5.4.1 Поле для ввода спискового значения. 

2.2.5.4.2 Поле для ввода кода системной классификации или агрегатной классификации. 

2.2.5.4.3 Поле для ввода текстового значения.

2.2.5.5 Тип поля определяется в конструкторе форм ввода кода ККС. 

2.2.5.6 Каждое поле должно иметь значение по умолчанию, определяемое в соответствии с правилами, составленными в конструкторе форм ввода кода ККС.

2.2.5.7 Значения полей сохраняются в атрибутах объекта. Эти значения используются по умолчанию при повторном вызове формы ввода кода ККС на том же объекте для переименования.

2.2.5.8 Списки подготавливаются в редакторе БД E3.Series, при этом в модуле расширения списков кодов системной классификации и агрегатной классификации они могут быть дополнены описанием.

2.2.5.9 При вводе значения в поле ввода системной классификации или агрегатной классификации пользователю должно быть доступно дерево кодов, с возможностью интерактивного поиска (сокращение возможных вариантов для выбора по мере ввода новых символов).
2.2.5.10 Модуль предназначен для дополнения списков, составленных в БД E3.Series. Модуль предоставляет возможность добавить текстовое описание к элементам списка.

2.2.5.11 В результате работы модуля должен быть сформирован xml-файл с базой данных кодов. 

2.2.5.12 Модуль предназначен для формирования набора полей для форм назначения кодов ККС, а также определения значений по умолчанию для каждого поля.

2.2.5.13 В результате работы модуля должен быть сформирован xml-файл настроек форм.

2.2.5.14 Каждый набор полей соответствует одному или нескольким элементам структурного дерева проекта (в т.ч. изделиям), определяемым с помощью фильтра. Фильтр состоит из трех частей:
2.2.5.14.1 описания фильтра;

2.2.5.14.2 поля выбора элемента структурного дерева (в т.ч. изделия) в соответствии с xml-файлом структурного дерева проекта;

2.2.5.14.3 фильтра по значениям атрибутов выбранного элемента структурного дерева.

2.2.5.15 Набор полей для формы ввода кода ККС конфигурируется с помощью таблицы. Описание таблицы для конфигурирования представлено ниже.

Столбец

Доступные значения

Описание

Можно менять

· Да

· Нет

Определяет, можно ли изменять значение поля на форме ввода кода ККС

Запись в атрибут

Список атрибутов, доступных для редактирования у выбранного элемента структурного дерева проекта.

Определят, будет ли введенное пользователем значение сохранено в некотором атрибуте, а также тип поля на форме ввода кода ККС (в соответствии с типом атрибута). 

Тип значения по умолчанию

· Атрибут элемента

· Атрибут родительского элемента

· Атрибут родительского элемента 2-го уровня

· Атрибут проекта

· Текст

· Порядковый номер

Определяет набор значений, доступных для выбора в поле «Значение по умолчанию». 

В случае выбора типа «Порядковый номер», в качестве значения по умолчанию записывается увеличенное на 1 число элементов в выбранном подразделе структурного дерева. Тип подсчитываемых элементов (элемент структурного дерева или изделие) должен соответствовать типу объекта, к которому применяется фильтр.

Значение по умолчанию

В зависимости от значения поля «Тип значения по умолчанию»: в случае атрибута – список доступных атрибутов, в случае текста или порядкового номера любой произвольный текст или число

Определяет значение по умолчанию для полей на форме ввода кода ККС

2.2.5.16 Условием для срабатывания триггера является:

2.2.5.16.1 добавление изделия в структурное дерево проекта;

2.2.5.16.2 создание нового элемента структурного дерева;

2.2.5.16.3 переименование изделия или элемента структурного дерева.

2.2.5.17 К элементу, послужившему источником срабатывания триггера, применяются фильтры, определенные в конструкторе форм ККС и формируется перечень наборов полей, соответствующих сработавшим фильтрам. Пользователю должна быть предоставлена форма для ввода кода ККС, содержащая все подходящие наборы полей, с возможностью выбора необходимого набора полей. При этом идентификатор выбранного набора полей должен быть сохранен в атрибуте объекта для восстановления выбора при переименовании объекта.

2.2.5.18 Форма ввода кода ККС, появляющаяся в результате срабатывания триггера, должна содержать либо значения по умолчанию, определенные в конструкторе форм ввода кода ККС, либо значения из атрибутов объекта (при его переименовании). 

2.2.5.19 Пользователь должен иметь возможность изменения значений полей формы в соответствии с конфигурацией набора полей. 

2.2.5.20 При закрытии окна формы полученный код ККС должен быть присвоен в качестве позиционного обозначения изделию или разделу структурного дерева.

	Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки 

	Доля выполняемых работ со стороны Исполнителя в общем объеме закупки равна 100%. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

	Исполнитель несет ответственность за качество выполняемых работ по доработке ПО E3.Series под требования ОАО «НИАЭП».

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	3.4.1 Исполнитель принимает, что информация, полученная им (или которая может быть получены им) явно или косвенно в процессе выполнения работ на объектах вычислительной техники Заказчика является информацией ограниченного доступа, использование которой для выполнения работ осуществляется в соответствии с Соглашением о конфиденциальности и неразглашении информации, являющегося обязательным приложением к договору на выполнение работ между Заказчиком и Исполнителем и не подлежит разглашению, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ;
3.4.2 Предоставление доступа сотруднику Исполнителя к информационным ресурсам ОАО «НИАЭП» осуществляется на основании заявки на имя Старшего вице-президента – директора по проектированию ОАО «НИАЭП» в соответствии с формой, указанной в Приложении №1;
3.4.3 К заявке на предоставление доступа прилагается обязательство работника о не разглашении сведений, ставших известными в период выполнения работ. Форма обязательства указана в Приложении №2.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата выполненных работ 

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Требования не предъявляются

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.9 Срок выполнения работ

	Работы должны быть выполнены не позднее 15.12.2014г.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

	Разработанные инструменты автоматизации бизнес-процессов создания информационной модели, указанные в п. 2.1.1.2 и, подготовленное для работы с этими инструментами, ПО E3.Series.

	Подраздел 4.2 Требования по выполнению работ

	При выполнении работ по Договору Исполнитель руководствуется техническими требованиями и перечнем выполняемых работ, приведенном в Разделе 2 настоящего ТЗ. Для получения дополнительных данных, материалов и документов, потребовавшихся в ходе выполнения работ, каждая из Сторон направляет соответствующий запрос ответственному лицу другой стороны по электронной почте или официальным письмом.

	Подраздел 4.3 Требования по приемке работ

	4.3.1 Сдача-прием выполненных работ осуществляется после предоставления актов выполненных работ и отчетов по выполненным работам, подписанных заявителем работ, и ответственным лицом со стороны Заказчика. 
4.3.2 Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть предоставленный Отчет, подписать Акт выполненных работ и один экземпляр подписанного Акта направить Исполнителю 
4.3.3 В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик в указанный срок направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от принятия работ с перечнем выявленных недостатков. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа устранить выявленные недостатки и направить акт повторно.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПО
	Программное обеспечение

	2
	ОСАПР
	Отдел систем автоматизированного проектирования

	3
	БКП
	Бюро комплексного проектирования

	4
	ТЗ
	Техническое задание


Приложение №1   
Форма 
заявки для предоставления доступа работников сторонних организаций
к информационным ресурсам ОАО «НИАЭП»

С целью выполнения работ по «00000000» в рамках договора между ОАО «НИАЭП» и ООО «0000000» от 00.00.0000 № 0000/0000 прошу Вас предоставить доступ работника ООО «0000000»  к информационным ресурсам ОАО «НИАЭП» с правами на «чтение» и «запись»:

	№
	Пользователь
	Наименование систем, к которым необходим доступ, 
права доступа
	Конечный срок предоставления доступа

	
	Ф.И.О.
	Должность, подразделение (отдел)
	Контактная информация (тел., e-mail)
	
	

	1. 
	
	
	
	
	


ООО «000000» с целью выполнения условий конфиденциальности в рамках указанного договора:

· признаёт, что ему предоставляется доступ к информации, представленной в электронной форме или виде, которая может не иметь реквизитов документа, но представляет в рамках договора коммерческую значимость и должна охраняться в режиме конфиденциальности в соответствии с требованиями российского законодательства;

· обязуется выполнять автоматизированную обработку информации только с использованием закреплённых за конкретными работниками Исполнителя средств вычислительной техники и электронных носителей информации в соответствии с заявкой;

· обязуется принимать все необходимые организационные и технические меры для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности обрабатываемой им информации, а также её защиту от несанкционированного, в том числе, случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий;

· обязуется контролировать выполнение своими работниками требований по обеспечению безопасности информации и обязательств по неразглашению. 

Ответственный за предоставление доступа к информационным ресурсам ОАО «НИАЭП» со стороны ООО «0000000»  инженер 1-й категории Группы поддержки приложений информационной безопасности ОИТ Иванов Иван Иванович, (тел.: +7(000) 0000000, доб. 0000, ii.ivanov@000.ru).

Должность………………………Подпись………………………..И.О. Фамилия

                                                                                                           Приложение №2
Обязательство 
о неразглашении сведений, ставших известными 
в период выполнения работ по договору

от ____________№ ____________

Я, _________________________________________________________, паспорт гражданина Российской Федерации серия _______ № _________________, выдан _________________________________________________________________________________________________________________________________________, дата выдачи ___________________ года, зарегистрирован по адресу ______________________________________________________________________________________________________________________________________, являясь работником _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я З У Ю С Ь :

   1. Использовать доступ к информационным ресурсам ОАО «НИАЭП» исключительно для выполнения работ, предусмотренных договорными отношениями ОАО «НИАЭП» и ____________________________________, в рамках предоставленных мне прав и полномочий.

   2. Использовать для обработки информации в информационных ресурсах ОАО «НИАЭП» закрепленные за мной технические средства обработки и передачи информации, готовность к работе которых в информационных ресурсах ОАО «НИАЭП» подтверждена Актом от ____________________.

   3. Сохранять в тайне свои аутентификационные и идентификационные данные, предназначенные для доступа к информационным ресурсам ОАО «НИАЭП».

   4. Без распоряжения полномочных лиц не разглашать, не предоставлять, не  передавать и не сообщать устно или письменно ставшие мне известными сведения, или к которым я был допущен(а), или к которым имел(а) доступ, или которые были мною созданы при обработке информации в информационных ресурсах ОАО «НИАЭП».

   5. Передать при прекращении действия трудового договора все носители информации ограниченного доступа (документы, машинные носители, черновики, распечатки на принтерах и пр.), в том числе не имеющие ограничительных пометок и грифов, которые находились в моём распоряжении в связи с выполнением должностных обязанностей, в подразделения, ответственные за их регистрацию и учёт.

   6. Об утрате или недостаче носителей информации ограниченного доступа удостоверений, пропусков, ключей от сейфов (хранилищ), личных печатей и других фактах, которые могут привести к разглашению сведений ограниченного доступа, а также о причинах и условиях возможной утечки этих сведений немедленно сообщать в подразделение, занимающееся вопросами обеспечения безопасности информации.

   7. В случае попытки посторонних лиц получить информацию ограниченного доступа немедленно сообщить об этом через своего начальника в подразделения, занимающиеся вопросами обеспечения безопасности информации.

   8. Не препятствовать работникам ОАО «НИАЭП» и _______________________________, полномочных в обеспечении безопасности информации, в проведении ими контрольных мероприятий.

   9.  Не использовать для занятий любой деятельностью и не разглашать информацию ограниченного доступа, в том числе сторонних организаций, переданную мне в ходе трудовой деятельности или которая мне будет доверена, или станет известна. С приказами Госкорпорации «Росатом» от 28.03.2011 №1/238-П «Об утверждении единой политики защиты коммерческой тайны в атомной отрасли» и от 28.12.2012 № 1/1297-П «Об утверждении Перечня сведений, составляющих служебную информацию ограниченного распространения («Для служебного пользования») Госкорпорации «Росатом» и её организаций, и Порядка организации защиты служебной информации ограниченного распространения («Для служебного пользования») в Госкорпорации «Росатом» и её организациях» ознакомлен(а) под роспись.

   10. Сохранять (в том числе после прекращения действия трудового договора) конфиденциальность ставших известными секретов производства до прекращения действия исключительного права Работодателя или его контрагентов на данные секреты производства. 

   11. Выполнять данное дополнительное соглашение с момента его подписания мною и в течение пяти лет после окончания действия трудового договора от ________ 
№ ________.

Я подтверждаю, что не имею ни перед какими-либо физическими или юридическими лицами никаких обязательств, которые входят в противоречие или которые ограничивают данные мои обязательства.

Я осознаю, что разглашение ставших мне известными сведений может повлечь в отношении меня дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также необходимость возмещения мною причинённого ущерба в результате такого разглашения.

Работник___________                                          Директор_________________

МП
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