ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку опалубки разборно-переставной крупнощитовой, для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций 1 класса.  
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Предмет договора: поставка опалубки разборно-переставной крупнощитовой, для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций 1 класса.  
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, потребительским свойствам  продукции и гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики товара
	Ед. изм
	Кол-во
	Срок гарантии поставщика и производителя

	1
	Опалубка разборно-переставная крупнощитовая для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций 1 класса в составе:
	
	
	
	

	1.1
	Щит линейный стальной 1,2х3.3 
	Внешние размеры (ВхШхГ):

3300х1200х120мм (данная характеристика не может  изменяться)
Щит должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 2 мм. Материал формообразующих элементов – ламинированная фанера. Должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия» Оборачиваемость опалубки по сроку службы палубы не менее 150 циклов. Щиты должны иметь антикоррозийную обработку (красно-коричневого цвета)

Вес: не более 150 кг
	шт.
	44
	Гарантийный срок 12 месяцев со дня отгрузки ее потребителю при условии что оборачиваемость не превышает нормативную

	1.2
	Щит линейный стальной 0,9х3.3 
	Внешние размеры (ВхШхГ):

3300х900х120мм (данная характеристика не может  изменяться)
Щит должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 2 мм. Материал формообразующих элементов – ламинированная фанера. Должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия» Оборачиваемость опалубки по сроку службы палубы не менее 150 циклов. Щиты должны иметь антикоррозийную обработку (красно-коричневого цвета)

Вес: не более 115 кг
	шт.
	19
	Гарантийный срок 12 месяцев со дня отгрузки ее потребителю при условии что оборачиваемость не превышает нормативную

	1.3
	Щит линейный стальной 0,8х3.3 
	Внешние размеры (ВхШхГ):

3300х800х120мм (данная характеристика не может  изменяться)
Щит должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 2 мм. Материал формообразующих элементов – ламинированная фанера. Должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия» Оборачиваемость опалубки по сроку службы палубы не менее 150 циклов. Щиты должны иметь антикоррозийную обработку (красно-коричневого цвета)

Вес: не более 100 кг
	шт.
	6
	Гарантийный срок 12 месяцев со дня отгрузки ее потребителю при условии что оборачиваемость не превышает нормативную

	1.4
	Щит линейный стальной 0,75х3.3 
	Внешние размеры (ВхШхГ):

3300х750х120мм (данная характеристика не может  изменяться)
Щит должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 2 мм. Материал формообразующих элементов – ламинированная фанера. Должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия» Оборачиваемость опалубки по сроку службы палубы не менее 150 циклов. Щиты должны иметь антикоррозийную обработку (красно-коричневого цвета)

Вес: не более 95 кг
	шт.
	6
	Гарантийный срок 12 месяцев со дня отгрузки ее потребителю при условии что оборачиваемость не превышает нормативную

	1.5
	Щит линейный стальной 0,7х3.3 
	Внешние размеры (ВхШхГ):

3300х700х120мм (данная характеристика не может  изменяться)
Щит должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 2 мм. Материал формообразующих элементов – ламинированная фанера. Должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия» Оборачиваемость опалубки по сроку службы палубы не менее 150 циклов. Щиты должны иметь антикоррозийную обработку (красно-коричневого цвета)

Вес: не более 90 кг
	шт.
	41
	Гарантийный срок 12 месяцев со дня отгрузки ее потребителю при условии что оборачиваемость не превышает нормативную

	1.6
	Щит линейный стальной 0,5х3.3 
	Внешние размеры (ВхШхГ):

3300х500х120мм (данная характеристика не может  изменяться)
Щит должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 2 мм. Материал формообразующих элементов – ламинированная фанера. Должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия» Оборачиваемость опалубки по сроку службы палубы не менее 150 циклов. Щиты должны иметь антикоррозийную обработку (красно-коричневого цвета)

Вес: не более 65 кг
	шт.
	16
	Гарантийный срок 12 месяцев со дня отгрузки ее потребителю при условии что оборачиваемость не превышает нормативную

	1.7
	Щит линейный стальной 0,45х3.3 
	Внешние размеры (ВхШхГ):

3300х450х120мм (данная характеристика не может  изменяться)
Щит должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 2 мм. Материал формообразующих элементов – ламинированная фанера. Должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия» Оборачиваемость опалубки по сроку службы палубы не менее 150 циклов. Щиты должны иметь антикоррозийную обработку (красно-коричневого цвета)

Вес: не более 60 кг
	шт.
	2
	Гарантийный срок 12 месяцев со дня отгрузки ее потребителю при условии что оборачиваемость не превышает нормативную

	1.8
	Щит линейный стальной 0,4х3.3 
	Внешние размеры (ВхШхГ):

3300х400х120мм (данная характеристика не может  изменяться)
Щит должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 2 мм. Материал формообразующих элементов – ламинированная фанера. Должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия» Оборачиваемость опалубки по сроку службы палубы не менее 150 циклов. Щиты должны иметь антикоррозийную обработку (красно-коричневого цвета)

Вес: не более 50 кг
	шт.
	23
	Гарантийный срок 12 месяцев со дня отгрузки ее потребителю при условии что оборачиваемость не превышает нормативную

	1.9
	Щит угловой внутренний стальной 0,3х0,3х3.3 
	Внешние размеры (ВхШхГ):

3300х300х300мм (данная характеристика не может  изменяться)
Щит должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 2 мм. Материал формообразующих элементов – ламинированная фанера. Должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия» Оборачиваемость опалубки по сроку службы палубы не менее 150 циклов .Щиты должны иметь антикоррозийную обработку (красно-коричневого цвета)

Вес: не более 75 кг
	шт.
	40
	Гарантийный срок 12 месяцев со дня отгрузки ее потребителю при условии что оборачиваемость не превышает нормативную

	2
	Комплектующие для опалубки разборно-переставной крупнощитовой для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций 1 класса
	
	
	
	

	2.1
	Элемент угловой наружный 0,12х0,12х3.3 
	Внешние размеры (ВхШхГ):

3300х120х120мм (данная характеристика не может  изменяться)
Угловой элемент должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 2 мм. Должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия» Оборачиваемость опалубки по сроку службы  не менее 150 циклов. Элемент должны иметь антикоррозийную обработку (красно-коричневого цвета)

Вес: не более 35 кг
	шт.
	4
	Гарантийный срок 12 месяцев со дня отгрузки ее потребителю при условии что оборачиваемость не превышает нормативную

	2.2
	Барашковая гайка DW15 D=100 мм (данная характеристика не может  изменяется)

	Вес: не более 0,6 кг.
	шт.
	606
	

	2.3
	Стяжной болт D=15/17 мм. L= 1000мм (данная характеристика не может  изменяется)

	Вес: не более1 кг.
	шт.
	303
	

	2.4
	Замок клиновой
	Клиновой замок должен быть выполнен из стали 35ГЛ методом точного литья.

Вес: не более 3 кг.
	шт.
	412
	

	2.5
	Замок удлиненный
	Должен позволять вставлять вставку между щитами до 250мм

Вес: не более 5,1 кг.
	шт.
	160
	

	2.6
	Подкос 2-х уровневый
	Длинна верхнего домкрата должна быть от 2,4м до 3,1м, а длинна нижнего домкрата от 1,6м до 2,1м 

Вес: не более 23,4 кг.
	шт.
	23
	

	2.7
	Шкворень
	Должен изготавливаться из стальной арматуры диаметром 17мм, длинна 330 мм (данные характеристики не могут  изменяться)
Вес: не более 1,6 кг.
	шт.
	188
	

	3
	Опалубка перекрытий в составе:
	
	
	
	

	3.1
	Стойка телескопическая СТ 3,7
	Рабочие размеры 2,15-3,7м. 

Вес: не более 19,4 кг.
	шт.
	310
	

	3.2
	Унивилка для стойки СТ 3,7
	Внешние размеры (ВхШхГ):

Вес: не более 1,6 кг.
	шт.
	310
	

	3.3
	Тренога для стойки СТ3,7
	Высота - 755 мм, радиус траектории поворота ног - 840 мм. (данная характеристика не может  изменяться)
Вес: не более 2 кг.
	шт.
	206
	

	3.4
	Балка двутавровая фанеродеревянная
	Допустимый изгибающий момент не менее 5 кНм, Допустимая поперечная сила 11 кНм
Вес: не более 5,2 кг.
	погм
	1703
	

	3.5
	Фанера ламинированная не менее 18мм
	Внешние размеры (ВхШхГ):

2440х1220х18мм (данная характеристика не может  изменяться)
Вес: не более 672 кг/м3.
	м2
	570
	


Поставляемое товар должен быть новым. Год выпуска не ранее 2012г. 
Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Вся опалубка должна являться серийной, что должно быть подтверждено наличием сертификата соответствия.
Требования к упаковке товара
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Место поставки:

Адрес:  Ростовская область, г.Волгодонск-28, Ростовская АЭС,.

Срок и условия оплаты товара:

Оплата в течение 30 рабочих дней после поступления товара на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика.

Срок поставки товара:
Поставка осуществляется не позднее чем через 10 дней от даты подписания договора. 
Начальник подразделения                                                                                  А.П.Небогаткин
