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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Перечень товаров

	Ремонт здания согласно ведомости объемов работ № 014-024



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Не требуется

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не требуется

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не требуется

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не требуется

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Не требуется

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Не требуется

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25-го числа каждого текущего месяца.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции.

Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.



	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Допускается досрочное выполнение работ.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Начало работ – август 2014 года, окончание работ – сентябрь 2014 года.


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-024

	Ремонт кровли.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	6
	 

	2
	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	5,4
	 

	3
	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	5,4
	 

	4
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	70,2
	 

	5
	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200
	м3
	55,08
	 

	6
	ISOVER OL-Top
	м3
	16,52
	 

	7
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	6
	Допускается использование рулонных кровельных наплавляемых материалов классов "Бизнес" и "Премиум", основа полиэстр, вес 1 м2 для нижнего слоя не ниже 3,8 кг, для верхнего не ниже 4,5 кг, теплостойкостью в течение 2-х часов не ниже +95 град.С. 

	8
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2 кровли
	0,77
	

	9
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
	100 м покрытия
	0,75
	 

	10
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м
	100 м
	0,16
	 

	11
	Устройство падуг: цементных
	100 м
	0,16
	 

	12
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 1000 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0,16
	Допускается использование рулонных кровельных наплавляемых материалов классов "Бизнес" и "Премиум", основа полиэстр, вес 1 м2 для нижнего слоя не ниже 3,8 кг, для верхнего не ниже 4,5 кг, теплостойкостью в течение 2-х часов не ниже +95 град.С. 

	13
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	0,225
	 

	14
	Антисептирование древесины: водными растворами
	100 м2 обработанной поверхности
	0,45
	 

	15
	При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-11-1
	100 м2 обработанной поверхности
	0,45
	 

	16
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	1,9
	 

	17
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,075
	 

	18
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1125
	 

	19
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	42
	 

	20
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	42
	 


