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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

ЗАГРАЖДЕНИЕ  сигнальное
в составе:



	Козырьковое заграждение КЗР-125 БАП-500Н ДАБР.425729.025 RAL7040  (на 1665 м)  
Комплект стойки силовой КЗР БАП-500В ДАБР.305622.036 RAL7040 (на 12 м)  

Комплект стойки промежуточной КЗР БАП-500В  ДАБР.305622.0036-01  RAL7040  
Секция сигнального заграждения КЗР БСП-В-С ДАБР.425729.055 RAL7040   
Комплект для организации поворотов и перепадов ДАБР.305622.040 RAL7040   
Комплект стойки силовой КЗР БАП-500Н  ДАБР.305622.020   RAL7040  
Комплект стойки промежуточной КЗР БАП-500В ДАБР.305622.020-01 RAL7040  

Комплект опоры ЗГР "Барбарис-125" ДАБР.305622.038 RAL7040  

Секция заграждения "МАХАОН-4" ДАБР.425729.074 RAL7040  
Комплект опоры ЗГР "МАХАОН-4" ДАБР.305622.071 RAL7040   
Комплект стойки силовой КЗР БАП-955В ДАБР.305622.021 RAL7040   
Калитка "МАХАОН-стандарт" ДАБР.425711.012 RAL7040  
Секция заграждения "МАХАОН-стандарт" ДАБР.425729.001 RAL7040     

 Комплект заграждения "МАХАОН-стандарт МП" ДАБР.425729.044 RAL7040   

Комплект опоры ЗГР "МАХАОН-стандарт" ДАБР.305622.002 RAL7040  
или эквиваленты

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	  


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	     Для использования в составе комплексов и систем технических средств охраны и физической защиты объектов различного назначения как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного принципа действия, а также для установки технических средств охраны (ТСО) радиолучевого и радиоволнового принципа действия.

Заграждения сигнальные могут использоваться для организации охраны участков периметра любой протяжённости.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	 П.1- Комплект козырькового заграждения КЗР-125 БАП-500Н (или эквивалент)
Высота КЗР (с АКЛ-500П (п)) - 0,4м.
Комплект поставки:

1. Опора (покрыта полимерным материалом) – 8 шт.

2. Опора промежуточная (покрыта  полимерным материалом) – 35 шт.

3. Плита (покрыта полимерным материалом) – 43 шт.

4. Проволока ø 2,5мм – 15,15 кг.

5. Элементы крепления - 1 комплект. 

П.2 Комплект стойки заграждения  силовой КЗР БАП-500В ДАБР.305622.0036(или эквивалент)  
Высота КЗР (с АКЛ-500П (п)) - 0,53м.

Комплект поставки:

1. Опора (покрыта полимерным материалом) – 1 шт.

2. Плита (покрыта полимерным материалом) – 43 шт.

3. Проволока ø 2,5мм – 0,35 кг.

4. Элементы крепления - 1 комплект.

П.3 Комплект стойки заграждения  силовой КЗР БАП-500В  ДАБР.305622.0036-01 (или эквивалент) 
Высота КЗР (с АКЛ-500П (п)) - 0,53м.

Комплект поставки:

1. Опора (покрыта полимерным материалом) – 1 шт.

2. Плита (покрыта полимерным материалом) – 43 шт.

3. Проволока ø 2,5мм – 0,35 кг.

4. Элементы крепления - 1 комплект.

п.4 Секция сигнального заграждения  КЗР  БСП-В-С ДАБР.425729.055(или эквивалент)
Высота КЗР – не менее 0,9м, , не более 1 м; длина – не менее 3,185м. и не более 3,190 м

Комплект поставки:

1. Панель сварная «МАХАОН - стандарт» (высота 0,75м, длина 3,09м) – 1 шт.

2. Опора (покрыта полимерным материалом) – 2 шт.

3. Скоба (покрыта полимерным материалом) – 4 шт.

4. Пластина (покрыта полимерным материалом) – 4 шт.

5. Элементы крепления - 1 комплект

п.5 Комплект стойки силовой КЗР БАП-500Н  ДАБР.305622.020  (или эквивалент) 

Высота КЗР (с АКЛ-500П (п)) - 0,4м.

Комплект поставки:

1. Опора (покрыта полимерным материалом) – 1 шт.

2. Плита (покрыта полимерным материалом) – 1 шт.

3. Проволока ø 2,5мм – 0,25 кг.

4. Элементы крепления - 1 комплект.

п.6 Комплект стойки силовой КЗР БАП-500Н  ДАБР.305622.020(или эквивалент)   

Высота КЗР (с АКЛ-500П (п)) - 0,4м.

Комплект поставки:

1. Опора (покрыта полимерным материалом) – 1 шт.

2. Плита (покрыта полимерным материалом) – 1 шт.

3. Проволока ø 2,5мм – 0,25 кг.

4. Элементы крепления - 1 комплект.

п.7 Комплект стойки промежуточной КЗР БАП-500В ДАБР.305622.020-01(или эквивалент)
Высота КЗР (с АКЛ-500П (п)) - 0,53м.
Комплект поставки:

1. Опора (покрыта полимерным материалом) – 1 шт.

2. Плита (покрыта полимерным материалом) – 1 шт.

3. Проволока ø 2,5мм – 0,25 кг.

4. Элементы крепления - 1 комплект.

п.8 Комплект опоры ЗГР "Барбарис-125" ДАБР.305622.038 (или эквивалент)
Опора из профильной трубы 82х80мм, Высота опоры h=3550 мм, предназначена для использования в составе заграждения "Барбарис-125"

1. Опора ДАБР.301329.017 – 1 шт.

2. АКЛ-955П ДАБР.425729.016 – 10,2 п/м

3. Проволока 1,6-О-1Ц – 0,033 кг

4. Проволока 2,5-О-1Ц – 0,59 кг

5. Комплектующие для опоры – 1 комплект

П.9  Секция заграждения "МАХАОН 4"(или эквивалент)
Высота над уровнем грунта 1,5м (просвет от уровня грунта до панели сварной 0,08м), длина 2,5м. Панель имеет 3 горизонтальных ребра жесткости.

Диаметр прутка панели 4 мм.

Комплект поставки:

1. Панель сварная «МАХАОН 4» - 1 шт. 

2. Опора из профильной трубы 55х65мм  - 1 шт.
3. Элементы крепления - 1 комплект.

П.10 Комплект опоры заграждения "МАХАОН-4» (или эквивалент)
Опора из профильной трубы 55х65мм предназначена для использования в составе заграждения «МАХАОН-4» 

Комплект поставки:

1. Опора (оцинкована и покрыта полимерным материалом) - 1 шт.

2. Элементы крепления - 1комплект.

П.11 Комплект стойки силовой КЗР БАП-955В ДАБР.305622.021(или эквивалент)
Высота КЗР (с АКЛ-955П (п)) - 0,53м.
Комплект поставки:

1. Опора (покрыта полимерным материалом) – 1 шт.

2. Плита (покрыта полимерным материалом) – 1 шт.

3. Проволока ø 2,5мм – 0,25 кг.

4. Элементы крепления - 1 комплект.

П.12 Калитка "МАХАОН-стандарт" ДАБР.425711.012(или эквивалент)
Высота смонтированной калитки над уровнем грунта 2,7 м

Перекрываемый проход шириной 1,01 м. высота 1,92 м.

1. Полотно РЗ.395.30.650 – 1 комплект

2. Опора РЗ.395.40.110-02 – 1 шт.

3. Опора РЗ.395.40.120-02 – 1 шт.

4. Стяжка РЗ.600.19.030 – 1 шт.

5. Стяжка РЗ.395.06.500 – 1 шт.

6. Панель сварная РЗ.395.04.540-01 (пр. ОЦ) – 1 шт.

7. Комплектующие для калитки – 1 комплект

 П. 13 Секция заграждения "МАХАОН-стандарт" ДАБР.425729.001(или эквивалент)
Размер секции: высота 3м, длина 3,130м (возможно противоподкопное заглубление до 0,5 м).
Комплект поставки:

1.Панель сварная «МАХАОН-стандарт» (высота 1,5м и длина 3,09м)–2 шт.
2.Опора из профильной трубы 82х80мм - 1 шт.
3.Элементы крепления - 1 комплект.

Масса: 58,5кг.

 П.14 Комплект заграждения "МАХАОН-стандарт МП" ДАБР.425729.044 (или эквивалент)
Размер: высота 3,85м, длина 15,65 м  (возможно противоподкопное заглубление до 0,5 м).
Комплект поставки:

1. Панель сварная «МАХАОН - стандарт» - 10 шт. 

2. Опора из профильной трубы 82х80мм (оцинкована и покрыта полимерным материалом) – 5 шт.

3. КЗР САО-955V:

3.1.Стойка силовая (покрыта полимерным материалом) – 2 шт.

3.2. Стойка промежуточная (покрыта полимерным материалом) – 8 шт.

4. АКЛ-955С – 15,65 п.м.

5. АКЛ -955П – 47 п.м. 

6. Элементы крепления и проволока - 1 комплект.

Масса: 383кг.

п.15 Комплект опоры ЗГР "МАХАОН-стандарт" ДАБР.305622.002 (или эквивалент)
Опора из профильной трубы 82х80мм предназначена для использования в составе заграждения «МАХАОН-стандарт» 

Комплект поставки:

1. Опора (оцинкована и покрыта полимерным материалом) - 1 шт.

2. Элементы крепления - 1комплект.
 

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели



	См. в РАЗДЕЛЕ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Срок службы изделий – не менее 15 лет.



	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	4.4.1. Конструкция изделия должна обеспечивать его надёжное крепление на местах постоянной эксплуатации. Крепления должны исключать опасные для обслуживающего персонала перемещения конструкций, возникающие в процессе эксплуатации.

4.4.2. Согласно НП-083–07 («Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов») в конструкции изделия должны отсутствовать элементы, облегчающие преодоление ограждения.



	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	      Применяемые в изделии сырьё, материалы и покупные изделия должны подвергаться входному контролю в соответствии с ГОСТ 24297.
   

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	 4.6.1. Требования стойкости и прочности к внешним воздействиям

4.6.1.1 Изделие должно изготавливаться в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150 и сохранять внешний вид и работоспособность в следующих условиях:

- при воздействии на него повышенной рабочей температуры не ниже 50⁰С и после воздействия предельной повышенной рабочей температуры не ниже  65⁰С;

- при воздействии на него пониженной рабочей температуры не выше -50⁰С и после воздействия предельной пониженной рабочей температуры не выше -60⁰С;

- при воздействии на него относительной влажности воздуха 98% при температуре не ниже 35⁰С;

- при воздействии на него атмосферных (снег, дождь) и конденсированных (иней, роса) осадков;

- при воздействии на него ветра со скоростью воздушного потока до 20 м/с (в порывах до 30 м/с);

- наличии гололёда на изделии с толщиной стенки до 5 мм при ветре 10 м/с.



	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Нет требований 

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	     Комплект поставки изделия должен соответствовать спецификации на соответствующую модификацию изделия.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	4.10.1.Маркировка изделия, его составных частей и их транспортной тары должна содержать следующую информацию: обозначение изделия, составной части изделия; заводской номер (номер партии); наименование предприятия-изготовителя; дата изготовления (квартал, год).
4.10.2.Место (на изделии, на составной части изделия, на этикетке и т.д.) и способ нанесения маркировки – в соответствии с требованиями КД на изделие.

4.10.3. Этикетки с транспортной маркировкой должны быть закреплены на упаковке таким способом и в таком месте, которые исключают степень повреждения маркировки, не позволяющую идентифицировать упаковку.



	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова,д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром предоставить:

 - техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.)

- накладную на отпуск продукции (ТОРГ-12) - 2 экз.,

- товарно-транспортную накладную (1-Т) - 2 экз.,

- счет-фактуру,

- сертификат качества (паспорт качества) завода изготовителя.

Оригинал свидетельства изготовителя оборудования или иной документ (дилерский договор), подтверждающий гарантийные обязательства изготовителя, или их нотариально заверенная копия (форма свидетельства изготовителя является приложением к конкурсной документации).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	      Изделие в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать всеми видами транспорта без ограничений скорости и расстояния при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 65(С и влажности воздуха до 98% при температуре 35(С.

    Транспортирование изделия должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего вида. При этом:
– при перевозке открытым транспортом упаковки должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред;

– крепление упаковок в транспортных средствах должно: обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения упаковок и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств;

– погрузочно-разгрузочные работы производить при соблюдении требований манипуляционных знаков, указанных на упаковке, должно быть исключено воздействие на упаковку ударных нагрузок


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может храниться в течение трёх лет в неотапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 65ºС и относительной влажности воздуха 98% при температуре 35ºС.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в ЭД.

8.2 Гарантийный срок на изделие с приёмкой ОТК – 18 месяцев со дня отгрузки.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, в пределах гарантийного срока.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	       В соответствии с эксплуатационной документацией на изделие.




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	 При поставке на объекты использования атомной энергии изделие относится к элементам нормальной эксплуатации, не участвующим в технологических процессах работы ядерных установок и не влияющим на ядерную и радиационную безопасность, и соответствует:

классу безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011) («Общие положения безопасности атомных станций» ОПБ-88/97);

категории сейсмостойкости III по НП-031-01 («Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»).




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	 11.1 Изделие должно обеспечивать безопасность и не содержать токсичных, ядовитых и радиоактивных материалов.

11.2 Изделие должно соответствовать требованиям пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004. В изделии не должны применяться легковоспламеняющиеся и способствующие горению элементы.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Гарантия качества – не менее 18 месяцев со дня поставки   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	    Поставка не позднее чем через 25 дней после перечисления аванса 10%

№№ пп

Ед.изм.

Кол-во

компл

13,6
компл

8

компл

4

компл

272

компл

16

компл

14

компл

5

компл

7

компл

77

компл

38

компл

16

компл

1

компл

1

компл

4

компл

4




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация в составе: руководство по эксплуатации, содержащее в себе паспорт изделия, техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Язык документации – русский. 

Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р обязательно.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	 
	Нет приложений
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Аванс в размере 10%, остальное  не позднее 1 месяца со дня поставки.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись
