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Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.


	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Комплект устройств для формирования межвитковых переходов катушки PF-1
		Наименование параметра
	Значение
	Размерность

	Номинальное усилие при формировании переходов
	Не менее 1500
	кН

	Номинальная мощность потребления от сети переменного тока 220В ± 10 %, 50 Гц
	Не более 2
	кВт

	Рабочий диапазон давлений
	300 - 2000
	бар

	Максимальный ход штока 
	Не менее 200
	мм

	Заданная точность позиционирования штока гидроцилиндра во время гибов
	Не более 0,01
	мм

	Угловая погрешность при формировании межслоевого перехода
	Не более 0,1
	град

	Погрешность формирования радиусов гиба
	Не более 0,5
	мм

	Минимальный радиус гиба (измеренный  по  осевой  проводника )
	Не более 400
	мм

	Максимальный радиус гиба (измеренный по осевой проводника)
	Не менее 9000
	мм

	Тип управления
	Ручное/автоматическое
	-

	Параметры управления
	Перемещение штока вперёд/назад; скорость движения штока; давление в гидроцилиндре при срабатывании блокировки
	-

	Тип насосной станции
	Электрогидравлическая
	-

	Количество насосов
	1
	шт

	Масса нетто
	Не более 500
	кг

	Масса брутто
	Не более 550
	кг

	Габаритные размеры устройства гибки переходов (без насосной станции):

	Длина 
	Не более 480
	мм

	Ширина 
	Не более 310
	мм

	Высота 
	Не более 200
	мм



	
 шт.
	
1



1. Условия поставки: 
В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:
Поставка продукции в срок – 03 декабря 2012г.
3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  1 960 000 руб., в т. ч. НДС 18% .

[bookmark: _GoBack]7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/

