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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ЕЖЕГОДНЫЕ ЭЛЕКТРОПРФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
 ЗАО «ДАЛУР».






1 [bookmark: _Toc306099145]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Наименование предприятий Заказчика и Исполнителя и их реквизиты
Заказчик:
ЗАО «Далур»
Адрес юридический: 641750, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, улица Ленина, дом 42
Адрес фактический: 641750, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, улица Ленина, дом 42
Платежные реквизиты: р/с: 40702810932090100157 в в Курганском ОСБ №8599, г. Курган, к/с 30101810100000000650, БИК 043735650, ИНН 4506004751, КПП 450650001
Телефон/факс: 8(3522) 60-00-36

Исполнитель:
__________________
Адрес юридический: __________________________________________________
Адрес фактический: __________________________________________________
Платежные реквизиты:р/с: _________________ к/с _________________ ,  БИК _________, ИНН ____________, КПП ____________.
Телефон/факс: _______________

1.2 Сведения об источнике и порядке финансирования работ
Источник финансирования – Договор подряда.
Порядок финансирования работ определяется условиями Договора.
Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ определяется технической документацией на испытания и измерения.
Испытания, измерения и наладка осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией на данное оборудование.

2. ЦЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

[bookmark: _Toc306099148]Основными целями ежегодных профилактических испытаний и измерений электрооборудования  ЗАО «Далур» являетсявыявление составных частей  электрооборудования не отвечающих требованиям ПТЭ и ПУЭ.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

3.1 Общиетребования
3.1.1 Электропрофилактические  испытания и измеренияэлектрооборудования ЗАО «Далур» должны быть организованы в соответствии с ГОСТ 1516.3-96 и ГОСТ 50571.16-2007.
3.2 Требования к квалификации обслуживающего персонала.
3.2.1 К выполнению работ допускаются лица, прошедшие проверку знаний по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилам устройства электроустановок», «Межотраслевым правилам по охране труда (Правилам безопасности) при эксплуатации  электроустановок», имеющие группу по электробезопасности не ниже III.
3.3 Требования к безопасности.
3.3.1 При работе в электроустановках опасным производственным фактором является напряжение 10кВ и 380В 50 Гц в силовой электрической сети. В целях защиты персонала от поражения электрическим током все внешние токопроводящие элементы , которые могут находиться под напряжением или наведенным потенциалом, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь защитное заземление в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).
3.3.2 При проведении технического обслуживания,ремонтных работ, испытаний и измерений  должны быть произведены необходимые отключения и оформлена необходимая документация.
3.3.3 При техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации электрооборудования необходимо руководствоваться требованиями документов: ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00.
3.3.4 При техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации электрооборудования необходимо соблюдать требования безопасности, установленные «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТРМ-016-2001) и  ПУЭ.
3.3.5 [bookmark: _Toc306099149]Ремонт и техническое обслуживаниеэлектрооборудования, испытания и измерения должны производить специалисты, имеющие соответствующую группу допуска и квалификацию по эксплуатации и ремонту электрооборудования, представляющая организациядолжна входить в СРО.

4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРОПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЗАО «Далур»

4.1 Регламентные работы

	
	Вид работ

	Единица измерения
	Количество

	1
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 35кВ
	1 испытание
	69

	2
	Испытание обмоток силовых трансформаторов.
	1 испытание
	81

	3
	Испытание кабелей силовых на рабочее напряжение до 10кВ.
	1 испытание
	69

	4
	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратами электропотребителям
	1 линия
	150

	5
	Измерение сопротивления изоляции мегомметром обмоток машин и аппаратов.
	1 измерение
	270

	6
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.
	100 точек
	3

	7
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль».
	1 токоприемник
	50

	8
	Измерение  сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м.
	1 измерение
	51




4.2 Внеплановые работы
4.2.1 Внеплановые работы проводятся по требованию Заказчика.
Состав и стоимость внеплановых работ определяется дополнительным соглашением к Договору.



5. Требования к документированию.
При составлении Документов необходимо следовать существующим нормам и требованиям:
5.1Каждому отчетному документу должен быть присвоен индивидуальный номер.
5.2 Завершение всех этапов работ должны заканчиваться оформлением документов, виды и состав которых должны соответствовать существующим нормам и требованиям.
5.3Все документы на бумажном носителе должны быть сброшюрованы в книги или тома.









СОГЛАСОВАНО:
Заказчик:                                                                       Исполнитель:
Главный энергетик ЗАО «Далур»                           _________________( должность)
____________ С.И. Лыгалов                                    _________________ (Ф.И.О)
