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ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку контейнеров КРАД-3,0 для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»





2014 г.

Заказчиком, в соответствии с пунктом 20.5.2 статьи 20.5 Главы 7 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» принято решение о внесении изменений в «Извещение о проведении запроса цен», «Информационную карту» Тома 1 «Общая и коммерческая части», Том 2 «Техническая часть» о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку контейнеров КРАД-3,0 для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», а именно:


· Пункты 10,11,12,  «Извещения о проведении запроса цен»  изложить в следующей редакции:

10. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в запросе цен предоставляются на электронную торговую площадку ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен на официальном сайте и на данной электронной торговой площадке, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной электронной торговой площадки, в срок не позднее 12-00 (время московское) «02» Октября 2014 года.
11. Место и дата проведения отборочной стадии: не позднее «08» Октября 2014 года, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6.
12. Место и дата подведения итогов запроса цен: не позднее «08» Октября 2014 года, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6.

· Пункты 15,16, Раздела 5 «Информационной карты» » Тома 1 «Общая и коммерческая части»,  изложить в следующей редакции:
	15. [bookmark: _Ref317250778]
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен):
ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru.
12:00 (время московское) «02» Октября 2014 г.
Место, дата и время заседания закупочной комиссии (при проведении):
119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6
12:00 (время московское) «02» Октября 2014 г.

	16. [bookmark: _Ref317254136]
	Сроки проведения отборочной стадии рассмотрения заявок и подведения итогов
	119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6. 
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен: не позднее «08» Октября 2014 г.
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведение итогов запроса цен: не позднее «08» Октября 2014 г.




· Пункт 1.1 Раздела 1 Общие сведения Тома 2 «Техническая часть», изложить в следующей редакции:
	1.1 Наименование

	- Контейнеры металлические защитные - КРАД-3,0 в количестве 28 шт.


· Пункт 4.4 Раздела 4 Технические требования Тома 2 «Техническая часть», изложить в следующей редакции:
	4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования  

	[bookmark: _GoBack]
 Контейнер должен состоять из следующих основных частей: корпус, крышка.
Корпус предназначен для размещения в нём низкоактивных, твёрдых РАО. Он должен состоять из нижнего и верхнего поясов прямоугольной формы, соединённых между собой стойками по углам и по середине длинных сторон, а по длинным сторонам укосинами из профиля, обшитые снаружи листом. Нижний пояс должен иметь элементы для обеспечения жёсткости дна.
На угловых стойках должны быть расположены грузозахватные элементы контейнера. На горизонтальной поверхности профиля верхнего пояса корпуса привариваются болты, укладываются прокладка (химически стойкая) и крышка.
Крышка предназначена для изолирования внутреннего объёма контейнера от окружающей его атмосферы. Она устанавливается на  корпус на прокладку, укладываемую на горизонтальную поверхность верхнего пояса. После установки крышка закрепляется гайками. 
Грузозахватные элементы крышки должны быть складными.
Устройство строповых элементов должно обеспечивать возможность применения грузозахватных приспособлений Заказчика.
Внутренняя и внешняя поверхность контейнера должны быть покрыта химически стойкой краской (эмалью).





