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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Изготовление и поставка модульной бронекабины 5 класса пулестойкости по чертежам Покупателя.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Закупаемый товар предназначен для установки на охраняемых объектах министерства внутренних дел, министерства обороны, Минатома и других объектах, требующих охраны.
Модульная бронекабина должна обеспечивать: 
-четырёхсторонний обзор для наблюдения за территорией охраняемого объекта и прилегающей территорией;
- возможность проверки документов при встраивании кабины в систему контроля доступа;
- защиту часового от поражения стрелковым оружием и осколками гранат;
- возможность ведения кругового оборонительного боя. 



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Эксплуатация будет проходить при температуре окружающего воздуха от +10°С до +40°С 



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Габаритные размеры: 2000х1700х2500 мм
Бронепанели 5 класса защиты по пулестойкости
Бронедверь 5 класса защиты по пулестойкости – 1 шт.
Блок оконный 5 класса защиты по пулестойкости – 4 шт.
Бойница 5 класса защиты по пулестойкости (d=140мм) – 4 шт.
Пол 2 класса защиты по пулестойкости
Потолок 2 класса защиты по пулестойкости
Лоток для передачи документов – 1 шт.
Цвет изделия – защитный (хаки)
Стекла – 1000х1000 – 3 шт. 500х500 – 1 шт.
Стекла в двери не требуются
Внутренняя и наружная отделка кабины – окраска эмалью.
Покрытие пола - линолеум


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Бронекабина должна соответствовать 5 классу защиты по пулестойкости от стрелкового оружия и гранат.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Бронекабина должна быть сборно-разборной. Пол и потолок бронекабины для удобства монтажа должны состоять из двух частей скрепляемых между собой болтами. 

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Бронекабина должна состоять из четырёх угловых панелей, четырёх стеновых панелей с окнами и дверью, панелей пола и потолка, а также быть сборно-разборной, а стеновые панели взаимозаменяемыми. С каждой из четырёх сторон кабины должны быть окна для ведения визуального наблюдения за прилегающей территорией. С трёх сторон кабины под окнами должны находиться открывающиеся бойницы размером 200x80(h) для стрельбы из огнестрельного оружия. C одной стороны кабины должен располагаться  выдвижной лоток для передачи документов. Для возможности подвода в кабину линий связи и электроэнергии в потолке кабины должен быть люк Ø110 мм с тремя отверстиями Ø 35 мм и заглушками, а также подключения системы кондиционирования (сплит -системы) в потолке кабины должен быть люк Ø70 мм.  
Разводка проводов в кабине должна быть выполнена в пластиковых кабельных каналах размером 16x25 мм.
Внутренняя и наружная отделка кабины должны быть окрашены эмалью ПФ-115 в два слоя по грунтовке ГФ-021 


	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.8 Требования к комплектности

	Бронедверь 5 класса защиты по пулестойкости – 1 шт.
Блок оконный 5 класса защиты по пулестойкости – 4 шт.
Бойница 5 класса защиты по пулестойкости (d=140мм) – 4 шт.
Пол по 2 классу защиты + потолок по 2 классу состоящий из 2 частей (для удобства сборки разборки)
4 Угловые панели для крепления стеновых панелей между собой
Лоток для передачи документов – 1 шт.
Стекла – 1000х1000 – 3 шт. 500х500 – 1 шт.
Комплект монтажных частей (КМЧ) для сборки кабины – 1 
Комплект монтажных частей (КМЧ) для проводки – 1 


	Подраздел 4.9 Требования к маркировке 

	-транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи, манипуляционные знаки – изображения, указывающие на способы обращения с грузом;    
- надписи должны содержать: полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя, наименование пункта назначения с указанием, при необходимости, станции или порта перегрузки.

	Подраздел 4.10 Требования к упаковке

	- оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки; 
- упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д. 1. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.
Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Оборудование должно обеспечиваться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке (подтверждающей заявленные технические характеристики с указанием каталожных номеров организации-изготовителя на блоки и комплектующие), необходимой для правильной эксплуатации и ремонта согласно ГОСТ 2.905-85. В состав передаваемой документации должны входить рабочие чертежи на быстроизнашиваемые детали, узлы и перечень  ЗИП.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	- вид транспорта грузовой, крытый;
- упаковка служит частичной защитой от факторов внешней среды; 
- оборудование должно поставляться в разобранном виде;




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Поставляемое оборудование должно храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный  срок эксплуатации не менее 12 месяцев со дня поставки товара Покупателя.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Бронекабина  должна быть вибробезопасна по ГОСТ 12.1.012-2004



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрено 



РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрено.



РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Бронекабина в количестве 1 шт.
Оборудование поставляется не позднее 30.12.2014 г.



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	№п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение 
	Предлагаемое значение участников запроса цен

	1
	Технические требования:
Основные параметры и размеры
Требования по надежности
Требования к материалам и комплектующим оборудования
	Согласно подразделам  4.1., 4.3, 4.5, Раздела 4 технического задания
	



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	 Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Схема бронекабины 
	В виде отдельных файлов

	
	
	






Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна (48439) 9-47-50.
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