ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку тягача 

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка тягача для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым (без пробега), не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц. 
Дата выпуска товара должна быть не ранее 2014 г.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	 Тягач 

IVECO-АМТ 633910 
(или эквивалент)
	Колесная формула должна быть 6х6 

Колесная база, мм:
3500/1390
Кабина:
над двигателем длинная серии «AТ» 2-х местная, с одним спальным  местом. Сиденье водителя на пневмоподвеске регулируемое, с подголовником, с ремнем безопасности; сиденье пассажира регулируемое, с ремнем безопасности.

Цвет кабины – белая
Максимально разрешенная масса, не более, кг: 65000
Допустимая нагрузка на седло от полуприцепа, не менее, кг: 17000 

Высота седельного устройства, не менее, мм: 1350 

Седельно-сцепное устройство:  JOST JSK38C-1, размер шкворня 3,5”. Надрамник.
Шины.
Двухскатная ошиновка 13.00R22,5 импортного пр-ва, колесные диски JANSA

Грузоподъемность, не менее, кг:  26 700

Двигатель:IVECO F3B (Cursor 13) жидкостного охлаждения, с турбонадувом, рядный, не менее чем 6 цилиндровый, мощность не менее 420 л.с. 

Должен соответствовать требованиям EURO-4
Коробка передач:
ZF16S2220 TO, количество передач 16+2, синхронизированная

Раздаточная коробка:
IVECO2200

Сцепление:
Однодисковое сухое, диаметр диска 17”, с усилителем привода управления

Рулевое управление:
С гидроусилителем, рулевая колонка с регулированием, с замком вала рулевого управления

Подвеска:Передняя- многолистовая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа. Стабилизатор поперечной устойчивости среднего моста.

Задняя – пневматическая. Стабилизатор поперечной устойчивости среднего моста.

Тормоза:
Двухконтурная пневматическая  система тормозов

ABS с ASR (с режимом off-road) и электронным ограничителем тормозного усилия EBL

Топливный бак:
 не менее 465 л. Топливозаборник с эл. подогревом.  

Оборудование, поставляемое в составе автомобиля:
Жидкостный автономный отопитель кабины и мотоотсека WEBASTO TERMO 90 ST
Независимый воздушный отопитель кабины Webasto AirTop AT2000ST (мощность не менее 2 кВт) за сиденьем водителя

Кондиционер 

Система вертикального выпуска отработанных газов

Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов задних мостов

Запасное колесо
Блокировка межосевых и межколесных дифференциалов задних мостов 

Запасное колесо 

Защитные решетки фар 
Противотуманные фары с защитой
Защита задних фонарей 

Защита датчиков мостов 

Защита датчиков КПП 

Усилитель картера переднего моста
Аккумуляторные батареи 190 A/ч 
Знак автопоезда

Освещение рабочей площадки
Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки 

Шланг для накачки шин 15 метров не короче
Домкрат не менее 16 т
2 противооткатных упора

Передние буксировочные петли 2х16 тонн
Топливный фильтр сепаратор Ивеко с эл.подогревом

Чехол утепления радиатора

Чехол утепления двигателя

Обогрев АКБ
Розетка АБС прицепа
Забор воздуха из подкапотного пространства 

Комплект инструмента 

Электрорегулируемые и обогреваемые зеркала заднего вида 

Ограничитель скорости 90 км/ч 

Внешний солнцезащитный козырек 

Звукопоглощающая обшивка кабины на 80 ДБ 

Бортовой компьютер

Счетчик рабочих часов в составе бортового компьютера

Счетчик расхода топлива в составе бортового компьютера
Осушитель тормозной системы с обогревом

Выключатель массы механический
2 огнетушителя ОУ-5 

Задний буксирный прибор Рокингер RO*205
2 проблесковых маячка на кабине

Управление выключателем массы из кабины

Северное исполнение ГСМ 

Задние механические «полукрылки» седельного тягача

Цифровой тахограф ( Штрих-ТахоRUS)

Подготовка шасси под перевозку опасных грузов:

- Искрогаситель на выхлопной трубе диаметром 130

- Цепь заземления

- Управление выключателем массы из кабины
Специальные требования:

Усиленная подвеска кабины под бронирование, в т.ч.:

- измененная конструкция пола кабины – усиленные продольные лонжероны основания кабины;

- оригинальная конструкция передней подвески кабины на сдвоенных резинометаллических шарнирах с кронштейнами новой конструкции, рассчитанными на повышенные нагрузки;

- измененная конструкция задней подвески кабины, усиленная балка опоры кабины, сдвоенные амортизаторы, оригинальные кронштейны рассчитанные на повышенные нагрузки;

- измененная конструкция механизма опрокидывания кабины, дополнительный усиленный гидроцилиндр опрокидывания кабины;

- дополнительный страховочный механизм, ограничивающий угол опрокидывания кабины;

- все металлические элементы усиленной подвески кабины подвергаются катафорезной обработке и покраске совместно с кабиной.

Обязательные требования:

-точное соответствие поставляемой техники указанным выше тактико-техническим характеристикам;
-в случае предложения поставки эквивалента шасси Поставщик обязуется за счет собственных средств доработать конструкторскую документацию на шасси для монтажа на нем дополнительного оборудования, контактное лицо Заказчика по данному вопросу: Супруненко С.М. , тел. 8 (499) 725-00-74.
	Не менее 12 месяцев или 100000 км пробега и не менее 24 месяцев без ограничения пробега на двигатель, мосты, КПП
	1
	ед.


       Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, утилизационный сбор, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: ПТС, сертификаты, счета-фактуры и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Не предъявляются.
       6. Требования к технической документации
ПТС на тягач на русском языке.
        7. Место и порядок поставки продукции:

Самовывоз тягача со склада Поставщика в Москве либо Московской области.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – не позднее 31 августа 2014 г.

Ответственный от НТЦ ТСБ (инициатор закупки)                                    _______________________С.М. Супруненко
Начальник транспортного отдела                                                                 _______________________ Д.С. Осетрин
Исполнитель                                                                                                   ________________________ С.В. Фадеев
