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Наименование:

«Вышка наблюдательная бронированная, ВН-2» (или эквивалент)
1 Технические характеристики.

1.1 Вышка наблюдательная бронированная предназначена для выполнения задач по охране и обороне охраняемых объектов и блокпостов, кругового обзора подступов к охраняемым объектам в дневное и ночное время суток, оповещения об обстановке на охраняемых объектах, ведения кругового огня из стрелкового оружия через бойницы, защиты часового от поражения стрелковым оружием и осколками гранат.

1.1.1 Вышка наблюдательная бронированная должна обеспечивать:

- возможность кругового обзора часовым подступов к охраняемым объектам в дневное и ночное время суток; 

- защиту часового (личного состава) от поражения стрелковым оружием и осколками гранат; 

- возможность подачи сигнала тревоги часовым в случае нападения на объект, позволяя при этом вести ответный круговой оборонительный бой. 

1.1.2 Вышка наблюдательная бронированная должна представлять собой сборную конструкцию модульного типа со следующими техническими характеристиками:

- класс пулестойкости по ГОСТ Р 50941-96 – 5;

- габаритные размеры в сборе, мм – от 12495x4395x4395 до 12505x4405x4405;

- масса в сборе, кг – не более 10000;

- габаритные размеры опоры вышки, мм – от 5170x2435x2435 до    5180х2445х2445;

- масса опоры вышки, кг – не более 4500;

- габаритные размеры кабины, мм – от 3390x2435x2435 до 3400х2445х2445;

- масса кабины, кг – не более 5500;

- размер люка экстренной эвакуации, мм – от 795x795 до 805х805;

- количество бойниц – не менее 16;

- размер бойниц, мм – от 335x145 до 345х155;

- расстояние от пола до центра бойниц в кабине, мм – от 765 до 775;

- расстояние от пола до центра бойниц в защитном укрытии, мм – от 1470 до 1480;

- количество окон – не менее 6;

- размер окон в боковых плоскостях кабины, кроме плоскости двери, мм –от 595x1795 до 605х1805;

- размер окон в плоскости двери, мм – от 495x595 до 505х605;

- расстояние от пола до окон, мм – от 1345 до 1355;

- количество дверей – 2;

- размер дверей, мм – от 2295x830 до 2305х835;

- освещенность, создаваемая прожектором на поворотном устройстве на расстоянии 150 м , лк – не менее 1;

- освещенность, создаваемая стационарным прожектором на расстоянии 25 м , лк –  не менее 1;

- количество прожекторов на поворотном устройстве – не менее 1;

- количество стационарных прожекторов – не менее 4.

1.1.3 Наблюдательная вышка должна быть выполнена из стальных прокатных профилей, с обшивкой листами броневой стали. 

Наблюдательная вышка должна соответствовать следующим показателям безопасности:

-класс ответственности – не ниже II;

-класс огнестойкости – не ниже IV (все деревянные конструкции обрабатываются огнезащитным составом до II группы огнезащитной эффективности (с поглощением антипирена 78 г/м2);

- по сейсмичности – от 7 до 9 баллов;

- по скоростному напору ветра – V район (30м/см);

- по весу снегового покрова – V р-н (150 кг/м2);

- по температурной зоне: -60оС;

- по защите от пуль и осколков – не ниже 5-го класса.

1.1.4 Объемно-планировочные решения вышки должны соответствовать требованиям Устава гарнизонной и караульной службы ВС РФ.

1.1.5 Наблюдательная вышка должна быть оснащена, в том числе:

ограничителями хода дверей;

замками запирающимися изнутри;

направляющей для ракетницы.

1.1.6 Наблюдательная вышка должна функционировать при следующих условиях эксплуатации:

повышенная влажность воздуха – 98% при 25 °С;

воздействие атмосферных конденсированных осадков: инея толщиной - 5 мм при скорости 10 м/с, толщиной - 15мм при скорости 2 м/с и росы;

воздействие воздушного потока при среднем значении скорости – 30 м/с (максимальном значении скорости 50 м/с);

рабочий диапазон температур:  от -40 до +40 °С;

электроснабжение от электросетей объекта при напряжении – 380/220 В, 50 Гц;

мощность потребления – не более 6,3 кВт;

напряжение питания переменного тока электроприемников – от 198 до 242 В;

частота напряжения переменного тока – от 49 до 51Гц.
2. Комплект поставки.

	№ п/п
	Наименование
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики
	Произво-дитель/

страна происхож-дения
	Марка/

модель
	Год произ-водства
	Дата выхода модели на рынок
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок гарантии
	Срок поставки

	2
	Вышка наблюдательная бронированная, ВН-2, для объектов,  

в том числе:
	Функциональные характеристики указаны в технической документации на изделия
	
	ВН-2
	2014
	
	шт.
	14
	36 месяца 
с момента ввода в эксплуа-тацию.
	30 дней после заключе-

нного договора.

	2.1
	Вышка наблюдательная бронированная (Мурманская обл., г. Североморск-1)
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	2.2
	Вышка наблюдательная бронированная (Иркутская обл., Усольский р-он, 

пос. Степной)
	
	
	
	
	
	
	3
	
	

	2.3
	Вышка наблюдательная бронированная (Астраханская обл., г. Ахтубинск-7)
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	2.4
	Вышка наблюдательная бронированная (Амурская обл., 

пос. Серышево-2)
	
	
	
	
	
	
	6
	
	

	2.5
	Вышка наблюдательная бронированная (Мурманская обл., п. Видяево)
	
	
	
	
	
	
	2
	
	


3. Условия поставки

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей связанных с выполнением настоящего Договора. 

4. Требования к упаковке оборудования

Оборудование должно быть упаковано и поставляться в упаковке (таре), соответствующей характеру поставляемой продукции и обеспечивающей при надлежащем обращении с грузом его сохранность. 

5. Требования к технической документации

Техническая документация на продукцию должна позволять производить сборку, установку, стыковку, настройку, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию силами личного состава воинских частей и подразделений и удовлетворять требованиям СПДС и ЕСКД. 

6. Прочие условия

Все поставляемое оборудование должно быть новое, в составе поставляемого оборудования не должно иметься выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 

Конструкция оборудования должна исключать возможность неправильной сборки, а также другие ошибки личного состава во время эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. Конструкцией и схемным исполнением должна быть заложена минимальная потребность в материалах, комплектующих изделиях и средствах труда во время эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

Оборудование должно быть устойчиво к воздействию внешних факторов (климатических, химических, механических), отличается повышенной износостойкостью.

Конструктивное и схемное исполнение оборудования должно обеспечивать безаварийность работы и безопасность личного состава при сборке, установке, стыковке, техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации.

Оборудование должно удовлетворять требованиям Минобороны России по обеспечению режима секретности и противодействию иностранным техническим разведкам. Все технические средства иностранного и совместного производства должны подвергаться специальным проверкам на наличие возможно внедренных электронных устройств перехвата информации и иметь соответствующие заключения.

Мероприятия по обеспечению режима секретности в ходе выполнения работ должны выполняться с целью защиты от посторонних лиц всех сведений, составляющих государственную и военную тайну. При выполнении работ необходимо руководствоваться Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 "О государственной тайне" и Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 2004 года № 3-1.
Неисправности, возникающие в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть устранены Поставщиком в период десяти дней с момента поступления заявки. 

Гарантийный срок –   не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

7. Место поставки и условия допуска

7.1 Поставка оборудования в соответствии с комплектом поставки (п.2 настоящих технических параметров и характеристик) осуществляется на объектах: г. Североморск, Мурманская обл.; п. Степной, Усольский р-н, Иркутская обл.; г. Ахтубинск-7, Астраханская обл.; п. Серышево-2, Амурская обл.; п. Видяево, Мурманская обл.

7.2 Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика.

7.3 Для допуска на объекты Поставщик должен иметь лицензию ФСБ на право проведения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, не ниже чем «секретно».

Сотрудники Поставщика, планирующиеся к работам на объектах, должны иметь действующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 

8. Срок поставки товара

Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 30 дней после заключения договора.

Начальник подразделения 
  _________________________  А.А. Ягубов             







Исполнитель

              _________________________  И.В. Ларионов

