
Техническое задание
	Номер п/п
	Наименование товара, характеристики


	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения, завод-изготовитель


	Единицы 

измерения
	Количество

	1
	Коммутатор неуправляемый 

типа V1910-24G HP JE006A
или эквивалент
	Технические характеристики.

· Тип-24-х портовый коммутатор

· Управление-Управляемые

· Исполнение-Для монтажа в стойку

· Количество портов-24-х портовые

· Поддерживаемая скорость-10/100/1000

· Коммутационная матрица-10 / 100 / 1000 Мбит/с

· Режим дуплекса-Полу/полный

· Поддерживаемые сетевые протоколы 

IEEE-802.1d,
IEEE-802.1p,
IEEE-802.1q,
IEEE-802.1s,
IEEE-802.1w,
IEEE-802.3,
IEEE-802.3ab,
IEEE-802.3ad,
IEEE-802.3i,
IEEE-802.3xFlowControl,
IEEE-802.3z

· Поддерживаемые стандарты-Auto MDI/MDIX

· Таблица MAC адресов-32 записи

· Поддержка PoE-Нет

· Процессор-ARM ( 333 МГц )

· Память-128 МБ флэш-памяти, размер пакетного буфера:    512 КБ, 128 МБ RAM

· Порты и разъемы-24 x RJ-45, 4 x Gigabit SFP

· Питание-100-240 В переменного тока, 50-60 Гц

Дополнительно-4 1000 Mbps SFP порта,
Зеркалирование портов,
Монтаж в стойку 19",
Поддержка SNMP,
Пропускная способность 41,7 млн. пакетов в секунду

Габариты

Размеры-160 x 442 x 43,2 мм

Вес-3,08 кг
	HP
	шт.
	3

	2
	Коммутатор неуправляемый 

типа V1405-8G HP J9794A
или эквивалент
	Технические характеристики.

Тип оборудования-Коммутатор

Корпус-Пластик

Цвета, использованные в оформлении-Серый

Пропускная способность-16 Гбит/с

Буфер-2 Мб

"Комплект поставки и опции"

Комплект поставки-Блок питания, Резиновые ножки, Руковод                                                  ство пользователя

"Особенности корпуса"

Индикаторы-Link

"Интерфейс, разъемы и выходы"

Гигабитные порты-8 портов 10/100/1000 Мбит/сек

"Питание"

Питание-От электросети

Блок питания-Внешний, в комплекте |блок питания
"Сетевые характеристики"

Соответствие стандартам-802.1p (CoS), 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control)

Защищенные VPN-протоколы-L2TP

MAC Address Table-8000 адресов
QoS-Поддерживается, IEEE 802.1p

"Потребительские свойства"

Максимальная длина кабеля-100 метров витой пары

Охлаждение-Безвентиляторная система охлаждения

Крепление к стене-Возможно

 "Прочие характеристики"

Размеры (ширина x высота x глубина)-154.9 x 35.6 x 91.4 мм

Вес-0.23 кг

Рабочая температура-0 ~ 40 °C

"Логистика"

Размеры упаковки (измерено в НИКСе)-13.24 x 20 x 11.15 см

Вес брутто (измерено в НИКСе)-0.553 кг


	HP
	шт.
	12

	3
	Трансивер 1G SFP LC LX Transceiver
типа HP X121 1GSFP LC LX Transceiver J4859C 

или эквивалент
	Технические характеристики.

Тип модуля-SFP (miniGBIC)

Количество портов-1

Сетевой интерфейс-1000Base-LX

Питание-3,3В

Тип оптического кабеля-Многомодовый

Тип разъема-LC

Скорость передачи-н\д

Совместимость-Коммутатор серии ProCurve 2610; 2900; 1400; 1700; 1800; 2510; 2600; 2810; 2824/2848; 3400cl; 3500yl; 4200vl; 5300xl.

Дополнительно-Тип оптического кабеля одномодовый или многомодовый

Габариты-10.5x6x2


	HP
	шт.
	2

	4
	Трансивер 1G SFP LC LX Transceiver
типа HP X120 1GSFP LC LX Transceiver JD119B
или эквивалент
	Технические характеристики.

· Артикул:JD119B
· Тип модуля:SFP

· Сетевой интерфейс:1000Base-LX

· Сетевые разъемы:LC 

· Количество портов:1

· Скорость передачи:1000 Мбит/с


	HP
	шт.
	2

	5
	Трансивер SFP 1000-Base-LX, SM, LX трансмиттер
типа DEM-330T

или эквивалент
	Технические характеристики.

Тип оборудования-Модуль mini-GBIC/SFP

Описание-Модуль Mini GBIC с 1 портом 1000BASE-LX, для одномодового оптического кабеля, питание 3.3В (до 10 км), WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)

Опции (рекомендованные модули SFP и прочее)-DEM-330R

Длина волны лазера-1310 нм при приеме, 1550 нм при передаче

Оптоволоконные порты-1 порт 1000Base-LX

Оптоволоконный коннектор-Simplex LC

Тип оптоволокна-Одномодовое (SM - Single-mode)

Максимальная длина кабеля-10 км

Совместимость-DMC-1910R

Размеры упаковки-14.5 x 10 x 4.7 см

Вес брутто-0.078 кг


	D-Link
	шт.
	2

	6
	Трансивер SFP 1000-Base-LX, SM, LX ресивер
типа DEM-330R

или эквивалент
	Технические характеристики.
Тип оборудования-Модуль mini-GBIC/SFP

Описание-Модуль Mini GBIC с 1 портом 1000BASE-LX, для одномодового оптического кабеля, питание 3,3В (до 10 км), WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)

Опции (рекомендованные модули SFP и прочее)-DEM-330T

Длина волны лазера-1550 нм при приеме, 1310 нм при передаче

Оптоволоконные порты-1 порт 1000Base-LX

Оптоволоконный коннектор-Simplex LC

Тип оптоволокна-Одномодовое (SM - Single-mode)

Максимальная длина кабеля-10 км

Совместимость-DMC-1910T

Размеры упаковки-14.5 x 10 x 4.7 см

Вес брутто-0.079 кг


	D-Link
	шт.
	2

	7
	Коммутатор неуправляемый

типа HP V1410-16G (J9560A)

или эквивалент
	Тип коммутатора-Неуправляемый

Технология доступа-Ethernet

Количество LAN портов-16 шт

Тип LAN портов-10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)

Протоколы Ethernet-IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

Внутренняя пропускная способность-32 ГБит/с

Производительность маршрутизации-23.8 mpps

Поддержка Auto-MDI/MDI-X-Есть

Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags)-Есть
Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура-от 0°C до 55 °C

Температура хранения-от -40 °C до 70 °C

Влажность при эксплуатации-от 15% до 95 % (без конденсата)

Влажность при хранении-от 5% до 95% (без конденсата)

Источник питания

Напряжение-220 В

Ток-1 А

Потребляемая мощность-13 Вт

Поддержка операционных систем

Поддержка операционных систем-MacOS, NetWare, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8

Дополнительные характеристики

Возможность установки в стойку-Да

Габариты-208.5 x 44 x 112 мм

Вес нетто-0.66 кг

Вес брутто-700 г


	HP
	шт.
	1


