	
	
	

	
	
	



Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»


Разъяснения положений технических требований закупочной документации открытого редукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку токарных станков с ЧПУ и контршпинделем с комплектом оснастки и инструмента,
 рег. № 130307/0498/015:
Вопрос: 

Прошу уточнить нужен ли приводной инструмент для токарных станков с ЧПУ и контршпинделем с комплектом оснастки и инструмента, подлежащих поставке по процедуре закупки № 130307/0498/015.
Ответ: 
      Сообщаю, что в Технических требованиях № 501-Пр-86 редукционной документации (подзаголовок таблицы «Револьверная головка» раздела 2 «Технические требования к поставке товара») указано, что количество позиций для приводного инструмента должно быть минимум 4 (четыре). Кроме того, комплектование станка приводным инструментом предусмотрено пунктами 49, 50 перечня комплекта оснастки и инструмента Технических требований.     
Заместитель директора по закупкам – 

начальник отделения 11.00                                                                           П.А. Ведерников

И.о. начальника отдела 11.02                                                                        А.С. Усова

