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том 2 «техническая часть»

г. Саров
2015г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку рамы для модулей (согласно ТЗ)
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Рама для модулей согласно ТЗ
	шт.
	1


1 Назначение

1.1 Рама для модулей представляет собой крейт для установки однотипных модулей.

1.2 Рама для модулей должна иметь возможность подключения модульной аппаратуры с возможностью объединения в один конструктив.

1.3 Рама для модулей должна быть укомплектована следующими модулями:

- модуль двухканального инвертирующего усилителя в кол-ве 1 шт.;

- модуль аналогового суммирующего усилителя в кол-ве 1 шт.;

- модуль аналогового ПИД-контроллера в кол-ве 1 шт.

1.4 Рама для модулей и модули в ее составе должны соответствовать указанным техническим характеристикам.

2 Технические характеристики:

2.1 Рама для модулей:

- количество слотов для модулей: 8;

- количество удаленных слотов для модулей: 1;

- выходные напряжения для каждого модуля: ±15 В, ±5 В, +24 В

- максимальные выходные значения токов: 5 A (для +5 В), 3 A (для –5 В, ±15 В и +24 В);

- предельное значение мощности: 70 Вт;

- регулировка напряжений: ±0,5%;

- внутренний генератор: 10 МГц;

- интерфейс связи: RS-232;

- возможность установки сценария запуска для используемых модулей.

2.2 Двухканальный инвертирующий усилитель:

- количество независимых каналов: 2;

- полоса пропускания: 300 МГц;

- коэффициент усиления (50 Ом, инвертирование): 12 дБ;

- неравномерность усиления (постоянного тока до 100 МГц): <1 дБ;

- скорость нарастания выходного напряжения: 4000 В/мкс;

- выходное напряжение: ±10 В (при нагрузке 50 Ом);

- пиковый выходной ток: (1 А (при нагрузке (7 Ом);

- средний выходной тока по двум каналам: 500 мА;

- выходной импеданс: 3,3 Ом;

- входной импеданс: 50 Ом;

- входное напряжение смещения: 1 мВ;

- входной ток смещения: 10 мкА;

- тип входных/выходных разъемов: BNC.

2.3 Аналоговый суммирующий усилитель:

- количество входных каналов: 4;

- функции каждого канала: изменение знака, сохранение знака или выключение канала;

- коэффициент усиления: 1;

- входной импеданс 1 МОм;

- полоса пропускания: 100 МГц;

- выходной шум: 60 нВ/(Гц при 1 кГц

- взаимные искажения сигналов: –80 дБ при 1 кГц;

- смещение: ±100 мкВ (после 5 минут прогрева)

- максимальный входной/выходной сигнал: 10 В;

- суммарное значение коэффициента нелинейных искажений: 0,01% при 1 кГц;

- тип входных/выходных разъемов: BNC.

2.4 Аналоговый ПИД-контроллер:

- тип управления: аналоговое, пропорционально-интегрально-дифференциальное с возможностью задания коррекции;

- входной диапазон: ±10 В (синфазный сигнал), ±1 В (дифференциальный сигнал);

- пропорциональный коэффициент: 10–1-103;

- коэффициент передачи интегрального регулятора 10–1 - 105 с–1 (реальная постоянная времени 10–5 - 10 с);

- коэффициент передачи дифференциального регулятора: 10–7 - 1 с;

- коррекция: ±10 В (разрешение 1 мВ);

- полоса пропускания: 100 кГц;

- задержка на прохождение сигнала: 1 мкс;

- выходной шум: 20 нВ/(Гц до 100 Гц;

- управление параметрами: цифровое;

- точность установка параметров: 1%;

- стабильность: 200 ppm/°C;

- задание значения регулируемой величины: внешнее (через разъем BNC), внутренние (±10 В с разрешением 1 мВ);

- выходной усилитель: ±10 В (с возможностью задания нижнего/верхнего предела)

- тип входных/выходных разъемов: BNC.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Согласно техническим условиям на данный вид товара.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Требования к комплектности

	Товар должен поставляться комплектно, обеспечивать полную функциональную совместимость.

	Подраздел 3.2 Требования к маркировке 

	Согласно техническим условиям на данный вид товара.

	Подраздел 3.3 Требования к упаковке

	Товар поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемый товар переходит к Покупателю после подписания товарных накладных.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На весь товар должен предоставляться комплект эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, сертификаты.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно гарантий производителя.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуемый срок поставки в течение 90 дней с момента подписания договора. Допускается досрочная поставка товара.




Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.










