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1. Наименование поставляемого товара.
1.1. Машина для содержания дорог МД-432-00С на шасси Урал 4320-1951-60.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1.Техника предназначена для очистки дорожных покрытий от свежевыпавшего снега и распределения по поверхности дорог материалов и специальных реагентов при зимнем содержании дорог. В летний период машина используется для подметания, мойки, поливки дорожных покрытий, а также для мойки прилотковой полосы.
Характеристика МД-432-00С на шасси Урал 4320-1951-60 – 1 шт.

	Габаритные размеры МД-432-С

	Высота, м
	3,0

	Длина с поливомоечным и плужно-щеточным оборудованием, м
	12,15

	Длина с разбрасывающим и плужно-щеточным оборудованием, м
	12,7

	Ширина, м
	2,98

	Двигатель

	Номинальная мощность, кВт (л.с.)
	176 (210)

	Масса МД-432С полная

	С поливомоечным и щеточным оборудованием, кг
	20 535

	С разбрасывающим и плужно-щеточным оборудованием, кг
	20 535

	Масса МД-432С снаряженная

	С поливомоечным и щеточным оборудованием, кг
	11 535

	С разбрасывающим и плужно-щеточным оборудованием, кг
	12 000

	Плуг дорожной машины МД-432-С

	Высота подъема, мм
	250

	Тип
	аэродинамический переменного сечения

	Угол установки к продольной оси, град
	45

	Поливомоечное оборудование

	Вместимость цистерны, м3
	9

	Ширина рабочей зоны (при мойке/при поливке), м
	8 - 20

	Рабочая скорость машины МД-432-С

	При мойке, км/ч
	10 - 20

	При поливке, км/ч
	20 - 30

	Разбрасывающее оборудование машины МД-432-С

	Вместимость кузова, м
	6,5

	Ширина рабочей зоны разбрасывания, м
	4 - 7

	Транспортер перемещения технологического материала к разбрасывателю

	Диаметр разбрасывающего диска, мм
	500

	Скорость вращения ведущей звездочки, мин
	6 - 9

	Тип
	скребковый, одноцепной

	Транспортная скорость машины МД-432С

	Без плуга с пустой цистерной или бункером
	соответствии с "Правилами Дорожного Движения"

	С водой в цистерне, км/ч
	35

	С загруженным в кузов песком, км/ч
	35

	С навешенным плугом, км/ч
	35

	Ширина рабочей зоны

	Плуга, мм
	2 500

	Щетки с зачистными плужками, мм
	2 500

	Щетки, мм
	2 300

	Щетка машины МД-432-С

	Высота подъема, мм
	80

	Высота убираемого слоя свежевыпавшего сухого, рыхлого снега плотностью (0,12...0,20) г/см, м
	0,2

	Диаметр первоначальный, мм
	550

	Тип
	цилиндрическая с капроновым ворсом

	Угол установки к продольной оси, град
	60









2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми покупателем.

3. Требования к техническим характеристикам товара
3.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенная им техника отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам техники, заявленным покупателем данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара
5.1. Техника поставляется Покупателю в течение 45 календарных дней с момента подписания договора представителями сторон.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков техники и оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

8. Требования к месту поставки товара
8.1. Поставщик обязан поставить технику по следующему адресу: ЗАТО г. Заозерск, Мурманской области, ул. Чумаченко, 10 (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»).

9. Требования к качеству поставляемого товара
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению техники, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам техники в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемой техники должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
9.3. Техника и оборудование должны быть новыми, неиспользуемым ранее, не ранее 2012 года выпуска. Не допускается комплектация автомобиля и оборудования из восстановленных агрегатов и выставочных образцов. 

10. Требования к безопасности поставляемого товара
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа техники и оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
12.1. Гарантийный срок на технику устанавливается заводом изготовителем и составляет не менее 1 года со дня поставки товара покупателю или 25000 км пробега.
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