ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Поставка навигационного оборудования системы спутникового мониторинга Терминал Мониторинга (ТМ) «GALILEO ГЛОНАСС v5.0.x», совместимого с системой мониторинга «GLONASS System» либо ее аналога, в соответствии с Приказом Минтранса РФ № 285 от 31.07.2005г., а также «AGS-CAN-LOGER», считывающего информацию с CAN-шины автомобиля, с обеспечением вывода информации с этих приборов на компьютер (монитор) диспетчера,  в том числе монтаж и проведение пуско-наладочных работ   для  нужд ОАО "Альянстрансатом" 

1. Оборудование бортовым навигационным оборудованием «GALILEO ГЛОНАСС v5.0.x», либо его аналогов* в соответствии с Приказом Минтранса РФ № 285 от 31.07.2005г., и  «AGS-CAN-LOGER» транспортных средств (ТС) легковых автомобилей.

1.1.     Бортовое оборудование должно обеспечивать реализацию следующих основных функций:
-	определение навигационных параметров объекта мониторинга (местоположение, скорость движения, курс);                                                                                                                                                -	работа по протоколу обмена данных TCP\IP или UDP;                                                                            -	подсчет пройденного пути (пробег);                                                                                                         -	автоматическую передачу данных в Диспетчерский пункт по каналам GSM/GPRS, DATACSD;                                
-	запись данных во внутреннюю память при потере сигнала сотовой сети и последующая автоматическая передача записанной информации при восстановлении связи или по запросу оператора; 
-	автоматическая передача на диспетчерские пункты внеочередных сообщений об изменении состояния объектов при срабатывании контрольных устройств или датчиков (нажатие водителем тревожной кнопки, изменение режима работы дополнительного оборудования, вход объекта в определенную зону или выход из неё;
-	автоматическая передача на диспетчерские пункты внеочередных сообщений о длительных простоях объекта в режиме выключенного дополнительного оборудования, критический интервал простоя должен быть настраиваемым;
-	возможность указания дополнительных IP адресов сервера (до 3х) для резервирования канала передачи данных;
-	определение состояния узлов и агрегатов по информации от дополнительно подключаемых датчиков;                                                                                                                                                                                 -             возможность снимать, обрабатывать показания с CAN-шины автомобиля, с последующим выводом этой информации на дисплей диспетчера.
         
1.2.	Требования к техническим характеристикам оборудования:
 Терминал мониторинга «GALILEO ГЛОНАСС v5.0.x» либо его аналога в соответствии с Приказом Минтранса РФ № 285 от 31.07.2005г.      
· 4 (четыре) универсальных входа (имеющие возможность работать в частотном, импульсном, дискретном и аналоговом режимах), 
· 3 дискретных выхода (для управления внешним оборудованием), 
· CAN-интерфейс (FMS-стандарт, пользовательский режим iCAN и встроенный сканер CAN-шины), 
· 1 Wire - для идентификации водителей (до 8 датчиков температуры и 8 ключей iButton), 
· ГЛОНАСС/GSM/GPRS; ГЛОНАСС/GPS-приёмник; 
· внешняя ГЛОНАСС/GPS антенна; 
· двухуровневая защита от перенапряжения; встроенная АКБ Li-Ion-600 мА (работа в автономном режиме до 24 часов);
· антивандальный металлический корпус; 
· диапазон рабочих температур -40…+85 0С).       
Прибор должен соответствовать техническим характеристикам и требованиям Приказ Минтранса России от 31.07.2012 N 285 "Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS..»
«AGS-CAN-LOGER»                                                                                                                                                       
получает с CAN-шины ТС следующую информацию, с последующей передачей её на блок мониторинга и далее в систему «GLONASS» с выводом на экран монитора диспетчера:                                                                                  - статус ключа в замке зажигания, 
 - состояние штатной сигнализации (двери, капот, багажник),       
 - уровень топлива в баке, 
- полный расход топлива, скорость и пробег ТС, 
- показания по оборотам двигателя, температуре, полное время работы двигателя, 
- давление (нагрузка) на оси, 
- статус тормозной системы ручной тормоз, ножной тормоз.

2. Требования к Исполнителю  – оказание услуг должен проводиться Исполнителем имеющим: 
-	ресурсные возможности, а именно наличие на праве собственности или на ином законном основании инструментов и необходимых принадлежностей
-             иметь профессиональные навыки по работе с системами мониторинга, в частности с системой «GLONASS System» либо ее аналогами в соответствии с Приказом Минтранса РФ № 285 от 31.07.2005г. для ретрансляции данных на ВЕБ-сервера и последующего вывода
её на диспетчерский пункт Заказчика.
-	необходимые профессиональные знания для установки оборудования, а именно наличие в штате не менее пятнадцати инженерно-технических специалистов;
-	наличие завершенного договора или иных документов, подтверждающих факт оказания аналогичных услуг за прошедший год.

3.    Доставка, монтаж и проведение пуско-наладочных работ:

3.1.	Поставщик обязуется произвести доставку оборудования и произвести монтаж и пуско-наладочные работы в течение 10 календарных дней с момента предоплаты Покупателем товара по Договору между обеими сторонами, в соответствии с адресами, указанными Покупателем и количеством по договору. 
3.2.	Поставщик должен известить Покупателя за 5 (пять) рабочих дней о готовности к поставке Товара письменно или посредством факсимильной связи. 
3.4.	Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными, а право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и/или утраты и/или повреждения Товара переходят на Покупателя с момента подписания представителями Сторон по месту нахождения грузополучателя товарной накладной и акта приема-передачи.
3.3.	Вместе с поставкой Товара должны быть предоставлены следующие документы:
  товарная накладная (2 экземпляра); 
  счет-фактура;
  сертификат соответствия установленного образца (либо надлежащим образом заверенная копия);
- Лицензия на оказание телематических услуг связи;
  инструкция по эксплуатации на русском языке;
  документ, подтверждающий предоставление гарантии на товар.
3.4    При проведении монтажных работ следует предусматривать меры по защите приборов, пультов, электрических проводок от влияния атмосферных осадков, загрязнения, механических повреждений.
-      Выбор места расположения ГЛОНАСС/GPS-антенны:
ГЛОНАСС/GPS-антенна должна устанавливаться на внешней металлической поверхности ТС, на крыше кабины, на внешних неподвижных и несъемных металлических конструкциях. Антенна не должна экранироваться сверху или по бокам металлическими или металлосодержащими конструкциями или материалами. Ближайшие к антенне металлические преграды могут перекрывать горизонт не более чем на 5º от основания антенны. Антенна может быть размещена скрытно под обтекателем, кожухом или фонарем из радиопрозрачного материала. 
Требования к монтажу Оборудования:
-	Схема монтажа Оборудования должна соответствовать инструкции по установке и проводиться без  изменений в конструктивные особенности ТС.
-	Питание ТМ должно осуществляться от бортовой сети ТС с напряжением 12-24 В. Предельные значения напряжения питания 9-36 В. Для подключения питания необходимо использовать кабель питания из комплекта оборудования. Кабель питания должен подключаться к соответствующим контактам с соблюдением полярности.

4. Обслуживание в период действия договора:

4.1   Техническое обслуживание включает в себя:
-	создание личного доступа Заказчику к Web-интерфейсу, присвоение логина и пароля, к месту хранения информации о местонахождении ТС Заказчика;
-	предоставление учетной записи Web-интерфейса мониторинга ТС Заказчика и ее администрирование;
-	обновление программного обеспечения модулей Заказчика, установленных на ТС Заказчика;
-	обучение работников Заказчика, техническая консультация и помощь в освоении и работе с программного обеспечения модулей, установленных на ТС Заказчика;
-	предоставление услуг по техническому обслуживанию (абонентскому) модулей в течение 24 часов в сутки ежедневно без перерывов, за исключением проведения необходимых профилактических и ремонтных работ;
4.2.	В случае обнаружения нарушений в работе оборудования, Заказчик направляет в техническое подразделение Исполнителя заявку на осуществление дистанционной проверки работоспособности оборудования.
4.3.	В случае если устранить неисправность в работе оборудования дистанционно не представляется возможным, осуществляется выезд монтажной бригады Исполнителя в течение 24 часов с момент получения заявки Заказчика.

5. Требования к качеству и гарантийному сроку:

5.1.	Бортовое оборудование должно быть новое (выпуска не ранее 3 кв. 2012 года) технически исправное, без дефектов и повреждений, не подвергавшееся ремонту, в фирменной упаковке производителя, не обремененное правами третьих лиц, готовое к эксплуатации.
5.2.	Гарантийный срок на бортовое навигационно-связное оборудование  должен составлять не менее 24 месяца с даты подписания Акта выполненных работ. 
 Гарантия распространяется на все составляющие части товаров (комплектующие изделия).
5.3.	Если в течение гарантийного срока в товаре (комплектующих изделиях) Заказчиком будут обнаружены недостатки, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет или заменить некачественный товар (комплектующие изделия) или его часть новым товаром (комплектующими изделиями). Недостатки, выявленные в процессе эксплуатации товара, в период гарантийного срока Подрядчик обязан устранить в течение 3 дней с даты предъявления требования от Заказчика.
5.4.	Гарантийный срок на комплектующие товара и составные части считается равным гарантийному сроку на основной товар и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на этот товар. Претензии по комплектности поставляемого товара принимаются Подрядчиком в течение 30 дней со дня приемки, а претензии по качеству - в течение гарантийного срока.
5.5.	Срок гарантии Подрядчика на поставленный товар должен быть не менее срока действия гарантии производителя товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.

6. Цена и порядок расчетов

6.1.     Стоимость Товара включает в себя все расходы по доставке Товара на склад Покупателя, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке Товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате за Товар. 
6.2.     Цена Договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по Договору.
6.3.     Стоимость  Оборудования оплачивается Заказчиком в порядке 100% предоплаты не позднее  5 (пяти) рабочих дней со дня и на основании счета, выставленного Исполнителем.
6.4.    Стоимость  работ по монтажу и настройке Оборудования на транспортных средствах Заказчика, оплачивается Заказчиком в порядке 100% предоплаты не позднее  5 (пяти) рабочих дней со дня и на основании счета, выставленного Исполнителем.
6.5.    Ежемесячные платежи производится Заказчиком путем внесения абонентской платы  не позднее 25 числа месяца, предыдущего месяцу предоставления услуг Исполнителем, и оплачиваются Заказчиком путём перечисления на расчётный счёт Исполнителя на основании счета, выставленного Исполнителем.
6.6.     Абонентская плата включает в себя комплекс диспетчерских, информационных и технологических услуг, оказание технического сопровождения, в том числе консультативную помощь Заказчику по работе с системой мониторинга объектов и транспорта «GLONASS System», либо ее аналогами, в соответствии с Приказом Минтранса РФ № 285 от 31.07.2005г., а так же включает в себя GPRS траффик. При установке Оборудования с системой обратной связи стоимость звонков (соединений) между абонентами Заказчик оплачивает отдельно, о чём Стороны заключают дополнительное соглашение (Приложение).
6.7.     Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.8.     При расторжении или прекращении Договора между Сторонами производится сверка взаиморасчетов, результаты которых фиксируются в акте сверки. Неизрасходованная сумма авансового платежа подлежит возврату Заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней после прекращения действия Договора.
    
· Под аналогом понимается оборудование, соответствующее нормам и правилам, установленным Приказом Министерства транспорта РФ № 285 от 31.07.2005г
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