										        Приложение 1
   					             к Договору №_________ от «__» _________ 2012г.
Утверждаю
Первый заместитель директора, 
Главный инженер С.А.Гуськов _______
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: на бурение инженерно-геологических скважин и лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов, химического состава проб воды при проведение инженерно-геологических  изысканий под трассу подъездной автодороги и трассы ВЛ к месторождению «Источное», трассы трубопроводов в коридоре с инспекторской автодорогой, а так же площадки ЛСУ.
	№№
п.п.
	Перечень исходных данных
 и требований
	Содержание исходных данных и требований

	1
	Заказчик
	ОАО ВНИПИпромтехнологии
Адрес: 115409, Москва, Каширское шоссе, д. 33
Email: vnipipt@vnipipt.ru

	2
	Наименование объекта
	 Месторождение «Источное» ОАО «Хиагда»

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	Стадийность 
проектирования
	Рабочая  документация.

	5
	Основание 
для выполнения работ
	Техническое задание.

	6
	Цель работы
	Инженерно- геологические изыскания.


	7
	Основные технические требования
	                                   Буровые работы  
 Всего планируется пробурить  скважин, глубиной от 7до 25 м. Общий объем бурения -  1960 п. м., конечным диаметром 112 – 132 мм.  Скважины, вскрывшие  подземные воды  оборудуются фильтровыми колоннами диаметром 108 мм, скважностью не менее 20% и из них производятся пробные откачки, продолжительностью до 3х бр.см.  Из скважин,  вскрывших воду в скальных грунтах, из открытого ствола, проводятся экспресс-откачки продолжительностью до 1,5 бр/см. Так же предполагается бурение двух разведочных гидрогеологических скважин конечным диаметром 168 мм, глубиной по 75 м, в которых будут выполнены пробные откачки, продолжительностью до 3 бр/см.
Полевая документация буровых и опытных работ, а также отбор проб грунтов и воды для выполнения лабораторных исследований, осуществляется специалистами заказчика.
После окончания бурения, отбора проб и выполнения опытных работ скважины подлежат ликвидации.
Лабораторные работы
Полный комплекс определений физико-механических свойств скальных пород:
а) прочных – 6 образцов;
б) средней прочности – 6 образцов;
в) слабых – 8 образцов.
Определение физических свойств глинистых грунтов – 40 образцов.
Определение грансостава глинистых грунтов – 40 образцов.
Определение консистенции глинистых грунтов – 40 образцов.
Грансостав песчаных грунтов – 20 образцов.
Влажность песчаных грунтов – 20 образцов.
Анализ водной вытяжки из грунтов – 20 образцов.
Коррозионная активность грунтов по отношению к стали – 20 образцов.
Стандартный (типовой) анализ воды – 1 проба. 

	8
	Сроки выполнения 
работы
	Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата работ Заказчиком производится в соответствии с условиями договора.

	9
	Требования
 к результатам работы

	Работы должны быть выполнены качественно и в сроки оговоренные Договором.
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